Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 января 2023 г. N 8/39331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ноября 2022 г. N 26-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ

(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)	

На основании пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, пункта 10 Инструкции о порядке разработки технологических нормативов водопользования, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. N 21, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.04-004-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета технологических нормативов водопользования" (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Министр	А.П.Худык	

                                            УТВЕРЖДЕНО
                                            Постановление
                                            Министерства природных ресурсов
                                            и охраны окружающей среды
                                            Республики Беларусь
                                            30.11.2022 N 26-Т

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЭКОНИП 17.06.04-004-2022 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ГИДРОСФЕРА. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ"

(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)	

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие экологические нормы и правила (далее - ЭкоНиП) устанавливают правила расчета и оформления технологических нормативов водопользования в целях повышения эффективности и рационального использования водных ресурсов, планомерного снижения воздействия на окружающую среду сбрасываемых сточных вод, образующихся при производстве продукции (использовании сырья, материалов), а также стимулирования внедрения наилучших доступных технических методов.
2. В настоящих ЭкоНиП применяются термины и их определения в значениях, установленных Водным кодексом Республики Беларусь, Инструкцией о порядке разработки технологических нормативов водопользования, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. N 21 (далее - Инструкция), а также следующие термины и их определения:
безвозвратное водопотребление - использование воды без возврата ее в окружающую среду, в том числе через систему водоотведения (канализации);
вспомогательные нужды - потребности, связанные с обеспечением осуществления производственного процесса, но напрямую не зависящие от производства продукции (использования сырья, материалов);
источники водоснабжения - подземные воды, поверхностные воды, системы водоснабжения и водоотведения (канализации) юридических лиц;
расчетный баланс водопотребления и водоотведения - соотношение между объемами потребляемой воды из всех источников водоснабжения и объемами сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, в том числе через систему водоотведения (канализации), за определенный период времени с учетом безвозвратного водопотребления и потерь воды.
3. Технологические нормативы водопользования в соответствии со статьей 24 Водного кодекса Республики Беларусь подразделяются по видам их применения.
Отраслевые технологические нормативы водопользования применяются в отношении эксплуатируемых объектов, а также при планировании хозяйственной деятельности, составлении прогнозов водопотребления и водоотведения по отраслям экономики.
Индивидуальные технологические нормативы водопользования применяются в целях уточнения объемов водопотребления и водоотведения для конкретного производства.
4. Расчет технологических нормативов водопользования осуществляется с учетом следующих факторов: характера производства, назначения вод в процессе производства, уровня использования природных и производственных ресурсов, эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения (канализации), качества и свойств используемых и отводимых вод, возможности очистки и обработки вод.
5. В зависимости от объема исходной информации расчет технологических нормативов водопользования осуществляется с применением следующих методов: расчетно-аналитического, теоретического, экспериментального или отчетно-статистического.
При применении расчетно-аналитического метода расчет технологических нормативов водопользования осуществляется на основании документации (технологических регламентов, рецептур, рабочих чертежей и т.п.), учитывающей конкретные производственные условия применительно к используемому технологическому оборудованию, технологии и организации производства, организованным системам водоснабжения и канализации.
При применении теоретического метода расчет технологических нормативов водопользования осуществляется путем составления материальных, тепловых и водных балансов с учетом особенностей технологических процессов, схем водоснабжения и водоотведения (канализации).
При применении экспериментального метода расчет технологических нормативов водопользования осуществляется на основании проведенных замеров (измерений) в условиях, близких к действующим технологическим процессам, или непосредственно в производственных условиях.
При применении отчетно-статистического метода расчет технологических нормативов водопользования осуществляется на основании данных о фактическом (удельном) водопользовании в истекшем периоде с учетом факторов, оказывающих влияние на возможность их изменения.
Расчет технологических нормативов водопользования с применением экспериментального или отчетно-статистического методов осуществляется в случае, если установить составные элементы расчетно-аналитического или теоретического методов не представляет возможным.
6. При разработке технологических нормативов водопользования могут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и патентных исследований в области охраны и использования вод.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7. При определении отраслевых технологических нормативов водопользования необходимо обосновать выбор методов их расчета с учетом специфики производства и направления использования вод.
8. Расчет отраслевых технологических нормативов водопользования основывается на определении значений укрупненных норм водопотребления и водоотведения, которые устанавливаются в пределах диапазона значений удельного показателя, полученных с применением наилучших доступных технических методов для данного вида экономической деятельности, а при отсутствии таких значений укрупненные нормы водопотребления и водоотведения рассчитываются на уровне среднегодового значения удельного показателя за период не менее чем 10 лет в соответствии с пунктом 6 Инструкции.
9. Укрупненные нормы водопотребления определяются по направлениям использования воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, в зависимости от систем водоснабжения (оборотная, повторная (последовательная), прямоточная).
10. Расчет укрупненных норм водоотведения основывается на определении значения укрупненных норм безвозвратного водопотребления и потери при производстве единицы продукции (использования сырья, материалов) и его вычитании из значения укрупненных норм водопотребления.
Расчет укрупненных норм водоотведения проводится поэтапно по всем направлениям использования воды с учетом видов образуемых сточных вод и степени их загрязнения (требующих очистки и не требующих очистки).
11. Сводные данные результатов расчета отраслевых технологических нормативов водопользования оформляются по форме согласно приложению 1.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ И ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

12. Для расчета индивидуальных технологических нормативов водопользования используются:
сведения о структуре производства, включая информацию об основных производственных процессах, штатной численности работающих по категориям (инженерно-технических работников и рабочих), количестве рабочих дней и рабочих смен в году;
сведения о выпускаемой продукции (используемом сырье, материалах), включая данные об их проектных и фактических мощностях;
описание схемы водоснабжения и водоотведения (канализации), включая оборотное, повторное (последовательное) водоснабжение, систему дождевой канализации, а также сведения о местах установки средств измерений расходов (объемов) вод;
информация о характеристике водозаборных сооружений и очистных сооружений сточных вод, включая их проектные данные;
перечень и описание производственных процессов, в которых используются водные ресурсы и образуются сточные воды;
сведения о технологическом оборудовании (тип, марка, производственная мощность, режим работы), в ходе эксплуатации которого используются водные ресурсы, образуются сточные воды, а также расходах воды на эксплуатацию такого оборудования, мойку и санитарную обработку технологического оборудования, включая информацию о их периодичности и продолжительности;
сведения о расходах воды на нужды котельной, водоподготовку;
сведения о наличии моек механических транспортных средств, включая количество и тип механических транспортных средств, включая информацию о периодичности и продолжительности мойки;
сведения о расходах воды на нужды производственных лабораторий (их профиль, режим работы, количество работающего персонала, наличие лабораторных дистилляторов и водяных бань, включая информацию о производительности и времени работы такого оборудования);
сведения о наличии прачечных (режим работы, марка стиральной машины и технические характеристики, вес сухого белья в месяц);
сведения о наличии производственной столовой (количество условных блюд в смену);
сведения о расходах воды на нужды медицинских пунктов (количество посетителей в месяц, режим работы);
сведения о площадях производственных и непроизводственных помещений, подлежащих мойке (или влажной уборке) и санитарной обработке с указанием информации о периодичности и способе проведения таких работ;
сведения о площадях твердых покрытий (их тип), подлежащих мойке;
сведения о площадях зеленых насаждений, подлежащих поливу;
перечень целей использования воды для хозяйственно-питьевых нужд, включая сведения о наличие и количестве душевых сеток, а также саун и бассейнов (количество посетителей саун и бассейнов в сутки, объем бассейна и периодичность смены воды в нем);
сведения о расходах воды на нужды пожаротушения;
иные сведения о водопотреблении и водоотведении (при необходимости).
Сбор исходных данных для расчета индивидуальных технологических нормативов водопользования, приведенных в части первой настоящего пункта, осуществляется на основании данных проектной документации, технологических регламентов производства продукции, данных технической документации и инструкций изготовителей (паспортных данных) технологического оборудования, данных учета добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, за последние 3 года, предшествующие разработке индивидуальных технологических нормативов водопользования (далее - данные учета вод).
13. Расчет индивидуальных технологических нормативов водопользования включает:
определение нормативного объема водопотребления и его удельного показателя (индивидуального технологического норматива водопотребления);
определение нормативного объема водоотведения и его удельного показателя (индивидуального технологического норматива водоотведения);
анализ эффективности использования вод в производственном процессе.
14. Нормативный объем водопотребления W, в м3, определяется по формуле

где Wтехн. - нормативный объем воды, используемой на технологические нужды, м3;
Wх/п - нормативный объем воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, м3.
15. Нормативный объем воды, используемой на технологические нужды Wтехн., в м3, определяется по формуле

где Wпр. - нормативный объем воды, используемой на производственные нужды, м3;
Wвспом. - нормативный объем воды, используемой на вспомогательные нужды, м3.
16. Нормативный объем воды, используемой на производственные нужды Wпр., в м3, определяется по формуле

где i - производственные процессы, в ходе которых используется вода для производства продукции (использования сырья, материалов);
 - объем (расход) воды, используемой в i-м производственном процессе (на производственные нужды), м3.
В состав нормативного объема воды, используемой на производственные нужды включаются расходы воды, используемой в основном производстве по технологии изготовления продукции (использования сырья, материалов), при выполнении определенной операции, в том числе на нужды технологического оборудования, мойку и санитарную обработку технологического оборудования и производственных помещений.
17. Расход воды на мойку производственных помещений Wм.п.п., в м3, определяется по формуле

Wм.п.п. = nм.п.п. x F x Nм.,

где nм.п.п. - норма расхода воды на мойку производственных помещений, м3/м2 (для производственных помещений слабозагрязненных nм.п.п. = 0,003 м3/м2, для производственных помещений сильнозагрязненных nм.п.п. = 0,006 м3/м2);
(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)
F - площадь полов в производственных помещениях, м2;
Nм. - количество моек в году, шт.
18. Нормативный объем воды, используемой на вспомогательные нужды Wвспом., в м3, определяется по формуле

где i - производственные процессы, в ходе которых используется вода на вспомогательные нужды;
 - объем (расход) воды, используемой в i-м производственном процессе (на вспомогательные нужды), м3.
В состав нормативного объема воды, используемой на вспомогательные нужды включаются расходы воды на нужды производственных лабораторий, производственной столовой, прачечной, мойку механических транспортных средств, твердых покрытий и иные нужды, не зависящие от производства продукции (использования сырья, материалов), но обусловленные производственным процессом.
19. При определении расхода воды на нужды производственных лабораторий учитывается профиль лабораторий (химическая, физическая, биологическая), а также наличие лабораторного оборудования, для работы которого используются водные ресурсы (дистиллятор, водяная баня).
Расход воды на нужды производственных лабораторий с учетом их профиля Wп.л., в м3, определяется по формуле

Wп.л. = nпроф х Nр.п.л. х T,

где nпроф - норма расхода воды на одного работника, в м3/чел. (для лабораторий химического профиля nпроф = 0,460 м3/чел., биологического профиля n = 0,310 м3/чел., физического профиля nпроф = 0,125 м3/чел.);
Nр.п.л. - количество работающих в производственных лабораториях, чел.;
T - количество рабочего времени, отработанного каждым работающим в производственной лаборатории, в сутках за календарный год.
(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)
Объем воды на работу дистилляторов определяется, как произведение удельного расхода воды на 1 л получаемой дистиллированной воды на общее количество приготовленной дистиллированной воды за год. В зависимости от технических характеристик дистилляторов в расчете может учитываться расчет расхода воды на охлаждение дистилляторов.
Расход воды на работу водяных бань определяется с учетом их фактических технических характеристик.
20. Расход воды на мойку твердых покрытий Wм.т.п., в м3, определяется по формуле

Wм.т.п. = nм.т.п. х Fт.п. х Nм.,

где nм.т.п. - норма расхода воды на мойку твердых покрытий, м3/м2 (для механизированной мойки усовершенствованных покрытий проездов и площадей nм.т.п. = 0,0012 м3/м2, для механизированного полива усовершенствованных покрытий проездов и площадей nм.т.п. = 0,0003 м3/м2, для полива вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов nм.т.п. = 0,0004 м3/м2);
Fт.п. - площадь твердых покрытий, м2;
Nм. - количество моек в году, шт.
21. Расход воды на нужды прачечной Wпрач, в м3, определяется по формуле

Wпрач = nс.б. х M х Nc.,

где nс.б. - норма расхода воды на 1 кг сухого белья, в м3/кг, определяемая по паспортным данным на стиральную машину либо nс.б. = 0,075 м3/кг, которая учитывает расходы на питьевые и душевые нужды обсуживающего персонала и мойку полов в прачечной;
M - количество сухого белья за одну стирку, кг;
Nс. - количество стирок в году, шт.
22. Расход воды на нужды производственной столовой Wстол, в м3, определяется по формуле

Wстол = 0,012 х Nу.б. х Т,

где 0,012 - удельная норма расхода воды на одно условное блюдо, м3/шт.;
Nу.б. - количество условных блюд в сутки, шт.;
T - количество рабочего времени, затраченного на производство продукции, в сутках за календарный год.
23. Нормативный объем воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды Wх/п, в м3, определяется по формуле

где i - процессы, в ходе которых используется вода на хозяйственно-питьевые нужды;
 - объем воды, используемой в i-м процессе (на хозяйственно-питьевые нужды), м3.
В состав нормативного объема воды на хозяйственно-питьевые нужды включаются расходы воды на питьевые и душевые нужды работающих, на влажную уборку непроизводственных помещений, полив зеленых насаждений и иные цели, связанные с хозяйственно-питьевыми нуждами.
24. Расход воды на питьевые нужды работающих Wпит, в м3, определяется по формуле

Wпит = nпит х Nр х T,

где nпит - норма расхода воды на одного работающего (для инженерно-технических работников nпит = 0,012 м3/чел., для рабочих nпит = 0,025 м3/чел., для работающих в цехе с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/час nпит = 0,045 м3/чел.);
Nр - фактическая численность работающих, чел.;
T - количество рабочего времени, отработанного одним работающим, в сутках за календарный год.
(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)
25. Расход воды на душевые нужды работающих Wдуш, в м3, определяется по формуле

Wдуш = 0,5 х b х Nсм х T,

где 0,5 - удельная норма расхода воды на одну душевую сетку, м3/смену;
b - количество душевых сеток, шт.;
Nсм - количество смен в году, шт.;
T - количество рабочего времени, затраченного на производство продукции, в сутках за календарный год.
26. Расход воды на влажную уборку непроизводственных помещений Wу.н.п., в м3, определяется по формуле

Wу.н.п. = 0,0004 х F х Nу.,

где 0,0004 - норма расхода воды на влажную уборку непроизводственных помещений, м3/м2;
(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)
F - площадь полов в непроизводственных помещениях, м2;
Nу. - количество уборок в году, шт.
27. Расход воды на полив зеленых насаждений Wз.н., в м3, определяется по формуле

Wз.н. = 0,005 х Fз.н. х Nп.,

где 0,005 - удельная норма расхода воды на поливку зеленых насаждений, м3/м2;
Fз.н. - площадь зеленых насаждений, м2;
Nп. - количество поливов в году, шт.
28. Удельный показатель водопотребления (индивидуальный технологический норматив водопотребления)  на единицу производимой продукции (используемого сырья, материалов), определяется по формуле

где  - объем (расход) воды, используемой в i-м производственном процессе (на производственные нужды), м3;
Pi - объем по i-видам выпускаемой продукции (используемого сырья, материалов).
29. Нормативный объем водоотведения S, в м3, определяется по формуле

где Sтехн. - нормативный объем производственных сточных вод, обусловленный технологическими нуждами, м3;
Sх/п - нормативный объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в результате использования воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3.
30. Нормативный объем производственных сточных вод, обусловленный технологическими нуждами Sтехн., в м3, определяется по формуле

где Sпр. - нормативный объем производственных сточных вод, образующихся в процессе производства продукции (использования сырья, материалов), м3;
Sвспом. - нормативный объем производственных сточных вод, образующихся в производственных процессах, обусловленных вспомогательными нуждами, м3.
31. Нормативный объем производственных сточных вод, образующихся в процессе производства продукции (использования сырья, материалов) Sпр., в м3, определяется по формуле

где i - производственные процессы производства продукции (использования сырья, материалов), в ходе которых образуются производственные сточные воды;
Sпр.i - объем производственных сточных вод, образующихся в i-м производственном процессе (в процессе производства продукции (использования сырья, материалов), м3.
В состав нормативного объема производственных сточных вод, образующихся в процессе производства продукции (использования сырья, материалов), как правило, включаются объемы производственных сточных вод, которые образуются в основном производстве по технологии изготовления продукции (использования сырья, материалов), при выполнении определенной операции, в том числе в процессе мойки и санитарной обработки технологического оборудования и производственных помещений.
Объем сточных вод, образующихся в процессе мойки производственных помещений, приравнивается к расходу воды на мойку производственных помещений, рассчитанному в соответствии с пунктом 17 настоящих ЭкоНиП, с коэффициентом 0,15, учитывающим потери воды на ее естественное испарение.
32. Нормативный объем производственных сточных вод, образующихся в производственных процессах, обусловленных вспомогательными нуждами Sвспом., в м3, определяется по формуле

где i - производственные процессы вспомогательных нужд, входе которых образуются производственные сточные воды;
 - объем производственных сточных вод, образуемых в i-м производственном процессе (на вспомогательные нужды), м3.
В состав нормативного объема производственных сточных вод, образующихся в производственных процессах, обусловленных вспомогательными нуждами, как правило, включаются объемы сточных вод, которые образуются в результате использования воды на вспомогательные нужды.
Объем сточных вод, образующихся в процессе работы производственных лабораторий, приравнивается к расходу воды на нужды производственных лабораторий, рассчитанному в соответствии с пунктом 19 настоящих ЭкоНиП.
Объем сточных вод, образующихся в процессе мойки твердых покрытий, приравнивается к расходу воды на мойку твердых покрытий, рассчитанному в соответствии с пунктом 20 настоящих ЭкоНиП с коэффициентом 0,5, учитывающим потери воды на ее естественное испарение.
Объем сточных вод, образующихся в процессе работы прачечной, приравнивается к расходу воды на нужды прачечной, рассчитанному в соответствии с пунктом 21 настоящих ЭкоНиП.
Объем сточных вод, образующихся в процессе работы производственной столовой, приравнивается к расходу воды на нужды производственной столовой, рассчитанному в соответствии с пунктом 22 настоящих ЭкоНиП.
33. Нормативный объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в процессе использования воды на хозяйственно-питьевые нужды Sх/п, в м3, определяется по формуле

где i - процессы хозяйственно-питьевых нужд, в ходе которых образуются хозяйственно-бытовые сточные воды;
 - объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образуемых в i-м процессе (в процессе использования воды на хозяйственно-питьевые нужды), м3.
В состав нормативного объема хозяйственно-бытовых сточных вод, образуемых в процессе использования воды на хозяйственно-питьевые нужды, как правило, включаются объемы сточных вод, которые образуются при работе санитарно-технического оборудования, а также в процессе осуществления влажной уборки непроизводственных помещений, полива зеленных насаждений.
Объем сточных вод, обусловленных питьевыми нуждами работающих, приравнивается к расходу воды на питьевые нужды работающих, рассчитанному в соответствии с пунктом 24 настоящих ЭкоНиП.
Объем сточных вод, образующихся в процессе работы душевых сеток, приравнивается к расходу воды на душевые нужды работающих, рассчитанному в соответствии с пунктом 25 настоящих ЭкоНиП.
Объем сточных вод, образующихся в процессе влажной уборки непроизводственных помещений, приравнивается к расходу воды на влажную уборку непроизводственных помещений, рассчитанному в соответствии с пунктом 26 настоящих ЭкоНиП, с коэффициентом 0,15, учитывающим потери воды на ее естественное испарение.
34. Удельный показатель водоотведения (индивидуальный технологический норматив водоотведения)  на единицу производимой продукции (используемого сырья, материалов), определяется по формуле

где Sпр.i - объем производственных сточных вод, образующихся в i-м производственном процессе (в процессе производства продукции (использования сырья, материалов), м3;
Pi - объем по i-видам выпускаемой продукции (используемого сырья, материалов).
35. По результатам определения нормативного объема водопотребления и нормативного объема водоотведения составляется расчетный баланс водопотребления и водоотведения по форме согласно приложению 2.
36. Анализ эффективности использования вод в производственном процессе оценивается по:
рациональности использования водных ресурсов с учетом безвозвратного водопотребления и потерь воды (далее - эффективность использования водных ресурсов);
количеству используемой в производственном процессе оборотной воды, в %.
37. Наиболее эффективному использованию водных ресурсов будут соответствовать:
максимальный коэффициент рациональности использования воды Kр (в случае применения наилучших доступных технических методов достигает 0,75 - 0,95);
минимальный коэффициент коэффициента потерь воды в процессе ее использования Kп;
минимальный коэффициент сброса сточных вод в окружающую среду, в том числе через систему водоотведения (канализации) Kсбр.
38. Коэффициент рациональности использования воды Kр определяется, исходя из данных учета вод, по формуле

где  - объем повторно (последовательно) используемой воды, м3/год;
 - объем используемой оборотной воды, м3/год;
 - объем используемой воды, поступающей не из источников водоснабжения (сточные воды после очистки и обеззараживания, вода, поступившая в составе сырья и другое), м3/год;
 - объем воды, используемой из источников водоснабжения, м3/год.
39. Коэффициент потерь воды в процессе ее использования Kп определяется, исходя из данных учета вод, по формуле

где  - объем воды, используемой из источников водоснабжения, м3/год;
 - объем используемой воды, поступающей не из источников водоснабжения (сточные воды после очистки и обеззараживания, вода, поступившая в составе сырья и другое), м3/год;
Sтехн. - нормативный объем производственных сточных вод, обусловленный технологическими нуждами, м3/год;
 - объем повторно (последовательно) используемой воды, м3/год;
 - объем используемой оборотной воды, м3/год.
40. Коэффициент сброса сточных вод в окружающую среду, в том числе через систему водоотведения (канализации) Kсбр, определяется, исходя из данных учета вод, по формуле

где Sтехн. - нормативный объем производственных сточных вод, обусловленный технологическими нуждами, м3/год;
 - объем повторно (последовательно) используемой воды, м3/год;
 - объем используемой оборотной воды, м3/год;
 - объем используемой воды, поступающей не из источников водоснабжения (сточные воды после очистки и обеззараживания, вода, поступившая в составе сырья и другое), м3/год;
- объем воды, используемой из источников водоснабжения, м3/год.
41. Количество используемой в производственном процессе оборотной воды Роб, в % (в случае применения наилучших доступных технических методов достигает 75 - 95%), определяется, исходя из данных учета вод, по формуле

где  - объем используемой оборотной воды, м3/год;
Wтехн. - нормативный объем воды, используемой на технологические нужды, м3/год.
42. Расчет индивидуальных технологических нормативов водопользования включает следующие разделы:
"Общие сведения о водопользователе";
"Схема водоснабжения и водоотведения (канализации)";
"Определение индивидуальных технологических нормативов водопользования";
"Оценка эффективности использования водных ресурсов";
"Заключение".
43. Раздел "Общие сведения о водопользователе" содержит:
информацию об основных и вспомогательных видах экономической деятельности водопользователя;
сведения о проектных объемах производимой продукции, об используемом сырье и материалах.
44. Раздел "Схема водоснабжения и водоотведения (канализации)" содержит:
описание по целям водопользования существующей схемы водоснабжения (систем оборотного и повторного (последовательного) водоснабжения) и водоотведения (канализации), включая систему дождевой канализации, с приложением ее графического отображения;
сведения о видах образуемых сточных вод, наличии очистных сооружений сточных вод;
информацию об организации и методах ведения учета добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду;
сведения о фактических объемах производимой продукции (использования сырья, материалов), водопотребления и водоотведения за последние 3 года, предшествующих разработке индивидуальных технологических нормативов водопользования, согласно приложению 3.
45. Раздел "Определение индивидуальных технологических нормативов водопользования" содержит:
краткую характеристику процессов и этапов производства продукции;
перечень производственных цехов (участков), вспомогательных зданий и сооружений, связанных единой системой водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) водопользователя;
вычисления нормативного объема водопотребления и его удельного показателя (индивидуального технологического норматива водопотребления);
вычисления нормативного объема водоотведения и его удельного показателя (индивидуального технологического норматива водоотведения);
сравнительный анализ расчетных и фактических объемов водопользования с учетом объемов производимой продукции (использования сырья, материалов) за 3 года, предшествующих разработке индивидуальных технологических нормативов водопользования.
В случае превышения годовых расчетных объемов водопользования более чем на 20% по сравнению с фактическими объемами водопользования приводится обоснование причин расхождения полученных значений.
46. Раздел "Оценка эффективности использования водных ресурсов" содержит вычисления и анализ эффективности использования водных ресурсов и количества используемой в производственном процессе оборотной воды, в %.
При вычислении эффективности использования водных ресурсов обеспечивается соблюдение равенства: Kр + Kп + Kсбр = 1,0.
47. Раздел "Заключение" содержит выводы об эффективности использования водных ресурсов. В случае превышения годовых расчетных объемов водопользования более чем на 20% по сравнению с фактическими объемами водопользования в разделе "Заключение" отражается перечень мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование вод.
48. Результаты расчета индивидуальных технологических нормативов водопользования оформляются по форме согласно приложению 4.

Приложение 1
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.06.04-004-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Гидросфера.
Правила расчета технологических
нормативов водопользования"

Форма

                              СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
 результатов расчета отраслевых технологических нормативов водопользования

___________________________________________________________________________
 (полное наименование республиканского органа государственного управления,
___________________________________________________________________________
  иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики
                                 Беларусь)

N
п/п	Наименование и способ производства	Единица производимой продукции (используемого сырья, материалов)	Наименование системы водоснабжения (оборотная, повторная (последовательная), прямоточная)	Укрупненные норма водопотребления, м3	
				оборотной, повторно (последовательно) используемой	для технологических нужд	для хозяйственно-питьевых нужд	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Укрупненные нормы водоотведения, м3	Безвозвратное водопотребление, м3	Потери воды, м3	Примечание	
всего	в том числе сточных вод				
	требующих очистки	не требующих очистки				
	производственных	хозяйственно-бытовых					
9	10	11	12	13	14	15	

Приложение 2
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.06.04-004-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Гидросфера.
Правила расчета технологических
нормативов водопользования"

Форма

                             РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС
                      водопотребления и водоотведения

___________________________________________________________________________
                           (полное наименование
___________________________________________________________________________
      юридического лица или его обособленных подразделений (филиалов)
___________________________________________________________________________
       или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                     индивидуального предпринимателя)

Наименование показателя	Нормативный объем водопотребления	Нормативный объем водоотведение	Безвозвратное водопотребление и потери воды, м3/год	
	м3/год	м3/сут	м3/год	м3/сут		
1. Технологические нужды:						
1.1. производственные нужды						
1.2. вспомогательные нужды						
2. Хозяйственно-питьевые нужды						
ВСЕГО						

Приложение 3
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.06.04-004-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Гидросфера.
Правила расчета технологических
нормативов водопользования"

Форма

                                 СВЕДЕНИЯ
    о фактических объемах производимой продукции (использования сырья,
     материалов), водопотребления и водоотведения за последние 3 года,
         предшествующих разработке индивидуальных технологических
                        нормативов водопользования

___________________________________________________________________________
                           (полное наименование
___________________________________________________________________________
      юридического лица или его обособленных подразделений (филиалов)
___________________________________________________________________________
       или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                     индивидуального предпринимателя)

Наименование показателя	Месяцы	Всего за год	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
________ год	
1. Водопотребление, м3 - всего														
в том числе на технологические нужды, м3														
2. Водоотведение м3 - всего														
в том числе на технологические нужды, м3														
3. Сведения по видам основной продукции, единица величины														
4. Сведения по используемому сырью (материалам), единица величины														
________ год	
1. Водопотребление, м3 - всего														
в том числе на технологические нужды, м3														
2. Водоотведение м3 - всего														
в том числе на технологические нужды, м3														
3. Сведения по видам основной продукции, единица величины														
4. Сведения по используемому сырью (материалам), единица величины														
________ год	
1. Водопотребление, м3 - всего														
в том числе на технологические нужды, м3														
2. Водоотведение м3 - всего														
в том числе на технологические нужды, м3														
3. Сведения по видам основной продукции, единица величины														
4. Сведения по используемому сырью (материалам), единица величины														

Приложение 4
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.06.04-004-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Гидросфера.
Правила расчета технологических
нормативов водопользования"
(в ред. постановления Минприроды от 25.01.2024 N 3-Т)

Форма

                            УТВЕРЖДАЮ
                            _______________________________________________
                              (должность руководителя юридического лица
                            _______________________________________________
                             или его обособленных подразделений (филиалов),
                            _______________________________________________
                                 его фамилия, собственное имя, отчество
                                             (если таковое
                            _______________________________________________
                              имеется) и подпись; фамилия, собственное имя,
                            _______________________________________________
                            отчество (если таковое имеется) индивидуального
                            _______________________________________________
                                      предпринимателя и подпись)
                            ______________________ 20__ г.

         Индивидуальные технологические нормативы водопользования

___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или его обособленных подразделений
                                (филиалов)
___________________________________________________________________________
       или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                     индивидуального предпринимателя)

Оборотная сторона

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВЕЛИЧИН

Wтехн.	нормативный объем воды, используемой на технологические нужды, в м3	
Wвспом.	нормативный объем воды, используемой на вспомогательные нужды, в м3	
Wх/п	нормативный объем воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, в м3	
Sтехн.	нормативный объем производственных сточных вод, обусловленный технологическими нуждами, в м3	
Sвспом.	нормативный объем производственных сточных вод, образующихся в производственных процессах, обусловленных вспомогательными нуждами, в м3	
Sх/п	нормативный объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в результате использования воды на хозяйственно-питьевые нужды, в м3	
	индивидуальный технологический норматив водопотребления для соответствующего вида производимой продукции (используемого сырья, материалов), в м3	
	индивидуальный технологический норматив водоотведения для соответствующего вида производимой продукции (используемого сырья, материалов), в м3	
	объем производимой продукции (используемого сырья, материалов), единица величины	

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ РАСЧЕТ

Водопотребление:

на производство продукции (использование сырья, материалов)	_________________________________	____ м3 ();	
	(наименование единицы
производимой продукции,
используемого сырья, материалов)		
на производство продукции (использование сырья, материалов)	_________________________________	____ м3 ().	
	(наименование единицы
производимой продукции,
используемого сырья, материалов)		

Нормативный среднегодовой объем воды, используемой на вспомогательные нужды Wвспом. - _____ м3.
Формула для расчета среднегодового нормативного объема воды, используемой на технологические нужды:

Нормативный среднегодовой объем воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды Wх/п - _____ м3.

Водоотведение:

на производство продукции (использование сырья, материалов)	__________________________________	___ м3 ();	
	(наименование единицы
производимой продукции,
используемого сырья, материалов)		
на производство продукции (использование сырья, материалов)	__________________________________	___ м3 ().	
	(наименование единицы
производимой продукции,
используемого сырья, материалов)		

Нормативный среднегодовой объем производственных сточных вод, образующихся в производственных процессах, обусловленных вспомогательными нуждами Sвспом. - _____ м3.
Формула для расчета нормативного среднегодового объема производственных сточных вод, обусловленного технологическими нуждами:

Нормативный среднегодовой нормативный объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в результате использования воды на хозяйственно-питьевые нужды Sх/п - _____ м3.

     Расчет индивидуальных нормативов водопользования:
     _____________________________________________________________________.