Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 24 февраля 2023 г. N 8/39600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2022 г. N 32-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ

		(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)		

На основании пункта 4 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII "Об охране окружающей среды", пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
1. Утвердить экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха и озонового слоя" (прилагаются).
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Министр	А.П.Худык	

                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Министерства
                                                  природных ресурсов
                                                  и охраны окружающей среды
                                                  Республики Беларусь
                                                  29.12.2022 N 32-Т

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЭКОНИП 17.08.06-001-2022 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ). ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ОЗОНОВОГО СЛОЯ"

		(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)		

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие экологические нормы и правила (далее - ЭкоНиП) устанавливают обязательные для соблюдения требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха и охраны озонового слоя.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
2. Настоящие ЭкоНиП применяются:
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими (планирующими осуществлять) хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - природопользователи);
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензируемую деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами которой являются операции с озоноразрушающими веществами (далее - ОРВ), и (или) ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь гидрофторуглеродов (далее - ГФУ);
(абзац введен постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию мобильных источников выбросов.
3. При осуществлении учета и контроля в области охраны атмосферного воздуха применяются:
средства измерений утвержденного типа, прошедшие государственную поверку или калибровку средств измерений в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений;
методики (методы) измерений, прошедшие аттестацию методик (методов) измерений в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.
4. В настоящем ЭкоНиП применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII "Об охране окружающей среды", Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. N 56-З "Об охране озонового слоя", Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. N 271-З "Об обращении с отходами", Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 2-З "Об охране атмосферного воздуха", а также следующие термины и их определения:
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
аварийный режим работы источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух - режим работы, не предусмотренный технологическим регламентом работы источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух и (или) вызванный промышленной аварией на технологическом оборудовании (процессе), иной чрезвычайной ситуацией техногенного характера;
Примечание. К аварийному режиму работы источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух не относится режим работы источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на аварийном и (или) резервном виде топлива.
(примечание введено постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - АСК) - комплекс технического оборудования и средств, обеспечивающих автоматические измерения и учет величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, фиксацию и передачу информации о показателях таких выбросов в информационную систему Национальной системы мониторинга окружающей среды;
аппарат очистки газа - составная часть газоочистной установки, в которой непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания из потока газа загрязняющих веществ или их обезвреживание;
(абзац введен постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
биомасса <1> - продукты, полностью или частично содержащие материалы растительного и (или) животного происхождения, которые могут быть использованы в качестве топлива для получения энергии при их сжигании;
--------------------------------
<1> К биомассе относятся дрова, щепа топливная, незагрязненные отходы лесозаготовок и деревообработки, побочные продукты лесной и деревообрабатывающей промышленностей, отходы сельскохозяйственной деятельности и прочие виды природного топлива, побочные продукты сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, биотопливо, древесный уголь, древесные гранулы, пеллеты, брикеты.
К биомассе не относятся отходы антисептированной, химически модифицированной, радиоактивной древесины, которые могут содержать в своем составе загрязняющие вещества или радионуклиды в количествах, превышающих уровни, установленные техническими нормативными правовыми актами для топливной древесины, RDF-топливо, топливо из отходов, в том числе коммунальных, лигнин, торф, уголь.

биотопливо - жидкое топливо из растительного или животного сырья, продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов, получаемое термохимическим или биологическим способом;
газообразное топливо - топливо, находящееся в газообразном состоянии при температуре 15 °C и атмосферном давлении 101,325 кПа;
концентрация загрязняющего вещества в отходящих газах, мг/м3 - отношение содержания загрязняющего вещества к объему отходящих газов при нормальных условиях;
летучие органические соединения <2> (далее - ЛОС) - органические соединения антропогенного происхождения, за исключением метана, давление паров которых при температуре 293,15 K составляет 0,01 кПа или более;
--------------------------------
<2> Норма выброса ЛОС выражается:
при определении общего органического углерода - в мг общего органического углерода на кубический метр (мг/м3) при нормальных условиях либо в мг углерода (C) на кубический метр (мг C/м3) при нормальных условиях;
при определении суммарного содержания ЛОС:
в процентах (%) от исходного количества потребленного растворителя;
в граммах (г) ЛОС на единицу деятельности (поверхности) (г ЛОС на квадратный метр (м2), г ЛОС на кубический метр (м3), г ЛОС на пару обуви и иное);
в граммах (г) ЛОС на килограмм (кг) исходного количества твердого вещества;
в процентах (%) пропускной способности бензина либо как процент (%) минимальной эффективности улавливания паров по весу для видов деятельности, относящихся к хранению и (или) распределению бензина.

непрерывные измерения - круглосуточные измерения, допускающие перерывы для проведения ремонтных, наладочных, поверочных работ;
(абзац введен постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
номинальная мощность энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания - электрическая или механическая мощность, соответствующая номинальным параметрам работы на нагрузке 100%, атмосферном давлении 101,325 кПа, температуре и относительной влажности воздуха на входе в агрегат соответственно плюс 15 °C и 60%;
(абзац введен постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
нормальные условия - температура 273,15 K и давление 101,325 кПа;
общий органический углерод - общее количество ЛОС, выраженное в мг углерода (C) на кубический метр (мг C/м3) при нормальных условиях;
потребление растворителей - общий расход лакокрасочных материалов, а также органических растворителей, которые применяются отдельно или в сочетании с другими реагентами, не подвергаясь химическому изменению, с целью растворения сырья, продуктов или отходов или используются в качестве чистящего средства с целью растворения загрязнителей, либо в качестве дисперсионной среды, либо регулятора вязкости, либо регулятора поверхностного натяжения или пластификатора или в качестве консервирующей добавки, в течение календарного года за вычетом любых ЛОС, рекуперированных (регенерированных) для повторного использования;
предельно допустимая (критическая) антропогенная нагрузка воздействия на атмосферный воздух (норма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - норма выброса) - показатель предельно допустимой (критической) нагрузки воздействия (предельное значение концентрации) одного или нескольких загрязняющих веществ на атмосферный воздух в выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источника выбросов, превышение которого может привести к вредному воздействию на окружающую среду;
твердый компонент - твердая составляющая потребляемого растворителя;
твердое топливо <3> - продукты, полностью или частично содержащие материалы ископаемого происхождения, которые используются или могут быть использованы в качестве топлива для целей преобразования их энергетической компоненты;
--------------------------------
<3> К твердому топливу относятся антрациты, бурый и каменный уголь, лигнин, сланцы, торф, торфобрикеты.

твердые частицы - суммарное количество загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, органического и неорганического происхождения, образующихся при технологических процессах и выбрасываемых в атмосферный воздух;
терминал - комплекс технических устройств, зданий и сооружений, предназначенных для приема, накопления, обработки, отправления и выдачи грузов;
термическая обработка и (или) химическое преобразование натуральных и (или) синтетических веществ - термодеструкция (термохимическое превращение) газообразных, жидких и твердых побочных продуктов технологического процесса и/или отходов технологического процесса, проводимая в топливной среде (газ, жидкое топливо) и/или при определенных физических условиях с участием иных химических веществ, в том числе катализаторов с последующим возможным окислением продуктов деструкции кислородом воздуха;
технологический процесс - организованный процесс изготовления продукции (изделий) или оказания услуг заданного качества, состоящий из отдельных технологических операций, выполняемых с применением материально-технических средств (в том числе механизмов, аппаратов, агрегатов, машин и иного оборудования) в соответствии с определенной технологией.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ И ДОПУСТИМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

5. При планировании и (или) осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и нестационарных источников выбросов, на территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, а также биосферных резерватов (далее - природоохранные территории) должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - ЭБК), в соответствии с приложением 1.
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
К природоохранным территориям, подлежащим специальной охране, указанным в части первой настоящего пункта, следует относить:
абзацы второй - пятый исключены с 23 января 2024 года. - Постановление Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т;
рекреационно-оздоровительные и защитные леса;
типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;
естественные болота и их гидрологические буферные зоны;
места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных;
охранные зоны особо охраняемых природных территорий.
6. С целью обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха вне населенных пунктов, мест массового отдыха населения и природоохранных территорий должны соблюдаться экологические нормативы качества атмосферного воздуха, указанные в приложении 2.
7. Для населенных пунктов, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, рассчитывается значение индекса качества атмосферного воздуха (далее - ИКАВ), который характеризует уровень загрязнения атмосферного воздуха на расстоянии не более 2 километров от стационарного пункта наблюдений мониторинга атмосферного воздуха.
Значения ИКАВ и граничные значения, используемые для его расчета, указаны в приложении 3.
ИКАВ рассчитывается для населенных пунктов, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на стационарных пунктах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха по следующим веществам:
азот (IV) оксид (азота диоксид) (далее - азота диоксид) с периодом осреднения 1 час;
сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (далее - сера диоксид) с периодом осреднения 1 час;
углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (далее - углерод оксид) с периодом осреднения 8 часов;
озон с периодом осреднения 8 часов;
твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм (далее - РМ10) с периодом осреднения 24 часа;
твердые частицы, фракции размером до 2,5 мкм (далее - РМ2,5) с периодом осреднения 24 часа.
ИКАВ рассчитывается по формуле

	(1)	

где NO2 - концентрация азота диоксида с периодом осреднения 1 час, мкг/м3;
SO2 - концентрация сера диоксида с периодом осреднения 1 час, мкг/м3;
CO - концентрация углерода оксида с периодом осреднения 8 часов, мкг/м3;
O3 - концентрация озона с периодом осреднения 8 часов, мкг/м3;
PM10 - концентрация РМ10 с периодом осреднения 24 часа, мкг/м3;
PM2,5 - концентрация РМ2,5 с периодом осреднения 24 часа, мкг/м3.
8. С целью обеспечения экологической безопасности не допускается превышение норм выбросов, за исключением аварийных режимов работы источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, процессов запуска (розжига), остановки и эксплуатационного обслуживания котлов после их остановки, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, технологических процессов и оборудования, указанных в:
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
таблице 4.1 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании газообразных, жидких, твердых топлив и биомассы в котлах номинальной тепловой мощностью менее 0,1 МВт, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 1 (содержание кислорода в дымовых газах 0%), и указанными в акте инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - акт инвентаризации);
таблице 4.2 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании газообразного топлива в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 1,4 (содержание кислорода в дымовых газах 6%);
таблице 4.3 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании жидкого топлива в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 1,4 (содержание кислорода в дымовых газах 6%);
таблице 4.4 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании твердого топлива в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 1,4 (содержание кислорода в дымовых газах 6%);
таблице 4.5 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании биомассы в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 1,4 (содержание кислорода в дымовых газах 6%);
таблицах 4.6 и 4.7 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ от горения топлива в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании газообразного и жидкого топлива в энергетических установках с двигателями внутреннего сгорания номинальной мощностью 0,1 МВт и более, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 3,5 (содержание кислорода в дымовых газах 15%);
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
таблице 4.8 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся в технологических процессах (печах), использующих газообразные, жидкие, твердые топлива и биомассу (кузнечные горны, процессы литья и плавки металлов, стекловаренные печи, нефтеперерабатывающие и химические процессы, сушильные агрегаты), в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 3,5 (содержание кислорода в дымовых газах 15%);
таблице 4.9 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при сжигании газообразных, жидких, твердых топлив, отходов и топлива из отходов (с содержанием отходов более 15%) для производства цемента и извести, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 1,91 (содержание кислорода в дымовых газах 10%);
таблице 4.10 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при термической обработке и (или) химическом преобразовании натуральных и (или) синтетических веществ (пиролиз, термолиз, температурное обезвреживание), в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11%);
таблице 4.11 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при использовании и (или) обезвреживании путем сжигания медицинских отходов, отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, в том числе частей тела людей и (или) животных, трупов животных, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11%);
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
таблице 4.12 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при использовании и (или) обезвреживании путем сжигания отходов древесноволокнистых, древесностружечных плит, иных отходов, содержащих связующие неминерального происхождения, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11%);
таблице 4.13 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при использовании и (или) обезвреживании путем сжигания коммунальных отходов, RDF-топлива и топлив из коммунальных отходов, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11%);
таблице 4.14 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах, образующихся при использовании и (или) обезвреживании путем сжигания иных видов отходов, топлив из отходов, кремации трупов людей (с содержанием отходов более 15%), в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и коэффициент избытка воздуха, равный 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11%);
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
таблице 4.15 приложения 4, концентрациями загрязняющих веществ в отходящих газах иных установок, технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, в том числе для которых не установлены нормы выбросов в таблицах 4.1 - 4.14 приложения 4, в мг/м3, приведенными к нормальным условиям, без поправок на содержание кислорода и влажности.
9. При использовании и (или) обезвреживании путем сжигания отходов 1-го и (или) 2-го классов опасности концентрация твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) (далее - твердые частицы), приведенная к нормальным условиям без поправок на содержание кислорода и влажности, не должна превышать 10 мг/м3.
10. При сжигании в котле мазута топочного не более 720 часов в год требования таблицы 4.3 приложения 4 не распространяются на сера диоксид и твердые частицы.
С 1 января 2024 г. требуется соблюдение значения нормы валового выброса сера диоксида, установленной с учетом содержания серы в мазуте не более 1,2% и с учетом общего времени работы на мазуте топочном стационарного источника выбросов (дымовой трубы) более 720 ч в год.
11. Для технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, иных установок, для которых в таблицах 4.1 - 4.14 приложения 4 установлены нормы выбросов загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние более 50 мг/м3, планируются и осуществляются мероприятия по внедрению наилучших доступных технических методов, строительству и приемке в эксплуатацию сооружений (газоочистных установок (далее - ГОУ), обеспечивающих сокращение выбросов твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3 к 1 января 2028 г.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
При отсутствии наилучших доступных технических методов, обеспечивающих выброс твердых частиц с концентрацией не более 50 мг/м3, действующие технологические процессы, котлы, энергетические установки с двигателем внутреннего сгорания, иные установки оснащаются ГОУ со степенью улавливания твердых частиц 95 процентов и более.
12. В случае, если фактическая концентрация загрязняющих веществ в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух выше норм выбросов, указанных в таблицах 4.1 - 4.15 приложения 4, планируются и осуществляются мероприятия по внедрению наилучших доступных технических методов (в том числе путем вывода из эксплуатации таких источников выделения), строительству и приемке в эксплуатацию сооружений (ГОУ), обеспечивающих достижение норм выбросов:
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
для котлов, принятых в эксплуатацию до 31 декабря 1974 г., до 31 декабря 2024 г.;
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 1975 г. до 31 декабря 2018 г., и энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания, принятых в эксплуатацию до 31 декабря 1995 г., до 31 декабря 2026 г.;
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
для энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания, принятых в эксплуатацию с 1 января 1996 г. до 31 декабря 2015 г., до 31 декабря 2030 г.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
12-1. Под концентрацией азота диоксид в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки следует понимать концентрацию азота оксидов в пересчете на азота диоксид.
(п. 12-1 введен постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
13. Норма выброса определяется для стационарного источника выбросов (дымовой трубы). В случае, если выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от двух (и более) одновременно работающих технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, иных установок осуществляются в общую дымовую трубу, то норма выбросов для стационарного источника выбросов (дымовой трубы), выраженная концентрацией загрязняющего вещества, рассчитывается по формуле

,	(2)	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

где Cj - средневзвешенное предельное значение нормы выброса, мг/м3;
 - норма выброса <4> от k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, при нормальных условиях и определенном содержании кислорода в отходящих газах, указанная в приложении 4, мг/м3;
 - объем сухих отходящих газов, образующийся при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с;
 - коэффициент избытка воздуха, принимаемый по наибольшему из значений  , рассчитанных для технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, иных установок, поступление отходящих газов от которых осуществляется в общую дымовую трубу при их возможной одновременной работе.
--------------------------------
<4> В случае, если для технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки норма выброса не установлена, то она принимается равной максимальному из остальных значений норм выбросов от технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, иных установок, поступление отходящих газов от которых осуществляется в данную дымовую трубу.

Объем сухих отходящих газов, образующийся при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях рассчитывается по формуле

	(3)	

где  - объем сухих отходящих газов образующийся при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с;
Byk - максимальный расчетный расход топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-й установки, кг/с (м3/с);
 - теоретический объем сухих дымовых газов, образующийся при использовании единицы топлива в k-й установке, приведенный к нормальным условиям, м3/кг (м3/м3).
Пересчет нормы выброса и объема сухих дымовых газов к единому значению коэффициента избытка воздуха осуществляется по формулам

	(4)	
		
	(5)	

где  - объем сухих отходящих газов образующийся при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, приводимый к единому значению коэффициента избытка воздуха, м3/с;
 - норма выбросов при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, приводимая к единому значению коэффициента избытка воздуха, мг/м3;
 - коэффициент избытка воздуха.
14. В случае сжигания в технологическом процессе, котле, энергетической установке с двигателем внутреннего сгорания, иных установках двух (и более) одновременно различных видов топлива нормы выбросов для таких установок устанавливаются как сумма средневзвешенных предельных значений норм выброса для каждого вида топлива.
Средневзвешенное предельное значение нормы выброса для топлива определяется путем умножения нормы выброса на тепловой вклад этого топлива и делением полученного результата на сумму тепловых вкладов, вносимых всеми видами топлива, и рассчитывается по формуле

	(6)	

где  - норма выброса в случае совместного сжигания в технологическом процессе, котле, энергетической установке с двигателем внутреннего сгорания, иных установках двух (и более) различных видов топлива, мг/м3;
 - норма выброса от технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки для j-го вида топлива при соответствующем коэффициенте избытка воздуха, указанная в приложении 4, мг/м3;
 - низшая теплота сгорания j-го вида топлива, Мдж/кг;
 - расход j-го вида топлива на работу технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, кг/с (м3/с).
15. В случае, если отходящие газы двигателя внутреннего сгорания используются в качестве воздуха-окислителя для сжигания топлива в котле, оснащенном системой дожигания, или используются в котле-утилизаторе, имеющем дополнительный ввод топлива, то нормы выбросов не должны превышать значений, указанных в таблицах 4.2 - 4.5 приложения 4.
В случаях, когда к стационарному источнику выбросов (дымовой трубе) подключены одновременно работающие котлы, требования для которых указаны в таблицах 4.1 - 4.15 приложения 4 и к данной дымовой трубе планируется подключение новых котлов, принимаемых в эксплуатацию после 1 января 2019 г., то расчет нормы выброса для такой дымовой трубы производится по формуле (2).
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
16. Значение нормы валового выброса i-го загрязняющего вещества для одного технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки рассчитывается по формуле

	(7)	

где BB - норма валового выброса i-го загрязняющего вещества для одного технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, т/год;
 - норма выброса i-го загрязняющего вещества при соответствующем коэффициенте избытка воздуха, указанная в приложении 4, мг/м3;
 - объем сухих отходящих газов, образующийся при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с;
T - время работы технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки в год, ч.
Значение нормы валового выброса i-го загрязняющего вещества для двух (и более) одновременно работающих технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, иных установок рассчитывается по формуле

	(8)	

где BB - норма валового выброса i-го загрязняющего вещества для двух (и более) одновременно работающих технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, иных установок, т/год;
Cj - средневзвешенное предельное значение нормы выброса, мг/м3, определяемое по формуле (2);
 - объем сухих отходящих газов, образующийся при использовании топлива на максимальной (номинальной) нагрузке k-го технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки, при соответствующем коэффициенте избытка воздуха и нормальных условиях, м3/с;
Tyk - время работы технологического процесса, котла, энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания, иной установки в год, ч.
17. С целью обеспечения экологической безопасности при использовании растворителей, лакокрасочных материалов не допускается превышение значений норм выбросов ЛОС, указанных в приложении 5.
Для оценки фактических значений норм выбросов ЛОС, указанных в приложении 5, регулирования потребления растворителей и сокращения выбросов ЛОС разрабатывается план регулирования использования растворителей.
(часть вторая п. 17 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
Для технологических процессов устанавливаются следующие виды норм выбросов ЛОС:
общее предельное значение норм выбросов (далее - общее ПЗВ), которое включает в себя выбросы от неорганизованных и организованных источников выбросов суммарно;
предельные значения норм выбросов для стационарных организованных источников выбросов (далее - ПЗВО);
предельные значения норм выбросов для неорганизованных источников выбросов (далее - ПЗВН).
18. Концентрация отдельных ЛОС в пересчете на общий органический углерод рассчитывается по формуле

	(9)	

где Cc - концентрация ЛОС в пересчете на общий органический углерод, мг С/м3;
CVOCi - концентрация i-го органического соединения в пересчете на общий органический углерод, мг/м3;
mci - масса углерода в i-м ЛОС (12 x количество атомов углерода в соединении);
Mi - молярная масса i-го органического соединения, г/моль.
В случае, когда в смеси присутствует несколько ЛОС и известны их соответствующие доли, концентрация смеси ЛОС в пересчете на общий органический углерод рассчитывается по формуле <5>

	(10)	

где Cc - концентрация смеси ЛОС в пересчете на общий органический углерод, мг С/м3;
CVOC - концентрация растворителя в отходящих газах, выраженная в массе ЛОС на м3;
mci - масса углерода в i-м ЛОС (12 x количество атомов углерода в соединении);
Mi - молярная масса i-го органического соединения <6>, г/моль;
Pi - доля отдельного ЛОС в смеси, выраженная как массовая доля.
--------------------------------
<5> Пример: Концентрация смеси ЛОС, образуемых этанолом (C2H5OH) с массовой долей 35% и этилацетата (C4H8O2) с массовой долей 65%, составляет 300 мг ЛОС/м3. Концентрация смеси ЛОС в пересчете на общий органический углерод составит

<6> Молярная масса для групп углеводородов принимается:
для углеводородов предельных алифатического ряда C1 - C10 - по C6H14;
для углеводородов предельных алифатического ряда C11 - C19 - по C12H26;
для углеводородов непредельных алифатического ряда - по C4H8;
для углеводородов алициклических - по C6H12;
для углеводородов ароматических - по C6H6.

Отношение  для ряда растворителей указано в таблице 5.14 приложения 5.
Выбросы ЛОС, поступающих в атмосферный воздух, содержащихся в летучей части растворителей, лакокрасочных материалов, рассчитываются по формуле

	(11)	

где Mзв - выбросы ЛОС, т/год;
Bk - масса растворителя, лакокрасочного материала, используемого для покрытия, т/год;
fp - доля летучей части от общей массы растворителя, лакокрасочного материала, %, принимается на основании паспортов, сертификатов на растворители, лакокрасочный материал;
n - степень очистки, в долях от единицы, в случае отсутствия очистки, принимается равной нулю.
19. С целью обеспечения экологической безопасности не допускается превышение норм содержания загрязняющих веществ в отработавших газах мобильных источников выбросов для механических транспортных средств категорий M и N, работающих на бензине, газовом или дизельном топливе, указанных в приложении 6.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

20. Учет в области охраны атмосферного воздуха, в том числе озонового слоя, осуществляется в отношении:
природопользователей;
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов;
стационарных источников выбросов, ГОУ, их времени и режима работы;
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов;
мобильных источников выбросов;
озоноразрушающих веществ.
21. Учет природопользователей осуществляется территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) по административно-территориальным единицам (районам областей, областям, городам областного подчинения и г. Минску) в электронном виде по форме 7.1 приложения 7, при:
выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
выдаче комплексных природоохранных разрешений;
информировании об отсутствии необходимости получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При учете природопользователей отражается информация о наименовании природопользователя, его юридическом адресе, наименовании филиалов и обособленных подразделений природопользователя, их месте нахождения, о категории объекта воздействия на атмосферный воздух, количественной характеристике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, наличии разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексного природоохранного разрешения (далее - разрешения).
Учет природопользователей осуществляется на областном, городском (областные центры) и районном уровнях.
22. Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов осуществляется природопользователями:
расчетным методом;
инструментальным или расчетно-инструментальным методом.
Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов инструментальным методом осуществляется посредством периодических или непрерывных измерений.
Природопользователь обеспечивает ведение учета в течение всего срока осуществления хозяйственной и иной деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, путем оформления первичной учетной документации в области охраны окружающей среды (далее - ПОД), срок хранения которой составляет пять лет со дня внесения последней записи.
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
Для учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов применяются формы ПОД, указанные в формах 7.2 - 7.4 приложения 7.
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
Формы ПОД дополняются необходимыми графами в случаях, если специфика вида хозяйственной и иной деятельности природопользователя требует такого дополнения.
При заполнении форм ПОД точность сведений о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух должна составлять:
0,1 - при указании в мг/м3 (0,001 - при указании значений, у которых целая часть, первый и (или) второй десятичные знаки равны нулю);
0,001 - при указании в г/с и в т/год;
0,000001 - при указании в мг/м3, в г/с и в т/год для загрязняющих веществ 1-го класса опасности.
(часть шестая п. 22 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
При ведении ПОД в виде электронного документа природопользователь обеспечивает их распечатку не реже одного раза в квартал, за исключением ПОД-4, распечатка которой обеспечивается один раз в год.
(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т, от 30.12.2024 N 17-Т)
23. Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух расчетным методом для стационарных источников выбросов осуществляется на основании данных о расходе топлива, сырья или материалов - согласно данным бухгалтерского учета топлива, сырья или материалов, в соответствии с правилами расчета величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые применялись при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Для учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух расчетным методом применяется журнал ПОД-1 по форме 7.2 приложения 7.
23.1. На каждый квартал в журнале ПОД-1 отводится отдельный лист или листы при наличии большого числа источников. Для упрощения учета допускается группировать однотипные источники с одинаковым режимом работы.
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
23.2. Для каждого стационарного источника выбросов, группы стационарных источников выбросов (далее - группа), в журнале ПОД-1 отводится количество строк, кратное количеству загрязняющих веществ, отходящих от данного источника выбросов (группы) и количеству установившихся режимов работы оборудования.
23.3. Данные для каждого загрязняющего вещества каждого источника выбросов (группы) заносятся в отдельную строку. При этом должны учитываться загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух, как от организованных, так и от неорганизованных стационарных источников выбросов.
В конце месяца (квартала, года) данные по выбросам каждого из загрязняющих веществ от отдельных стационарных источников выбросов суммируются в графе "ИТОГО по загрязняющим веществам:".
23.4. В графе 1 указывается номер источника выбросов или номера однотипных источников выбросов, на которых используются одинаковые топливо, сырье или материалы, выпускается продукция или производится энергия.
23.5. В графе 2 указывается наименование используемого топлива, сырья или материалов.
23.6. В графе 3 указываются реквизиты технического нормативного правового акта, в соответствии с которым ведется учет и рассчитаны величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В случае признания на момент заполнения журнала ПОД-1 утратившим силу технического нормативного правового акта, в соответствии с которым рассчитаны величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в графе 3 указываются реквизиты действующего (принятого взамен) технического нормативного правового акта.
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
23.7. В графах 4 указываются наименование и код загрязняющего вещества.
23.8. В графах 5, 7, 9 указываются количество топлива, сырья или материалов, израсходованных за месяц, выпущенной продукции, произведенной энергии по данным бухгалтерского учета.
23.9. В графах 6, 8, 10 указываются масса выброса загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника выбросов (тонн), рассчитанная в соответствии техническим нормативным правовым актом, указанным в графе 3.
23.10. В графе 11 указывается масса выброса загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника выбросов (тонн) за квартал, рассчитанная как сумма значений граф 6, 8 и 10.
23.11. В строках "Сумма по каждому загрязняющему веществу" указывается масса выброса каждого загрязняющего вещества от всех указанных в ПОД-1 стационарных источников выбросов.
В строке "ИТОГО по загрязняющим веществам:" указывается суммарная масса выброса всех загрязняющих веществ.
В строках "1-го класса опасности", "2-го класса опасности", "3-го класса опасности", "4-го класса опасности" и "без установленного класса опасности" указывается масса загрязняющих веществ соответствующего класса опасности.
24. Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух инструментальным или расчетно-инструментальным методом для стационарных источников выбросов посредством периодических измерений осуществляется на основании протоколов проведения измерений в области охраны окружающей среды и времени работы источников выбросов согласно сведениям журнала ПОД-3 или данным учета времени работы технологического оборудования или учета рабочего времени.
Для учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух инструментальным или расчетно-инструментальным методом, за исключением учета таких выбросов посредством непрерывных измерений с использованием АСК, применяется журнал ПОД-2 по форме 7.3 приложения 7.
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
24.1. На каждый квартал в журнале ПОД-2 отводится отдельный лист или листы при наличии большого числа источников.
24.2. Для каждого стационарного источника выбросов в журнале ПОД-2 отводится количество строк, кратное количеству загрязняющих веществ, отходящих от данного источника выбросов.
24.3. Данные для каждого загрязняющего вещества каждого источника выбросов заносятся в отдельную строку. При этом должны учитываться загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от организованных источников выбросов.
В конце месяца (квартала, года) данные по выбросам каждого из загрязняющих веществ от отдельных стационарных источников выбросов суммируются в графе "ИТОГО по загрязняющим веществам:".
24.4. В графе 1 указывается номер источника выбросов. В графе 2 указываются наименование и код загрязняющего вещества.
24.5. В графе 3, 7, 11 указывается концентрация загрязняющего вещества, определенная по результатам отбора проб и проведения измерений или расчетным методом.
24.6. В графе 4, 8, 12 указывается объем выброса загрязняющего вещества, определенный по результатам отбора проб и проведения измерений или расчетным методом.
24.7. В графе 5, 9, 13 указывается значение выброса загрязняющего вещества, рассчитанного по формуле

	(12)	

где Bk - выброс i-го загрязняющего вещества, определяемый для целей учета как среднее значение выбросов загрязняющего вещества согласно проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и данных отбора проб и проведения измерений, г/с;
Bp - расчетный средний выброс загрязняющего вещества, определяемый по формулам (13) или (14), г/с;
Cn - концентрация загрязняющего вещества, определенная по результатам отбора проб и проведения измерений, мг/м3;
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
Vn - объем выброса загрязняющего вещества, определенный по результатам отбора проб и проведения измерений, м3/с;
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
n - количество проведенных измерений выбросов загрязняющего вещества в течение отчетного периода.
24.8. Расчетный средний выброс загрязняющего вещества рассчитывается исходя из установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по одной из следующих формул:

	(13)	
		
	(14)	

где Bp - расчетный средний выброс загрязняющего вещества, определяемый исходя из установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с;
Ci - среднее для i-го источника выбросов значение концентрации загрязняющего вещества согласно проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, мг/м3;
Vi - объем выброса загрязняющего вещества для i-го источника выбросов согласно проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, м3/с;
Mi - выброс загрязняющего вещества от i-го источника согласно проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т/г;
Ti - число часов работы i-го источника выбросов в год согласно проекту нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ч.
В случае, если в соответствии с законодательством об охране атмосферного воздуха не требуется разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчетный средний выброс загрязняющего вещества рассчитывается исходя из данных акта инвентаризации.
(часть вторая пп. 24.8 введена постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
24.9. В графах 6, 10, 14 указывается масса выброса загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника выбросов, рассчитанная по формуле

	(15)	

где M - масса выброса загрязняющего вещества, отходящего от стационарного источника выбросов, т/мес;
Bk - выброс загрязняющего вещества, рассчитанный по формуле (12), г/с;
Ti - время работы стационарного источника выбросов, указанное в ПОД-3, или согласно данным учета времени работы технологического оборудования или учета рабочего времени, ч/мес.
24.10. В графе 15 указывается масса выброса загрязняющего вещества (тонн), отходящего от стационарного источника выбросов за квартал, рассчитанная как сумма значений граф 6, 10 и 14.
24.11. В строках "Сумма по каждому загрязняющему веществу" указывается масса выброса каждого загрязняющего вещества от всех указанных в ПОД-2 стационарных источников выбросов.
В строке "ИТОГО по загрязняющим веществам:" указывается суммарная масса выброса всех загрязняющих веществ.
В строках "1-го класса опасности", "2-го класса опасности", "3-го класса опасности", "4-го класса опасности" и "без установленного класса опасности" указывается масса загрязняющих веществ соответствующего класса опасности.
25. Для учета стационарных источников выбросов, ГОУ, их времени и режима работы применяется журнал ПОД-3 по форме 7.4 приложения 7.
25.1. В таблице 1 в январе текущего года приводятся общие сведения о количестве стационарных источников выбросов, в их числе оснащенных ГОУ, по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
25.2. В таблице 2 приводится перечень всех ГОУ, записи вносятся по мере приемки в эксплуатацию или вывода из эксплуатации ГОУ.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
25.3. В таблице 3 на каждый календарный месяц отводится отдельный лист, для каждого стационарного источника выбросов отводится отдельная строка.
25.4. В графе 2 таблицы 3 указываются номера стационарных источников выбросов.
25.5. В графе 3 таблицы 3 указываются режим работы источника выделения загрязняющих веществ, их групп для:
оборудования, подключенного к одному источнику выбросов, - количество работающего технологического оборудования с указанием количества часов его одновременной работы и (или) фактическая загрузка технологического оборудования;
котельного оборудования - фактическая тепловая нагрузка, наименование и фактический расход топлива за отчетный период;
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
цикличных производственных процессов - наименование цикла многостадийного производственного процесса.
25.6. В графе 4 <7> таблицы 3 указывается количество часов работы стационарного источника выбросов в сутки по каждому дню месяца согласно регламенту работы организации, цеха (участка) с учетом времени технологических и обеденных перерывов, сменности работы.
--------------------------------
<7> Таблица 3 ПОД-3 дополняется графами с учетом количества календарных дней в месяце, при стабильном технологическом процессе допускается ведение учета работы стационарных источников выбросов, в том числе оснащенных ГОУ, в целом за месяц без учета часов их работы в сутки, графа 4 таблицы 3 журнала не заполняется.

25.7. В графе 5 таблицы 3 указывается количество часов работы стационарных источников выбросов за месяц, равное сумме часов работы за каждые сутки.
25.8. Графа 6 таблицы 3 заполняется в случае вывода из эксплуатации всей ГОУ.
25.9. Графа 7 таблицы 3 заполняется при отключении отдельных ступеней очистки работающей ГОУ.
25.10. В 8 таблицы 3 указываются причины отключения (простоя) ГОУ или отдельных ступеней очистки работающей ГОУ.
25.11. В таблице 4 на каждый квартал отводится отдельный лист, для каждого стационарного источника выбросов отводится отдельная строка.
25.12. Графа 2 таблицы 4 заполняется в соответствии с подпунктом 25.4 настоящего пункта.
25.13. В графе 3 таблицы 4 указывается количество часов работы стационарных источников выбросов за квартал, равное сумме часов работы за каждый календарный месяц квартала.
25.14. Графы 4 - 5 таблицы 4 заполняются в соответствии с подпунктами 25.8 и 25.9 настоящего пункта.
26. Перечень производственных объектов, технологического оборудования, для которых учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в обязательном порядке ведется посредством непрерывных измерений с использованием АСК, указан в приложении 8.
Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством непрерывных измерений с использованием АСК ведется в отношении загрязняющих веществ:
азота диоксид;
углерод оксид;
сера диоксид;
твердые частицы;
гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) (далее - гидрохлорид);
фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид (далее - гидрофторид);
аммиак;
формальдегид;
(абзац введен постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
сероводород;
иные, при наличии средств измерений и методик (методов) измерений концентраций таких загрязняющих веществ в условиях эксплуатации стационарного источника выбросов.
Перечень загрязняющих веществ в выбросах, подлежащий учету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством непрерывных измерений с использованием АСК, определяется природопользователем на основании разрешений с учетом всех видов топлива, сырья, материалов, отходов, для которых установлены нормативы допустимых выбросов на определенном источнике выбросов.
Требования по проведению непрерывных измерений для производственных объектов, технологического оборудования не распространяются в случае их эксплуатации менее 2000 часов в год согласно акту инвентаризации для действующих источников выбросов или согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
Требования к созданию и эксплуатации АСК указаны в главе 4 настоящих ЭкоНиП.
Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется на основе результатов измерения параметров выбросов при использовании АСК путем автоматизированных расчетов.
При разработке программного обеспечения для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух применяется формула

	(16)	

где Mi - текущее значение выброса загрязняющего вещества, г/с;
Ci - концентрация загрязняющего вещества, определенная при использовании АСК, мг/м3;
Vi - объем выброса загрязняющего вещества для i-го источника выбросов, определенный при использовании АСК, м3/с.
Выбросы за период времени (час, сутки, месяц, год) определяются путем суммирования текущих величин.
При плановом или аварийном отключении АСК в течение всего времени отключения АСК обеспечивается автоматический расчет выбросов по усредненным показателям за шесть предыдущих месяцев.
27. Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов (далее - учет выбросов от мобильных источников) осуществляет Минприроды по республике, а также по административно-территориальным единицам (областям и г. Минску).
Для учета выбросов от мобильных источников применяется форма, указанная в таблице 9.1 приложения 9.
Массовый выброс i-го загрязняющего вещества в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов рассчитывается по формуле

	(17)	

где Mi - массовый выброс i-го загрязняющего вещества в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов за отчетный год, тонн;
 - массовый выброс i-го загрязняющего вещества от механических транспортных средств <8> при их эксплуатации, рассчитанный по формуле (18), тонн;
 - массовый выброс i-го загрязняющего вещества от железнодорожных транспортных средств <9> при их эксплуатации, рассчитанный по формуле (19), тонн;
 - массовый выброс i-го загрязняющего вещества от самоходных машин <10>, воздушных судов и судов внутреннего и смешанного плавания при их эксплуатации, рассчитанный по формуле (20), тонн.
--------------------------------
<8> Механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение двигателем (за исключением электродвигателей).
<9> Железнодорожное транспортное средство - локомотив, дизель-поезд, автомотриса, иное транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов по железнодорожному пути.
<10> Самоходная машина - гусеничный трактор, сельскохозяйственная, дорожная, строительная, иная машина.

Массовый выброс i-го загрязняющего вещества от механических транспортных средств при их эксплуатации рассчитывается по формуле

	(18)	

где Qacj - общий расход топлива j-го вида, рассчитанный по таблице 9.2 приложения 9, тонн;
 - удельное содержание i-го загрязняющего вещества в отработавших газах в зависимости от экологического класса механического транспортного средства и вида используемого топлива, указанное в таблице 9.3 приложения 9, тонн/тонну.
Массовый выброс i-го загрязняющего вещества от железнодорожных транспортных средств при их эксплуатации рассчитывается по формуле

	(19)	

где Qrtj   - общий расход топлива j-го вида, рассчитанный по таблице 9.2 приложения 9, тонн;
 - удельное содержание i-го загрязняющего вещества в выбросах загрязняющих веществ от железнодорожных транспортных средств при их эксплуатации, указанное в таблице 9.4 приложения 9, тонн/тонну.
Массовый выброс i-го загрязняющего вещества от самоходных машин, воздушных судов и судов внутреннего и смешанного плавания рассчитывается по формуле

	(20)	

где Qoj - общий расход топлива j-го вида, рассчитанный по таблице 9.2 приложения 9, тонн;
 - удельное содержание i-го загрязняющего вещества в отработавших газах в зависимости от вида используемого топлива по первому экологическому классу, указанное в таблице 9.3 приложения 9, тонн/тонну.
28. Юридические лица, имеющие на своем балансе согласно бухгалтерской документации 25 и более мобильных источников выбросов, применяя журнал ПОД-4 по форме приложения 10, по итогам отчетного года до 1 февраля года, следующего за отчетным, ведут учет:
28.1. количества мобильных источников выбросов (транспортных средств) в разрезе каждой группы, формируемой с учетом типов двигателя (транспортные средства, работающие на дизельном топливе, бензине, газовом топливе, бензине и газовом топливе), в соответствии с таблицей 1 журнала ПОД-4;
28.2. мобильных источников выбросов (государственный номер транспортного средства, его марка) в соответствии с таблицей 2 журнала ПОД-4 и с учетом:
экологического класса, категории транспортного средства, пробега для транспортных средств, работающих на бензине;
года выпуска, вида топлива, оснащенности системой нейтрализации, рабочего объема двигателя для транспортных средств, работающих на газовом топливе;
экологического класса, наличия турбины, пробега для транспортных средств, работающих на дизельном топливе.
29. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензируемую деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами которой являются операции с ОРВ, и (или) ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь ГФУ, ведется учет ОРВ с использованием журнала ПОД-5 по форме приложения 11.
(часть первая п. 29 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
На каждое ОРВ или их смесь, в том числе рекуперированные и восстановленные ОРВ и их смеси, в ПОД-5 отводится отдельный лист. При обращении с рекуперированными и восстановленными ОРВ или их смесью к наименованию добавляется буква "Р". Для смеси ОРВ (за исключением ГФУ) указывается процентно-компонентный состав.
(часть вторая п. 29 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
ПОД-5 заполняется по мере осуществления операций с ОРВ или их смесями. При ведении ПОД-5 в виде электронного документа юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обеспечивает распечатку форм по итогам учета за каждый календарный год.
(часть третья п. 29 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
29.1. В графе 1 указывается остаток ОРВ или их смеси на 1 января текущего года.
29.2. В графах 2 - 6 указывается приход ОРВ или их смеси, в том числе в результате ввоза в Республику Беларусь, покупки на территории Республики Беларусь, рекуперации и восстановления.
(пп. 29.2 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
29.3. В графе 7 в случае рекуперации ОРВ или их смеси указывается общее количество рекуперированных ОРВ или их смеси.
(пп. 29.3 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
29.4. В графе 8 указывается количество восстановленных или переданных на восстановление ОРВ или их смеси.
29.5. В графах 9 - 15 указывается расход ОРВ или их смеси.
29.6. В графе 11 указывается количество используемых ОРВ или их смеси для собственных нужд.
29.7. В графе 12 указывается количество ОРВ или их смеси, использованных при оказании услуг.
29.8. В графе 13 указывается количество проданных ОРВ или их смеси без оказания услуг.
29.9. В графе 16 указывается количество ОРВ или их смеси, оставшегося на 31 декабря, при этом данные графы 16 должны равняться сумме данных граф 1, 3 за вычетом суммы данных граф 11 - 13.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
30. Контроль за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или норм выбросов осуществляется посредством проведения непрерывных измерений с использованием АСК или периодических измерений в области охраны окружающей среды.
Перечень производственных объектов, технологического оборудования, для которых контроль за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется посредством непрерывных измерений с использованием АСК, указан в приложении 8, в соответствии с требованиями частей второй - четвертой пункта 26 настоящих ЭкоНиП.
В случае проведения непрерывных измерений с использованием АСК нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух считаются не превышенными, если среднесуточное значение фактических выбросов загрязняющего вещества не превышает значение указанных нормативов более чем в 1,3 раза. Факт превышений нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух фиксируется территориальными органами Минприроды в акте по форме, указанной в приложении 12.
При отборе проб и проведении измерений, осуществляемых уполномоченной Минприроды подчиненной организацией, фактом превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или норм выбросов следует считать значение фактических выбросов загрязняющего вещества, указывающее на превышение значения таких нормативов или норм выбросов на дату отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды.
В случае, если по результатам отбора проб и проведения измерений, осуществляемых уполномоченной Минприроды подчиненной организацией, установлен факт превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или норм выбросов, повторный отбор проб и проведение измерений по заявке территориальных органов Минприроды проводятся уполномоченной Минприроды подчиненной организацией после представления природопользователем информации об устранении нарушения, повлекшего такие превышения, или по истечении 30 календарных дней после первых отбора проб и проведения измерений в случае непредоставления информации об устранении нарушения.
(часть пятая п. 30 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
Для процессов запуска (розжига), остановки и эксплуатационного обслуживания котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания, технологических процессов и оборудования периодические измерения проводятся в случае установления для данных процессов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в разрешении.
Оценка соответствия фактических выбросов ЛОС установленным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или норм выбросов осуществляется:
инструментальным методом - при установлении в разрешении нормативов допустимых выбросов общего органического углерода или индивидуальных ЛОС в мг/м3;
расчетным методом на основе информации об общегодовом объеме потребляемых растворителей и плана регулирования использования растворителей - при установлении в разрешении нормативов допустимых выбросов через общее ПЗВ.
Составление плана регулирования использования растворителей производится согласно международным рекомендациям, принятыми в рамках реализации Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, при разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АСК

31. Создание в том числе модернизация, капитальный ремонт системы АСК включает в себя следующие этапы:
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
определение стационарных источников выбросов и перечня загрязняющих веществ, подлежащих оснащению АСК, их обследование;
разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации;
закупка, поставка, монтаж, подключение оборудования, необходимого для создания АСК;
проведение пусконаладочных работ;
проведение работ в целях обеспечения единства измерений;
обеспечение передачи информации, указанной в части девятой пункта 37 настоящих ЭкоНиП, в информационную систему Национальной системы мониторинга окружающей среды (Республиканская информационная система автоматизированного мониторинга окружающей среды (далее - РИСАМОС);
(абзац введен постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
приемка в эксплуатацию АСК.
В случае нефункционирования АСК по техническим причинам два года и более с момента выхода ее из строя, организованный стационарный источник выбросов не является оснащенным АСК. Создание АСК на таком источнике выбросов осуществляется в соответствии с частью первой настоящего пункта.
(часть вторая п. 31 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
32. Стационарные источники выбросов от производственных объектов, технологического оборудования, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от которых в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям с использованием АСК, указанных в приложении 8 (далее - объекты непрерывных измерений), оснащаются АСК при соблюдении следующих условий:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются через газоходы или трубы;
в выбросах от стационарного источника выбросов присутствует одно или несколько загрязняющих веществ, указанных в части второй пункта 26 настоящих ЭкоНиП;
общее время (включая все режимы работы) работы стационарного источника выбросов согласно акту инвентаризации для действующих стационарных источников выбросов или проектной документации для новых, модернизируемых, реконструируемых стационарных источников выбросов составляет 2000 и более часов в год;
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
наличие средств измерений и методик (методов) измерений концентраций загрязняющих веществ в условиях эксплуатации стационарного источника выбросов.
Отсутствие возможности выполнения условий, указанных в части первой настоящего пункта, и создания АСК подтверждается результатами проведения научно-исследовательских работ с привлечением представителей изготовителей газоанализаторов и иных средств измерений, входящих в состав АСК.
(часть вторая п. 32 введена постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
При проведении научно-исследовательской работы, подтверждающей невозможность оснащения организованного стационарного источника выбросов АСК, необходимо изучить и проанализировать:
международный опыт контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на аналогичных источниках выбросов не менее чем в пяти странах;
информацию о наличии средств (датчиков) измерений загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферный воздух от организованного стационарного источника выбросов;
возможность использования средств (датчиков) измерений в условиях эксплуатации организованного стационарного источника выбросов или доработки (изменения, дополнения конструкции) таких средств измерений для обеспечения возможности их использования в условиях эксплуатации организованного стационарного источника выбросов;
соответствие средств (датчиков) измерений законодательству об обеспечении единства измерений, предложения по устранению выявленных несоответствий.
(часть третья п. 32 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
В случае если по результатам научно-исследовательской работы подтверждено отсутствие возможности создания АСК, такая работа дополняется предложениями по организации дискретных отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе с указанием применяемых методик (методов) измерений, и их периодичности, но не реже периодичности, установленной в абзаце четвертом пункта 124 экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности", утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. N 5-Т (далее - ЭкоНиП 17.01.06-001-2017).
(часть четвертая п. 32 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
33. При обследовании объектов непрерывных измерений:
изучается технологический процесс и оборудование, определяются размеры газоходов и дымовых труб;
устанавливается верхний и нижний пределы измерений концентраций загрязняющих веществ с учетом их диапазона, стабильности технологических процессов и требований технических нормативных правовых актов;
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
определяется диапазон измерений расхода отходящих газов и других физических величин;
разрабатываются варианты схемы измерений и обработки информации, определение требований к погрешности средств измерений с приведением оценки стоимости АСК.
34. АСК должна состоять из:
газоанализаторов;
средств измерений расхода отходящих газов;
средств измерений физических параметров отходящих газов;
средств сбора, обработки, хранения, фиксации и передачи информации;
средств регистрации и отображения результатов измерений;
вспомогательного оборудования.
Средства, обеспечивающие измерения показателей выбросов, устанавливаются на стационарных источниках выбросов (трубах) объектов непрерывных измерений или в случае, если отсутствует техническая возможность установки АСК на трубе, на подводящих газоходах к трубам.
При осуществлении несколькими объектами непрерывных измерений выбросов через один стационарный источник выбросов местом установки технического средства, обеспечивающего автоматические измерения выбросов, является стационарный источник выбросов (труба).
В случае, если отсутствует техническая возможность установки АСК на трубе, технические средства, обеспечивающие автоматические измерения выбросов, устанавливаются на газоходах всех объектов непрерывных измерений, при условии обеспечения определения фактического выброса от источника выбросов как средневзвешенного значения и передачи такой информации в РИСАМОС.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
При выборе места установки газоанализаторов следует учитывать, что отходящие газы в месте отбора проб или в месте проведения измерений беспробоотборным газоанализатором должны иметь температуру, ниже которой химические реакции с участием загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих газах, не происходят.
Место установки средств измерений в газоходах с отходящими газами или в трубах (место отбора проб и проведения измерений) должно быть определено в соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.
(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т, от 30.12.2024 N 17-Т)
В случае, если требования к месту установки средств измерений АСК не могут быть выполнены, выбирается наилучшее из всех возможных мест установки средств измерений, при этом увеличивается представительность отбора проб (отбор проб проводится в нескольких точках измерительной плоскости).
Измерение концентраций твердых частиц должно осуществляться на вертикальных участках газоходов.
35. Для АСК применяются следующие типы газоанализаторов:
пробоотборные с холодной или обогреваемой пробоотборной линией;
беспробоотборные, производящих анализ газов по месту их установки;
пробоотборные с разбавлением пробы газов воздухом с целью понижения влажности и избежания конденсации влаги по тракту движения пробы газа на анализ.
Пробоотборные линии <11> должны соответствовать следующим требованиям:
для отбора проб газов, содержащих реагирующие с водой компоненты, следует применять обогреваемые пробоотборные линии, которые должны находиться при температуре на 15 - 20 °C выше температуры точки росы конденсирующихся паров в отходящих газах;
при анализе продуктов сжигания природного газа допускается применение необогреваемых пробоотборных линий, при этом следует соблюдать их уклон в сторону устройств для сбора конденсата до 3°;
длина пробоотборных линий должна быть минимально возможной для предотвращения запаздывания сигнала;
конструкция узла сочленения пробоотборной линии с газозаборным зондом должна допускать возможность его периодической очистки, а также его извлечения из газохода для осмотра, ремонта или замены.
--------------------------------
<11> Система непрерывной транспортировки газовой пробы от газозаборного зонда до газоанализатора.

В случае отличия климатических условий работы газоанализатора от паспортных данных по температуре, влажности, запыленности, содержанию кислорода, его следует установить в шкаф, оснащенный системой кондиционирования, либо в специальное помещение.
При установке газозаборных зондов в газоходы и трубы диаметром более одного метра следует применять усредняющие зонды <12>.
При эксплуатации АСК линия подачи пробы газа должна периодически проверяться с целью обнаружения неплотностей и устранения возможного засорения.
--------------------------------
<12> Устройство специальной конструкции, предназначенное для равномерного отбора газовой пробы по длине отборной трубки.

36. АСК должны обеспечивать измерение и учет:
концентрации загрязняющих веществ, мг/м3;
объемного расхода отходящих газов, м3/ч;
давления отходящих газов, кПа;
температуры отходящих газов, °C;
содержания кислорода в отходящих газах в процентах (при необходимости);
влажности отходящих газов в процентах (при необходимости).
Предел допустимой относительной погрешности измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не должен превышать:
20% для газообразных загрязняющих веществ;
25% для твердых частиц;
10% для определения расхода отходящих газов.
АСК должны обеспечивать:
верхний предел измерения не менее 2,5-кратного значения показателя выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленного для стационарного источника выбросов в разрешении для действующих источников выбросов или в проектной документации для проектируемых источников выбросов;
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
сохранение работоспособности при возникновении нештатных ситуаций и аварий, сбоях в технологическом процессе;
сохранение целостности данных при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении нештатных ситуаций и аварий, сбоях в технологическом процессе.
37. Средства фиксации и передачи информации о параметрах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в РИСАМОС, включают в себя:
программное обеспечение и технические устройства природопользователя, стационарные источники выбросов которого оснащены АСК, а также средства фиксации и передачи информации;
программное обеспечение РИСАМОС <13>.
--------------------------------
<13> Подключение природопользователей к РИСАМОС осуществляется с использованием соответствующих технических параметров, указываемых на официальном сайте Минприроды в глобальной компьютерной сети Интернет.

Средства фиксации и передачи информации природопользователя должны обеспечивать:
прием информации, получаемой при использовании АСК;
усреднение информации о результатах измерений выбросов загрязняющих веществ за каждые 20 минут;
хранение информации, принимаемой при использовании АСК и передаваемой в РИСАМОС, в течение не менее одного года;
сохранение переданной информации с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы АСК в случае их остановки;
идентификацию и авторизацию объектов непрерывных измерений в РИСАМОС;
достоверность приема и передачи информации, предотвращение ее искажения.
Информация, полученная природопользователем при использовании АСК (отображается на мониторе компьютера), должна включать:
фактические значения концентрации загрязняющих веществ, мг/м3;
усредненные (среднеарифметические значения) за 20 минут, за один час и за сутки концентрации загрязняющих веществ при нормальных условиях (средние концентрации загрязняющих веществ), мг/м3;
содержание кислорода в процентах и (или) коэффициент избытка воздуха;
текущие значения массы выброса загрязняющего вещества в единицу времени, г/с;
расход отходящих газов, м3/с;
температуру отходящих газов, °C;
текущее значение времени (часы, минуты, секунды).
Информация о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух за более длительные промежутки времени отображается на мониторе компьютера по мере ее накопления.
Природопользователь обеспечивает обязательное хранение информации за сутки, месяц, год.
Данные о превышении допустимых величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны выдаваться в режиме реального времени и хранится, в том числе:
общее количество (в процентах) случаев превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за месяц (сравниваются среднесуточные значения выбросов с нормативами допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух);
градация по превышениям нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и более процентов.
В случае превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух требуется наличие на мониторе компьютера оповещения "тревога" (допускается сопровождение звуковым сигналом).
Программное обеспечение РИСАМОС обеспечивает:
прием информации от природопользователя, полученной при использовании АСК;
учет информации при осуществлении контроля в области охраны окружающей среды;
хранение информации, полученной при использовании АСК.
Информация, передаваемая природопользователем в РИСАМОС должна включать:
абзац исключен с 23 января 2024 года. - Постановление Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т;
среднесуточную концентрацию определяемого загрязняющего вещества при нормальных условиях, а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива - в пересчете на сухой газ и соответствующий коэффициент избытка воздуха, мг/м3;
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
среднесуточный расход отходящего газа при нормальных условиях, м3/с;
среднесуточную концентрацию кислорода в процентах и (или) коэффициент избытка воздуха;
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
среднесуточную температуру отходящих газов, °C;
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
текущее значение времени (часы, минуты, секунды).
Информация, указанная в части девятой настоящего пункта, передается природопользователем в РИСАМОС не позднее 9.00 времени суток, следующих за отчетными.
(часть десятая п. 37 введена постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)
Информация, полученная природопользователем при использовании АСК отображается на мониторе компьютера в виде таблиц, показывающих значения текущих и сохраненных параметров выбросов по каждому определяемому загрязняющему веществу.
38. Доступ к базе данных, файлам и программному обеспечению АСК должен быть закрыт специальным паролем.
АСК должна быть оборудована встроенной автоматической системой самодиагностики. Технические средства АСК должны обеспечивать возможность регистрации внештатных ситуаций.
Аналитическое оборудование, входящее в состав АСК, должно быть ремонтнопригодным (восстанавливаемым).
Непрерывные измерения должны быть обеспечены в течение всего срока эксплуатации АСК, за исключением случаев государственной поверки (калибровки), ремонта, аварийных ситуаций.
Суммарная продолжительность перерывов в эксплуатации АСК, связанных с техническим ремонтом, обслуживанием и государственной поверкой (калибровкой), не должна превышать 30 календарных дней в год, о более длительных перерывах эксплуатации АСК следует информировать территориальные органы Минприроды.
Природопользователь информирует территориальные органы Минприроды:
об изменении режима работы источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников выбросов, оснащенных АСК, - за 1 рабочий день до начала эксплуатации источников выбросов в измененном режиме работы;
о дате и сроках действия очередной государственной поверки оборудования АСК - не позднее 15 календарных дней с даты получения свидетельства о государственной поверке;
о перерывах в эксплуатации АСК более 30 календарных дней, проводимых мероприятиях по восстановлению работоспособности АСК и сроков их реализации - в течение трех месяцев со дня выхода из строя АСК.
(часть шестая п. 38 введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОУ
(введена постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

39. Требования настоящей главы распространяются на все виды ГОУ, за исключением установок и устройств по очистке газа:
являющихся технологическими стадиями производственного процесса, выбросы от которого не поступают непосредственно в атмосферный воздух;
от транспортных средств;
от оборудования с выбросами бактериальных и радиоактивных загрязняющих веществ;
являющихся промышленными пылесосами, фильтрами и иными подобными установками, расположенными внутри помещений, выбросы загрязняющих веществ от которых не поступают непосредственно в атмосферный воздух;
указанных в пункте 40 настоящих ЭкоНиП.
(абзац введен постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
40. Сооружения и (или) оборудование, предназначенные для очистки газов, отходящих от источников выделения загрязняющих веществ, расположенные внутри помещений, выбросы очищенных отходящих газов после которых не поступают непосредственно в атмосферный воздух, не являются ГОУ.
Системы возврата и (или) улавливания (рекуперации, флегматизации, абсорбции) паров нефтепродуктов являются технологическими стадиями производственного процесса хранения и распределения нефтепродуктов и не являются ГОУ.
Аэрационные фонари, крышные вентиляторы, дефлекторы, другие устройства, посредством которых производится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, находящихся в производственных цехах (в том числе поступивших в них после сооружений и (или) оборудования, предназначенных для очистки газов, отходящих от источников выделения), не являются источниками выбросов загрязняющих веществ, оснащенными ГОУ.
Силоса (бункеры), оборудованные фильтрующими устройствами для улавливания избыточного количества твердых частиц при загрузке сыпучих продуктов, не являются источниками выбросов загрязняющих веществ, оснащенными ГОУ.
(п. 40 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
41. В состав ГОУ входят:
один или несколько расположенных последовательно или параллельно однотипных (разнотипных) аппаратов очистки газов, осуществляющих избирательный процесс извлечения, обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от источников их выделения;
оборудование, предназначенное для перемещения загрязненного и очищенного газа;
вспомогательное оборудование, пускорегулирующая и запорная арматура, технические устройства, предназначенные для сбора и транспортирования уловленных веществ, средства автоматики и прочее оборудование, необходимое для обеспечения работы ГОУ;
огражденная рабочая площадка на входе и на выходе из ГОУ для осуществления контроля инструментальными методами параметров работы ГОУ, включающая места отбора проб, соответствующие требованиям пункта 121 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;
измерительные приборы и вспомогательные устройства для обеспечения контроля за работой ГОУ при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также обеспечения безопасности при выполнении всех видов работ, в том числе люки, лазы, штуцера для отбора проб, листовые задвижки (шибера), лестницы и площадка для технического обслуживания, защитные ограждения движущихся и вращающихся узлов и элементов оборудования (ГОСТ 12.4.021-75 "Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования", СТБ 17.08.05-01-2016 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения влажности газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов", СТБ 17.08.05-02-2016 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения скорости и расхода газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов" и СТБ 17.08.05-03-2016 "Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения давления и температуры газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов").
Аппараты очистки газов по принципу действия подразделяются на следующие группы:
группа С - аппараты сухой механической очистки газа от твердых частиц, принцип работы которых основан на осаждении частиц за счет силы тяжести, центробежной силы, изменения скорости потока газа;
группа М - аппараты мокрой очистки газа от твердых частиц, а также жидких и газообразных загрязняющих веществ;
группа Ф - аппараты и устройства фильтрующего типа;
группа Э - электрические фильтры;
группа Х - аппараты сорбционной (химической, биологической) очистки газа от газообразных загрязняющих веществ);
группа Т - аппараты термического, термокаталитического и каталитического способов обезвреживания газообразных загрязняющих веществ;
группа Д - аппараты других способов очистки газа.
Каждой ГОУ присваивается учетный номер, который состоит из букв и цифр, обозначающих аспирационную или вентиляционную систему, через дробь номер источника выбросов в соответствии с актом инвентаризации, через дробь цифры, указывающей количество аппаратов очистки газа в группе аппаратов очистки газа и буквы, обозначающей наименование группы аппаратов очистки газа в соответствии с частью второй настоящего пункта.
Учетный номер наносится природопользователем на корпус ГОУ с размером надписи высотой не менее 100 мм.
При наличии у ГОУ нескольких завершенных циклов очистки газа посредством одного или группы аппаратов очистки газа одного принципа действия (далее - ступень очистки газа) для каждого из них дополнительно через дефис указывается номер соответствующей ступени очистки газа.
Допускается нанесение учетного номера на табличке.
Образцы учетных номеров ГОУ приведены согласно приложению 13.
(п. 41 в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
42. Общие требования при эксплуатации ГОУ:
возведенные или реконструированные ГОУ принимаются в эксплуатацию после подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования, созданной природопользователем, готовности смонтированного оборудования к эксплуатации в соответствии с проектной документацией на основании испытания и подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям;
строительство, эксплуатация ГОУ осуществляется при соблюдении параметров, установленных проектной документацией;
ГОУ должны быть укомплектованы эксплуатационными документами (паспорт завода-изготовителя ГОУ, аппаратов очистки газа, оборудования, узлов, приборов, входящих в состав ГОУ, инструкция или руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя, техническое описание и другое) в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" и ГОСТ 2.601-2013 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы". Эксплуатационные документы должны храниться у должностных лиц, ответственных за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, а также за ведение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ, назначенных приказом природопользователя, эксплуатирующего ГОУ (далее - должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ГОУ);
ведение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ в соответствии с пунктом 43 настоящих ЭкоНиП;
подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ значениям, установленным в проектных решениях на оснащение организованных стационарных источников ГОУ, в соответствии с пунктом 44 настоящих ЭкоНиП;
эксплуатация ГОУ осуществляется должностными лицами, ответственными за эксплуатацию ГОУ, и прошедшими обучение и (или) повышение квалификации, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны окружающей среды, включающих вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ГОУ.
42.1. В процессе эксплуатации ГОУ учитываются характерные особенности очищаемых газов, загрязняющих веществ и создаются условия для обеспечения безопасной, надежной и эффективной работы ГОУ в соответствии с ее проектными параметрами работы.
42.2. При эксплуатации ГОУ, предназначенных для очистки газов с высоким содержанием горючих (взрывоопасных) загрязняющих веществ, должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ГОУ:
обеспечивает наблюдение за показаниями приборов, поддержание параметров давления газа и герметичности сооружений (оборудования), периодическую продувку коммуникаций и аппаратов в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
соблюдает требования правил безопасности при работе с горючими и взрывоопасными веществами.
42.3. ГОУ подлежит осмотру для оценки технического состояния, выявления дефектов, износа и повреждения ее элементов, металлоконструкций и разработки мер по устранению дефектов и восстановлению работоспособности ГОУ, соответствия ее работы настоящим ЭкоНиП и определению возможности дальнейшей эксплуатации (далее - осмотр) не реже одного раза в полугодие комиссией по оценке технического состояния ГОУ (далее - комиссия), назначаемой приказом природопользователя, эксплуатирующего ГОУ. Каждый случай нарушения работы ГОУ, приводящий к снижению параметров ее работы, остановке или аварии, расследуется комиссией.
По результатам осмотра составляется акт по форме согласно приложению 14 и при необходимости разрабатываются мероприятия по устранению дефектов и восстановлению работоспособности ГОУ.
Данные о дате осмотра и результатах работы комиссии вносятся должностным лицом, ответственным за эксплуатацию ГОУ, в паспорт ГОУ, оформленный в соответствии с подпунктом 43.2 пункта 43 настоящих ЭкоНиП.
42.4. В процессе эксплуатации ГОУ природопользователем проводятся:
техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ГОУ (далее - инструкция по эксплуатации), разработанной в соответствии с подпунктом 43.1 пункта 43 настоящих ЭкоНиП, и графиком планово-предупредительного ремонта ГОУ;
внеплановое техническое обслуживание и ремонт, связанные с проведением работ по устранению недостатков, установленных при осмотре, при возникновении предпосылок аварийных ситуаций, устранении их последствий.
42.5. В случае приостановки эксплуатации ГОУ, вызванной демонтажем или приостановкой работы технологического оборудования, проводятся работы по остановке или консервации ГОУ. Комиссией составляется акт об остановке работы или консервации ГОУ по форме согласно приложению 15, вносится соответствующая запись в паспорт ГОУ и на корпус ГОУ монтируется табличка "Временно не эксплуатируется" или "На консервации".
ГОУ, работа которых остановлена или находящиеся на консервации, подвергаются осмотру в соответствии с подпунктом 42.3 настоящих ЭкоНиП.
42.6. При эксплуатации ГОУ запрещается:
отключение ГОУ при работающем технологическом оборудовании;
увеличение производительности технологического оборудования, сопровождающееся изменением качественного и (или) количественного состава отходящих газов с превышением значений, установленных в проектных решениях на оснащение организованных стационарных источников выбросов ГОУ, без опережающего либо одновременного наращивания мощности действующих ГОУ.
43. Документация по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ включает следующие документы:
приказ руководителя природопользователя о назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ГОУ;
инструкция по эксплуатации, оформленная в соответствии с подпунктом 43.1 настоящих ЭкоНиП;
паспорт ГОУ, оформленный в соответствии с подпунктом 43.2 настоящих ЭкоНиП;
график планово-предупредительного ремонта ГОУ, утвержденный природопользователем;
эксплуатационные документы завода-изготовителя;
результаты подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям;
данные измерений АСК при их наличии в составе ГОУ, которые должны храниться на электронном носителе с ежегодным выводом на печать.
43.1. Инструкция по эксплуатации разрабатывается на основании инструкции или руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя ГОУ и рекомендаций проектной и пусконаладочной организаций, определенных по результатам подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям согласно настоящих ЭкоНиП с учетом условий эксплуатации, утверждается природопользователем и должна содержать:
порядок пуска, остановки и технического обслуживания ГОУ;
технические характеристики аппаратов очистки газа, входящих в состав ГОУ;
сведения о предусмотренных проектным решением средствах и системах автоматизации работы ГОУ и оснащенности приборами контроля, блокировки и сигнализации;
периодичность и способы контроля показателей работы ГОУ;
сведения о режимах работы технологического оборудования, обеспечивающие оптимальные параметры эксплуатации ГОУ;
схему и параметры работы АСК при ее наличии;
порядок проведения и перечень операций технического обслуживания и ремонта;
перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто встречающихся неисправностей с указанием способов их устранения;
порядок действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ГОУ, в аварийных ситуациях на технологическом оборудовании и на ГОУ;
правила и меры безопасности при эксплуатации и ремонте ГОУ;
схему размещения мест отбора проб для контроля инструментальными методами параметров работы ГОУ.
Инструкция по эксплуатации действует в течение всего периода эксплуатации ГОУ. Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации производится в случае изменения в технологических процессах и режимах работы подключенного к ГОУ технологического оборудования, реконструкции ГОУ и (или) его отдельных элементов, а также изменении требований обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.
43.2. Паспорт ГОУ оформляется природопользователем в течение шести месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию по форме согласно приложению 16 с жесткой обложкой на листах формата А4.
В состав паспорта ГОУ входит схема ГОУ и чертеж общего вида аппарата очистки газа с указанием основных размеров для ГОУ, изготовленных с отступлением от проектных параметров работы ГОУ, определенных в каталогах ГОУ, копия акта приемки в эксплуатацию.
В паспорт ГОУ вносятся:
рекомендации по режиму работы ГОУ, обеспечивающему соблюдение требований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
основные показатели, характеризующие режим работы установки (отклонения от оптимального режима, обнаруженные неисправности, случаи отклонения в работе отдельных частей или аппаратов, или выход из строя всей установки), установленные при эксплуатации ГОУ;
данные о дате и результатах осмотров, проводимых в соответствии с подпунктом 42.3 пункта 42 настоящих ЭкоНиП;
сведения о ремонте, замене узлов, деталей, частей ГОУ;
данные о дате и результатах подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным показателям.
44. Подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям проводится природопользователем в соответствии и с периодичностью, установленной в пункте 125 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
При подтверждении соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям (за исключением стационарных источников, отбор и проведение измерений на которых производятся непрерывно с использованием АСК), а также за исключением приемки в эксплуатацию возведенных или реконструированных ГОУ) осуществляется измерение следующих параметров:
температуры газа;
скорости газа в газоходе на входе и выходе из ГОУ;
объема очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ;
средней концентрации загрязняющих веществ, по которым производится очистка и (или) обезвреживание, на входе и выходе из ГОУ;
гидравлического сопротивления, разрежения;
влагосодержания очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ;
температуры точки росы.
В случае, если в паспортах завода-изготовителя на аппараты очистки газов, указанные в части второй пункта 41 настоящих ЭкоНиП, не установлены параметры гидравлического сопротивления, разрежения, влагосодержания очищаемого газа на входе и выходе из ГОУ и температуры точки росы, то их измерение не осуществляется.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
Подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям для стационарных источников, отбор и проведение измерений на которых производятся непрерывно с использованием АСК, проводится на основании анализа данных измерений АСК.
Подтверждение соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным решениям при приемке в эксплуатацию возведенных или реконструированных ГОУ оформляется по форме согласно приложению 17 с приложением:
протокола аэродинамических испытаний ГОУ;
протокола проведения измерений в области охраны окружающей среды;
анализа результатов испытаний и подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным показателям, выводы и рекомендации по режиму работы ГОУ, обеспечивающему соблюдение требований по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В случае, если работа ГОУ не соответствует проектным параметрам, проводятся дополнительные испытания физических и химических параметров газов, а для аппаратов очистки газа групп С, М, Ф и Э - определение дисперсного состава твердых частиц на входе и выходе из оборудования, в отдельных случаях - плотность, смачиваемость, слипаемость, гигроскопичность, способность к коагуляции, удельное электрическое сопротивление (электрическая заряженность частиц), параметры электрического поля (напряженность, ток короны) с целью выявления причин, обусловивших несоответствие.
Данные протокола проведения измерений в области охраны окружающей среды вносятся в паспорт ГОУ и являются основанием для подтверждения эффективности работы ГОУ, а также для принятия решения о необходимости проведения технического обслуживания, наладки, текущего, планово-предупредительного, капитального ремонта, реконструкции или замены ГОУ более эффективной, которое оформляется приказом (распоряжением) природопользователя.
45. При невозможности измерений на входе в ГОУ (практическая невозможность обеспечить требования технических нормативных правовых актов по отбору проб, проведению аэродинамических испытаний или технике безопасности (например, высокая температура, высокое давление, особенности конструкции технологического оборудования) проводятся измерения фактической средней концентрации загрязняющих веществ на выходе из ГОУ, а степень очистки принимается для аппаратов очистки газа группы С, Д - 85%, группы М, Х - 90%, группы Ф, Э, Т - 95%.
При невозможности проведения измерений на выходе из ГОУ, в качестве фактической средней концентрации загрязняющих веществ, по которым производится очистка и (или) обезвреживание следует принимать значение фактически измеренной концентрации загрязняющих веществ на входе в ГОУ и степень очистки, для аппаратов очистки газа группы С, Д - 85%, группы М, Х - 90%, группы Ф, Э, Т - 95%.
46. Неисправной ГОУ является установка, имеющая повреждения механических, электрических и других узлов или элементов и (или) эксплуатируемая с нарушением требований пунктов 47 - 53 настоящих ЭкоНиП.
47. Требования к ГОУ с аппаратами сухой механической очистки от твердых частиц:
следить за герметичностью пылеуловителя, бункеров, люков, фланцевых соединений и коммуникаций, не допускать утечек газа при работе под давлением или подсосов газа при разрежении, не соответствующих нормам, установленным в инструкции по эксплуатации;
своевременно удалять из бункеров уловленные твердые частицы и обеспечивать их транспортировку в установленные места;
не допускать слеживания и цементации твердых частиц в бункерах, аппаратах сухой механической очистки от твердых частиц, воздуховодах;
обеспечивать оптимальный режим работы пылеуловителей при наличии регулирующих устройств;
следить за целостностью теплоизоляции и (или) антикоррозионных покрытий.
ГОУ с аппаратами сухой механической очистки от твердых частиц относятся к неисправным при:
отсутствии или нахождении в неисправном состоянии одного и более основных элементов ГОУ: корпус аппарата сухой механической очистки от твердых частиц, вентилятор, тягодутьевой агрегат, электродвигатель;
наличии деформации, изношенности, сквозных отверстий, вмятин на корпусе аппарата сухой механической очистки от твердых частиц, бункера, воздуховода, дефектах теплоизоляции или антикоррозионных покрытий, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;
наличии отложений твердых частиц в корпусе аппарата сухой механической очистки от твердых частиц, воздуховодах, блокирующих очистку газа (воздуха) от твердых частиц;
заполнении бункера уловленными твердыми частицами более чем на две трети своего объема или менее чем на 200 мм ниже кромки пылевыпускных отверстий аппаратов сухой механической очистки от твердых частиц.
48. Требования к ГОУ с аппаратами мокрой очистки газа:
следить за герметичностью оборудования ГОУ и коммуникаций, не допуская утечек газа, орошающей жидкости и (или) подсосов воздуха более значений, предусмотренных в инструкции по эксплуатации;
обеспечивать поддержание оптимального водного режима работы ГОУ, а также постоянное удаление из них шламовой пульпы и транспортировку ее в предназначенные места;
обеспечивать оптимальный газовый режим работы;
обеспечить оптимальный режим работы имеющегося оборудования по регенерации орошающей жидкости (осветление, охлаждение, обработка реагентами и другое) и удалению шлама;
не допускать скоплений шлама в сооружениях или отложений его в трубопроводах и оборудовании оборотного водоснабжения;
поддерживать в исправном состоянии каплеуловители, установленные за аппаратами мокрой очистки газа.
ГОУ с аппаратами мокрой очистки газа относятся к неисправным при:
отсутствии или неисправности одного и более элементов оборудования установки (корпус аппарата мокрой очистки газа, гидрозатвор, вентилятор, насос, электродвигатель, система орошения, система контроля расхода и (или) давления жидкости, система регенерации орошающей жидкости);
нарушении оптимального газового режима работы аппарата мокрой очистки газа из-за негерметичности или неисправности элементов оборудования ГОУ;
нарушении режима подачи орошающей жидкости и неравномерном распределении ее по сечению аппарата мокрой очистки газа;
давлении и расходе жидкости в ГОУ ниже пределов, определенных в инструкции по эксплуатации;
наличии деформации, изношенности, сквозных отверстий, вмятин на корпусе аппарата мокрой очистки газа, воздуховода, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;
нарушении порядка регенерации орошающей жидкости и очистки емкости от шлама и (или) несоответствии качества орошающей жидкости требованиям инструкции по эксплуатации.
49. Требования к ГОУ с аппаратами фильтрующего типа:
контролировать гидравлическое сопротивление фильтра;
поддерживать температуру очищаемого газа в пределах, установленных заводом-изготовителем ГОУ;
следить за сохранением герметичности аппаратов фильтрующего типа, воздуховодов и других узлов ГОУ;
обеспечивать надежную работу систем регенерации фильтрующих поверхностей, систем удаления твердых частиц и транспортирования уловленных твердых частиц, периодичность регенерации, предусмотренную инструкцией по эксплуатации.
ГОУ с аппаратами фильтрующего типа относятся к неисправным при:
отсутствии или неисправности одного из элементов оборудования (корпус аппарата фильтрующего типа, вентилятор или электродвигатель, система регенерации, система удаления твердых частиц);
отсутствии фильтрующего материала, его повреждении или потере фильтрующих свойств;
наличии сквозных отверстий на корпусе аппарата фильтрующего типа, нарушении герметичности люков и фланцевых сварных, болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;
наличии сбоев в работе систем регенерации фильтровального материала, несоответствии параметров их работы требованиям инструкции по эксплуатации.
50. Требования к ГОУ с аппаратами электрической очистки газа:
следить за поддержанием в оптимальных пределах режима работы установки: величины тока, напряжения, объема газа, гидравлического сопротивления, температуры очищаемого газа, концентрации твердых частиц на входе в аппарат электрической очистки газа;
проводить осмотр наружных узлов электрофильтра и устранять выявленные неисправности;
осуществлять контроль за работой систем встряхивания и выгрузки твердых частиц, не допускать зависания твердых частиц на электродах для сухих электрофильтров, нарушения режима орошения и промывки электродов для мокрых электрофильтров;
своевременно удалять уловленные твердые частицы (пульпу) и транспортировать их в установленные места.
ГОУ с аппаратами электрической очистки газа относится к неисправным при:
отсутствии или неисправности одного и более элементов, входящих в состав оборудования ГОУ (аппарат электрической очистки газа, тягодутьевой агрегат, насос, электродвигатель);
несоответствии межэлектродного напряжения требованиям инструкции по эксплуатации;
нарушении герметичности корпуса аппарата электрической очистки газа и бункера, люков и фланцевых сварных, болтовых соединений, подводящих и отводящих воздуховодов;
отложении твердых частиц на электродах, в воздуховодах;
повреждении механизмов встряхивания, изношенности сальниковых уплотнений.
51. Требования к ГОУ с аппаратами сорбционной очистки газа:
следить за герметичностью аппаратов сорбционной очистки газа и коммуникаций ГОУ, не допускать утечки газа или поглощающей жидкости;
обеспечить оптимальный гидравлический, аэродинамический и температурный режимы работы ГОУ, соблюдать установленный порядок регенерации и контроля качества сорбента;
не допускать скопления шлама или твердых частиц на рабочих поверхностях аппаратов сорбционной очистки газа, обеспечивая систематическое удаление и транспортировку уловленных продуктов в предусмотренные места;
регенерацию адсорбента проводить строго в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.
ГОУ с аппаратами сорбционной очистки газа относятся к неисправным при:
отсутствии или неисправности одного или нескольких элементов основного оборудования (аппарат сорбционной очистки газа, вентилятор, электродвигатель, насос);
отсутствии сорбента или несоответствии его количественного и (или) качественного состава требованиям инструкции по эксплуатации;
наличии деформации, изношенности коммуникационных линий, сквозных отверстий на корпусе аппарата сорбционной очистки газа, воздуховода, а также нарушении герметичности во фланцевых и болтовых соединениях;
использовании для регенерации сорбента в аппаратах абсорбционно-биохимической очистки штаммов микроорганизмов, не соответствующих требованиям, указанным заводом-изготовителем ГОУ.
52. Требования к ГОУ с аппаратами термической и термокаталитической очистки газа:
обеспечивать поддержание оптимального режима сжигания загрязняющих веществ, содержащихся в очищаемом газе, а также условий обеспечения взрыво- и пожаробезопасности согласно технологическим регламентам;
осуществлять контроль за состоянием применяемых катализаторов, равномерной засыпкой их по сечению аппарата термической и термокаталитической очистки газа, обеспечивать своевременную замену и регенерацию использованных катализаторов;
контролировать температуру газов, поступающих на каталитический дожиг, производить разогрев системы до рабочих параметров, пропуская через нее атмосферный воздух.
Аварийная остановка ГОУ производится должностными лицами, ответственными за эксплуатацию ГОУ, автоматически или в ручном режиме в соответствии с требованиями по безопасности, указанными в паспорте завода - изготовителя ГОУ, в случаях:
несанкционированного изменения давления топливного газа;
наличия утечки газа;
повышения температуры смеси продуктов сгорания с воздухом выше уровня, определенного инструкцией по эксплуатации.
ГОУ с аппаратами термической и термокаталитической очистки газа относятся к неисправным при:
нарушении герметичности оборудования для подачи топливного или очищаемого газа;
превышении определяемых паспортом ГОУ и инструкцией или руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя ГОУ;
значений давления топливного газа или температуры смеси продуктов сгорания с воздухом;
неисправности одного и более элементов оборудования ГОУ;
повреждениях корпуса, приводящих к нарушению герметичности аппарата термической и термокаталитической очистки газа, дефектах теплоизоляции и антикоррозионных покрытий;
несвоевременной замене и регенерации использованных катализаторов или неравномерно засыпанном катализаторе (слой меньше установленного инструкцией по эксплуатации, между стенками реактора и корзинами с катализатором имеются зазоры, величина которых превышает пределы, определенные инструкцией по эксплуатации, качество катализатора не обеспечивает требуемую степень очистки газа);
нарушении устойчивости горения топливного газа в горелках, несоответствии коэффициента избытка воздуха, расходуемого на горение, оптимальному уровню, определенному инструкцией по эксплуатации;
неисправности, отключении блокировки аварийной остановки аппарата термической и термокаталитической очистки газа.
53. Требования к комплектующему оборудованию и устройствам ГОУ (контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства, средства автоматизации, механизации и сигнализации, вспомогательные устройства, обеспечивающие проведение операций контроля, технического обслуживания и ремонта ГОУ в процессе эксплуатации):
эксплуатация в соответствии с требованиями, указанными в паспортах заводов-изготовителей и инструкции по эксплуатации;
контрольно-измерительные приборы, входящие в состав ГОУ, должны быть исправны и соответствовать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений;
средства автоматизации, механизации и сигнализации, используемые при эксплуатации ГОУ, должны быть исправны и соответствовать характеристикам, указанным в паспортах заводов-изготовителей ГОУ;
ГОУ, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, оснащаются приборами контроля их концентраций с устройствами сигнализации и автоматическим отключением технологического оборудования от электропитания и ГОУ;
аппараты очистки газа, работающие под давлением, обеспечиваются контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами в соответствии с инструкцией или руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя ГОУ.
54. Требования к техническому обслуживанию и ремонту ГОУ:
техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт ГОУ выполняются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и графиком планово-предупредительного ремонта ГОУ;
по окончанию текущего и капитального ремонта проводится проверка на соответствие фактических параметров работы ГОУ проектным решениям;
в процессе капитального ремонта ГОУ не должны нарушаться конструктивные размеры узлов и деталей;
при выявлении дефектов, повреждений или других видов неисправностей элементов комплектующего оборудования и устройств приведение их в исправное состояние должно осуществляться в ходе технического обслуживания и ремонта.
Текущий ремонт включает в себя проведение регулировочных работ, замену или восстановление отдельных узлов и деталей.
После текущего ремонта пробный пуск ГОУ производится без подсоединения к ней источников выделения загрязняющих веществ.
Отработанные материалы, используемые для улавливания и (или) обезвреживания загрязняющих веществ и не поддающиеся регенерации, отдельные узлы ГОУ, пришедшие в негодность или образовавшиеся при ликвидации ГОУ, используются или обезвреживаются в соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К КОДИФИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
(введена постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

55. Каждому загрязняющему веществу и их суммарным показателям присваивается код, состоящий из четырех цифр

ХХУУ,

где ХХ - номер группы загрязняющих веществ, отнесение к которой проводится в соответствии с названием основы соединения;
УУ - порядковый номер загрязняющего вещества в группе загрязняющих веществ.
56. Группам загрязняющих веществ соответствуют следующие номера:
00 - группа суммарных показателей загрязняющих веществ;
01, 02, 31 - металлы и их соединения;
03 - неметаллы и их соединения;
04 - углеводороды предельные;
05 - углеводороды непредельные;
06 - углеводороды ароматические;
07 - углеводороды ароматические полициклические;
08, 09 - галогенопроизводные углеводородов;
10, 32 - спирты и фенолы;
11 - простые эфиры;
12, 35 - сложные эфиры;
13 - альдегиды;
14 - кетоны;
15, 33 - органические кислоты;
16 - органические окиси и перекиси;
17 - соединения, содержащие серу;
18, 34 - амины;
19 - нитросоединения;
20, 38 - иные азотсодержащие соединения;
21 - сложные эфиры и амиды кислот фосфора;
22 - эфирные масла, терпены и их производные;
23 - хиноны;
24, 36 - гетероциклические соединения;
25 - антибиотики;
26 - микроорганизмы;
27, 28 - технические смеси;
29, 37 - группа различных видов пыли;
30, 39 - иные соединения.
В случае, если количество загрязняющих веществ в группе превышает 100 наименований, группе присваивается очередной порядковый номер.
Лекарственные средства, которые имеют названия химических соединений, относятся к соответствующим группам загрязняющих веществ. В том случае, если лекарственные средства имеют только торговое название, такие загрязняющие вещества следует относить к группе "иные соединения".
57. Порядковые номера загрязняющих веществ по их группам в составе кода указаны согласно приложению 18.

Приложение 1
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

ЭБК ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Код	Наименование загрязняющего вещества	Номер CAS	Химическая формула	Нормативы ЭБК, мкг/м3	
				среднечасовая	среднесуточная (24 часа)	среднегодовая	
0301	Азота диоксид	10102-44-0	NO2	200	-	40	
0303	Аммиак	7664-41-7	NH3	200	100	40	
0326	Озон	10028-15-6	О3	160	120 (средняя за 8 часов)	-	
0330	Сера диоксид	7446-09-5	SO2	210	125	-	
0337	Углерод оксид	630-08-0	CO	-	10 000 (средняя за 8 часов)	-	
2902	Твердые частицы	-	-	-	60	40	
0008	РМ10	-	-	-	60	40	
0010	РМ2,5	-	-	-	36	25	

Приложение 2
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Код	Наименование загрязняющего вещества	Номер CAS	Химическая формула	Предельно допустимая концентрация, мкг/м3	
				максимальная разовая	среднесуточная (24 часа)	среднегодовая	
0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	-	0,01	
0165	Никель растворимые соли (в пересчете на никель)	-	-	-	-	0,05	
0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	-	0,1	
0301	Азота диоксид	10102-44-0	NO2	200	100	40	
0303	Аммиак	7664-41-7	NH3	200	100	40	
0325	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)	-	-	-	-	0,01	
0326	Озон	10028-15-6	О3	300	200 (средняя за 8 часов)	100
(пик сезона апрель - сентябрь)	
0330	Сера диоксид	7446-09-5	SO2	350	125	20	
0333	Сероводород	7783-06-4	H2S	10
(без учета фона)	-	-	
0337	Углерод оксид	630-08-0	CO	15000	10 000	1 000	
0602	Бензол	71-43-2	С6Н6	-	40	5	
0703	Бенз(а)пирен	50-32-8	С20Н12	-	-	0,001	
1325	Формальдегид (метаналь)	50-00-0	СН2О	100	50	-	
2902	Твердые частицы	-	-	-	250	50	
0008	РМ10	-	-	-	100	40	
0010	РМ2,5	-	-	-	35	20	

Приложение 3
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

ЗНАЧЕНИЯ ИКАВ И ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЕГО РАСЧЕТА

Значение ИКАВ	Описание уровня загрязнения	Цветовой код уровня загрязнения (ИКАВ)	Граничные значения, используемые для расчета ИКАВ, мкг/м3	
			РМ2,5	РМ10	азота диоксид	углерода оксид	озон	сера диоксид	
0 - 1	очень хороший	голубой	0 - 12	0 - 20	0 - 40	0 - 2 000	0 - 24	0 - 70	
1 - 3	хороший	зеленый	13 - 36	21 - 60	41 - 120	2 001 - 6 000	25 - 72	71 - 210	
3 - 5	умеренный (средний)	желтый	37 - 60	61 - 100	121 - 200	6 001 - 10 000	73 - 120	211 - 350	
5 - 7	удовлетворительный	оранжевый	61 - 84	101 - 140	201 - 280	10 001 - 14 000	121 - 168	351 - 490	
7 - 10	плохой	красный	85 - 120	141 - 200	281 - 400	14 001 - 20 000	169 - 240	491 - 700	
>10	опасный	коричневый	>121	>201	>401	>20 001	>241	>701	

Приложение 4
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

		(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)		

Таблица 4.1

Нормы выбросов при сжигании газообразных, жидких, твердых топлив и биомассы в котлах номинальной тепловой мощностью менее 0,1 МВт

Вид топлива	Норма выброса, мг/м3	
	углерод оксид	азота диоксид	твердые частицы	
Жидкое	115	230	-	
Газообразное, сжигаемое в:				
атмосферных горелках	120	240	-	
горелках с принудительной подачей воздуха для горения	120	150	-	
Уголь	10 000	350	50	
Торф	5 000	350	50	
Биомасса	2 000	350	100	

Таблица 4.2

Нормы выбросов при сжигании газообразного топлива в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более

Номинальная тепловая мощность котла <14>, МВт	Норма выброса, мг/м3	
	углерод оксид	азота диоксид	сера диоксид	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 1975 г. до 30 июня 2006 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	85	170	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	95	180	-	
" 2,0 " 25 "	150	220	-	
" 25 " 50 "	200	240	-	
" 50 " 100 "	250	250	-	
Свыше 100	300	300	-	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 июля 2006 г. до 31 декабря 2018 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	80	80	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	90	100	-	
" 2,0 " 25 "	100	120	-	
" 25 " 50 "	150	140	35	
" 50 " 100 "	200	150	35
200 (доменный газ)
400 (коксовый газ)
800 (газ остатков нефтеперегонки)	
Свыше 100	250	150
200 (доменный, коксовый, сжиженный, попутный газ)		
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 2019 г. <15>	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	-	80	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	-	100	-	
" 2,0 " 25 "	-	120	-	
" 25 " 50 "	150	140	35	
" 50 " 100 "	200	100	35	
Свыше 100	250	100	35	

Таблица 4.3

Нормы выбросов при сжигании жидкого топлива в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более

Номинальная тепловая мощность котла <14>, МВт	Норма выброса, мг/м3	
	твердые частицы	углерод оксид	азота диоксид	сера диоксид	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 1975 г. до 30 июня 2006 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	-	140	350	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	100	180	250	-	
" 2,0 " 25 "	80	200	250	4750	
" 25 " 50 "	60	250	300	2500	
" 50 " 100 "	50	300	350	2000	
Свыше 100	40	300	350	850	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 июля 2006 г. до 31 декабря 2018 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	150	100	300	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	100	150	250	4750	
" 2,0 " 25 "	75	150	250	4750	
" 25 " 50 "	50	200	300	1500	
" 50 " 100 "	40	250	350	850	
Свыше 100	25	250	350	400	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 2019 г. <15>	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	-	100	300	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	-	150	250	4750	
" 2,0 " 25 "	50	150	250	1500	
" 25 " 50 "	50	150	300	850	
" 50 " 100 "	40	200	300	350	
Свыше 100	25	200	150	200	

Таблица 4.4

Нормы выбросов при сжигании твердого топлива в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более

Номинальная тепловая мощность котла <14>, МВт	Норма выброса, мг/м3	
	твердые частицы	углерод оксид	азота диоксид	сера диоксид	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 1975 г. до 30 июня 2006 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	-	15 000	-	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	500	5 000	-	3 000	
" 2,0 " 25 "	300	2 000	750	2 500	
" 25 " 50 "	200	1 500	750	2 000	
" 50 " 100 "	150	1 000	600	1 500	
Свыше 100	100	500	500	850	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 июля 2006 г. до 31 декабря 2018 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	600	7 500	750	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	300	2 500	600	2 500	
" 2,0 " 25 "	150	1 000	500	2 000	
" 25 " 50 "	100	750	500	1 500	
" 50 " 100 "	50	500	400	850	
Свыше 100	30	500	200	200	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 2019 г. <15>	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	50	2 500	600	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	50	1 000	500	2 000	
" 2,0 " 25 "	50	750	400	1 500	
" 25 " 50 "	50	500	400	850	
" 50 " 100 "	50	500	300	400	
Свыше 100	30	500	200	200	

Таблица 4.5

Нормы выбросов при сжигании биомассы в котлах номинальной тепловой мощностью 0,1 МВт и более

Номинальная тепловая мощность котла <14>, МВт	Норма выброса, мг/м3	
	твердые частицы	углерод оксид	азота диоксид	сера диоксид	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 1975 г. до 30 июня 2006 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	1 100	15 000	-	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	400	2 000	-	-	
" 2,0 " 25 "	300	1 500	750	800	
" 25 " 50 "	150	750	600	800	
" 50 " 100 "	50	500	500	800	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 июля 2006 г. до 31 декабря 2018 г.	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	600	7 500	-	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	300	1 000	-	-	
" 2,0 " 25 "	150	750	500	800	
" 25 " 50 "	100	500	500	600	
" 50 " 100 "	50	500	400	400	
для котлов, принятых в эксплуатацию с 1 января 2019 г. <15>	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0,1 - 0,3 включительно	150	1 000	-	-	
от 0,3 до 2,0 включительно	150	750	500	600	
" 2,0 " 25 "	50	500	400	400	
" 25 " 50 "	50	500	300	300	
" 50 " 100 "	50	400	300	300	

Таблица 4.6

Нормы выбросов при сжигании газообразного и жидкого топлива в газотурбинных и газоперекачивающих установках, включая газовые турбины комбинированного цикла
(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)

Номинальная мощность, МВт	Вид топлива	Норма выброса, мг/м3	
		азота диоксид	углерод оксид	УГВ С1 - С10	твердые частицы	
		принятые в эксплуатацию с 31.12.1995 до 31.12.2015	принятые в эксплуатацию с 01.01.2016	действующие и новые установки	
0,1 - 5 включительно	газообразное топливо	200	150
100 <16>	-	-	-	
	жидкое топливо	150	100	-	-	-	
от 5 до 50	природный газ	150	100	300	150	-	
	газообразное топливо, исключая природный газ	200	100	500	200	-	
	жидкое топливо	200	120	650	300	50	
50 и более	природный газ	100
150 <17>	50
75 <18>	300	150	-	
	газообразное топливо, исключая природный газ	120
200 <17>	50
75 <18>	300	150	-	
	жидкое топливо	100
200 <17>	100	300	150	30	

Таблица 4.7

Нормы выбросов при сжигании газообразного и жидкого топлива в поршневых, когенерационных, микротурбинных, тригенерационных установках, газомотокомпрессорах, в иных технологических установках с двигателями внутреннего сгорания, за исключением газотурбинных и газоперекачивающих установок
(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)

Номинальная мощность, МВт	Вид двигателя, вид топлива	Норма выброса, мг/м3	
		азота диоксид	углерод оксид	УГВ С1 - С10	твердые частицы	
		принятые в эксплуатацию с 31.12.1995 до 31.12.2015	принятые в эксплуатацию с 01.01.2016	действующие и новые установки	
0,1 - 1 включительно	газовые двигатели с искровым зажиганием (карбюраторные), газообразное топливо, исключая биогаз	250	150
95 <16>	-	-	-	
Свыше 1		200
750 <19>	95
50 <16>	650	300	-	
0,1 - 1 включительно	двигатели, работающие на двух видах топлива в газовом режиме, двигатели, работающие на биогазе	450	225
190 <16>	-	-	-	
Свыше 1		380	190
100 <16>	1 000	400	-	
0,1 до 1	двигатели, работающие на двух видах топлива в режиме жидкого топлива, двигатели, работающие на биотопливе	1 850	380
225 <16>	-	-	-	
от 1 включительно до 20		750	225
100 <16>	650	500	50	
20 и более		450	225	650	500	50	
0,1 до 5	дизельные двигатели с воспламенением от сжатия, жидкое топливо, исключая биотопливо	1 850	450
380 <16>	-	-	50	
от 5 включительно до 20		750	225	650	300	50	
20 и более		450	190	650	300	50	

Таблица 4.8

Нормы выбросов для технологических процессов (печей), использующих газообразные, жидкие, твердые топлива и биомассу (кузнечные горны, процессы литья и плавки металлов (вагранки и иные печи), стекловаренные печи, нефтеперерабатывающие и химические процессы, сушильные агрегаты <20>)

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	50	
Азота диоксид	500	
Углерод оксид	600
1250 (для вагранок выплавки чугуна, проектной производительностью 5 и более тонн в час)	

Таблица 4.9

Нормы выбросов для производства цемента и извести

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
при использовании (сжигании) газообразного топлива	
Твердые частицы	50	
Азота диоксид	800 (установки для производства извести и цементного клинкера во вращающихся печах мощностью <21> менее или равной 500 тонн/сутки или в других печах мощностью менее или равной 50 тонн/сутки);
500 (установки для производства извести и цементного клинкера во вращающихся печах мощностью более 500 тонн/сутки или в других печах мощностью более 50 тонн/сутки)	
при использовании (сжигании) твердого и (или) жидкого топлива	
Твердые частицы	50 (установки для производства извести и цементного клинкера мощностью менее или равной 50 тонн/сутки, вращающиеся печи мощностью менее или равной 500 тонн/сутки, печи для обжига извести, используемые в целлюлозной промышленности);
30 (установки для производства извести мощностью более 50 тонн/сутки, за исключением печей для обжига извести, используемых в целлюлозной промышленности);
20 (установки для производства цементного клинкера во вращающихся печах мощностью более 500 тонн/сутки или в других печах мощностью более 50 тонн/сутки)	
Азота диоксид	800 (для установок, принятых в эксплуатацию <22> до 01.01.2013, а также для вращающихся печей с кальцинаторной решеткой и длинных вращающихся печей, в которых не кальцинируется никаких отходов);
500 (для установок, принятых в эксплуатацию после 01.01.2013);
500 с 01.01.2020 (для установок, принятых в эксплуатацию до 01.01.1995);
500 с 01.01.2030 (для установок, принятых в эксплуатацию с 01.01.1995 по 01.01.2013)	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Сера диоксид	50	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0,5	
При использовании (сжигании) отходов и (или) топлива из отходов (с содержанием отходов более 15%) <23>	
Твердые частицы	30	
Азота диоксид	800 (для установок, принятых в эксплуатацию <22> до 01.01.2013);
500 (для установок, принятых в эксплуатацию после 01.01.2013);
500 с 01.01.2030 (для установок, принятых в эксплуатацию до 01.01.2013)	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Сера диоксид	50	
Гидрохлорид	10	
Гидрофторид	1	
ООУ	20	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0,5	
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0,05	
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	0,1 нг/м3	

Таблица 4.10

Нормы выбросов при термической обработке и (или) химическом преобразовании натуральных и (или) синтетических веществ (пиролиз, термолиз, температурное обезвреживание)
(в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	30	
Сера диоксид	100	
Гидрохлорид	60	
Гидрофторид	4	
ООУ	20	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0,5	
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0,05	
Углеводороды полициклические ароматические суммарно:
бенз(а)пирен, индено(1,2,3-cd)пирен,
бензо(в)флюоратен, бензо(к)флюоратен	0,1	

Таблица 4.11

Нормы выбросов при использовании и (или) обезвреживания путем сжигания медицинских отходов, отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, в том числе частей тела людей и (или) животных, трупов животных
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	20	
Азота диоксид	200	
Углерод оксид	100	
Сера диоксид	100	
Формальдегид (метаналь) <24>	20	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0,5	
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0,05	
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	0,1 нг/м3	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)	
Углеводороды полициклические ароматические суммарно:
бенз(а)пирен, индено(1,2,3-cd)пирен,
бензо(в)флюоратен, бензо(к)флюоратен	0,1	
Аммиак <24>	20	

Таблица 4.12

Нормы выбросов при использовании и (или) обезвреживания путем сжигания отходов древесноволокнистых, древесностружечных плит, иных отходов, содержащих связующие неминерального происхождения

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	30	
Азота диоксид	380	
Углерод оксид	2000	
Сера диоксид	100	
Аммиак	10	
ООУ	50	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0,5	
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0,05	
Углеводороды полициклические ароматические суммарно:
бенз(а)пирен, индено(1,2,3-cd)пирен, 
бензо(в)флюоратен, бензо(к)флюоратен	0,1	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	

Таблица 4.13

Нормы выбросов при использовании и (или) обезвреживания путем сжигания коммунальных отходов, RDF-топлива и топлив из коммунальных отходов

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	10	
Азота диоксид	200	
Углерод оксид	100	
Сера диоксид	100	
Гидрохлорид	10	
Гидрофторид	1	
ООУ	20	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	1,5	
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0,05	
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	0,1 нг/м3	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)	
Углеводороды полициклические ароматические суммарно:
бенз(а)пирен, индено(1,2,3-cd)пирен,
бензо(в)флюоратен, бензо(к)флюоратен	0,1	

Таблица 4.14

Нормы выбросов при использовании и (или) обезвреживания путем сжигания иных видов отходов, топлив из отходов (с содержанием отходов более 15%), кремации трупов людей
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	30	
Азота диоксид	200	
Углерод оксид	300	
Сера диоксид	100	
ООУ	50	
Тяжелые металлы и их соединения суммарно:
кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий);
мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк);
свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);
хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Gr3+);
медь и ее соединения (в пересчете на медь);
никель оксид (в пересчете на никель);
цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0,5	
Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0,05	
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	0,1 нг/м3	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)	
Углеводороды полициклические ароматические суммарно:
бенз(а)пирен, индено(1,2,3-cd)пирен,
бензо(в)флюоратен, бензо(к)флюоратен	0,1	
Аммиак <24>	20	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	

Таблица 4.15

Нормы выбросов от иных установок, технологических процессов, котлов, энергетических установок с двигателем внутреннего сгорания <25>

Наименование загрязняющего вещества	Норма выброса, мг/м3	
Твердые частицы	50
100 (для асфальтобетонных заводов)	
Аммиак	20	
Формальдегид (метаналь)	20	
Фенол (гидроксибензол)	20	

--------------------------------
<14> Номинальная тепловая мощность, указанная производителем котла в эксплуатационных документах на данный котел.
<15> Нормы выбросов не применяются для котлов, в отношении которых выданы до 31 декабря 2018 г. (включительно) положительное заключение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы градостроительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и принимаемых в эксплуатацию после 1 января 2019 г. в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
<16> Для установок, расположенных в границах населенных пунктов с численностью населения более 80 тыс. человек.
<17> Для установок, эксплуатируемых менее 1500 часов в год.
<18> Для установок:
используемых в нагревательных и силовых системах с ежегодным средним коэффициентом полезного действия (далее - КПД) более 75%;
комбинированного типа с ежегодным средним КПД более 55%;
с механическим приводом;
иных, имеющих КПД более 35% на номинальной нагрузке при нормальных условиях, норма выбросов рассчитывается по формуле 75 x КПД / 35.
<19> Для газомотокомпрессоров, установленных на компрессорных станциях объектов магистральных газопроводов.
<20> Технологические установки, в которых дымовые газы непосредственно контактируют с осушаемой продукцией.
<21> Мощность установок однозначно определяется количеством установленных печных агрегатов. В ситуации, когда выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от нескольких печных агрегатов осуществляются в общую дымовую трубу, нормы выбросов загрязняющих веществ для таких источников выбросов устанавливаются как для установки мощностью, равной сумме мощностей каждого печного агрегата, подключенного к общей дымовой трубе.
<22> В случае использования в установке для производства извести и цементного клинкера твердых или жидких видов топлива, отходов или топлива из отходов датой приемки установки в эксплуатацию считается дата начала использования твердого или жидкого вида топлива, отходов или топлива из отходов.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
<23> При содержании отходов менее 15% применяются таблицы настоящего приложения для соответствующих видов топлива.
<24> Определяется при использовании и (или) обезвреживания путем сжигания частей тела людей и (или) животных, трупов животных, при кремации трупов людей.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
<25> В том числе для которых не установлены нормы выбросов в таблицах 4.1 - 4.14 настоящего приложения.

Приложение 5
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

		(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)		

Таблица 5.1

Нормы выбросов загрязняющих веществ при производстве автомобилей

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС <26>	Примечание	
Производство автомобилей (М1, М2) <27>	общее ПЗВ - 60 г ЛОС/м2	-	
Изготовление кабин грузовых автомобилей (N1, N2, N3) <28>	общее ПЗВ - 85 г ЛОС/м2	-	
Изготовление грузовых автомобилей (N1, N2, N3)	общее ПЗВ - 90 г ЛОС/м2	кроме изготовления кабин	
Производство автобусов (М3) <29>	общее ПЗВ - 225 г ЛОС/м2	-	
Производство автофургонов	общее ПЗВ - 90 г ЛОС/м2	-	

Таблица 5.2

Нормы выбросов загрязняющих веществ при хранении и распределении нефтепродуктов

Вид деятельности <30>	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Загрузка и выгрузка передвижных цистерн, резервуаров на терминалах	10 г ЛОС/м3 включая метан	годовая пропускная способность бензина: 5000 м3 и более	
Автозаправочные станции	0,01% по весу от пропускной способности	пропускная способность бензина: 100 м3/год - 500 м3/год	
Автозаправочные станции	минимальная эффективность улавливания паров по весу не менее 85% при соотношении пара/бензина от 0,95 до 1,05 (по объему)	пропускная способность бензина: более 500 м3/год. Эффективность пароулавливания систем должна быть подтверждена производителем на основании соответствующих технических стандартов или процедур типовой апробации	

Таблица 5.3

Нормы выбросов загрязняющих веществ при производстве искусственного волокна

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Производство стекловаты	50 кг/т	от материалов, применяемых в технологии, без учета выбросов энергоустановок	
Производство каменной ваты	10 кг/т		
Производство керамического волокна	20 кг/т		

Таблица 5.4

Нормы выбросов загрязняющих веществ при обработке резины

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Производство резины	1 кг/т резины	потребление растворителей >15 т/год	
Производство шин	2,5 кг/т шин	от материалов, применяемых в технологии	
Новые и существующие установки: переработка природного или синтетического каучука <31>	ПЗВ - 25% расхода растворителей	потребление растворителей >15 т/год	

Таблица 5.5

Нормы выбросов загрязняющих веществ при нанесении покрытий

Вид деятельности <32>	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Нанесение покрытий на дерево	а) ПЗВО = 100 мг С/м3
ПЗВН = не более 25% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 1,6 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей 15 - 25 т/год	
	а) ПЗВО = 50 мг С/м3 для сушки и 75 мг С/м3 для нанесения покрытий
ПЗВН = не более 20% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 1,0 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей >25 - 200 т/год	
Нанесение покрытий на дерево	а) ПЗВО = 50 мг С/м3 для сушки и 75 мг С/м3 для нанесения покрытий
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,75 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей >200 т/год	
Нанесение покрытия на пластмассовые обрабатываемые изделия	а) ПЗВО = 50 мг С/м3 для сушки и 75 мг С/м3 для нанесения покрытий
ПЗВН = не более 20% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,375 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей 15 - 200 т/год	
Нанесение покрытия на металлические поверхности	а) ПЗВО = 50 мг С/м3 для сушки и 75 мг С/м3 для нанесения покрытий
ПЗВН = не более 20% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,375 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей >=15 т/год	
Нанесение покрытия на металлические и пластмассовые поверхности	а) ПЗВО = 50 мг С/м3 для сушки и 75 мг С/м3 для нанесения покрытий
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,75 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей <15 т/год	
Нанесение покрытия на обмоточные провода <33>	общее ПЗВ - 5 г/кг провода для крупных проводов (диаметром >0,1 мм); 10 г/кг провода для тонких проводов (диаметром 0,01 - 0,1 мм)	потребление растворителей >5 т/год	
Нанесение покрытий на кожу в производстве мебели и таких кожно-галантерейных изделий небольших размеров потребительского назначения, как сумки, ремни, бумажники и т.д.	общее ПЗВ - 150 г/м2	потребление растворителей >10 т/год	
Нанесение покрытий на кожу в других сферах производства	общее ПЗВ - 85 г/м2	-	
Нанесение покрытий на текстиль, волоконные материалы, пленку и бумагу	а) ПЗВО = 100 мг С/м3
ПЗВН = не более 25% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 1,6 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	за исключением нанесения рулонной трафаретной печати на текстильные изделия	

Таблица 5.6

Нормы выбросов загрязняющих веществ при химической чистке

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Химическая чистка <34>	общее ПЗВ - 20 г ЛОС/кг очищенного текстиля	-	

Таблица 5.7

Нормы выбросов загрязняющих веществ при процессах печати

Вид деятельности <35>	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Для глубокой печати	а) ПЗВО = 75 мг С/м3
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,8 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей 25 - 200 т/год	
Для глубокой печати	а) ПЗВО = 75 мг С/м3
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,8 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей >200 т/год	
Офсетная термопечать	ПЗВО = 100 мг С/м3
ПЗВН = не более 30% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей 15 - 25 т/год	
	ПЗВО = 20 мг С/м3
ПЗВН = не более 30% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей >25 - 200 т/год	
	ПЗВО = 20 мг С/м3
ПЗВН = не более 10% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей >200 т/год	
Глубокая печать и флексография на упаковочных материалах и ротационная трафаретная печать	а) ПЗВО = 100 мг С/м3
ПЗВН = не более 20% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,1 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей >30 т/год	

Таблица 5.8

Нормы выбросов загрязняющих веществ при прочих видах деятельности, связанных с выделением ЛОС

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Производство покрытий, лаков, красителей и клеящих веществ <36>	а) ПЗВО = 150 мг С/м3
ПЗВН = не более 5% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 5% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей > 1000 т/год	
Экстракция растительного масла и животного жира и очистка растительного масла <37>	общее ПЗВ, кг ЛОС/т продукта:
животный жир - 1,5;
касторовое масло - 3,0;
семена рапса - 1,0;
семена подсолнечника - 1,0;
соевые бобы - 1,2;
другие семена и материалы растительного происхождения - 3,0;
все процессы фракционирования, за исключением рафинирования гидратацией - 1,5;
рафинирование гидратацией - 4,0	-	
Пропитка древесины, за исключением пропитки креозолом <38>	ПЗВО = 100 мг С/м3
ПЗВН = не более 45% от исходного количества растворителя по весу или 11 кг ЛОС/м3 пропитываемой древесины	все установки	

Таблица 5.9

Нормы выбросов загрязняющих веществ при нанесении клейких покрытий

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Производство обуви	общее ПЗВ = 25 г ЛОС/пара обуви	потребление растворителей > 5 т/год	
Прочие технологические операции, связанные с нанесением клейких покрытий	ПЗВО = 50 мг С/м3, 150 мг C/м3 при использовании методов, допускающих повторное использование рекуперированного растворителя
ПЗВН = не более 25% от исходного количества растворителя по весу
или общее ПЗВ не более 1,2 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей 5 - 15 т/год	
	ПЗВО = 50 мг С/м3, 150 мг C/м3 при использовании методов, допускающих повторное использование рекуперированного растворителя
ПЗВН = не более 20% от исходного количества растворителя по весу
или общее ПЗВ не более 1 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей >15 - 200 т/год	
	ПЗВО = 50 мг С/м3, 100 мг C/м3 при использовании методов, допускающих повторное использование рекуперированного растворителя
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу
или общее ПЗВ не более 0,8 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей > 200 т/год	

Таблица 5.10

Нормы выбросов загрязняющих веществ при производстве древесных и пластмассовых слоистых материалов

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Производство древесных и пластмассовых слоистых материалов	общее ПЗВ - 30 г ЛОС/м2 конечного продукта	потребление растворителей > 5 т/год	

Таблица 5.11

Нормы выбросов загрязняющих веществ при нанесении покрытий на рулонную продукцию

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Установки, принятые в эксплуатацию до 31 декабря 2017 г.	а) ПЗВО = 50 мг С/м3
ПЗВН = не более 10% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,45 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей > 5 т/год	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Установки, принятые в эксплуатацию с 1 января 2018 г.	а) ПЗВО = 50 мг С/м3для сушки
ПЗВН = не более 5% от исходного количества растворителя по весу
б) или общее ПЗВ не более 0,3 кг ЛОС на кг используемого твердого компонента	потребление растворителей > 5 т/год	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	

Примечание. Нанесение покрытий на рулонную продукцию означает любую деятельность, в ходе которой на рулонную сталь, нержавеющую сталь, лакированную сталь, медные сплавы или алюминиевую полосу непрерывным процессом наносится пленкообразующее или слоистое покрытие.
(Примечание введено постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

Таблица 5.12

Нормы выбросов загрязняющих веществ при очистке поверхностей

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Очистка поверхностей	ПЗВО = 75 мг С/м3 для сушки
ПЗВН = не более 20% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей до 5 т/год	
Очистка поверхностей	ПЗВО = 75 мг С/м3 для сушки
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей 5 и более т/год	

Таблица 5.13

Нормы выбросов загрязняющих веществ при производстве фармацевтических продуктов

Вид деятельности	Норма выброса ЛОС	Примечание	
Установки, принятые в эксплуатацию до 31 декабря 2017 г.	ПЗВО = 20 мг С/м3 для сушки, 150 мг/м3 при использовании методов, допускающих повторное использование рекуперированного растворителя
ПЗВН = не более 5% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей > 50 т/год	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Установки, принятые в эксплуатацию с 1 января 2018 г.	ПЗВО = 20 мг С/м3для сушки, 150 мг/м3 при использовании методов, допускающих повторное использование рекуперированного растворителя
ПЗВН = не более 15% от исходного количества растворителя по весу	потребление растворителей > 50 т/год	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	

Таблица 5.14

Содержание углерода в часто используемых растворителях

Группа растворителей	Растворитель	Номер по CAS	Отношение 	
Спирты	метанол	67-56-1	0,38	
	этанол/промышленные метилированные спирты (ПМС)/денатурированный этанол	64-17-5	0,52	
	н-Пропанол	71-23-8	0,60	
	изопропанол	67-63-0	0,60	
	н-Бутанол	71-36-3	0,65	
	2-Бутанол	78-92-2	0,65	
	изобутанол	78-83-1	0,65	
	трет-Бутанол	75-65-0	0,65	
	амиловый спирт	71-41-0	0,68	
	изоамиловый спирт	123-51-3	0,68	
	метилизобутилкарбинол	108-11-2	0,71	
	диацетоновый спирт	123-42-2	0,62	
	гексиленгликоль	107-41-5	0,61	
Сложные эфиры	метилацетат	79-20-9	0,49	
	этилацетат	141-78-6	0,55	
	н-Пропилацетат	109-60-4	0,59	
	изопропилацетат	108-21-4	0,59	
	н-Бутилацетат	123-86-4	0,62	
	изобутилацетат	110-19-0	0,62	
	амилацетат	628-63-7	0,65	
	н-Бутилпропионат	590-01-2	0,65	
	этиленгликольдиацетат	111-55-7	0,49	
	этил-3-этоксипропионат	763-69-9	0,58	
	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров)	25265-77-4	0,67	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Эфиры	тетрагидрофуран	109-99-9	0,67	
	диэтиловый эфир	60-29-7	0,65	
	диизопропиловый эфир	108-20-3	0,71	
Эфиры гликолей	моноизопропиловый эфир этиленгликоля	109-59-1	0,58	
	монобутиловый эфир этиленгликоля	111-76-2	0,61	
	моноэтиловый эфир диэтиленгликоля	111-90-0	0,54	
	монобутиловый эфир диэтиленгликоля	112-34-5	0,59	
	монометиловый эфир пропиленгликоля	107-98-2	0,53	
	моноэтиловый эфир пропиленгликоля	1569-02-4	0,58	
	моно-н-пропиловый эфир пропиленгликоля	30136-13-1	0,61	
	монобутиловый эфир пропиленгликоля	29387-86-8	0,64	
	монометиловый эфир дипропиленгликоля	34590-94-8	0,57	
	моноэтиловый эфир дипропиленгликоля	30025-38-8	0,59	
	монобутиловый эфирдипропиленгликоля	29911-28-2	0,63	
	ацетат монометилового эфира пропиленгликоля	108-65-6	0,55	
Сложные эфиры эфиров гликолей	ацетат моноэтилового эфира пропиленгликоля	54839-24-6	0,58	
	ацетат монобутилового эфира этиленгликоля	112-07-2	0,60	
	ацетат моноэтилового эфира диэтиленгликоля	112-15-2	0,55	
	ацетат монобутилового эфира диэтиленгликоля	124-17-4	0,59	
Кетоны	ацетон	67-64-1	0,62	
	метилэтилкетон	78-93-3	0,67	
	метил н-пропил кетон	107-87-9	0,70	
	метилизобутилкетон	108-10-1	0,72	
	метиламилкетон	110-43-0	0,74	
	метилизоамилкетон	110-12-3	0,74	
	диэтилкетон	96-22-0	0,70	
	диизобутилкетон	108-83-8	0,76	
	циклогексанон	108-94-1	0,73	
	гамма-бутиролактон	96-48-0	0,56	
	ацетилацетон	123-54-6	0,60	
	изофорон	78-59-1	0,78	
Циклопарафины	циклопентан	287-92-3	0,86	
	циклогексан	110-82-7	0,86	
	метилциклогексан	108-87-2	0,86	
Алифатические соединения	пентан бленд (смеси n- и изо-пентанов)	109-66-0/78-78-4	0,83	
	гексан (технический сорт)	0,84	
	изогексан (технический сорт)	0,84	
	гептан (технический сорт, деароматизированный)	0,84	
	деароматизированный алифатический растворитель 40/65	0,84	
	деароматизированный алифатический растворитель 60/95	0,84	
	деароматизированный алифатический растворитель 80/95	0,85	
	деароматизированный алифатический растворитель 80/110	0,85	
	деароматизированный алифатический растворитель 100/140	0,85	
	деароматизированный алифатический растворитель 135/165	0,85	
	деароматизированный уайт-спирит 220/280	0,85	
Уайт-спириты	уайт-спирит 150/200 (растворитель для лаков)	0,86	
	уайт-спирит 175/220 (растворитель для лаков)	0,86	
	тяжелый уайт-спирит 200/250	0,86	
	тяжелый уайт-спирит 240/320	0,86	
Ароматические соединения	толуол	108-88-3	0,91	
	ксилол (смесь изомеров)	1330-20-7	0,91	
	ароматический растворитель 160/185	0,89	
	ароматический растворитель 180/215	0,89	
	ароматический растворитель 230/290	0,88	
Изопарафины	изопарафиновый растворитель 100/150	0,85	
	изопарафиновый растворитель 150/190	0,85	
	изопарафиновый растворитель 180/220	0,85	
	изопарафиновый растворитель 200/300	0,85	

--------------------------------
<26> Общие предельные значения выражаются в виде массы органического растворителя, выделившейся в виде выбросов с площади поверхности изделия.
Площадь поверхности изделия определяется как общая площадь поверхности, на которую наносится покрытие методом электрофореза, плюс площадь любых частей изделия, на которые может наноситься то же покрытие на последующих этапах процесса нанесения покрытия. Площадь, на которую наносится покрытие методом электрофореза, рассчитывается по формуле (2  общий вес корпуса изделия)/(средняя толщина металлического листа  плотность металлического листа).
Общие ПЗВ, указанные в таблице, относятся ко всем стадиям процесса, осуществляемым на одной установке - от нанесения покрытия с помощью электрофореза или любого другого процесса нанесения покрытий до окончательной отделки воском и полировки верхнего слоя включительно.
<27> Транспортные средства категории M1 - это транспортные средства, которые предназначены для перевозки пассажиров и имеют не более восьми посадочных мест, помимо места водителя.
Транспортные средства категории M2 - это транспортные средства, которые предназначены для перевозки пассажиров и имеют более восьми посадочных мест, помимо места водителя, и имеют максимальную массу, не превышающую 5 т.
<28> Транспортные средства категории N1 - это транспортные средства, которые предназначены для перевозки грузов и имеют максимальную массу, не превышающую 3,5 т.
Транспортные средства категории N2 - это транспортные средства, которые предназначены для перевозки грузов и имеют максимальную массу более 3,5 т, но не превышающую 12 т.
Транспортные средства категории N3 - это транспортные средства, которые предназначены для перевозки грузов и имеют максимальную массу более 12 т.
<29> Транспортные средства категории M3 - это транспортные средства, которые предназначены для перевозки пассажиров и имеют более восьми посадочных мест, помимо места водителя, и имеют максимальную массу, превышающую 5 т.
<30> В качестве бензохранилищ на терминалах в случае превышения пороговых значений, указанных в таблице, должны использоваться:
резервуары с фиксированной крышей, подсоединенные к пароуловительной установке с параметрами выбросов, не превышающими ПЗВ, указанные в таблице;
резервуары с внутренней или внешней плавающей крышей, оборудованные первичным и дополнительным затворами, с параметрами выбросов, удовлетворяющими показателям эффективности сокращения, указанным в таблице;
в отступление от указанных выше требований резервуары с фиксированной крышей, которые были приняты в эксплуатацию до 1 января 1996 года и которые не присоединены к пароуловительной установке, должны быть оборудованы первичным затвором, позволяющим обеспечить сокращение выбросов на 90%.
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)
Хранение и распределение бензина означают загрузку грузовых автомобилей, железнодорожных грузовых вагонов, барж и морских судов на складах и отгрузочных станциях, включая заправку транспортных средств на автозаправочных станциях.
<31> Переработка натурального или синтетического каучука означает любую деятельность по смешиванию, дроблению, компаундированию, каландрованию, экструдированию и вулканизации натурального или синтетического каучука и наряду с этим деятельность по переработке натурального или синтетического каучука в конечный продукт.
<32> Деятельность по нанесению покрытий означает любую деятельность по однократному или многократному нанесению сплошной пленки покрытия на поверхности:
кузова новых транспортных средств, относимых к транспортным средствам категории M1, а также кузова транспортных средств категории N1, если покрытие на них наносится на том же оборудовании, которое применяется для транспортных средств категории M1;
кабины грузовых автомобилей, определяемые как часть транспортного средства, где располагается место водителя, и встроенные корпуса всего штатного технического оборудования транспортных средств категорий N2 и N3;
поверхности автофургонов и грузовых автомобилей, относимых к транспортным средствам категорий N1, N2 и N3, за исключением кабин грузовых автомобилей;
автобусы, относимые к транспортным средствам категорий M2 и M3;
прочие металлические и пластмассовые поверхности, включая поверхности воздушных и морских судов, подвижного железнодорожного состава и т.д.;
деревянные поверхности;
текстиль, волоконные материалы, пленочные и бумажные поверхности;
кожу.
Эта категория источников не включает нанесение металлических покрытий на подложки методами электрофореза или химического напыления. Если деятельность по нанесению покрытия на изделие включает в себя операцию печатания, эта операция рассматривается как часть всего процесса нанесения покрытия.
Часть третья сноски <32> исключена с 23 января 2024 года. - Постановление Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т.
<33> Нанесение покрытий на обмоточные провода означает любые технологические операции по нанесению покрытий на металлические проводники, используемые для изготовления обмоток трансформаторов, двигателей и т.д.
<34> Химическая чистка означает любую промышленную или коммерческую деятельность с использованием ЛОС на оборудовании для чистки одежды, предметов домашнего обихода или аналогичных потребительских товаров, за исключением ручного удаления пятен и загрязнений в текстильной и швейной промышленности.
<35> Печатание означает любую деятельность по воспроизведению текста и/или изображений, в ходе которой с печатной формы краска переносится на воспринимающую поверхность, и применяется к следующим подпроцессам:
флексография: деятельность по печатанию с эластичных печатных форм из резины или фотополимеров, на которых печатные элементы находятся выше пробельных элементов; при этом используется текучая краска, быстро закрепляющаяся благодаря испарению;
рулонная офсетная термопечать: деятельность по печатанию с рулонной подачей с использованием печатной формы, в которой печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, при этом рулонная подача означает, что материал, на котором производится печать, подается в машину с рулона, а не в виде отдельных листов. Пробельный участок подвергается обработке, с тем чтобы притягивать воду и соответственно отталкивать краску, а зона печатающих элементов - чтобы принимать и переносить краску на воспринимающую поверхность. Испарение происходит в сушильной установке, где для подогрева материала, на котором производится печать, используется горячий воздух;
выпуск издательской продукции методом ротационной глубокой печати: ротационная глубокая печать применяется для печатания журналов, брошюр, каталогов и аналогичной продукции с использованием краски на основе толуола;
ротационная глубокая печать: деятельность по печатанию с помощью цилиндрической печатной формы, где печатающие элементы находятся ниже пробельных участков, с использованием текучей краски, высыхающей благодаря испарению. Она заполняет выемки, а ее избыток убирается с пробельного участка до контакта воспринимающей поверхности с цилиндром и перехода на нее краски из выемок;
ротационная трафаретная печать: процесс печатания с рулонной подачей, при котором краска вдавливается в воспринимающую поверхность через пористую печатную форму, где зона печатающих элементов открыта, а пробельные участки изолированы; в этом процессе используется текучая краска, высыхающая только благодаря испарению. Рулонная подача означает, что материал, на котором производится печать, подается к машине с рулона, а не в виде отдельных листов;
ламинирование, связанное с деятельностью по печатанию: склеивание двух или более гибких материалов для получения слоистых материалов;
лакирование: деятельность по нанесению на гибкий материал слоя лака или клеящего вещества для дальнейшего склеивания упаковочного материала.
<36> Производство покрытий, лаков, типографских красок и клеев означает производство средств для покрытий, лаков, типографских красок, клеев и промежуточных химических соединений, если они изготавливаются на одном и том же оборудовании путем смешивания красителей, смол и связующих веществ с органическими растворителями или другими содержащими их веществами. В эту категорию также включаются диспергирование, предварительное диспергирование, придание материалам определенной вязкости или цвета и упаковка готовых изделий в тару.
<37> Экстракция растительного масла и животного жира и рафинация растительного масла означает экстракцию растительного масла из семян и другого растительного сырья, переработку сухих остатков для производства корма для животных, а также очистку жиров и растительных масел, полученных из семян, растительного и/или животного сырья.
<38> Пропитка древесины означает любую деятельность по насыщению лесоматериалов консервантом.

Приложение 6
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

Таблица 6.1

Нормы выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств, работающих на дизельном топливе

Экологический класс транспортного средства	Дымность по предельно допустимому коэффициенту поглощения <39> KL, м - 1	
1 и ниже <40>	2,5 (3,0 - для двигателей с наддувом)	
2	1,2 (1,6 - для двигателей с наддувом)	
3	0,8	
4	0,5	
5	0,5	
6	0,15	

Таблица 6.2

Нормы выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств, работающих на бензине

Экологический класс транспортного средства	Категория транспортного средства	Частота вращения	Углерода оксид, объемная доля <39>, %	Углеводороды, объемная доля <39>, млн - 1	
1 и ниже <40>	M1, N1	nmin	3,5	1200	
		nпов	2,0	600	
	M2, M3, N2, N3	nmin	3,5	2500	
		nпов	2,0	1000	
2	M1, N1	nmin	1,0	400	
		nпов	0,6	200	
	M2, M3, N2, N3	nmin	1,0	600	
		nпов	0,6	300	
3	M1, N1	nmin	0,5	100	
		nпов	0,3		
	M2, M3, N2, N3	nmin	0,5	200	
		nпов	0,3		
4	M1 - M3, N1 - N3	nmin	0,3	100	
		nпов	0,2		
5 и выше	M1 - M3, N1 - N3	nmin	0,15	100	
		nпов	0,1		

Таблица 6.3

Нормы выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств, работающих на газовом топливе

Комплектация транспортного средства	Вид топлива	Рабочий объем двигателя, л	Частота вращения	Углерода оксид, объемная доля, %	Углеводороды, объемная доля, млн-1	
Транспортные средства (до 2000 года выпуска включительно), не оборудованные системой нейтрализации отработавших газов	Сжиженный нефтяной газ (далее - СНГ)	<3	nmin	3,0	1000	
			nпов	2,0	600	
		>=3	nmin	3,0	2200	
			nпов	2,0	900	
	Сжиженный природный газ (далее - СПГ)	<3	nmin	3,0	800	
			nпов	2,0	500	
		>=3	nmin	3,0	2000	
			nпов	2,0	850	
Транспортные средства (после 2001 года выпуска), не оборудованные системой нейтрализации отработавших газов	СНГ	<3	nmin	3,0	1000	
			nпов	2,0	600	
		>=3	nmin	3,0	2200	
			nпов	2,0	900	
	СПГ	<3	nmin	2,0	700	
			nпов	1,5	400	
		>=3	nmin	2,0	1800	
			nпов	1,5	750	
Транспортные средства, оборудованные системой нейтрализации отработавших газов	СНГ, СПГ	<3	nmin	0,5	100	
			nпов	0,3	100	
	СНГ, СПГ	>=3	nmin	1,0	600	
			nпов	0,6	300	

--------------------------------
<39> Для транспортных средств экологических классов 3 - 6 при достижении пробега 150 тыс. км и более значения увеличиваются 20%.
<40> Транспортные средства, для которых экологический класс не установлен.

Приложение 7
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

		(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)		

Форма 7.1

Учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух

Таблица 1

N
п/п	Наименование природопользователя	Юридический адрес	Наименование филиалов, обособленных подразделений	Место нахождения филиалов, обособленных подразделений	Категория объекта воздействия на атмосферный воздух	Валовый выброс, т/год	Номер разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексного природоохранного разрешения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Таблица 2

Количество природопользователей	Количество филиалов, обособленных подразделений	Количество природопользователей по категориям объекта воздействия на атмосферный воздух	Валовый выброс, т/год	Количество природопользователей, осуществляющих деятельность на основании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексного природоохранного разрешения	Количество природопользователей, выбросы у которых составляют менее 3 тонн/год	
		I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Форма 7.2

                                  ЖУРНАЛ
 учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
                   источников выбросов расчетным методом
                                  (ПОД-1)
                           за 20___ - 20___ годы

Наименование природопользователя __________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование филиала, обособленного подразделения _________________________
___________________________________________________________________________
Количество  стационарных  источников  выбросов  (далее - источник выбросов)
______, из них:
организованных ______
оснащенных газоочистными установками _____
Начат ___ ___________ 20___ г.             Окончен ___ ___________ 20___ г.
Настоящий журнал состоит из ______ листов
Год 20____ квартал __

Номер источника выбросов	Наименование топлива, сырья и материалов	Реквизиты технического нормативного правового акта (пункт, подпункт, номер формулы)	Наименование загрязняющего вещества (код)	Параметры	
				1 месяц	2 месяц	3 месяц	квартал	
				количество израсходованного топлива, сырья и материалов	масса выброса загрязняющего вещества, т/месяц	количество израсходованного топлива, сырья и материалов	масса выброса загрязняющего вещества, т/месяц	количество израсходованного топлива, сырья и материалов	масса выброса загрязняющего вещества, т/месяц	масса выброса загрязняющего вещества, т/квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Сумма по каждому загрязняющему веществу		х		х		х			
ИТОГО по загрязняющим веществам:	х	х		х		х			
1-го класса опасности	х	х		х		х			
2-го класса опасности	х	х		х		х			
3-го класса опасности	х	х		х		х			
4-го класса опасности	х	х		х		х			
без установленного класса опасности	х	х		х		х			

Подпись лица, ответственного за ведение учета выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух ______________________________________________________
                            (должность служащего, инициалы, фамилия)
____ ______________ 20___ г.

Форма 7.3

                                  ЖУРНАЛ
 учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов инструментальным или расчетно-инструментальным методом
                                  (ПОД-2)
                           за 20___ - 20___ годы

Наименование природопользователя __________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование филиала, обособленного подразделения _________________________
___________________________________________________________________________
Количество  стационарных  источников  выбросов  (далее - источник выбросов)
______, из них:
организованных ______
оснащенных газоочистными установками _____
Начат ___ ___________ 20___ г.             Окончен ___ ___________ 20___ г.
Настоящий журнал состоит из ______ листов
Год 20____ квартал __

Номер источника выбросов	Наименование загрязняющего вещества (код)	Параметры	
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	квартал	
		концентрация загрязняющего вещества, мг/м3	объем выброса загрязняющего вещества, м3/с	значение выброса Вк (Вр), г/с	масса выброса загрязняющего вещества, т/месяц	концентрация загрязняющего вещества, мг/м3	объем выброса загрязняющего вещества, м3/с	значение выброса Вк (Вр), г/с	масса выброса загрязняющего вещества, т/месяц	концентрация загрязняющего вещества, мг/м3	объем выброса загрязняющего вещества, м3/с	значение выброса Вк (Вр), г/с	масса выброса загрязняющего вещества, т/месяц	масса выброса загрязняющего вещества, т/квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

	
Сумма по каждому загрязняющему веществу		х	х	х		х	х	х		х	х	х			
ИТОГО по загрязняющим веществам:	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х			
1-го класса опасности	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х			
2-го класса опасности	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х			
3-го класса опасности	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х			
4-го класса опасности	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х			
без установленного класса опасности	х	х	х	х		х	х	х		х	х	х			

Подпись лица, ответственного за ведение учета выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух ______________________________________________________
                           (должность служащего, инициалы, фамилия)
____ ______________ 20___ г.

(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Форма 7.4

                                  ЖУРНАЛ
     учета времени и режима работы стационарных источников выбросов и
                          газоочистных установок
                                  (ПОД-3)
                           за 20___ - 20___ годы

Наименование природопользователя __________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование филиала, обособленного подразделения _________________________
___________________________________________________________________________
Начат ___ ___________ 20___ г.             Окончен ___ ___________ 20___ г.
Настоящий журнал состоит из ______ листов

Таблица 1

Дата	31.12.20___	31.12.20___	31.12.20___	
Количество стационарных источников выбросов (далее - источник выбросов), выведенных из эксплуатации				
Количество источников выбросов, принятых в эксплуатацию				
Всего источников выбросов				
из них: оснащенных газоочистными установками (далее - ГОУ)				

Таблица 2

N
п/п	Номер источника выброса	Наименование ГОУ	Количество ступеней очистки	Причина, наименование, дата и номер документа о	
				выводе из эксплуатации ГОУ	приемке в эксплуатацию ГОУ	
1	2	3	4	5	6	

Таблица 3

Год 20____ месяц __

N
п/п	Номер источника выбросов	Режим работы источника выделения	Количество часов работы источника выбросов в сутки/количество часов работы ГОУ в сутки	Время простоя ГОУ, часов	Причины отключения (простоя) ГОУ	
			1 - 30 (31)	за месяц	всей ГОУ	отдельных ступеней очистки		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Таблица 4

Год 20____ квартал __

N
п/п	Номер источника выбросов	Количество часов работы источника выбросов в квартал	Время простоя ГОУ в квартал, часов	
			всей ГОУ	отдельных ступеней очистки	
1	2	3	4	5	

Подпись лица, ответственного за ведение учета выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух ______________________________________________________
                            (должность служащего, инициалы, фамилия)

____ _____________ 20___ г.

Приложение 8
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫБРОСЫ ОТ КОТОРЫХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДЛЕЖАТ НЕПРЕРЫВНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ПОСРЕДСТВОМ АСК

		(в ред. постановлений Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т,
от 30.12.2024 N 17-Т)		

1	Котельные установки и иные устройства сжигания топлива с указанной номинальной тепловой мощностью (в том числе с суммарной тепловой мощностью всех котлов, подключенных к одной дымовой трубе):
50 МВт и более - при работе на газообразном топливе с возможностью использования жидкого топлива, в том числе резервного (аварийного);
20 МВт и более - при работе на жидком, твердом топливе, биомассе, топливе из отходов, отходах	
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
2	Нефтепереработка:
технологические печи первичной переработки и печи для дожига газов, печи глубокой переработки с суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов или акту инвентаризации для действующих источников выбросов 100 тонн в год и более;
установки по производству серы и серной кислоты при производстве нефтепродуктов	
3	Производство химической продукции, источники выбросов с суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов или акту инвентаризации для действующих источников выбросов 100 тонн и более в год:
установки получения карбамида;
скруббера - нейтрализаторы цеха слабой азотной кислоты и аммонийной селитры;
узлы абсорбции - десорбции производства карбамида;
абсорбционные колонны азотной кислоты;
установки очистки газов от оксида углерода производства циклогексанона;
печи и установки сжигания цеха восстановления едкого натра;
контактные аппараты цеха серной кислоты;
печи пиролиза производства полиэтилена;
абсорберы производства мономеров, иные абсорберы на производствах органических химических веществ, неорганических химических веществ и химических продуктов;
мерсеризаторы и гомогенизаторы химических цехов	
4	Производство и переработка черных и цветных металлов:	
4.1	установки по обжигу и спеканию руды единичной проектной мощностью 500 тонн/сутки и более;	
4.2	установки по производству чугуна и стали единичной проектной мощностью 10 тонн/ час и более (за исключением вагранок открытого типа);	
4.3	установки по производству цветных металлов (меди и алюминия), проектной производительностью 5 тонн/час и более, свинца и его сплавов, ферросплавов проектной производительностью 1 тонн/час и более	
5	Минералоперерабатывающая промышленность:	
5.1	вращающиеся (ротационные) печи по производству цементного клинкера проектной производительностью 500 тонн/сутки и более, иные печи по производству цементного клинкера проектной производительностью 50 тонн/сутки и более;	
5.2	вращающиеся (ротационные) печи производства извести проектной производительностью 80 тонн/сутки и более;	
5.3	печи по производству стекла проектной мощностью 20 тонн/сутки и более;	
5.4	установки по производству керамических изделий путем обжига, в том числе черепицы, кирпичей, жаропрочных кирпичей, плитки, каменной керамики, фарфора единичной проектной производительностью 75 тонн/ сутки и более и (или) вместимостью более 300 кг/м3	
6	Деревообрабатывающая промышленность:	
6.1	установки производства целлюлозы из древесины, макулатуры или других волокнистых материалов с суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов или акту инвентаризации для действующих источников выбросов 100 тонн в год и более;	
6.2	установки производства бумаги и картона с суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов или акту инвентаризации для действующих источников выбросов 100 тонн в год и более;	
6.3	котлы по сжиганию серосодержащих газов с суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов или акту инвентаризации для действующих источников выбросов 100 тонн в год и более	
7	Оборудование (установки), предназначенные для обезвреживания отходов путем их сжигания:	
7.1	отходов, не относящихся к опасным, производительностью 10 тонн/сутки;	
7.2	опасных отходов, в том числе пестицидов и агрохимикатов, производительностью 150 кг/час и более	
8	Стационарные источники выбросов с суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов или акту инвентаризации для действующих источников выбросов 100 тонн в год и более	

Приложение 9
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

Таблица 9.1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов за 20__ г.	
область	
Топливо,
тыс. тонн	углерод оксид, тыс. тонн	углеводороды, тыс. тонн	азота диоксид, тыс. тонн	твердые частицы, тыс. тонн	бенз(а)пирен, кг	сера диоксид, тыс. тонн	Всего	
Бензин								
Авиационный бензин								
Керосин								
Дизельное топливо								
Биодизельное топливо								
Сжиженный газ								
Сжатый природный газ								
Итого								
	
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов за 20__ г.	
Регионы	углерод оксид, тыс. тонн	углеводороды, тыс. тонн	азота диоксид, тыс. тонн	твердые частицы, тыс. тонн	бенз(а)пирен, кг	сера диоксид, тыс. тонн	Всего	
Республика Беларусь, в том числе:								
Брестская область								
Витебская область								
Гомельская область								
Гродненская область								
Минская область								
Могилевская область								
г. Минск								

Таблица 9.2

Количество потребленного топлива для работы мобильных источников выбросов с учетом экологических классов механических транспортных средств

Топливо, тыс. тонн <41>	Потребление топлива	Потребление топлива по экологическим классам механических транспортных средств <42>	
	всего	в том числе	1 и ниже	2	3	4	5	6	
		механические транспортные средства юридических лиц	механические транспортные средства физических лиц	механические транспортные средства иные							
Бензин											
Авиационный бензин											
Керосин (РТ)											
Дизельное топливо											
Биодизельное топливо											
Сжиженный газ											
Сжатый природный газ											
Итого											

Таблица 9.3

Значения удельного содержания загрязняющих веществ по экологическим классам механических транспортных средств в зависимости от вида используемого топлива, тонн/тонну

Бензин	
Экологический класс	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	сера <43> диоксид	
1 и ниже	0,20787	0,02008	0,02270	0,000030	5,59 х 10-9	0,001	
2	0,03555	0,00325	0,00328	0,000030	4,30 х 10-9	0,001	
3	0,03107	0,00160	0,00134	0,000019	4,30 х 10-9	0,001	
4	0,01115	0,00092	0,00081	0,000018	4,30 х 10-9	0,001	
5	0,00973	0,00086	0,00081	0,000015	4,30 х 10-9	0,001	
6	0,00973	0,00086	0,00081	0,000015	4,30 х 10-9	0,001	
Дизельное топливо <44>	
Экологический класс	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	сера диоксид	
1 и ниже	0,026051	0,004432	0,032812	0,001956	1,03 х 10-8	0,00070	
2	0,006052	0,001287	0,027009	0,000754	1,03 х 10-8	0,00056	
3	0,005634	0,001059	0,023181	0,000638	1,03 х 10-8	0,00032	
4	0,001007	0,000124	0,014490	0,000242	1,03 х 10-8	0,00025	
5	0,000631	0,000101	0,009514	0,000095	1,03 х 10-8	0,00018	
6	0,000612	0,000101	0,002284	0,000011	1,03 х 10-8	0,00018	
Сжиженный газ	
Экологический класс	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	сера диоксид	
1 и ниже	0,088696	0,016139	0,024417	3,83 х 10-5	1.74 х 10-10	-	
2	0,043130	0,005948	0,003130	3,83 х 10-5	1.74 х 10-10	-	
3	0,031130	0,002087	0,001565	1,91 х 10-5	1.74 х 10-10	-	
4	0,010783	0,001739	0,000974	1,91 х 10-5	1.74 х 10-10	-	
5	0,010783	0,001739	0,000974	1,91 х 10 - 5	1.74 х 10-10	-	
6	0,010783	0,001739	0,000974	1,91 х 10-5	1.74 х 10-10	-	
Сжатый природный газ	
Экологический класс	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	сера диоксид	
1 и ниже	0,016800	0,000742	0,033000	0,000040	5.11 х 10-9	-	
2	0,005400	0,000626	0,030000	0,000020	5.11 х 10-9	-	
3	0,002000	0,000104	0,020000	0,000020	5.11 х 10-9	-	
4	0,009840	0,000559	0,000895	0,000018	1 х 10-10	-	
5	0,009840	0,000559	0,000895	0,000018	1 х 10-10	-	
6	0,009840	0,000559	0,000895	0,000018	1 х 10-10	-	
Биодизельное топливо	
Экологический класс	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	сера диоксид	
1 и ниже	0,030	0,0073	0,054	0,0045	0,175	0,00070	
2	0,020	0,0065	0,042	0,0017	0,070	0,00056	
3	0,012	0,0039	0,030	0,0011	0,052	0,00032	
4	0,009	0,0028	0,021	0,0009	0,035	0,00025	
5	0,006	0,0027	0,012	0,0006	0,026	0,00018	
6	0,006	0,0027	0,012	0,0006	0,026	0,00018	
Керосин (РТ)	
Экологический класс	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	сера диоксид	
1 и ниже	0,092	0,013	0,0272	-	-	-	
2	0,074	0,011	0,0212	-	-	-	
3	0,038	0,006	0,0152	-	-	-	
4	0,028	0,005	0,0106	-	-	-	
5	0,018	0,005	0,0059	-	-	-	
6	0,018	0,005	0,0059	-	-	-	

--------------------------------
<41> Усредненная плотность видов топлива для перевода литров в килограммы:
бензины - А-76 (0,73); Нормаль-80 (0,73); АИ-92 (0,76); АИ-93 (0,745); АИ-95 (0,75); АИ-96 (0,77); АИ-98 (0,78);
дизельное топливо - 0,84;
биодизельное топливо - 0,87;
сжиженный газ - 0,53;
керосин (РТ) - 0,836.
<42> Потребление топлива по экологическим классам механических транспортных средств определяется пропорционально процентному количеству механических транспортных средств конкретного экологического класса от общего их количества согласно данным по распределению механических транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Республики Беларусь, по экологическим классам в процентах к общему их количеству.
<43> Значение удельного содержания сера диоксида приведено для:
бензина с содержанием серы до 0,1%;
дизельного топлива с содержанием серы до 0,035%.
При использовании топлива с другим содержанием серы значение удельного содержания серы диоксида рассчитывается по формуле

KудSO2 = 0.02 x содержание SO2 в %.

<44> Для смеси дизельного топлива с 5%-й долей метилового эфира жирных кислот выбросы считаются как для обычного дизельного топлива.

Таблица 9.4

Значения удельного содержания загрязняющих веществ в выбросах загрязняющих веществ от железнодорожных транспортных средств при их эксплуатации, тонн/тонну

	углерод оксид	углеводороды	азота диоксид	твердые частицы	бенз(а)пирен, г/тонну	
Железнодорожные транспортные средства	0,01180	0,00398	0,04299	0,00177	1,71 х 10-8	

Приложение 10
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Форма

                                  ЖУРНАЛ
                    учета мобильных источников выбросов
                                  (ПОД-4)
                           за 20___ - 20___ годы

Наименование природопользователя __________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование филиала, обособленного подразделения _________________________
___________________________________________________________________________
Начат ___ ___________ 20___ г.            Окончен ___ ___________ 20___ г.
Настоящий журнал состоит из ______ листов

Таблица 1

Год 20____ г.

Мобильные источники выбросов	Количество единиц мобильных источников выбросов	Количество мобильных источников выбросов в соответствии с экологическим классом	
	всего на учете	из них не работающие	1 и ниже <45>	2	3	4	5	6	
Легковые и специальные на их базе, работающие на:									
бензине									
газовом топливе <46>									
бензине и газовом топливе									
дизельном топливе									
Грузовые и специальные на их базе, работающие на:									
бензине									
газовом топливе <47>									
бензине и газовом топливе									
дизельном топливе									
Автобусы, работающие на:									
бензине									
дизельном топливе									
Мотоциклы			х	х	х	х	х	х	
Строительная техника <47>, работающая на:			х	х	х	х	х	х	
бензине			х	х	х	х	х	х	
дизельном топливе			х	х	х	х	х	х	
Сельскохозяйственные машины <48>, работающие на:			х	х	х	х	х	х	
бензине			х	х	х	х	х	х	
дизельном топливе			х	х	х	х	х	х	

Количество транспортных средств, приводимых в движение только электродвигателями, ______ единиц(а)

Таблица 2

Год 20___ г.

N
п/п	Государственный номер транспортного средства	Марка транспортного средства	Год выпуска/год приобретения	Экологический класс	Пробег транспортного средства	Категория транспортного средства <49>	Рабочий объем двигателя <50>	Вид топлива <50>	Наличие системы нейтрализации газов <50>	Наличие турбины наддува <51>	
Группа транспортных средств <52>	

Подпись лица, ответственного за ведение учета _____________________________
                                                  (должность служащего,
                                                    инициалы, фамилия)
____ ______________ 20___ г.

--------------------------------
<45> Транспортные средства, для которых экологический класс не установлен.
<46> Включая сжиженный и сжатый газ.
<47> Экскаваторы, автогрейдеры, краны грузоподъемные и иная подобная техника.
<48> Трактора, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и иные подобные машины.
<49> Заполняется для транспортных средств, работающих на бензине.
<50> Заполняется для транспортных средств, работающих на газовом топливе.
<51> Заполняется для транспортных средств, работающих на дизельном топливе.
<52> Группа транспортных средств, формируемая с учетом типов двигателя (транспортные средства, работающие на дизельном топливе, бензине, газовом топливе, бензине и газовом топливе; гибридные транспортные средства, приводимые в движение в том числе электродвигателями; транспортные средства, приводимые в движение только электродвигателями).

Приложение 11
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Форма

                                  ЖУРНАЛ
         учета поступления, расхода, рекуперации и восстановления
                     озоноразрушающих веществ (ПОД-5)

                           за 20___ - 20___ годы

Наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (если  таковое
имеется) индивидуального предпринимателя __________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование филиала, обособленного подразделения _________________________
___________________________________________________________________________
Начат ___ ___________ 20___ г.             Окончен ___ ___________ 20___ г.
Настоящий журнал состоит из ______ листов
___________________________________________________________________________
         (наименование ОРВ (смеси с указанием процентного состава)

Остаток на 01.01.20__,
кг	Приход ОРВ или их смеси	Рекуперировано ОРВ или их смеси	
	дата	количество, кг	наименование и номер приходного документа	наименование, УНП поставщика	местонахождение поставщика	всего, кг	из них восстановлено или передано на восстановление	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Расход ОРВ или их смеси	Остаток на 31.12.20__,
кг	
дата	наименование оборудования	использовано, кг	наименование потребителя	местонахождение потребителя		
		для собственных нужд	при оказании услуг	реализовано без оказания услуг				
9	10	11	12	13	14	15	16	

Подпись лица, ответственного
за ведение учета ОРВ ______________________________________________________
                            (должность служащего, инициалы, фамилия)
____ ______________ 20___ г.

Приложение 12
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

Форма

                  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
        АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РИСАМОС)

________________________________   ________________________________________
(сведения о регистрации РИСАМОС)     (сведения о территориальном органе
________________________________   ________________________________________
________________________________   Министерства природных ресурсов и охраны
                                   ________________________________________
                                     окружающей среды Республики Беларусь)

    Акт фиксации превышений нормативов допустимых выбросов загрязняющих
     веществ в атмосферный воздух автоматизированной системой контроля
          за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух

     Измерения  осуществлялись  в отношении выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников выбросов

Сведения о природопользователе ____________________________________________
                                (наименование юридического лица и его место
___________________________________________________________________________
    нахождения, сведения о государственной регистрации индивидуального
___________________________________________________________________________
                             предпринимателя)

Дата   фиксации  превышений  нормативов  допустимых  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух ______________________________________________

Наименование  документа,  устанавливающего  требования к объекту измерений:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения  об  автоматизированной системе контроля за выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (АСК):

Наименование и производитель АСК	Учетный (заводской) номер	Регистрационный номер	Дата следующей государственной поверки (калибровки) средства измерений	Примечание	

Результаты измерений:

Источники выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Номер источника выбросов	Наименование определяемого вещества	Среднесуточная концентрация определяемого вещества при нормальных условиях, мг/куб. м	Среднесуточный расход газа при нормальных условиях, куб. м/с	Норматив (временный норматив) допустимых выбросов, мг/куб. м	

Должностное лицо, зафиксировавшее превышения:
_________________________   _______________   _____________________________
  (должность служащего)        (подпись)           (инициалы, фамилия)

Дата  составления  акта  фиксации превышений нормативов допустимых выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  автоматизированной  системой
контроля   за   выбросами   загрязняющих   веществ  в  атмосферный  воздух:
________________________

Приложение 13
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

ОБРАЗЦЫ УЧЕТНЫХ НОМЕРОВ ГОУ
(введены постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

1. А-2/0007/1Э, где А-2 - номер аспирационной системы, 0007 - номер источника выбросов в соответствии с актом инвентаризации, 1Э - у источника выбросов одна ступень очистки газа, состоящая из одного аппарата группы Э (электрические фильтры). Номер А-2/0007/1Э - наносится на электрический фильтр.
2. А-79/0138/1С1Ф-1, где А-79 - номер аспирационной системы, 0138 - номер источника выбросов в соответствии с актом инвентаризации, 1С1Ф - у источника выбросов две ступени очистки газа, первая из которых состоит из одного аппарата группы С (сухой механической очистки газа), а вторая из одного аппарата группы Ф (фильтрующего типа).
Номер А-79/0138/1С1Ф-1 наносится на аппарат сухой механической очистки газа, являющийся первой ступенью очистки газа.
3. А-1/0101/2С2С1М-2, где А-1 - номер аспирационной системы, 0101 - номер источника выбросов в соответствии с актом инвентаризации, 2С2С1М - у источника выбросов три ступени очистки газа, первая и вторая из которых состоят из двух аппаратов группы С (сухой механической очистки газа), а третья из одного аппарата группы М (мокрая очистка газа). Номер А-1/0101/2С2С1М-2 - наносится на аппарат сухой механической очистки газа, являющийся второй ступенью очистки газа.

Приложение 14
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)
(введено постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

Форма

                                    АКТ
                         технического осмотра ГОУ

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                        ___________________________________
                                            (подпись, инициалы, фамилия
                                         руководителя природопользователя)
                                        ___ ______________ 20__ г.

___ ________ 20_ г.
Комиссия, назначенная приказом N ____ от __._____.20__ г.
___________________________________________________________________________
                    (наименование природопользователя)
в составе: ________________________________________________________________
                       (должность служащего, фамилия, инициалы)
провела  осмотр  аппаратов  очистки  газа,  вспомогательного оборудования и
коммуникаций и проверку технического состояния ____________________________
                                                   (наименование ГОУ,
___________________________________________________________________________
                оборудования, за которым смонтировано ГОУ)
номер источника выбросов и аспирационной системы __________________________
смонтированного в _________________________________________________________
                          (название цеха, участка, производства)
по факту __________________________________________________________________
            (плановый осмотр, авария, остановка оборудования, нарушение
                                    режима работы)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Техническое состояние аппаратов очистки газов __________________________
                                                      (соответствует/
                                                     не соответствует)
требованиям ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ______________________________________
                                      (указать полный перечень недостатков)
2. Состав и техническое состояние вспомогательного оборудования ___________
                                                                 (указать
___________________________________________________________________________
                       полный перечень недостатков)
3. Состояние коммуникаций _________________________________________________
4. Наличие и состояние контрольно-измерительной аппаратуры ________________
5.  Сведения  о  проведенных  за  период  с  даты  предыдущего обследования
технического  состояния  ГОУ  работах  по  ремонту, наладке, испытанию ГОУ:
___________________________________________________________________________
6. Дата завершения работ __________________________________________________
7.  Имеющиеся  недостатки  в  предъявленном к осмотру оборудовании подлежат
устранению в сроки ________________________________________________________
                         (срок устранения, ответственные исполнители)
Заключение:  предъявленное  к  техническому  осмотру  оборудование является
технически  исправным/неисправным  и  может  быть  допущено  к эксплуатации
(ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________
                         (дата, срок или условия допуска к эксплуатации)

Комиссия:
_________________________      _____________       ________________________
  (должность служащего)          (подпись)           (инициалы, фамилия)
_________________________      _____________       ________________________
_________________________      _____________       ________________________

Приложение 15
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)
(введено постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т;
в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Форма

                                    АКТ
                  об остановке работы или консервации ГОУ

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                        ___________________________________
                                            (подпись, инициалы, фамилия
                                         руководителя природопользователя)
                                        ___ ______________ 20__ г.

___ ________20_ г.
Комиссия, назначенная приказом N __________ от __ ________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                    (наименование природопользователя)
в составе: ________________________________________________________________
                             (должность, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о нижеследующем:
работа ГОУ ________________________________________________________________
                   (наименование ГОУ, наименование оборудования,
___________________________________________________________________________
                       за которым смонтирована ГОУ)
номер источника выброса ___________________________________________________
смонтированного в _________________________________________________________
                          (название цеха, участка, производства)
подлежит остановке с ___ _________ 20__ г.,
ГОУ подлежит консервации с ___ _________ 20__ г. в связи с ________________
                                                           (указать причину
___________________________________________________________________________
              приостановки работы ГОУ, номер, дату документа
___________________________________________________________________________
                    о приостановке работы оборудования)
___________________________________________________________________________
Техническое состояние аппаратов очистки газа, вспомогательного оборудования
и коммуникаций ____________________________________________________________
                           (соответствует / не соответствует)
требованиям ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ______________________________________
                                      (указать полный перечень недостатков)
Заключение:   ГОУ,   указанная   в   настоящем  акте,  является  технически
исправной/неисправной (ненужное зачеркнуть).
В период приостановки работы и консервации ________________________________
                                             (требования по техническому
___________________________________________________________________________
                         обслуживанию и проверке)
может быть принята в эксплуатацию при условии _____________________________

Комиссия:
_________________________      _____________       ________________________
  (должность служащего)          (подпись)           (инициалы, фамилия)
_________________________      _____________       ________________________
_________________________      _____________       ________________________

Приложение 16
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)
(введено постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т;
в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)

Форма

Обложка паспорта

                                ПАСПОРТ ГОУ

___________________________________________________________________________
                    (наименование и учетный номер ГОУ)
___________________________________________________________________________
           (наименование и место нахождения природопользователя)
___________________________________________________________________________
                    (наименование завода-изготовителя)

     Примечание. При передаче ГОУ другому природопользователю  вместе с ГОУ
должен быть передан настоящий паспорт.

Оборот обложки паспорта ГОУ

                       ВНИМАНИЮ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

     1. Паспорт ГОУ постоянно должен находиться у природопользователя.
     2. При  передаче   ГОУ   другому   природопользователю  вместе  с  ГОУ
передается настоящий паспорт.
     3. Копии  разрешений   организации-разработчика   на   отступление  от
требований проектных решений должны быть приложены к паспорту ГОУ.
     4. ___________________________________________________________________
             (другие сведения, на которые необходимо обратить внимание
                                природопользователя)

Страница 1

     1. Цех,  участок,  количество  и  наименование   источников  выделения
загрязняющих веществ, за которыми установлена ГОУ _________________________
     2. Разработчик проектных решений _____________________________________
     3. Дата приемки ГОУ в эксплуатацию ___________________________________

Страницы 2, 3

     4. Основные данные оборудования ГОУ:
     4.1. аппараты очистки газа:
     наименование, тип аппарата ___________________________________________
     изготовитель аппарата ________________________________________________
     назначение аппарата и улавливаемые загрязняющие вещества _____________
     4.2. тягодутьевые агрегаты, вентиляционные аппараты:
     тип, марка ___________________________________________________________
     производительность ___________________________________________________
     4.3. насосы:
     тип, марка ___________________________________________________________
     производительность ___________________________________________________
     4.4. контрольно-измерительные приборы:
     тип, марка ___________________________________________________________
     контролируемые параметры _____________________________________________
     4.5. системы автоматизации:
     тип, марка ___________________________________________________________
     характеристика _______________________________________________________
     4.6. основные  требования  к  эксплуатации   аппаратов  очистки  газов
___________________________________________________________________________
     4.7. рекомендации  по  режиму работы ГОУ,  обеспечивающему  соблюдение
нормативов  допустимых  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух
___________________________________________________________________________

Страницы 4, 6 и 8

5. Показатели работы ГОУ

N
п/п	Наименование регламентируемого показателя	Единица измерения	Регламентируемые показатели работы ГОУ	
			проектные	допустимые отклонения	результаты испытаний	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Давление (разрежение) газа	на входе в ГОУ	кПа						
		на выходе	кПа						
2	Гидравлическое сопротивление, разрежение	кПа						
3	Скорость газа на входе в ГОУ	м/с						
4	Фактическое содержание кислорода	%						
5	Температура газа	на входе в ГОУ	град. C						
		на выходе	град. C						
6	Объем очищаемых газов	на входе в ГОУ	тыс. куб. м/ч						
		на выходе	тыс. куб. м/ч						
7	Концентрация загрязняющих веществ в газе	
7.1	наименование вещества	на входе в ГОУ, Cвход	мг/куб. м						
		на выходе из ГОУ, Cвых	мг/куб. м						
7.2	наименование вещества	на входе в ГОУ, Cвход	мг/куб. м						
		на выходе из ГОУ, Cвых	мг/куб. м						
8	Степень очистки газа
100 - Мвых x 100 / Мвход (где Мвых, Мвход - массовый выброс загрязняющего вещества на выходе и входе в ГОУ)	
8.1	для загрязняющего вещества 1	%						
8.2	для загрязняющего вещества 2	%						
9	Указываются параметры, характерные для данного типа ГОУ (расход и давление газа регенерации для рукавных фильтров, расход воды для мокрых пылеуловителей, напряжение и сила тока для электрофильтров и другое)							
10	Дата проведения испытаний				
11	Наименование организации, проводившей испытания				
12	Вывод о соответствии, подпись				

Примечание. Таблица дополняется графами "результаты испытаний", которые оформляются на страницах 5, 7 и 9.

Страница 10

6. Перечень быстроизнашивающихся сменных узлов и деталей

Аппарат очистки газа	Наименование узлов (деталей)	Количество на 1 аппарат	Фактический срок службы узлов (деталей)	Обязательный комплект сменных частей узлов	
1	2	3	4	5	

Страницы 11 - 13

7. Сведения о проведенном ремонте, капитальном ремонте, реконструкции или замене отдельных узлов оборудования ГОУ

Дата	Вид ремонта	Наименование аппаратов, узлов, агрегатов	Характер повреждения, дефекта, неисправности	Причина возникновения повреждения, дефекта, неисправности	Выполнение работ по устранению неисправности	
1	2	3	4	5	6	

Страницы 14 - 21

8. Результаты обследования и проверок ГОУ

Дата	Заключение о техническом состоянии ГОУ (по данным визуального осмотра)	Номер акта технического осмотра ГОУ	
1	2	3	

Страница 22

9. Сведения об остановке работы, консервации, выводе ГОУ из эксплуатации, повторной приемке ГОУ в эксплуатацию

Дата	Причина	Документ, подтверждающий остановку работы, консервацию, вывод ГОУ из эксплуатации, повторная приемка ГОУ в эксплуатацию	
1	2	3	

Страницы 23 - 24

10. Перечень чертежей, схем и других документов, приложенных к паспорту ГОУ

N
п/п	Наименование чертежей, схем и других документов	Номер чертежей, схем и других документов	
1	2	3	
1	Общий вид ГОУ (схема, чертеж, рисунок, планы, разрезы)		
2	Общие виды аппаратов (схемы, чертежи, рисунки):		
2.1			
3	Принципиальная схема контрольно-измерительных приборов и автоматики		
4	Акт приемки оборудования после комплексного опробования		
5	Инструкция по эксплуатации		

11. Ответственные за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ГОУ, а также за ведение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию ГОУ

Номер и дата приказа о назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ГОУ	Должность, фамилия, инициалы	Подписи должностных лиц, ответственных за эксплуатацию ГОУ	
1	2	3	

Паспорт ГОУ составлен __ ____________ 20__ г.
В паспорте ГОУ пронумеровано и прошнуровано ___ страниц и ___ чертежей.

Должность служащего ____________                    _______________________
                     (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Приложение 17
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)
(введена постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т)

Форма

  Результаты подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ
                         ее проектным показателям

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                        ___________________________________
                                            (подпись, инициалы, фамилия
                                         руководителя природопользователя)
                                        ___ ______________ 20__ г.

    __________________________________________________________________
           (наименование и место нахождения природопользователя)

Разработан ________________________________________________________________
                 (наименование организации, осуществившей испытания)
Знак   аккредитации  или  текстовая  ссылка  на  аккредитацию  организации,
осуществившей испытания: __________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации, осуществившей испытания

________________________                          _________________________
  (должность, подпись)                               (инициалы, фамилия)
__ ____________ 20__ г.

Наименование населенного пункта, год.

Таблица 1. Результаты подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным показателям

N
п/п	Номер источника выбросов	Наименование цеха, участка	Технологическое оборудование или рабочая операция наименование источника выделения	ГОУ	Загрязняющее вещество, по которому производится очистка	Скорость газа на входе в ГОУ, м/с	Объем очищаемого газа, тыс. куб. м/ч	
				наименование и тип	учетный номер	количество аппаратов			на входе в ГОУ	на выходе из ГОУ	
											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Концентрация загрязняющего вещества, мг/куб. м	Величина выброса на выходе из ГОУ, г/с	Степень очистки	Нормативное содержание кислорода, %	
на входе в ГОУ	на выходе из ГОУ	фактическая	проектная			
фактическая	проектная	фактическая	проектная					
12	13	14	15	16	17	18	19	

Таблица 2. Ведомость дефектов ГОУ

N
п/п	Наименование дефекта	Ответственное лицо за устранение дефекта	Отметка об устранении	
1	2	3	4	

Таблица 3. Характеристика оборудования ГОУ

N
п/п	Номер источника выбросов	Наименование цеха, участка	Значения	Вентилятор	Электродвигатель	
				тип	номер	диаметр шкива, мм	n, мин-1	Р, Па	L, куб. м/ч	тип	N, кВт	диаметр шкива, мм	n, мин-1	тип передачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Проектные												
			Фактические												

Приложение 18
к экологическим нормам и правилам
ЭкоНиП 17.08.06-001-2022
"Охрана окружающей среды
и природопользование. Атмосферный
воздух (в том числе озоновый слой).
Требования экологической
безопасности в области охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя"
(в редакции постановления
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
27.12.2023 N 17-Т)
(в ред. постановления Минприроды
от 30.12.2024 N 17-Т)

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ГРУППАМ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

		(введен постановлением Минприроды от 27.12.2023 N 17-Т;
в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)		

Код	Наименование загрязняющего вещества	Номер по CAS	Формула	Класс опасности	Агрегатное состояние	
1	2	3	4	5	6	
Суммы веществ	
0008	Твердые частицы фракции размером до 10,0 мкм	-	-	3	Твердое (далее - Тв)	
0010	Твердые частицы фракции размером до РМ 2,5	-	-	3	Тв	
Металлы и их соединения	
0101	Алюминий оксид (в пересчете на алюминий)	1344-28-1	Al2О3	2	Тв	
0102	Алкилсульфат натрия			4	Тв	
0103	Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат)			4	Тв	
0106	Барий оксид (в пересчете на барий)	1304-28-5	BaO		Тв	
0108	Барий сульфат (в пересчете на барий)	7727-43-7	BaSO4	-	Тв	
0109	Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)			-	Тв	
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	1314-62-1	V2О5	1	Тв	
0111	Висмут оксид	1304-76-3	Bi2O3	3	Тв	
0112	диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (натрий вольфрамат дигидрат) (в пересчете на вольфрам)	10213-10-2	Na2 WO4·
2H2O	3	Тв	
0113	Вольфрам триоксид (вольфрамовый ангидрид, вольфрам (VI)оксид)	1314-35-8	WO3	3	Тв	
0114	Германий диоксид (германий (IV) оксид, германия двуокись) (в пересчете на германий)	1310-53-8	GeO2	3	Тв	
0115	Магний диборид	12397-24-9	Mg3B2	-	Тв	
0116	Титан диборид	12045-63-5	TiB2	-	Тв	
0117	Титан хром диборид	39407-17-5	TiCrB2	-	Тв	
0118	Титан диоксид	13463-67-7	TiO2	-	Тв	
0119	Диэтилртуть (в пересчете на ртуть)	627-44-1	C4H10Hg	1	Тв	
0120	Индий (III) нитрат (в пересчете на индий)	13465-14-0	In(NO3)3	2	Тв	
0121	Железо сульфат (в пересчете на железо)	7720-78-7	FeSO4	3	Тв	
0122	Железо трихлорид (железа хлорид) (в пересчете на железо) При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК трихлорида железа	7705-08-0	FeCl3	2	Тв	
0123	Железо (III) оксид (в пересчете на железо)	1309-37-1	Fe2O3	-	Тв	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	1	Тв	
0125	диКалий карбонат (калий карбонат, поташ)	584-08-7	К2CO3	4	Тв	
0126	Калий хлорид (калий хлористый)	7447-40-7	KCI	4	Тв	
0127	Кальций гипохлорит	7778-54-3	CaCl2O2	-	Тв	
0128	Кальций оксид (известь негашеная)	1305-78-8	СаО	-	Тв	
0129	Кальций карбид	75-20-7	СаС2	-	Тв	
0131	Железо (II) оксид (в пересчете на железо)	1345-25-1	FeO	3	Тв	
0134	Кобальт (кобальт металлический)	7440-48-4	Со	2	Тв	
0135	Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт)	10026-24-1	CoSO4	2	Тв	
0136	Литий хлорид (в пересчете на литий)	7447-41-8	LiCI	-	Тв	
0137	Магний полиборид	12230-32-9	MgB12	-	Тв	
0138	Магний оксид	1309-48-4	MgO	3	Тв	
0139	Магний дихлорат гидрат (магний перхлорат)	10326-21-3	MgCl2O6·Н2О	4	Тв	
0140	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)	18939-64-2	CuSO4	2	Тв	
0141	Медь (II) трихлорфенолят	25267-55-4	C12H4Cl6CuO2	2	Тв	
0143	Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IY) оксид	-	-	2	Тв	
0144	Медь (I) хлорид (медь хлористая)	7758-89-6	CuCl	2	Тв	
0146	Медь (II) оксид	1317-38-0	CuO	2	Тв	
0147	Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия) (аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль, АТФ)	987-65-5	С10Н14 N5NaO13 Р3	-	Тв	
0148	1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия (дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль)	2893-78-9	С3Cl2N3NaO3	-	Тв	
0149	2,2-Дихлорпропаноат натрия
(2,2-дихлорпропановой кислоты натриевая соль)	127-20-8	С3Н3Cl2NaO2	-	Тв	
0150	Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая)	1310-73-2	NaOH	-	Тв	
0151	диНатрий станнат (оловяннокислый натрий гидрат) (в пересчете на олово)	12058-66-1	Na2SnO3	3	Тв	
0152	Натрий хлорид (поваренная соль)	7647-14-5	NaCI	3	Тв	
0153	Алюминий нитрид (в пересчете на алюминий)	24304-00-5	AlN	-	Тв	
0154	Натрий гипохлорит	7681-52-9	NaCIO	3	Тв	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	7542-12-3	Na2СО3	3	Тв	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0156	Натрий нитрит	7632-00-0	NaNO2	-	Тв	
0157	диНатрий бис[-перокси-0:0] тетрагидроксидиборат (натрий надборнокислый, натрий перборат)	90568-23-3	B2H2Na2O6	-	Тв	
0158	Натрий и его соединения (в пересчете на натрий)			3	Тв	
0161	пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат)	13573-18-7	Na5 P3O10	-	Тв	
0162	5-Этил-5-(2-амил)-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия (натрий тиопентал)		C11H17N2NaO2S· CNa2CO3	-	Тв	
0163	Никель (никель металлический)	7440-02-0	Ni	2	Тв	
0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	1313-99-1	NiO	2	Тв	
0165	Никель растворимые соли (в пересчете на никель)			1	Тв	
0166	Никель (II) сульфат (в пересчете на никель)	7786-81-4	NiSO4	1	Тв	
0167	Окзил (хром-лигносульфонат)			-	Тв	
0168	Олово и его соединения (в пересчете на олово)			3	Тв	
0171	Олово дихлорид (олово хлорид) (в пересчете на олово)	7772-99-8	SnCI2	3	Тв	
0172	Алюминий, растворимые соли (нитрат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/			-	Тв	
0173	гексаАммоний молибдат (аммоний парамолибдат) (в пересчете на молибден)	12027-67-7	H24Mo7N6O24	3	Тв	
0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)			1	Жидкое (далее - Жд)/тв	
0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)			1	Тв	
0185	Свинец (II) сульфит (свинец сернистый) (в пересчете на свинец)	7446-10-8	PbSO3	1	Тв	
0186	Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть)			-	Тв	
0187	Ртути соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть)			-	Тв	
0188	Ртути соединения водо- и плохорастворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксусно-кислая, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть)			-	Тв	
0189	диСурьма пентасульфид (сурьма пятисернистая, сурьма (V) сульфид) (в пересчете на сурьму)	1315-04-4	Sb2S5	3	Тв	
0190	диСурьма триоксид (сурьма (III) оксид, сурьма трехокись) (в пересчете на сурьму)	1309-64-4	Sb2O3	3	Тв	
0191	Таллий карбонат (в пересчете на таллий)	29809-42-5	TICO3	1	Тв	
0192	Тетраэтилсвинец	78-00-2	С8H20Pb	-	Тв	
0193	Теллур диоксид (теллур (IV) оксид, теллура двуокись) (в пересчете на теллур)	7446-07-3	ТеО2	1	Тв	
0195	Гексакис(циано-С) феррат(4-)тетракалия (ОС-6-11) (желтая кровяная соль, феррицианид калия)	13943-58-3	С3FeK4N6	4	Тв	
0196	Феррит бариевый (в пересчете на барий)		BaFeOn
(n = 8,5 - 8,6)	3	Тв	
0197	Феррит марганец цинковый (в пересчете на марганец)		Fe16Mn8Zn8О40	2	Тв	
0198	Феррит никель цинковый (в пересчете на цинк)		Fe16Ni8Zn8O40	2	Тв	
0199	Феррит магний марганцевый (в пересчете на марганец)		Fe16Mg8Mn8O40	2	Тв	
0200	Барий дигидрооксид (в пересчете на барий)	17194-00-2	Ва(OH)2	-	Тв	
0201	Феррит никель медный (в пересчете на никель)		Cu8Fe16Ni8О40	2	Тв	
0202	Гексакис(циано-С)феррат(3-)-трикалия (ОС-6-11) (красная кровяная соль, феррицианид калия)	13746-66-2	С3FeK3N6	4	Тв	
0203	Хром (VI)			1	Тв	
0204	Цинк дихлорид (в пересчете на цинк) (цинк хлорид)	7646-85-7	ZnCl2	-	Тв	
0205	Цинк сульфат (в пересчете на цинк)	7733-02-1	ZnSO4	2	Тв	
0206	Цинк динитрат (цинк нитрат) (в пересчете на цинк) В случае совместного присутствия солей цинка контроль проводится по ПДК динитрата цинка	7779-88-6	Zn (NO3)2	3	Тв	
0208	Алюминий октадеканоат (в пересчете на алюминий) (алюминий стеарат, октадекановой кислоты алюминиевая соль)	637-12-7	С54 Н105AlO6	-	Тв	
0209	Железо (2+) октадеканоат (в пересчете на железо) (железо стеарат, октадекановой кислоты железная соль)	2980-59-8	С36Н70FeO4	-	Тв	
0210	Калий гидрооксид		KOH	4	Тв	
0211	Калий гидросульфат (калий бисульфат, калий сульфат однозамещенный)	7646-93-7	HKO4S	-	Тв	
0212	Калий пирофосфат (дифосфат калия)		K4P2O7	-	Тв	
0213	Кальций диацетат (кальций ацетат) (по кальцию)	62-54-4	С4Н6CaO4	3	Тв	
0214	Кальций гидрооксид	1305-62-0	СаН2O2	3	Тв	
0215	Метатитановая кислота		Н2TiO3	-	Тв	
0216	Кобальт (II) ацетат (в пересчете на кобальт)	6147-53-1	С4H6CoO4	2	Тв	
0217	Кобальт карбонат (в пересчете на кобальт)	7542-09-8	CoCO3	-	Тв	
0218	Медь (II) октадеканоат (в пересчете на медь) (медь стеарат, октадекановой кислоты медная соль)	660-60-6	С36Н70CuO4	-	Тв	
0219	Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли			-	Тв	
0220	6-Аминокапроновой кислоты ациллированной высшими жирными кислотами, натриевая соль			-	Тв	
0221	Натрий гидросульфат гидрат (натрий сернокислый кислый, натрий сульфат однозамещенный, гидрат)	10034-88-5	NaHSO4·H2 O	-	Тв	
0222	(L)-Октадец-9-еноат натрия (олеиновой кислоты натриевая соль)	143-19-1	С18Н33NaO2	-	Тв	
0223	Диаминодихлорплатина лиофилизированная (цис-платина)			-	Тв	
0225	Ртуть бромид, роданид, сульфат (-1), сульфат (-2) (в пересчете на ртуть)			-	Тв	
0228	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+)			-	Тв	
0229	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)			3	Тв	
0230	Цинк октадеканоат (в пересчете на цинк) (октадекановой кислоты цинковая соль)	557-05-1	C36H70O4Zn	-	Тв	
0231	Барий и его соединения (в пересчете на барий)			1	Тв	
0232	Барий пероксид (в пересчете на барий)	1304-29-6	ВаО2	-	Тв	
0233	Барий октадеканоат (в пересчете на барий) (октадекановой кислоты бариевая соль)	6865-35-6	С36Н70BaO4	-	Тв	
0234	Барий тиосульфат (в пересчете на барий)	35112-53-9	BaS2O3	-	Тв	
0235	Барий дифторид (в пересчете на барий) (барий фторид)	7787-32-8	BaF2	-	Тв	
0236	N-Хлорфенилсульфонамид (хлорамин Б)	127-52-6	C6H5ClNNaO2S	3	Тв	
0237	(3-[(3-Диметиламино) метиленамино]-2,4,6-трийодфенил) пропионат натрия	1221-56-3	C12H21N2NaO2	-	Тв	
0238	Висмут тринитрат (в пересчете на висмут) (висмут нитрат)	10361-44-1	Bi(NO3)3	-	Тв	
0239	Железо дихлординикотинамид (ферамид)			-	Тв	
0240	Железо динитрат (по железу) (железо нитрат)	14013-86-6	Fe(NO3)2	-	Тв	
0241	Железо сульфит (основной)			-	Тв	
0242	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C5FeO5	-	Тв	
0243	Гексакис(циано-С)-феррат(4-)железа (3+) (3:4) (ОС-6-11) (берлинская лазурь, железная лазурь; железо ферроцианид)	14038-43-8	C6FeN6·4/3Fe	3	Тв	
0244	Иттрий оксид (в пересчете на иттрий)	12036-00-9	YO	-	Тв	
0245	Кадмий октадеканоат (в пересчете на кадмий) (кадмий стеарат, октадекановой кислоты кадмиевая соль)	2223-93-0	CdC36Н70O4	-	Тв	
0248	Калий ацетат (калий уксуснокислый, уксусной кислоты калиевая соль)	127-08-2	СН3COOK	-	Тв	
0249	Калий йодат (калий йодновато-кислый)	7758-05-6	KIO3	-	Тв	
0250	Калий йодид (в пересчете на йод)	7681-11-0	KI	-	Тв	
0251	Винной кислоты калий-натриевая соль (сегнетова соль)	15490-42-3	C4H4 KNaO6	-	Тв	
0252	Барий титанат (IV)	12047-27-7	BaTiO3	-	Тв	
0253	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль	29329-71-3	С2Н7KO7Р2	-	Тв	
0254	Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (оксифос-23А)			-	Тв	
0255	диКалий бис[m-перокси-0:0]-тетрагидроксидиборат (калий пероксоборат)		B2Н2K2O6	-	Тв	
0256	(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-162-этандиил)бис(бензолсульфонат дикалия) (мезо-3,4-ди(п-сульфофенил)гексан, дикалиевая соль)	13517-49-2	C18H20O6S2K	-	Тв	
0257	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2,5-дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1), кальций добезилат)	20123-80-2	C12H10CaO10S2	-	Тв	
0258	Кальций октадеканоат (кальций стеарат)	1592-23-0	С36Н70CaO4	3	Тв	
0259	триКальций диборат (кальций ортоборат)	13701-61-6	Са3 В2О6	3	Тв	
0260	Кобальт оксид (в пересчете на кобальт)	1307-96-6	СоО	2	Тв	
0261	Кобальт дихлорид (в пересчете на кобальт) (кобальт хлорид)	7646-79-9	CoCI2	-	Тв	
0262	диЛантан триоксид (лантан оксид)	1312-81-0	La2O3	-	Тв	
0263	диЛитий карбонат (в пересчете на литий)	554-13-2	Li2CO3	-	Тв	
0264	Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию)			-	Тв	
0265	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия (малеиновой кислоты натриевая соль, натрий малеат)	3105-55-3	C4H3NaO4	3	Тв	
0266	Молибден и его неорганические соединения (молибден (III) оксид, парамолибдат аммония и др.)			3	Тв	
0267	Хлорацетат натрия (хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	C2H2 ClNaO2	-	Тв	
0268	Натрий бензоат (бензойной кислоты натриевая соль, натрий бензоинокислый)	532-32-1	С7H5NaO	-	Тв	
0269	Натрий йодид (в пересчете на йод)	7681-82-5	NaI	2	Тв	
0270	Краситель органический кислотный синий 74 (индиго-5,5-дисульфокислоты натриевая соль)			-	Тв	
0271	диНатрий сульфид	1313-82-2	Na2S	-	Тв	
0272	Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил) амид, натриевая соль (этазол натрия, этазол растворимый)	1904-95-6	C10H11N4NaO2S2	-	Тв	
0273	Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51%, лития оксид - 49%)			-	Тв	
0274	Ниобий	7440-03-1	Nb	-	Тв	
0275	Ниобий (+5) оксид	1313-96-8	Nb2O5	-	Тв	
0276	Неодим трифторид (в пересчете на неодим) (неодим фторид)	15195-53-6	NbF3	-	Тв	
0277	Рутений диоксид	12036-10-1	RuO2	-	Тв	
0278	Железо (2+)-аммоний сульфат гексагидрат (по железу) (соль Мора)	7783-85-9	H8FeN2O8S2· Н12О6	-	Тв	
0279	Свинец октадеканоат (в пересчете на свинец) (октадекановой кислоты свинцовая соль, свинец стеарат)	7428-48-0	С36Н70О4Pb	-	Тв	
0280	Серебро октадеканоат (в пересчете на серебро) (серебра стеарат, октадекановой кислоты серебряная соль)	24927-67-1	С18Н35AgO2	-	Тв	
0281	диСкандий триоксид (скандия оксид)	12060-08-1	Sc2О3	-	Тв	
0282	Таллий йодид (в пересчете на таллий)	7790-30-9	TaI	-	Тв	
0283	Тантал	7440-25-7	Та	-	Тв	
0284	Фузидиеноат натрия (фузидиевой кислоты натриевая соль, фузидин натрий)	751-94-0	C31H47NaO6	-	Тв	
0285	Цезий йодид	7789-17-5	CsI	2	Тв	
0286	Церий и его неорганические соединения (диоксид; полирит; фотопол) /в пересчете на церий/			-	Тв	
0287	Цинк карбонат (в пересчете на цинк)	3486-35-9	ZnCO3	4	Тв	
0288	Цинк метионат (в пересчете на цинк)		C10H20N2O4S2Zn	-	Тв	
0289	Цинк фосфат (однозамещенный) /в пересчете на цинк/	7779-90-0	H4O8 P2Zn3	-	Тв	
0290	Сурьма	7440-36-0	Sb	-	Тв	
0291	Цинк сульфид (в пересчете на цинк)	1314-98-3	ZnS	-	Тв	
0293	Цирконий и его неорганические соединения (в пересчете на цирконий)			3	Тв	
0298	2-Этилгексаноат натрия (натрий 2-этилкапроат, 2-этилкапроновой кислоты натриевая соль)	19766-89-3	C8H15NaO2	-	Тв	
0299	диИттрий диоксид сульфид (в пересчете на иттрий) (иттрий оксисульфид)	12340-04-4	O2SY	-	Тв	
3101	Лантан трифторид (лантан фторид)	13709-38-1	LaF3	-	Тв	
3102	Германий тетрагидрид (моногерман)	7782-65-2	GeH4	-	Тв	
3103	тетраНатрий дифосфат (натрий дифосфат, натрий пирофосфат)	13472-36-1	Na4О7P2	-	Тв	
3105	Рубидий оксид (в пересчете на рубидий)	12509-27-2	RbO	-	Тв	
3106	Самарий оксид	12035-88-0	SmO	-	Тв	
3107	Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) (в пересчете на стронций)			-	Тв	
3108	[29Н, 31Н-Фталоцианинат(2)-N29,N30 ,N32]меди (SP-4-1) (медь фталоцианин)	147-14-8	C32H16CuN8	3	Тв	
3109	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (4-бензоиламиносалициловой кислоты кальциевая соль)	528-96-1	C14H11Ca1/2NO4	-	Тв	
3111	2-[(2,6-Дихлорфенил) амино]фенилацетат натрия (вольтарен, 2-[(2,6-дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль, диклофен натрий, ортофен)	15307-79-6	C14H10Cl2NO2	-	Тв	
3112	1,2,3-Пропантриол моно(дигидрофосфат) железа (железо глицерофосфат)	27289-15-2	С3Н7 FeO6Р	-	Тв	
3113	2-гидроксипропаноат железа (2-гидроксипропиновой кислоты железная соль, железо лактат)	5905-52-2	С6Н10FeO3	-	Тв	
3115	Калий октадеканоат (в пересчете на калий) (октадекановой кислоты калиевая соль)	593-29-3	С18Н38KO2	-	Тв	
3116	Калий хлорат (бертолетова соль)	3811-04-9	ClKO3	-	Тв	
3117	Кальций глицерофосфат	58409-70-4	С3Н7СаО6Р	-	Тв	
3118	Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль (кальций глюконат)	299-28-5	C12H22CaO14	-	Тв	
3119	Кальций карбонат синтетический (мел)	471-34-1	CaCO3	-	Тв	
3120	2-гидроксипропаноат кальция (2-гидроксипропиновой кислоты кальциевая соль, кальций лактат)	814-80-2	С6Н10СаО3	-	Тв	
3121	Кальций пантотенат	63409-48-3	C9H16Ca0,5NO5	-	Тв	
3122	триКальций дифосфат (кальций фосфат)	7758-87-4	Са3О8Р2	-	Тв	
3123	Кальций дихлорид (кальций хлорид)	10043-52-4	CaCl2	-	Тв	
3124	Натрий карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль)		С10Н20N2NaO3	-	Тв	
3125	Марганец октадеканоат (в пересчете на марганец) (марганец стеарат, октадекановой кислоты марганциевая соль)	3353-05-7	С36Н70MnO4	-	Тв	
3127	Гидроцитрат динатрия (лимонной кислоты динатриевая соль)	144-33-2	С6Н6Na2O7	-	Тв	
3128	4-гидроксибутаноат натрия (4-гидроксибутановой кислоты натриевая соль, натрий оксибутират)	2013-26-5	C4H5NaO3	-	Тв	
3129	Натрий силикат (натрий кремнекислый)	6834-92-0	Na2 SiO3	-	Тв	
3130	диНатрий тетраборат декагидрат (в пересчете на бор)	1330-43-4	В4Na2О7·Н20О10	-	Тв	
3131	Трихлорацетат натрия (аграмон, варитокс, НАТА, текан, трихлоруксусной кислоты натриевая соль, ТХАН, ТХУ)	650-51-1	С2Cl3NaO2	-	Тв	
3132	триНатрий фосфат (натрий ортофосфат)	7601-54-9	Na3O4P	3	Тв	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
3133	триНатрия цитрат (2-лимонной кислоты тринатриевая соль)	68-04-2	С6Н5 Na3О7	-	Тв	
3134	Стронций карбонат	1633-05-2	SrCO3	-	Тв	
3135	2,4-Дигидроксипиримидин-5-карбонат калия (калий оротат, урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль)		С5Н3 KN2O4	-	Тв	
3136	Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль (метирам, поликарбацин, полирам)			-	Тв	
3137	Протаргол (в пересчете на серебро)			-	Тв	
3138	Кальций нитрат	10124-37-5	Са(NO3)2	3	Тв	
3139	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил) аминокарбонил] бензол-сульфамид калиевая соль (калиевая соль Анкора)		C15H17N4О5S	3	Тв	
3140	Натрий альгинат (альиновой кислоты натриевая соль)	9005-38-3		-	Тв	
3142	D1L-Аспарагиновая кислота калиевая соль (аспарагинат калия)		C4H5KNO4	-	Тв	
3143	D1L-Аспарагиновая кислота магниевая соль (аспарагинат магния)			-	Тв	
3144	Гуминовые кислоты, натриевая соль			-	Тв	
3145	4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия (2,5-дихлораминобензосульфонат натрия, 2,5-дихлоранилинсульфоновой кислоты натриевая соль)	41925-98-1	С6Н4Cl2NNaO3S	-	Тв	
3146	Европий оксид	1308-96-8	Eu2O3	-	Тв	
3147	Калий нитрат	7757-79-1	KNO3	-	Тв	
3148	Кальций гидрофосфат дигидрат (кальций фосфат двузамещенный двуводный)	7789-77-7	CaHO4Р·Н4O2	-	Тв	
3149	-Лактон-2,3-дегидро- гулонат натрия (аскорбинат натрия)	134-03-2	C6H7NaO6	-	Тв	
3150	Формиат натрия (муравьиной кислоты натриевая соль)	141-53-7	CHNaO2	-	Тв	
3151	N-[(4-Аминофенил)сульфонил] ацетамида натриевая соль (альбуцид-натрий, п-аминобензолсульфоуксусной кислоты амид, натриевая соль, сульфацил растворимый)	127-56-0	C8H9N2NaO3S	-	Тв	
3152	Натрий гидросульфит (натрий бисульфит, натрий сульфит однозамещенный)	7631-90-5	HNaO3 S	-	Тв	
3153	Натрий гидрокарбонат (натрий карбонат однозамещенный)	144-55-8	CHNaO3	-	Тв	
3154	Глутаминат натрия (2-аминоглутаровой кислоты натриевая соль)	142-47-2	C5H8NNaO4	-	Тв	
3155	Натрий нитрат	7631-99-4	NaNO3	-	Тв	
3156	4-[(3-Пиридинил)амино] бутаноат натрия (никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль)	62936-56-5	C10H11N2NaO3	-	Тв	
3157	Сульфаниламидобензоат натрия (сульфантрол, 2-(4-сульфониламидо) бензойной кислоты натриевая соль)	10060-70-5	C7H7 N2NaO2S	-	Тв	
3158	Дигидрокси (3,4,5-тригидроксибензоат) висмута (3,4,5-тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль)	99-26-3	С7Н7BiO7	-	Тв	
3159	-D-Фруктофуранозил--D-глюкопиранозид гидросульфат, основная алюминиевая соль	54182-58-0		-	Тв	
3160	N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия (по хлору) (монохлорамин ХБ, п-хлорбензолсульфокислоты хлорамида натриевая соль)	30066-82-1	C6H4Cl2NNaO2S	-	Тв	
3161	Натрий дигидрофосфат (натрий дигидроортофосфат)	7558-79-4	Na2 HPO4	-	Тв	
3162	диГаллий триоксид (галлий оксид)	12024-21-4	Ga2O3	-	Тв	
3163	Лигносульфонат железа			-	Тв	
3164	Магний сульфат гептагидрат (магний сульфат семиводный)	10034-99-8	MgO4S·H14O7	-	Тв	
3171	Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тиосульфокислоты натриевая соль			-	Тв	
Неметаллы и их соединения	
0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	10102-44-0	NO2	2	Газ	
0302	Азотная кислота	7697-37-2	HNO3	2	Жд	
0303	Аммиак	7664-41-7	NH3	4	Газ	
0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	10102-43-9	NO	3	Газ	
0305	Аммоний нитрат (аммиачная селитра)	6484-52-2	NH4NO3	4	Тв	
0306	Аммоний тиоцианат (аммоний роданид)	1762-95-4	CH4N2S	-	Тв	
0307	Бром	7726-45-6	Br2	2	Жд	
0308	Ортоборная кислота (борная кислота)	10043-35-3	Н3 ВО3	3	Жд	
0309	Бор аморфный	7440-82-8	B	-	Тв	
0310	Бор нитрид	10043-11-5	BN	-	Тв	
0311	Бор трифторид (бор трифтористый)	7637-07-2	BF3	-	Газ	
0312	Водород пероксид (перекись водорода)	7722-84-1	Н2О2	-	Жд	
0313	Гидробромид (водород бромид)	7647-01-0	BrH	2	Жд	
0314	Арсин (водород мышьяковистый)	7784-42-1	ASH3	2	Газ	
0315	Фосфин (водород фосфористый)	7803-51-2	PH3	2	Газ	
0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	7647-01-0	HCl	2	Жд	
0317	Гидроцианид (муравьиной кислоты нитрил, циановодород, синильная кислота)	74-90-8	HCN	2	Жд	
0318	Бис(триметилсилил)амин (гексаметилдисилазан)	999-97-3	C6H13NSi2	-	Жд	
0319	1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан			-	Жд	
0320	Диборан	19287-45-7	В2Н6	-	Газ	
0321	Йод	7553-56-2	I2	2	Тв	
0322	Серная кислота	7664-93-9	H2 SO4	2	Жд	
0323	Кремния диоксид аморфный (аэросил-175)	7631-86-9	SiO2	-	Тв	
0324	Кремний тетрахлорид (кремний четыреххлористый)	10026-04-7	SiCI4	-	Тв	
0325	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)			2	Тв	
0326	Озон	10028-15-6	О3	1	Газ	
0327	Дисилан	1590-87-0	H6Si2	-	Газ	
0328	Углерод черный (сажа)	1333-86-4	С	3	Тв	
0329	Селен диоксид (селен (IV) оксид) (в пересчете на селен)	7446-08-4	SeO2	1	Тв	
0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	7446-09-5	SO2	3	Газ	
0331	Сера элементная	7704-34-9	S	-	Тв	
0332	диСера дихлорид (сера хлорид)	10025-67-9	S2Cl2	-	Жд	
0333	Сероводород	7783-06-4	H2S	2	Газ	
0334	Сероуглерод	75-15-0	CS2	2	Газ	
0335	Селен сульфид (сульсен)	7446-34-6	SeS	-	Тв	
0336	Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте)	7790-94-5	HCISO3	-	Жд	
0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	630-08-0	СО	4	Газ	
0338	диФосфор пентаоксид (фосфорный ангидрид, фосфор (V)оксид)	1314-56-3	Р2О5	2	Тв	
0339-0340	Фосфор (белый, желтый)	12185-10-3	Р	-	Тв	
0341	Фосфор красный	7723-14-0	Р	-	Тв	
0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид	7664-39-3	HF	2	Газ	
0343	Фториды неорганические хорошо растворимые (натрия фторид, натрия гексафторид)			2	Тв	
0344	Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)			2	Тв	
0345	Фосфор трихлорид	7719-12-2	PCl3	-	Жд	
0346	Тетрахлорфосфоранил (фосфор тетрахлорид)	20762-59-8	PCl4	-	Жд	
0347	Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты, углерода хлорокись)	75-44-5	CCI2O	-	Газ	
0348	Ортофосфорная кислота	7664-38-2	Н3 РО4	-	Жд	
0349	Хлор	7782-50-5	Cl2	2	Газ	
0350	диАммоний пероксидисульфат (аммония персульфат)	7727-54-0	Н8N2O8S2	3	Тв	
0351	диАммоний сульфат	7783-20-2	H8N2O4S	3	Тв	
0352	Тиофосфорилхлорид (фосфора тиотрихлорид)	3892-91-0	SPCI3	-	Жд/газ	
0353	Фосфорилхлорид (фосфор оксихлорид, фосфор хлорокись)	10025-87-3	PCl3О	-	Жд	
0354	Азот трифторид	7783-54-2	NF3	3	Газ	
0355	Аммоний гумат			3	Жд/газ	
0356	диАммоний карбонат (аммоний карбонат)	506-87-6	СН8N2O3	-	Тв	
0357	Аммоний сульфамат	7773-06-0	Н6N2O3S	-	Тв	
0358	Силан (моносилан)	7803-62-5	H4Si	-	Газ	
0359	Аммоний хлорид (нашатырь)	12125-02-9	ClH4N	3	Тв	
0360	1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) (по бору) (изопропилметакарборан)	23868-54-4	С5Н18Br10	-	Жд/газ	
0361	Тионилхлорид (кокарбоксилазы гидрохлорид)	7719-09-7	Cl2OS	-	Жд/газ	
0362	Хлорциан (Хлористый циан, циановая кислота хлорангидрид)	506-77-4	CNCl	-	Газ	
0363	Щавелевой кислоты аммониевая соль (аммоний оксалат)	14258-49-2	C2H4 N2O4	-	Тв	
0364	Аммоний октадеканоат (аммония стеарат, октодекановой кислоты аммониевая соль)	1002-89-7	C18H39NO2	-	Тв	
0365	Дихлорсилан	4109-96-0	Cl2H2Si	-	Жд/газ	
0366	Йодинол (в пересчете на йод) (йодпирон)			-	Тв	
0368	Селен аморфный	7782-49-2	Se	-	Тв	
0369	Сера гексафторид (ОС-6-11)	2551-62-4	SF6	-	Газ	
0370	Углерод оксид сульфид (углерода сероокись)	463-58-1	COS	-	Жд/газ	
0371	Борофтористоводородная кислота	16872-11-0	HBF4		Жд	
0372	Фосфогипс			3	Тв	
0373	Бор трихлорид (бор хлорид)	10294-34-5	BCl3	-	Жд/газ	
0374	Сера пентафторид	10546-01-7	SF5	-	Тв	
0375	орто-Фосфористая кислота	10294-56-1	Н3 PO3	-	Жд	
0382	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - кремний тетрафторид (гидрофторид, кремний тетрафторид)	7783-61-1	SiF4	2	Газ	
0383	Бор оксид	12045-60-2	B2O3	3	Тв	
0385	Бутендиоат натрия тригидрат (натрий малеиновокислый 3-х водный)	33806-74-5	С4Н3 NaO4·3Н2О	-	Тв	
Углеводороды предельные	
0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10			4	Жд/газ	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0402	Бутан	106-97-8	С4H10	4	Газ	
0403	Гексан	110-54-3	С6Н14	4	Жд	
0404	1,3-Диметилциклобутан (Димер аллена)	7411-24-7	C6H12	-	Жд	
0405	Пентан	109-66-0	C5H12	4	Жд	
0406	Полиэтилен	9002-88-4	(С2Н4)n	-	Тв	
0407	Проп-2-ена тример (Пропилена тримеры)	13987-01-4	C9H18	-	Жд	
0408	Циклогексан	110-82-7	C6H12	4	Жд	
0409	Циклопентан (пентаметилен)	287-92-3	C5H10	4	Жд	
0410	Метан	74-82-8	CH4	4	Газ	
0411	Трицикло[3,3,1,1]3,7 декан	281-23-2	C10H16	-	Жд	
0412	Изобутан (2-Метилпропан)	75-28-5	C4H10	4	Газ	
0413	Проп-2-ена тетрамер (Пропилена тетрамер, Изододецилен)	6842-15-5	С12Н24	-	Жд	
0414	(1,1-Диметилэтил)циклогексан (трет-бутилциклогексан)	3178-22-1	С10Н20	-	Жд	
0417	Пропан		C3H8	4	Газ	
0418	Этан		C2H6	4	Газ	
Углеводороды непредельные	
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров)	109-67-1	С5Н10	4	Жд	
0502	Бут-1-ен (бутилен)	106-98-9	C4H8	4	газ	
0503	Бута-1,3-диен (1,3 - бутадиен, дивинил)	106-99-0	С4H6	4	газ	
0504	1-Этенилциклогексен (1-винилциклогексен-1)	2622-21-1	C8H12	-	Жд	
0505	3-Этенилциклогексен (1-винилциклогексен-3)	766-03-1	C8H12	-	Жд	
0506	5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (5-винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен, винилнорборнен)	3048-64-4	C9H12	-	Жд	
0507	1-Гексен	592-41-6	С6Н12	3	Жд	
0508	Гепт-1-ен	592-76-7	C7H14	3	Жд	
0509	3,4-Дихлорбут-1-ен	760-23-6	С4Н6Cl2	-	Жд	
0510	1,4-Дихлорбут-2-ен	764-41-0	С4Н6Cl2	-	Жд	
0511	Циклобутилиденциклобутан (дициклобутилиден)	6708-14-1	C8H12	-	Жд	
0512	Дициклопентадиен	77-73-6	C10H12	-	Жд	
0513	2,4,6,10-Додекатроен	24330-32-3	C12H18	4	Жд	
0514	Изобутилен (2-Метилпропен-1)	115-11-7	C4H8	4	Газ	
0515	Метиленциклобутан	598-61-8	C5H10	-	Жд	
0516	2-Метилбута-1,3-диен (изопрен, 2-метилбутадиен-1,3)	78-79-5	C5H8	3	Жд	
0517	Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен (норборнен)	498-66-8	C7H10	-	Жд	
0518	Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (норборнадиен)	121-46-0	C7H8	-	Жд	
0519	Олефины фракций C15 - C18			-	Тв	
0520	Пента-1,3-диен	504-60-9	C5H8	3	Жд	
0521	Пропен (Пропилен)	115-07-1	С3Н6	3	Газ	
0522	Транс, транс, транс-Додекатриен-1,5,9	45036-11-1	C12H20	-	Жд	
0523	цис, транс, транс-Циклододекатриен-1,5,9		C12H18	-	Жд	
0524	Циклопентадиены		С5Н6	-	Жд	
0525	Циклопентен	142-29-0	С5Н8	4	Жд	
0526	Этилен	74-85-1	C2H4	3	Газ	
0527	5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен (этилиденнорборнен)	16219-75-3	C9H12	-	Жд	
0528	Этин (ацетилен)	74-86-2	С2Н2	-	Газ	
0529	Ацетилциклододецен		С14Н26О	-	Жд	
0530	Изопрена олигомеры (димеры)	26796-44-1	C10H30	3	Жд	
0531	7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен	123-35-3	C10H16	-	Жд	
0532	Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатраена-1,5,9			4	Жд/газ	
0533	Циклогексилэтилен(винилциклогексан)	695-12-5	C8H14	-	Жд	
0534	1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,4	62434-98-4	С6Н9Cl2	-	Жд/газ	
0535	1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3	55667-43-1	С6Н9Cl2	-	Жд/газ	
0536	Метилацетилен (проп-1-ин)	74-99-7	С3Н4	4	Газ	
0537	4-Метилпентен-1 (изогексен)	691-37-2		3	Жд	
0539	Метилциклогексан	107-87-2	С7H14	3	Жд	
0540	Диметилциклогексаны	27195-67-1	С8H16	3	Жд	
0541	Этилциклогексан		C8H16	3	Жд	
0550	Углеводороды непредельные алифатического ряда			4	Жд/газ	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0551	Углеводороды алициклические			4	Жд/газ	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Углеводороды ароматические	
0602	Бензол	71-43-2	С6Н6	2	Жд	
0603	2-Этенилтолуол (о-винилтолуол)	611-15-4	С9Н10	-	Жд	
0605	Дивинилбензол технический (смесь дивинилбензола с этилстиролом) (по этилстиролу)	1321-74-0	С10Н10	4	Жд	
0606	1,3-Динитробензол (м-динитробензол)	99-65-0	С6H4N2O4	-	Тв	
0607	1,2-Динитробензол (о-динитробензол)	528-29-0	С6H4N2O4	-	Тв	
0608	1,4-Динитробензол (п-динитробензол)	100-25-4	С6H4N2O4	-	Тв	
0609	1,2-Диэтилбензол	25340-17-4	С10H14	2	Жд	
0610	Трицикло[8,2,2,2,4,7] гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (ди-п-ксилилен, 2,2-парациклофан)	1633-22-3	C16H16	3	Тв	
0611	2,4-Динитротолуол	121-14-2	C7H6 N2O4	-	Тв	
0612	Изопропилбензол (кумол)	98-82-8	C9H12	4	Жд	
0613	1-Фенилдодекан (додецилбензол)	123-01-3	C18H28	4	Жд/газ	
0614	2-Метилпропилбензол (изобутилбензол)	538-93-2	С10Н14	-	Жд	
0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	1330-20-7	C8H10	3	Жд	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0617	Растворитель мебельный (АМР-3) по толуолу			3	Жд	
0618	1-(Метилвинил)бензол (-метилстирол, 2-фенил-1-пропен)	98-83-9	C9H10	3	Жд	
0619	3-Бензилтолуол (монобензилтолуол)	620-47-3	С14Н14	2	Жд	
0620	Винилбензол (стирол)	100-42-5	C8H8	2	Жд	
0621	Толуол (метилбензол)	108-88-3	C7H8	3	Жд	
0622	1, 2, 4, 5 - Тетраметилбензол (дурол)	95-93-2	С10Н14	2	Жд	
0623	1, 3, 5 - Триметилбензол (мезитилен)	108-67-8	C9H12	2	Жд	
0624	Пропилбензол	103-65-1	С9H12	3	Жд	
0625	1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (4-трет-бутилтолуол)	98-51-1	C11H16	-	Жд	
0626	1, 2, 4 - Триметилбензол (псевдокумол)	95-63-6	C9H12	2	Жд	
0627	Этилбензол	100-41-4	C8H10	3	Жд	
0628	2-Метил-1-этилбензол (2-этилтолуол)	611-14-3	C9H12	-	Жд	
0629	3-Метил-1-этилбензол (3-этилтолуол)	620-14-4	C9H12	-	Жд	
0630	4-Метил-1-этилбензол (4-этилтолуол)	622-96-8	C9H12	-	Жд	
0631	1-Метил-4-изопропилбензол	99-87-6	С10Н14	-	Жд	
0632	Анизол (метоксибензол)	100-86-3	C7H8O	-	Жд	
0633	4,4'-Изопропилидендифенол, полимер с дихлоркарбонатом (поликарбонат, поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат)			-	Тв	
0634	Этенилэтилбензол (этилстирол)	28106-30-1	C10H12	2	Жд/газ	
0635	Алкилбензолы на основе олефинов C11 - С14			-	Жд/газ	
0636	3-Фенокситолуол (3 - Феноксиметилбензол, м-фенокситолуол)	3586-14-9	C13H12O	4	Жд	
0637	1-Метил-3-изопропилбензол	535-77-3	С10Н14	2	Жд/газ	
0638	1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол (азинефтехим-3, 1-(3,4-диметилфенил)-1-фенилэтан, фенилксилилэтан)	6196-95-8	C16H20	-	Жд/газ	
0641	Алкилбензол линейный			4	Жд	
0642	Алкилдифенилы			-	Жд/газ	
0643	Циклогексилбензол (фенилциклогексан)	827-52-1	C12H16	-	Жд	
0645	2-Этенилэтилбензол (о-этилстирол), 3-Этенилэтилбензол (м-этилстирол) 4-Этенилэтилбензол (п-этилстирол)		C10H12	3	Жд	
0655	Углеводороды ароматические			2	Жд/газ	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
0685	1,2,3-Триметилбензол (гемилеллитен)	526-73-8	C9H12	2	Жд	
Углеводороды ароматические полициклические	
0701	1-Амино-9,10-антрацендион (1-аминоантрахинон, антрахинониламин)	82-45-1	C14H9NO2	-	Тв	
0702	9,10-Антрацендинон (9, 10-антрахинон)	84-65-1	C14H8O2	-	Тв	
0703	Бенз/а/пирен	50-32-8	С20H12	1	Тв	
0704	(1,4,4,,5,8,8,)-(1,4,4,5,8,8)-Гексагидро-1,-2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (альдрин)	309-00-2	C12H8 Cl6	1	Тв	
0707	2-Метилнафталин	91-57-6	С11H10	-	Тв	
0708	Нафталин	91-20-3	C10H8	4	Тв	
0709	Метилкарбамат 1-нафталенола (метилкабаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир, N-метил-1-нафтилкарбамат)	63-25-2	C12H11NO2	2	Тв	
0711	Антрацен	120-12-7	C14H10	-	Тв	
0712	За, 4,7,7а-Тетрагидро-1Н-инден	3048-65-5	C9H12	-	Тв	
0713	1,2,3,4-Тетрагидронафталин (тетралин)	119-64-2	С10Н12	-	Тв	
0714	Аценафтен	83-32-9	C12O10	-	Тв	
0715	Краситель органический кубовый синий О (6,5-дигидроантразин-5,9,14,18-антразинтетрон)			-	Тв	
0716	Фенантрен	85-01-8	C14H10	1	Тв	
0717	7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он (бензантрон)	82-05-3	С17Н10О	-	Тв	
0718	3-Бром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он (бромбензантрон)	81-96-6	C17H9BrO	-	Тв	
0719	1-Бромнафталин	90-11-9	С10Н7Br	2	Тв	
0720	1,2,5,6-Дибензантрацен	53-70-3	C22H14	1	Тв	
0721	3,9-Дибром-7H-бенз[d,e]антрацен-7-он (дибромбензантрон)	81-98-1	С17Н18Br2O	-	Тв	
0722	Бензо(d,e,f) фенантрен (пирен)	129-00-0	C16H10	-	Тв	
0724	1,1',4',1''-Терфенил (1,4-дифенилбензол)	92-94-4	C18H14	-	Тв	
0725	Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1% до 0,15%			-	Тв	
0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	
0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	
0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	
Галогенопроизводные углеводородов	
0801	3-Хлорпроп-1-ен (аллил хлористый)	107-05-1	С3Н5Cl	2	Жд	
0802	Хлорметилбензол (бензил хлористый)	100-44-7	С7Н7Cl	-	Жд	
0803	Бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид)	98-88-4	C7H5ClO	-	Жд	
0804	(Трифторметил)бензол (бензотрифторид)	98-08-8	C7H5F3	4	Жд	
0805	Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	98-09-9	C6H5ClO2S	4	Жд	
0806	Трихлорметилбензол (бензотрихлорид, ,- трихлортолуол)	98-07-7	С7Н5Cl3	-	Жд	
0807	Бромметан(бромистый метил)	74-83-9	СН3Br	-	Газ	
0808	Бромэтан (этилбромид)	74-96-4	С2Н5Br	-	Жд	
0809	1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7 декан (1-бромадамантан)	768-90-1	C10H15Br	-	Жд	
0810	Бромбензол	108-86-1	C6H5Br	2	Жд	
0811	1-Бромбутан (бутил бромистый)	109-65-9	С4Н9Br	2	Жд	
0812	1-Бромгексан (гексил бромистый)	111-25-1	С6Н13Br	2	Жд	
0813	1-Бромгептан (гептил бромистый)	629-04-9	C7H15Br	2	Жд	
0814	1-Бромдекан (децил бромистый)	112-29-8	C10H21Br	2	Жд	
0815	1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый)	107-82-4	C5H11Br	2	Жд	
0816	1-Бром-3-метилпропан (изобутил бромистый)	78-77-3	С4Н9Br	2	Жд	
0817	Бромалканы			2	Жд/газ	
0820	1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид)	75-35-4	C2H2Cl2	-	Жд	
0821	Этенилтрихлорсилан (винилтрихлорсилан)	75-94-5	C2H3Cl3Si	-	Жд	
0822	3-Бромтолуол (м-бромтолуол)	591-17-3	С7Н7Br	-	Жд	
0823	2-Бромтолуол (о-бромтолуол)	95-46-5	С7Н7Br	-	Жд	
0824	4-Бромтолуол (п-бромтолуол)	106-38-7	С7Н7Br	-	Жд	
0825	Гексафторпропен (перфторпропилен)	116-15-4	С3F6	2	Жд	
0826	1-Хлорбутан (бутил хлористый, бутил хлорид)	109-69-3	С4Н9Cl	1	Жд	
0827	Хлорэтилен (винилхлорид, этиленхлорид, хлорэтен)	75-01-4	С2Н3Cl	1	Жд	
0828	Гексафторбензол (перфторбензол)	392-56-3	С6F6	2	Жд	
0829	1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (гексахлоран)	608-73-1	С6Н6Cl6	1	Тв	
0830	Гексахлорбензол	118-74-1	С6Cl6	-	Тв	
0831	1,3-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-м-ксилол)	881-99-2	C8H4Cl6	-	Жд	
0832	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	С8Н4Cl6	-	Жд	
0833	Гексахлорциклопентадиен	77-47-4	C5CI6	-	Жд	
0834	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-бицикло-(2,-2,1)-гептен-2,5,6-бис-(оксиметил) сульфит (тиодан)	115-29-7	С9H6Cl6О3S	2	Жд	
0835	Гексахлорэтан (перхлорэтан)	67-72-1	C2Cl6	3	Жд	
0836	1,2-Дибромбензол	583-53-9	С6Н4Br2	-	Жд	
0837	1,3-Дибромбензол	108-36-1	С6Н4Br2	-	Жд/газ	
0838	1,4-Дибромбензол	106-37-6	С6Н4Br2	2	Жд/газ	
0839	2-Гидро-2-перфторметилперфторбутен-1		С5HF9	-	Газ	
0840	1,2-Дибромпропан	78-75-1	С3Н6Br2	3	Жд/газ	
0841	Дифенилдихлорсилан	80-10-4	C12H10 Cl2Si	-	Жд/газ	
0842	2,4-Дибромтолуол (2,4-дибром-1-метилбензол)	31543-75-6	С7Н6Br2	2	Жд/газ	
0843	2,3-Дибромпропилфосфат (фосфорной кислоты 2,3-дибромпропиловый эфир)	5324-12-9	С3Н7Br2O4Р	-	Жд/газ	
0844	Дихлорбута-1,3-диен	28577-62-0	C4H4Cl2	-	Жд/газ	
0845	1,3-Дихлорпропан	142-28-9	С3Н6Cl2	-	Жд/газ	
0846	(2a,3aa,4b,7b,7ab)-(2,3,3а, 4,7,-7a)-Гекса-гидро-2,4,5,6,7,8,8-гепта-хлор-4,7-метаноинден (дилор)	4168-01-05	C10H7Cl7	2	Жд/газ	
0847	1,1-Дигидроперфтор-гептилакрилат (акриловой кислоты 1,1-дигидроперфторгептиловый эфир)		C10H5Cl13O2	3	Жд/газ	
0848	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	С3Н4Cl2	3	Жд/газ	
0849	Динитрохлорбензол	25567-67-3	С6Н3ClN2O4	-	Жд/газ	
0850	1,1-Дифторэтан	75-37-6	C2H4F2	-	Газ	
0851	1,3-Дихлорбензол (м-дихлорбензол)	541-73-1	C6H4Cl2	-	Жд/газ	
0852	1,2-Дихлорбензол (о-дихлорбензол)	95-50-1	С6Н4Cl2	-	Жд	
0853	1,4-Дихлорбензол (п-дихлорбензол)	106-46-7	C6H4Cl2	-	Жд	
0854	3,4-Дихлорнитробензол	99-54-7	C6H3Cl2NO2	-	Жд/газ	
0855	2,4-Дихлортолуол	95-73-8	С7Н6Cl2	-	Жд/газ	
0856	1,2-Дихлорэтан (дихлорэтан)	1300-21-6	С2Н4Cl2	2	Жд/газ	
0857	Дихлордифторметан	75-71-8	CCI2F2	4	Газ	
0858	Дихлорфторметан	75-43-4	CHCl2F	4	Газ	
0859	Дифторхлорметан	75-45-6	CHCIF2	4	Газ	
0860	Дихлордиэтилдисилан (диэтилдихлорсилан)	1719-53-5	C4H10Cl2Si	-	Жд/газ	
0861	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	С3Н6Cl2	3	Жд/газ	
0862	1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-дихлорпропилен)	542-75-6	С3Н4Cl2	2	Жд/газ	
0863	2-Хлорпропан (изопропил хлористый)	75-29-6	С3Н7Cl	-	Жд/газ	
0864	Трийодметан (йодоформ)	75-47-8	CHI3	-	Жд/газ	
0865	1-Метилэтил-3-хлорфенилкарбамат (хлор-ИФК, хлорпрофам, хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир)	101-21-3	C10H12ClNO2	-	Жд/газ	
0866	Метиленбромид (метилен бромистый)	74-95-3	СН2Br2	4	Жд/газ	
0867	Метиленйодид (метилен йодистый)	75-11-6	CH2I2	4	Жд/газ	
0868	Йодбензол	591-50-4	С6Н5I	-	Жд/газ	
0869	Дихлорметан (метиленхлорид, метилен хлористый)	75-09-2	CH2Cl2	4	Жд/газ	
0870	1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (мильбекс)	8072-20-6	С14H12Cl2O· C12H6Cl3N2 S	3	Жд/газ	
0871	Хлорметан (метил хлористый)	74-87-3	CH3Cl	2	Жд/газ	
0872	Хлорпентафторбензол (монохлорпентафторбензол)	344-07-0	С6ClF5	3	Жд/газ	
0873	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлор-бензол (нитрохлорбензотрифторид)	121-17-5	С7Н3ClF3NO2	3	Жд/газ	
0874	Октафтортолуол (перфтортолуол)	434-64-0	C7F8	4	Жд/газ	
0875	Пентафторбензол	363-72-4	С6HF5	3	Жд/газ	
0876	Пентахлорбензол	608-93-5	C6HCl5	-	Жд/газ	
0877	Пентахлорнитробензол	82-68-8	С6Cl5NO2	-	Жд/газ	
0878	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (металлилхлорид)	563-47-3	C4H7Cl	-	Жд/газ	
0879	Гексадекафторгептан (перфторгептан)	335-57-9	C7F16	4	Жд/газ	
0880	Октадекафтороктан (перфтороктан)	307-34-6	C8F18	4	Жд/газ	
0881	Трифторметансульфенилфторид (перхлорметантиол, перхлорметилмеркаптан, тиокарбонилтетрахлорид)	17742-04-0	CF4S	-	Жд/газ	
0882	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	C2Cl4	2	Жд/газ	
0883	Тетрафторэтилен (перфторэтилен)	116-14-3	C2F4	4	Жд/газ	
0884	Тетрахлорпропен	60320-18-5	С3Н2Cl4	2	Жд/газ	
0885	1,1,2,2-Тетрахлорэтан	79-34-5	С2Н2Cl4	4	Жд/газ	
0886	1,2,4,5-Тетрахлорбензол	95-94-3	С6Н2 Cl4	-	Жд/газ	
0887	1,3,5-Трибромбензол	626-39-1	С6Н3 Br3	-	Жд/газ	
0888	4-Нитрофторбензол (п-нитрофторбензол)	352-15-8	C6H4 FNO2	-	Жд/газ	
0889	1,1,3-Трибромпропан (пропилентрибромид)	25511-78-6	С3Н5Br3	2	Жд/газ	
0890	Трибромметан (бромоформ)	75-25-2	CBr3	3	Жд/газ	
0891	Пентахлорпропан	55632-13-8	С3Н3 Cl5	-	Жд/газ	
0892	Октафторбутен (смесь изомеров) (перфторбутены)	11070-66-9	C4F8	-	Жд/газ	
0893	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (тетрафтордибромэтан, фреон-114В2)	124-73-2	С2Br2F6	-	Газ	
0894	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан	76-13-1	C2Cl2F3	2	Газ	
0895	Трихлорсилан	10025-78-2	HCl3Si	-	Жд/газ	
0896	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	С3Н4 Cl4	-	Жд/газ	
0897	Трихлорбензол	12002-48-1	С6Н3Cl3	-	Жд/газ	
0898	Трихлорметан (хлороформ)	67-66-3	CHCl3	2	Жд/газ	
0899	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ)	71-55-6	С2H3Cl3	4	Жд/газ	
0900	2,3,6-Трихлортолуол	2077-46-5	С7Н5Cl3	-	Жд/газ	
0901	Трихлорфторметан (фтортрихлорметан, фреон-11)	75-69-4	CCl3F	4	Газ	
0902	Трихлорэтилен	79-01-6	С2HCl3	3	Жд	
0903	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	С3Н5Cl3	3	Жд/газ	
0904	Трихлордифенил	25323-68-6	C12H7Cl3	-	Жд/газ	
0905	Трифторхлорэтилен (хлортрифторэтилен)	79-38-9	С2ClF3	-	Жд/газ	
0906	Тетрахлорметан (углерод тетрахлорид, четыреххлористый углерод)	56-23-5	CCl4	2	Жд/газ	
0907	3-Фторанизол (1-метокси-3-фторбензол)	456-49-5	C7H7 FO	-	Жд/газ	
0908	2-Фторанизол (1-метокси-2-фторбензол)	321-28-8	C7H7 FO	-	Жд/газ	
0909	4-Фторанизол (1-метокси-4-фторбензол)	459-60-9	C7H7 FO	-	Жд/газ	
0910	Фторбензол	462-06-6	С6Н5F	-	Жд/газ	
0911	2-Фтортолуол	95-52-3	C7H7F	-	Жд/газ	
0912	4-Фтортолуол	352-32-9	C7H7F	-	Жд/газ	
0913	Фторэтилен (винилфторид)	75-02-5	С2Н3F	-	Газ	
0914	Хлоралканы C12 - С15			-	Жд/газ	
0915	Хлорбензол	108-90-7	С6Н5Cl	3	Жд/газ	
0916	4-Трихлорметил-1-хлорбензол (1-трихлорметил-4-хлорбензол, п-хлорбензотрихлорид)	5216-25-1	C7H4Cl4	-	Жд/газ	
0917	4-Хлортрифторметилбензол (п-хлорбензотрифторид)	98-56-6	С7Н4ClF3	3	Жд/газ	
0918	Бромхлорметан (хлорбромметан)	74-97-5	СН2BrCl	-	Жд/газ	
0919	3-Хлорбутан-2-он (хлоркетон)	4091-39-8	С4Н7ClO	-	Жд/газ	
0920	Хлоргидринстирол		C8H7ClO	-	Жд/газ	
0921	3-Хлор-4-метиланилин	95-74-9	С7Н8ClN	-	Жд/газ	
0922	2-Хлор-4-нитротолуол	121-86-8	С7Н6ClNO2	-	Жд/газ	
0923	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол (бис(хлорметил)ксилол)	6298-72-2	C10H12CI2	-	Жд/газ	
0924	1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (хлорнорборнен)	15019-71-3	С7Н9Cl	-	Жд/газ	
0925	5-Хлор-N-(2-хлор-4-нитрофенил)-2-гидроксибензамид (фенасал, 5-хлорсалициловой кислоты 2-хлор-4-нитроанилид)	50-65-7	C13H8Cl2N2O4	-	Жд/газ	
0926	1-Фенил-2-хлорэтанон (1-хлорацетофенон)	532-27-4	С8Н7ClO	3	Тв	
0927	3-Хлортолуол	108-41-8	С7Н7Cl	-	Жд/газ	
0928	2-Хлортолуол	95-49-8	С7Н7Cl	-	Жд/газ	
0929	4-Хлортолуол	106-43-4	С7Н7Cl	-	Жд/газ	
0930	2-Хлорбута-1,3-диен (-хлоропрен)	126-99-8	С4Н5Cl	2	Жд	
0931	(Хлорметил) оксиран (1-хлор-2,3-эпоксипропан, эпихлоргидрин)	106-89-8	С3Н5ClO	2	Жд/газ	
0932	Хлорэтан (этилхлорид, этил хлористый)	75-00-3	С3Н5Cl	4	Газ	
0933	Алкилтриметиламмоний хлорид		[R-N(CH3)3]Cl, R=C10-C16	-	Жд/газ	
0934	1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (мезокс-к, метоксихлор)	72-43-5	С16Н15 Cl3O2	-	Жд/газ	
0935	1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан	1649-08-7	C2H2Cl2F2	-	Газ	
0936	Хлорметоксиметан (монохлордиметиловый эфир)	107-30-2	С2Н5ClO	-	Жд/газ	
0937	4,4'-Изопропилиденбис(2,6-ди-бромфенол) (тетрабромдифенилолпропан)	79-94-7	C15H12Br4O2	-	Жд/газ	
0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан	811-97-2	C2H2 F4	-	Газ	
0939	Хлорацетилхлорид	79-04-9	C2H2CI2O	4	Жд	
0940	1-Бром-2 метоксибензол (о-броманизол)	578-57-4	С7Н7BrO	4	Жд/газ	
0941	1-Бром-4-метоксибензол (п-броманизол, 1-метокси-4-бромбензол)	104-92-7	С7Н7BrO	-	Жд/газ	
0942	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (2,2'-дихлордиэтиловый эфир, хлорекс)	111-44-4	C4H8Cl2О	-	Жд/газ	
0943	Фенилтрихлорсилан	98-13-5	С6Н5Cl3Si	-	Жд/газ	
0944	Этилдихлорсилан		C2H6 CI2Si	-	Жд/газ	
0945	Трихлорэтилсилан (этилтрихлорсилан)	115-21-9	С2Н5Cl3Si	-	Жд/газ	
0946	Триметилхлорсилан	75-77-4	С3Н9ClSi	-	Жд/газ	
0947	Перфтор-2-метилпроп-1-ен (перфторизобутилен)	382-21-8	C4F8	-	Жд/газ	
0948	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат, бромид		C7H17 BrN2О2	-	Жд/газ	
0949	Трифторхлорметан	75-72-9	CClF3	-	Газ	
0950	Бромированные алкилы C10- - С13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси С9 - C13 - 17 - 20%) (контроль по бромундекану)			4	Жд/газ	
0951	Диметилдихлорсилан	75-78-5	C2H6Cl2Si	-	Жд/газ	
0952	Метилтрихлорсилан	75-79-6	CH3Cl3Si	-	Жд/газ	
0953	1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан (монохлорфенилксилилэтан)		C16H17Cl	-	Жд/газ	
0954	Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100			-	Тв	
0955	Йодхлорметан (метиленхлориодид)	593-71-5	CH2ClI	-	Жд/газ	
0956	1-Бромундекан (ундецил бромистый)	693-67-4	С11H23Вг	-	Жд/газ	
0957	Дифторметан (метиленфторид)	75-10-5	CH2F2	4	Газ	
0958	1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан		С2HCl3F2	3	Газ	
0959	1,1-Дифторэтилен (винилиденфторид)	75-38-7	С2Н2F2	-	Газ	
0960	Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору)			-	Жд/газ	
0961	Пропионилхлорид (пропионовой кислоты хлорангидрид)	79-03-8	С3Н5ClO	-	Жд/газ	
0962	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (2-хлор-2,6-ацетоксилидид)	1131-01-7	C10H12CINO	-	Жд/газ	
0963	Гексафторэтан	76-16-4	C2F6	-	Газ	
0964	Октафторпропан	76-19-7	С3F8	-	Газ	
0965	Тетрафторметан	75-73-0	CF4	-	Газ	
0966	Трифторметан	75-46-7	CHF3	-	Газ	
0968	Хлорбутан (смесь изомеров)	25154-42-1	С4Н9Cl	1	Жд/газ	
0969	2-Трифтор метилперфторбутадиен-1,3 (октафторпентадиен)		С4HF9	-	Жд/газ	
0992	Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид)	93050-82-9	С2H3Cl	4	Тв	
Спирты и фенолы	
1001	4-Аминофенол (п-аминофенол)	123-30-8	C6H7NO	-	Жд/газ	
1002	1,4-Бутандиол (бутиленгликоль)	107-88-0	С4Н12О2	-	Тв	
1003	3-Бутилфенол (м-бутилфенол)	4074-43-5	C10H14O	-	Жд/газ	
1004	4-Бутилфенол (п-бутилфенол)	1638-22-8	С10Н14 О	-	Жд/газ	
1005	2-Бутилфенол (о-бутилфенол)	3180-09-4	C10H14 O	-	Жд/газ	
1006	Бромфенолы (о,м,п-бромфенол)			2	Жд/газ	
1009	1,2-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	С3Н6Br2O	2	Жд	
1010	2,3-Дибромпропан-1-ол (2,3-дибромпропиловый спирт)	96-13-9	С3H6Br2О	-	Жд	
1011	2,4-Дибромфенол	615-58-7	С6Н4Br2O	-	Жд/газ	
1012	2,6-Дибромфенол	608-33-3	С6Н4Br2O	-	Жд/газ	
1013	Динитрофенол	25550-58-7	С6Н4N2О5	-	Тв	
1014	1,3-Дигидроксибензол (резорцин)	108-46-3	С6Н6O2	-	Тв	
1015	Дегидро-3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол (дегидролиналоол)		C10H16O	-	Жд	
1016	3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (цитронеллол)	106-22-9	C10H28O	-	Жд	
1017	2-Метилбут-3-енол-2 (диметилвинилкарбинол)	115-18-4	С5Н10О	3	Жд	
1018	2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол)	576-26-1	C8H10O	3	Жд/газ	
1019	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол (гебутокс, диносеб, изобутил-4,6-динитрофенол)	530-17-6	C10H12N2О5	-	Жд/газ	
1020	1,6-Динитро-2-метилфенол (1,6-динитро-о-крезол)	534-52-1	С7H6N2O5	-	Тв	
1021	Бис-(4-хлордифенил) трихлорметилкарбинол (4,4-дихлордифенилтрихлор-метилкарбинол)	115-32-2	C14H9Cl5O	2	Жд/газ	
1022	Дихлорфенол	25167-81-1	C6H4Cl2O	-	Жд/газ	
1023	2,2'-Оксидиэтанол (дигликоль, диэтиленгликоль)	111-46-6	С4Н10О3	4	Жд	
1024	2-Метилбут-2-ен-1-ол (изобутиленкарбинол)	4675-87-0	С5Н10О	4	Жд	
1025	Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу)			3	Тв	
1026	2-Гидрокси-1-метилбензол (м-крезол)	95-48-7	C7H8O	-	Тв	
1027	3-Гидрокси-1-метилбензол (о-крезол)	108-39-4	C7H8O	-	Тв	
1028	4-Гидрокси-1-метилбензол (п-крезол)	106-44-5	C7H8O	-	Тв	
1029	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (диоксановый спирт, 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан)	2018-45-3	С7Н14О3	-	Жд	
1030	1-Гидрокси-4-метоксибензол (гваякол, о-метоксифенол)	150-76-5	C7H8O2	-	Тв	
1031	1-Нафтол	90-15-7	C10H8O	-	Тв	
1032	Нафт-2-ол (-нафтол)	135-19-3	C10H8O	2	Тв	
1033	1-Гидрокси-4-нитрофенол (4-нитрофенол)	100-02-7	С6Н5NO3	-	Тв	
1034	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)	57-55-6	C3H8O2	-	Жд	
1035	Пентафторфенол	771-61-9	С6HF5О	4	Тв	
1036	Пентахлорфенол	87-86-5	C6HCl5O	-	Тв	
1037	Изомеры спиртов С7 - С11			-	Жд	
1038	1-Гидроксипроп-2-енил (аллиловый спирт, 3-гидроксипропен)	15338-29-1	С3Н7O	-	Жд	
1039	Пентан-1-ол (амиловый спирт)	71-41-0	C5H12O	3	Жд	
1040	5-Гидроксипентан-2-он (ацетопропиловый спирт)	1071-73-4	С5Н10O2	4	Жд	
1041	Бензилкарбинол (бензиловый спирт)	100-51-6	C7H8O	4	Жд	
1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	71-36-3	С4Н10О	3	Жд	
1043	Гексан-1-ол (гексиловый спирт)	111-27-3	С6Н14О	3	Жд	
1044	2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол (1,1-дигидроперфторамиловый спирт, 1,1-дигидроперфторпентанол)	355-28-2	С5Н3F9О	3	Жд	
1045	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол (1,1-дигидроперфторгептанол, 1,1-дигидроперфторгептиловый спирт)	375-82-6	С7Н3F13О	3	Жд	
1046	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетон, диацетоновый спирт)	123-42-2	С6Н12О2	-	Жд	
1047	1-Метил-1-фенилэтанол (,-диметилбензиловый спирт, диметилфенилкарбинол)	617-94-7	C9H12О	-	Жд	
1048	2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	78-83-1	С4Н10О	4	Жд	
1049	4-Метил-2-пентанол (метилизобутилкарбинол)	108-11-3	С6Н14О	4	Жд	
1050	2-Этилгексанол (изооктиловый спирт)	104-76-7	C8H18O	4	Жд	
1051	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	67-63-0	С3Н8О	3	Жд	
1052	Метанол (метиловый спирт)	67-56-1	СН4О	3	Жд	
1053	Октан-1-ол (н-октиловый спирт)	111-87-5	C8H18O	3	Жд	
1054	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	71-23-8	C3H8O	3	Жд	
1055	Тетрагидро-2-фуранол (тетрагидрофуриловый спирт, 2-гидроксиметилтетрагидрофуран)	5371-52-8	C4H8О2	-	Жд	
1056	1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол (тригидроперфторгептиловый спирт)	375-82-6	С7H3F13O	-	Жд	
1058	2-Фенилэтанол (2-фенилэтиловый спирт)	60-12-8	C8H10O	-	Жд	
1060	Оксиранометанол (эпигидриновый спирт, 1,2-эпоксипропанол-3)	556-52-2	С3Н6О2	-	Жд	
1061	Этанол (этиловый спирт)	64-17-5	С2Н6О	4	Жд	
1062	Тетраэтилортосиликат (тетраэтоксисилан, этилсиликат)	78-10-4	C8H20О4Si	-	Жд/газ	
1063	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (1,1,5-тригидрооктафторпентанол)	355-80-6	C4H4F8O	4	Жд	
1064	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	С3Н4F4О	4	Жд	
1065	Тридеканол-1 (тридециловый спирт)	112-70-9	C13H28О	-	Тв	
1066	2,4,6-Трибромфенол	118-79-6	С6Н3Br3О	2	Тв	
1067	2,4,6-Трихлорфенол	88-06-2	С6Н3Cl3О	-	Жд/газ	
1068	2-Метилпропан-2-ол (триметилкарбинол)	75-65-0	С4Н10О	-	Жд	
1069	Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол)	1319-77-3	C7H8O	2	Тв	
1070	Фенилпропанол		C9H12O	-	Жд/газ	
1071	Фенол (гидроксибензол)	108-95-2	С6Н6О	2	Тв	
1072	Фенолы сланцевые			3	Тв	
1073	Диоксолан-1,3 (формальгликоль)	646-06-0	С3Н6O2	-	Жд/газ	
1074	2-Хлорфенол (1-гидрокси-2-хлорбензол)	95-57-8	С6Н5ClO	-	Жд/газ	
1075	3-Хлорфенол (1-гидрокси-3-хлорбензол)	108-43-0	С6Н5ClO	-	Жд/газ	
1076	4-Хлорфенол (1-гидрокси-4-хлорбензол, п-хлорфенол)	106-48-9	С6Н5ClO	2	Жд/газ	
1077	Циклогексанол	108-93-0	С6Н12О	3	Тв	
1078	Этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль)	107-21-1	С2Н6 O2	-	Жд	
1079	2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрин)	107-07-3	С2Н5ClO	-	Жд/газ	
1080	2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (бисферол А, диан)	80-05-7	С15Н16O2	-	Жд/газ	
1081	Поливиниловый спирт	9009-84-5	(С2Н5О)n	-	Жд	
1082	1-Фенилэтанол (1-фенилэтиловый спирт)		C8H10O	-	Жд	
1083	2,4,6-Тринитрофенол (пикриновая кислота)	88-89-1	С6Н3 N3О7	-	Тв	
1084	3-(1,1-Диметилэтил)-4-метилфенол (2-трет-бутил-п-крезол, 4-метил-3-трет-бутилфенол)	2409-55-4			Жд/газ	
1085	N-(4-Этоксифенилацетамид) (п-ацетаминофенетол, уксусной кислоты 4-этоксианилид, фенацетин, фенедин)	62-44-2	C10H13NO2	-	Жд/газ	
1086	Этенилтриэтоксисилан (винилтриэтоксисилан)	78-08-0	C8H18O3Si	-	Жд/газ	
1087	Этенилтриметоксисилан (винилтриметоксисилан)	2768-02-7	C5H12O3Si	-	Жд/газ	
1088	Глюкоза	50-99-7	С6Н12O6	-	Тв	
1089	1,2-Дигидроксибензол (пирокатехин)	120-80-9	С6Н6O2	-	Тв	
1090	2,2,3,3,4,4,5,5,5-Нонафторпентан-1-ол (тригидроперфторамиловый спирт)	355-28-2	С5Н3 F9О	-	Жд	
1091	2,2-Ди(гидроксиметил) пропандиол-1,3 (пентаэритрит)	115-77-5	C5H12O4	-	Жд	
1092	2-(Дифенилацетил)индандион-1,3 (дифазион, дифенацин, ратиндан)	82-66-6	С23Н16О3	-	Тв	
1093	1,3-Дифторпропанол-2 (глифтор)	453-13-4	С3Н6F2О	-	Жд	
1094	2-Изопропил-5-метилфенол	89-83-8	C10H14O	-	Тв	
1095	Маннит			-	Жд/газ	
1096	2-Метил-1,3-пропандиол	2163-42-0	C4H10O2	-	Жд	
1097	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (карбинол)		C21H20O2	-	Жд/газ	
1098	1-Октадеканол (стеариловый спирт)	112-92-5	C18H38О	-	Жд/газ	
3201	Д-Глюцитол (Д-глюцит, Д-сорбит)	50-70-4	С6Н14O6	-	Жд/газ	
3202	2-Аллилоксиэтанол (аллилоксиэтиловый спирт)	111-45-5	С5Н10О2	2	Жд	
3203	10-Метилундециловый спирт (изододециловый спирт)	20194-45-0	C12H26O	-	Тв	
3204	3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензиловый спирт)	13826-35-2	C13H12О2	4	Жд/газ	
3205	2-Фурилметанол (фур-2-илметанол, фурфуриловый спирт)	98-00-0	С5Н6О2	3	Жд	
3206	З-Фенилпроп-2-ен-1-ол (коричный спирт, 2-фенилвинилметанол)	104-54-1	С9Н10О	-	Жд	
3207	1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол	19403-92-0	С6Н3I3O2	-	Жд/газ	
3208	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол	25308-82-1	C6H9Cl3О	-	Жд/газ	
3209	2-Феноксиэтанол	122-99-6	C8H10O2	-	Жд/газ	
3210	Эргокальциферол	50-14-6	С28Н44 O	-	Тв	
3211	(3,22Е)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол (эргостатриен-5,7,22-ол-3, эргостерин)	57-87-4	С28Н44 O	-	Жд/газ	
3212	Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-бутиндиол)	110-65-6	С4Н6 O2	-	Жд/газ	
3213	Триэтоксисилан	998-30-1	С6Н16О3Si	-	Жд/газ	
3214	3-Аминопропилтриэтоксисилан (-аминопропилтриэтоксисилан, продукт АГМ-9)	919-30-2	С9Н23NO3Si	-	Жд/газ	
3215	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол	106448-06-0	С14Н24O2	-	Жд/газ	
3216	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол	78-70-6	C10H18O	-	Жд	
3217	2,5-Диметилфенол (2,5-ксиленол)	95-87-4	C8H10O	-	Жд/газ	
3218	Метилфенилкарбинол (-метилбензиловый спирт)	98-85-1	C8H10О	-	Жд/газ	
3219	4-Гидроокси-3-метокси-1-пропенилбензол (изоэвгенол)	97-54-1	С10Н12О2	-	Жд/газ	
3220	[S-(L)]-3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол (неролидол)	142-50-7	C15H26О	-	Жд/газ	
3221	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (хлорэтан)	57-15-8	С4Н7Cl3О	-	Жд	
3222	Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат)			-	Тв	
3223	Гексагидроксициклогексан (мезо-инозит)	87-89-8	C6H12O6	-	Жд/газ	
3224	2-Метилпентадиол-1,4 (гексиленгликоль)		С6Н13О2	-	Жд	
3225	2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенол (2,4-ди(трет-амил)фенол)	120-95-6	С16Н26О	-	Жд/газ	
3226	Дифенилолпропан оксипропилированный			-	Жд/газ	
3227-3228	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	25322-68-3	(С2Н4О)n HOH	-	Жд/газ	
3229	4-трет-Бутилциклогексанол	98-52-2	С10Н20 О	-	Жд/газ	
3230	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол	6111-14-4	C6H9Cl3О	-	Жд	
3232	L-1-Фенил-2-метиламинопропанол-1, гидрохлорид	345-78-8	C10H15NO·HCl	-	Жд/газ	
3233	Холест-5-ен-3-ол-(3)-бензоат (5-бензоилоксихолестен-5-ол-3, холестерина бензоат)	604-32-0	C34H50O2	-	Жд/газ	
3234	З-Метилпентен-1-ин-4-ол-З (третичный ацетиленовый карбинол)	3230-69-1	С6Н9O	-	Жд	
3235	3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1 (первичный ацетиленовый карбинол)	105-29-3	С6Н9O	-	Жд	
Простые эфиры	
1101	Диизопропиловый эфир (изопропиловый эфир) (2,2'-Оксибис (пропан))	108-20-3	С6H14O	4	Жд	
1102	Дигидро-3-пентил-2(3Н)-фуранон (-амилбутиролактон, -ноналактон)	51849-71-9	С9Н16O2	-	Жд	
1103	Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида)	8004-13-5	C12H10O·C12H10	3	Жд	
1104	Оксидибензол (дифениловый эфир, дифенилоксид, феноксибензол)	101-84-8	С12Н10О	-	Тв	
1105	Этоксиэтан (диэтиловый эфир)	60-29-7	С4Н10О	4	Жд	
1106	Метилизопропениловый эфир		C4H8O	-	Жд	
1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	1634-04-4	C5H12О	4	Жд	
1108	2-Метоксиэтанол (метилцеллозольв)	109-86-4	C3H8O2	-	Жд	
1109	2-(2-Бутокси) этоксиэтанол (бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля)	112-34-5	С8Н18 О3	-	Жд	
1110	2-(Изобутокси)этанол (бутилцеллозольв, моноизобутиловый эфир этиленгликоля)	4439-24-1	С6Н14O2	3	Жд	
1111	2-(Изопропокси)этанол (изопропилцеллозольв, моноизопропиловый эфир этиленгликоля)	109-59-1	C5H12O2	3	Жд	
1112	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, этилкарбитол)	111-90-0	С4Н14О3	-	Жд	
1113	3-Этоксифенол (моноэтиловый эфир резорцина)	621-34-1	C8H10O2	-	Жд	
1114	Диметиловый эфир	115-10-6	С2Н6О	4	Газ	
1115	2-Метил-1,3-диоксолан (ацетальдегида этилацеталь)		C4H8O	-	Жд	
1116	2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	C7H13ClO2	-	Жд	
1117	1-Метоксипропан-2-ол (-метиловый эфир пропиленгликоля)	107-98-2	С4Н10О2	-	Жд	
1118	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (этинилвинилбутиловый эфир)	2798-72-3	C8H12 O	-	Жд	
1119	2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв)	110-80-5	С4Н10O2	-	Жд	
1120	1,2-Диметоксиэтан (диметиловый эфир этиленгликоля)	110-71-4	С4Н10О2	-	Жд	
1121	Бутандиол-1,4-ди(2,3-эпоксипропиловый) эфир (1,4-бутандиола диглицидиловый эфир)	2425-79-8	C10H18O4	-	Жд	
1122	5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь			-	Жд	
1124	Дибутиловый эфир	142-96-1	C8H18O	-	Жд	
1125	N,N-Диметил-2-[2-(фенилметил)фенокси]этанамин (-диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид)	147-24-0	C17H22ClNO	-	Жд	
1126	Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир (гидрид М-100)		C5H2F10O	-	Жд	
1127	1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-(трифторэтенил)оксипропан (М-100, перфторпропилперфторвиниловый эфир)	1623-05-5	С5F10О	-	Жд	
1128	3,3'-Диаминодифенилоксид (диаминодифениловый эфир, 3,3'-оксидианилин)		C12H12N2O	-	Тв	
1129	Триэтиленгликоль	112-27-6	C6H14O4	-	Жд	
1130	2,2'-Бис(4-фениламинофенокси) диэтиловый эфир			-	Жд	
1131	Хлоргидринстирола метиловый эфир			3	Жд	
1132	Диэтиламинометиловый эфир (аминоэфир, N-этил-2-метоксиэтанамин)	34322-82-	С5Н13NO	-	Жд	
1133	Диэтиленгликоля диметиловый эфир (диглим, диметилдигликоль, 1,1'-оксибис[2-метоксиэтан])	111-96-6	С6Н14О3	-	Жд	
1134	2-(2-Метоксиэтокси) этанол (диэтиленгликоля метиловый эфир, метилдигликоль, метилкарбитол)	111-77-3	С5Н12О3	-	Жд	
Сложные эфиры (кроме эфиров кислот фосфора)	
1201	Аллилацетат (уксусной кислоты аллиловый эфир)	591-87-7	C5H8O2	3	Жд	
1202	Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир)	628-63-7	С7Н14О2	4	Жд	
1203	3-Ацетилпропилацетат (-ацетопропиловый эфир уксусной кислоты, уксусной кислоты 3-ацетилпропиловый эфир)		С7Н12O3	-	Жд	
1204	Бензилацетат (уксусной кислоты бензиловый эфир)	140-11-4	C9H10O2	4	Жд	
1205	Биоресметрин			3	Жд	
1206	Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир)	141-32-2	C7H12O2	2	Жд	
1207	Бутилбутаноат (бутилбутират, масляной кислоты бутиловый эфир)	109-21-7	C8H16О2	-	Жд	
1208	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат, метакриловой кислоты бутиловый эфир)	97-88-1	C8H14O2	2	Жд	
1209	Бутилпропионат (пропионовой кислоты бутиловый эфир)	590-01-2	C7H14O2	-	Жд	
1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	123-86-4	С6Н12O2	4	Жд	
1211	Диметил-1,4-бензолдикарбонат (диметилтерефталат)	120-61-6	C10H10O4	2	Жд	
1212	1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-бутилпербензоат, пербензойной кислоты трет-бутиловый эфир)	614-45-9	С11H14О3	-	Жд	
1213	Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	С4Н6О2	3	Жд	
1214	Гексилацетат (уксусной кислоты гексиловый эфир)	142-92-7	C8H16O2	4	Жд	
1215	Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир)	84-74-2	C16H22O4	-	Жд	
1216	Диметилсульфат (серной кислоты диметиловый эфир)	77-78-1	C2H6O4S	-	Жд	
1217	Диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир)	117-84-0	C24H38O4	-	Жд	
1218	2-Метилпропил-2-гидроксибензоат (2-гидроксибензойной кислоты изобутиловый эфир, изобутилсалицилат)		С11Н14О3	-	Жд	
1219	Изоамилацетат (уксусной кислоты изопентиловый эфир)	123-92-2	С7Н14О2	-	Жд	
1220	2-Метилпропил-2-метилпропаноат (изобутилизобутират, изомасляной кислоты изобутиловый эфир)	97-85-8	C8H16O2	-	Жд	
1221	Изобутилацетат (уксусной кислоты изобутиловый эфир)	110-19-0	С6Н12O2	4	Жд	
1222	1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил] карбонат (2-изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат)	373-21-7	C14H18N2О7	2	Тв	
1223	1-Метилэтилнитрат (азотной кислоты изопропиловый эфир, изопропилнитрат)	1712-64-7	С3Н7NO3	-	Жд	
1224	Метилацетат (уксусной кислоты метиловый эфир)	79-20-9	С3Н6O2	4	Жд	
1225	Метилакрилат (Акриловой кислоты метиловый эфир)	96-33-3	С4Н6O2	4	Жд	
1226	Метилпентаноат (валериановой кислоты метиловый эфир, метилвалерат)	624-24-8	С6Н12О2	3	Жд	
1227	Метилбутаноат (масляной кислоты метиловый эфир, метилбутират)	623-42-7	С5Н10О2	-	Жд	
1228	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропионовой кислоты метиловый эфир (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты метиловый эфир)	6386-38-5	C18H28О3	-	Жд	
1229	Метил-4-метилбензоат (4-толуилиловой кислоты метиловый эфир)	99-75-2	С9Н10О2	3	Жд	
1230	Метилцианопропаноат (цианпропионовой кислоты метиловый эфир)	4107-62-4	С5Н7NO2	-	Жд	
1231	Метилформиат (муравьиной кислоты метиловый эфир)	107-31-3	С2Н4О2	3	Жд	
1232	Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир, метилметакрилат)	80-62-6	C5H8O2	3	Жд	
1233	Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропан-карбонат (перметриновой кислоты метиловый эфир)	61898-95-1	C9H12Cl2O2	4	Жд	
1234	Метил-4,4-диметилпропаноат (пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир)	598-98-1	С6H12О2	3	Жд	
1235	Пропилпентаноат (пентановой кислоты пропиловый эфир, пропилвалерат)	141-06-0	C8H16О2	3	Жд	
1236	Пропилбутаноат (масляной кислоты пропиловый эфир, пропилбутират)	105-66-8	C7H14О2	-	Жд	
1237	Пропилпропионат (пропионовой кислоты пропиловый эфир)	106-36-5	С6Н12О2	-	Жд	
1238	Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир)	109-60-4	C5H10O2	4	Жд	
1239	Циано-(3-феноксифенил) метил-4-хлор-(1-метилэтил) бензол ацетат (1-изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси-1-цианобензиловый эфир)	51630-58-1	C25H22ClNO3	3	Жд	
1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	141-78-6	C4H8О2	4	Жд	
1241	Этилакрилат (акриловой кислоты этиловый эфир)	140-88-5	C5H8О2	3	Жд	
1242	Этилпентаноат (пентановой кислоты этиловый эфир, этилвалерат)	539-82-2	C7H14О2	3	Жд	
1243	Этилбутаноат (масляной кислоты этиловый эфир, этилбутират)	105-54-4	С6Н12O2	-	Жд	
1244	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)	103-11-7	С11Н20О2	3	Жд	
1245	Этилпропионат (пропионовой кислоты этиловый эфир)	105-37-3	C5H10O2	-	Жд	
1246	Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир)	109-94-4	С3Н6O2	-	Жд	
1247	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропионовой кислоты 2,2-бис[[3-[3,5-бис [1,1-диметилэтил]-4-гидроксифенил]-1-оксопропиокси] метил]-1,3-пропандииловый эфир (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты эфир спентаэритритом)	6683-19-2	C73H108O12	-	Жд	
1248	3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты 2-(2-гидроксиэтокси) этиловый эфир (фенозан 28)	38879-22-0	C38H56O7	-	Жд	
1249	(IR)-цис-3-(2,2-Дибромвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-a-цианбензиловый эфир (децис, суперметрин)	52918-63-5	С22Н19Br2NO3	-	Жд	
1250	Пентилформиат (амилформиат, муравьиной кислоты пентиловый эфир)	638-49-3	С6Н12О3	-	Жд	
1251	Этилацетоацетат (ацетоуксусный эфир, ацетоуксусной кислоты этиловый эфир)	141-97-9	С6H10O3	-	Жд	
1252	Диметил-1,10-декандиоат (диметилсебацинат, себациновой кислоты диметиловый эфир)	106-79-6	C12H22O4	-	Жд	
1253	2-Бутоксиэтилацетат	112-07-2	C8H16O3	-	Жд	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
1254	(Z)-Диэтилбутендиоат (малеиновой кислоты диэтиловый эфир)	141-05-9	C8H12O4	-	Жд	
1255	Метил-2-метилпропаноат (изомасляной кислоты метиловый эфир, метилизобутират)	547-63-7	С5Н10О2	-	Жд	
1256	Метил-3-метилбутаноат (изовалериановой кислоты метиловый эфир, метилизовалерат)	553-24-1	C6H12О2	-	Жд	
1257	Метилгексаноат (гексановой кислоты метиловый эфир, метилкапроат)	106-70-7	C7H14О2	-	Жд	
1258	Метиладипинат (адипиновой кислоты монометиловый эфир, монометиладипинат)	627-91-8	C7H12O4	-	Жд	
1259	2-Этилгексилацетат (уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир)	103-09-3	С10Н20О2	-	Жд	
1260	2-Этоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир, целлозольвацетат)	817-95-8	С6Н12O3	-	Жд	
1261	Метилпропионат (пропионовой кислоты метиловый эфир)	554-12-1	C4H8О2	-	Жд	
1262	Метилэтилацетат (изопропилацетат, уксусной кислоты изопропиловый эфир)	108-21-4	С5Н10О2	-	Жд	
1263	2-(Диметиламино-N)этил-4-аминобензоат (4-аминобензойной кислоты 2-(диметиламино)этиловый эфир)	10012-47-2	C11H16N2O2	-	Жд	
1264	Этил-4-аминобензоат (п-аминобензойной кислоты этиловый эфир)	94-09-7	C9H11NO2	-	Жд	
1265	Метилбензолсульфонат (бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир)	80-18-2	C7H8O3S	4	Жд	
1266	Бороглицерин			-	Жд	
1267	Триэтиленгликоль диацетат	111-21-7	C10H18O6	-	Жд	
1268	Диизооктил-1,10-декандиоат (ди-втор-октилсебацинат, себациновой кислоты ди (втор-октиловый) эфир)	27214-90-0	С26Н50O4	-	Жд	
1269	Дигексилфталат (ДАФ-6, фталевой кислоты дигексиловый эфир)	84-75-3	C20H30O4	-	Жд	
1270	Диизододецифталат (фталевой кислоты диизододециловый эфир)	27554-06-9	С32Н54O4	-	Жд	
1271	Диметиладипинат (адипиновой кислоты диметиловый эфир)	627-93-01	C8H14O4	4	Жд	
1272	2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-ди-метилциклопропинкарбоновой кислоты метиловый эфир (3-(1-бутенил)-2,2-диметил-циклопропановой кислоты метиловый эфир, метиловый эфир хризантемовой кислоты)	52314-69-9	C11H18О2	3	Жд	
1273	Диметилпентандиоат (глутаровой кислоты диметиловый эфир, диметилглутарат)	1119-40-0	C7H12O4	4	Жд	
1274	Диметилизофталат (1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир, изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	C10H10O4	2	Жд	
1275	Диметилфталат (диметилортофталат, ортофталевой кислоты диметиловый эфир; фталевой кислоты диметиловый эфир)	131-11-3	C10H10O7	2	Жд	
1276	Диметил-1,2-этандикарбоксилат (диметилсукцинат)	105-65-0	С6Н10O4	4	Жд	
1277	3,6-Диоксифлуоран (флуоресцеин)	2321-07-5	C20H12O5	-	Тв	
1278	N,N-Диэтил-C6-C8-алкилоксамат (оксамат)			-	Жд	
1279	Диэтил-(2-метилпропил) пропандиоат (изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир)	10203-58-4	С11Н20O4	-	Жд	
1280	Метилбензоат (бензойной кислоты метиловый эфир)	93-58-3	C8H8O2	3	Жд	
1281	3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат (линалоола ацетат, линолилацетат, уксусной кислоты 3,7-диметилокта-1,6-диениловый эфир)	115-95-7	C12H20O2	-	Жд	
1282	Диэтилпропандиоат (малоновый эфир, малоновой кислоты диэтиловый эфир)	105-53-3	C7H12O4	-	Жд	
1283	4-(Метил-n-амино)фенол сульфат (N-метил-п-аминофенол сульфат, метол)	1936-57-8	C7H9NO· 1/2H2O4S	-	Жд	
1284	Метилхлорформиат (хлормуравьиной кислоты метиловый эфир)	79-22-1	С2Н3ClO2	-	Жд	
1285	Метил-4-гидроксибензоат (4-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир)	99-76-3	C8H8О3	-	Жд	
1286	Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат (пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир)	55107-14-7	C8H14O3	3	Жд	
1287	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (пропиленгликолькарбонат)	108-32-7	С4Н6О2	-	Жд	
1288	Тетрабутоксититан (по бутанолу) (бутиловый эфир о-титановой кислоты)		С16Н36О4Ti	-	Жд	
1289	Диизононилфталат (диизониловый эфир фталевой кислоты)	28553-12-0	C26H42O4	-	Жд	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
1290	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаонат (2-гидрокси-3-хлорпропановой кислоты метиловый эфир, 3-хлормолочной кислоты метиловый эфир)		С4Н7ClO3	-	Жд	
1291	Эргокальциферола 3,5-динитробензоат		C28H44O·
С7Н4N2 О6	-	Жд	
1292	Эрготамина тартрат (гинекорн, секотамин, эрготартрат)	379-79-3	С33Н35N2O3.1/2С4Н6О6	-	Жд	
1293	Этилхлорацетат (хлоруксусной кислоты этиловый эфир)	105-35-1	C4H8ClNO	-	Жд	
1294	Этоксиэтилакрилат (акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир)		С7Н12О3	3	Жд	
1295	Дициклогексиладипинат (адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир)	849-99-0	С18Н30O4	-	Жд	
1296	Бензил-2-гидроксибензоат (бензилсалицилат, 2-гидроксибензойной кислоты бензиловый эфир)	118-58-1	С14Н12О3	-	Жд	
1297	Дициклогексилилпропандиоат (дициклогексилглутарат, 1,3-пропандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир)	3960-03-0	C17H28O4	-	Жд	
1298	2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (диэтиламиноэтилметакрилат, 2-метилпроп-2-еновой кислоты 2-(диэтиламино)этиловый эфир)	105-16-8	C10H19NO2	-	Жд	
1299	Этил-(4-иодфенил)ундеканоат (10-(п-йодфенил)ундекановой кислоты этиловый эфир)	5933-75-5	C19H29O2	-	Жд	
3501	Ксантинола никотинат	437-74-1	C13H21N5O4· C6H5NO2	-	Жд	
3502	Ментилоксиуксусная кислота (ментанилацетат)	40248	С16Н22О2	-	Жд	
3503	Перметриновой кислоты этиловый эфир	64628-80-4	С22Н22·Cl2О3	-	Жд	
3504	Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (пирокарбонат, пироугольной кислоты ди-трет-бутиловый эфир)	24424-99-5	C10H18O5	-	Жд	
3505	Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1(4Н)пиридинацетат (3,5-дийод-4-оксо-1,4-дигидро-1-пропокси-карбонилметилпиридин, пропилйодон)	587-61-1	C10H11 I2NO3	-	Жд	
3506	2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир (2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилат, 2,2,3,3-тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат)	45102-52-1	C7H8F4О2	-	Жд	
3507	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат (2,2,3,3-тетрафторпропил--фторакрилат, 2-фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир)	96250-37-2	C6H5 F5О2	-	Жд	
3508	1,2-Этандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир (дициклогексилсукцинат)	965-40-2	C16H26 O4	-	Жд	
3509	Диаллилфталат (фталевой кислоты диаллиловый эфир)	131-17-9	C14H14O4	-	Жд	
3510	Диалкиладипинат-810 (эфиры адипиновой кислоты и спиртов С8 - С10)			-	Жд	
3511	Диалкилфталат-810 (сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций С8 - С10)			-	Жд	
3512	2,2-Диметилдибромпропандиола-1,3 диацетат (диацетат дибромнеопентилгликоль)		C9H14Br2O4	-	Жд	
3513	Дибутиладипинат (адипиновой кислоты дибутиловый эфир)	105-99-7	С14H26O4	-	Жд	
3514	(L) Дибутилбутендиоат (дибутилмалеат, малеиновой кислоты дибутиловый эфир)	105-76-0	C12H20O4	-	Жд	
3515	Дигексиладипинат (адипиновой кислоты дигексиловый эфир)	110-33-8	C18H34O4	-	Жд	
3516	2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-еноат (аратан, бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофенило-вый эфир, динокап, каратан, кротонат)	6119-92-2	C18H24N2O6	-	Жд	
3517	N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир (алацид, апрон, металаксил, ридомил)	57837-19-1	C15H21NO4	-	Жд	
3518	Диэтилфталат (фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	C12H14O4	-	Жд	
3519	Метил-2-гидроксибензоат (метилсалицилат, салициловой кислоты метиловый эфир)	99-76-3	C8H8O3	4	Жд	
3520	Моноалкиловые (C8 - С10) эфиры алк-2-ени-янтарных (C14 - С17) кислот			-	Жд	
3521	Ди(4-бромфенил)гликолевой кислоты изопропиловый эфир (акарал, бромпропионат, неорон, фенизобромлат)		С17Н16Br2O3	-	Жд	
3522	Пропил-4-оксибензоат (4-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, нипазол)		С9Н10О3	-	Жд	
3523	1-Фенилэтилацетат (метилфенилкарбинилацетат, стиралилацетат, уксусной кислоты фенилэтиловый эфир)		C10H12O2	-	Жд	
3524	Дигидрофуран-2-он (-бутиролактон, 2-кетотетрагидрофуран)	96-48-0	С4Н6O2	3	Жд	
3525	Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат (дактал, тетрал, 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир, хлортал, хлорталдиметил)	1861-32-1	С10H6Cl4O4	-	Жд	
3526	1,1,1-Триэтоксиэтан (Триэтил-о-ацетат)	78-39-7	C8H18O3	-	Жд	
3527	4-(1,1-Диметилэтил) циклогексилацетат (п-трет-бутилциклогексилацетат, уксусной кислоты 4-трет-бутил-циклогексиловый эфир)	73276-57-0	C12H22O2	-	Жд	
3528	2-(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино) этилпропионат (N-бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир, суффикс)	33878-50-1	С18Н17Cl2NO3	-	Жд	
3529	N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир (барнон)	52756-22-6	C19H19ClFNO3	-	Жд	
3530	R-(-)-N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил) аланина изопропиловый эфир (суффикс БВ)	57973-67-8	C19H19ClFNO3	-	Жд	
3531	Бензилбутилфталат (бутилбензилфталат-90, бутиловый эфир, фталевой кислоты бензиловый эфир)	85-68-7	С19Н20O4	-	Жд	
3532	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидилметакрилат, метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир)	106-91-2	С7Н10 О3	-	Жд	
3533	Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир (аспартам)	22839-47-0	C16H18N2O5	4	Жд	
3534	Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты)	120-51-4	С14Н12О	3	Жд	
3535	Фенилметил-3-пиридинкарбонат (бензилникотинат, никотиновой кислоты бензиловый эфир)	94-44-0	C13H14NO2	3	Жд	
3536	Метилдихлорацетат (дихлоруксусной кислоты метиловый эфир)	116-54-1	С3Н4Cl2O2	3	Жд	
3537	1,1-Диметилэтилбензоат (бензойной кислоты изобутиловый эфир, изобутилбензоат)	774-65-2	С11Н14О2	3	Жд	
3538	Изопентил-2-гидроксибензоат (изоамилсалицилат, салициловой кислоты изопентиловый эфир)	87-20-7	С12Н16О3	2	Жд	
3539	5-Бром-4-оксопентилацетат (бромацетопропилацетат, уксусной кислоты 5-бром-4-оксоамиловый эфир)		С7Н11BrO3	-	Жд	
3540	1-Метилэтилгександеканоат (гексадекановой кислоты изопропиловый эфир, изопропилпальмитат)	142-91-6	С19Н39О2	-	Жд	
3541	Этилпиридин-4-карбоксилат (изоникотиновой кислоты этиловый эфир)	1570-45-2	C8H9NO2	-	Жд	
3542	Пропионовой кислоты -лактон-3-(17-a-гидрокси-7-метоксиандроста-3,5-диен-17--ил) (лактон)			-	Жд	
3543	Пропионовой кислоты -лактон-3-(17--гидрокси-3-гидроксиандроста-4,6-диен-17--ил) (спиродиен)			-	Жд	
3544	7a,17a-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты -лактон (пропионовой кислоты -лактон-3-(3-окса-7--тиоацетил-17--гидрокси-4-андростен-17- - ил))	52-01-7	С24Н32O4S	-	Жд	
3545	Дибутил-1,10-декандиоат (дибутилсебацинат, себациновой кислоты дибутиловый эфир)	109-43-3	C18H34O4	-	Жд	
3546	Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир (ди(2-этилгексил)-1,4-бензолдикарбонат, ди(2-этилгексил)терефталат)		C24H38О4	-	Жд	
3547	S-[2]-(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил [формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]-1-пропениловый эфир фенилкарбатионовой кислоты (2-метил-4-амино-5-(1'-3'-бензоилтио-4'-метилбут-3'-ен-4'-форм-амидометил)пиримидин)	22457-89-2	C19H23N4O6PS	-	Жд	
3548	Дидодецилфталат (фталевой кислоты дидодециловый эфир)	2432-90-8	С32Н54O4	-	Жд	
3549	Метилцианобензоат (цианбензойной кислоты метиловый эфир)		C9H4NO2	-	Жд	
3550	Этилцианоацетат (циануксусной кислоты этиловый эфир)	105-56-6	C5H7NO2	-	Жд	
3551	1-Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир	100505-08-6	С14Н13 F2NO3	-	Жд	
3552	2,2-Диметил-3(2-метил-1-пропенил) циклопропанкарбоновой кислоты (3-феноксифенил)метиловый эфир		С23Н27O3	-	Жд	
3553	[2-(Диэтиламино)этил]-4-аминобензоат гидрохлорид (п-аминобензойной кислоты -диэтиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид; новокаина гидрохлорид)	51-05-8	C13H20N2O2·ClH	-	Жд	
3554	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-аминобензойной кислоты -диэтиламиноэтиловый эфир, новокаина основание)	59-46-1	C13H20N2O2	-	Жд	
3555	Диметилбутандиоата дииодметилат (дитилин, листенон, миорелаксин, сколин, суксаметоний, суксинилхолин, янтарной кислоты -диметиловый эфир, дийодметилат)		С6Н10O4·С2Н6I2	-	Жд	
3556	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров)	25265-77-4	C12H24O3	-	Жд	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	

3563
3564	Дигликольизофталат:
- по этиленгликолю
- по изофталевой кислоте	
111-46-6
121-91-5	
С4Н10O3
С8Н8O4	
- 
-	Жд	
3565	Метиловые эфиры жирных кислот			4	Жд	
3566	2-Метокси 1-метилэтилацетат(1-метоксипропиловый эфир уксусной кислоты, 1-метокси-2-ацетоксипропан, 1-метоксипропан-2-ол ацетат)	108-65-6	C6H12O3	-	Жд	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Альдегиды	
1301	Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	107-02-8	С3Н4O	2	Жд	
1302	Бензальдегид (альдегид бензойный)	100-52-7	С7Н6О	3	Жд	
1303	Пентаналь (валериановый альдегид)	110-62-3	С5Н10О	4	Жд	
1304	2-Метилпропаналь (изобутиральдегид, изомасляный альдегид)	78-84-2	C4H8O	4	Жд	
1305	Октаналь (каприловый альдегид)	124-13-0	C8H16O	2	Жд	
1306	Деканаль (каприновый альдегид)	112-31-2	С10Н20О	2	Жд	
1307	Гексаналь (капроновый альдегид)	66-25-1	С6Н12O	2	Жд	
1309	Бут-2-еналь (кротоновый альдегид)	123-73-9	С4Н6О	2	Жд	
1310	Бутаналь (бутиральдегид, масляный альдегид)	123-72-8	C4H8O	3	Жд	
1311	3-(Метилтио)пропаналь (3-метилмеркаптопропаналь, метилмеркаптопропионовый альдегид)	3268-49-3	C4H8OS	-	Жд	
1313	Нонаналь (пеларгоновый альдегид)	124-19-6	C9H18O	2	Жд	
1314	Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид)	123-38-6	С3Н6О	3	Жд	
1315	2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (по бензальдегиду) (-амилкоричный альдегид, жасминовый альдегид)	1331-92-6	C14H18O	-	Жд	
1316	Гептаналь (энантовый альдегид)	111-71-7	C7H14О	3	Жд	
1317	Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь)	75-07-0	С2Н4O	3	Жд	
1318	4-Бромбензальдегид	1122-91-4	С7Н5ВгО	-	Жд	
1319	Диметоксиметан (диметилформаль)	109-87-5	С3Н8O2	4	Жд	
1320	Дипропилацеталь пропаналя		С9Н20О2	-	Жд	
1321	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (метальдегид)	108-62-3	C8H16O4	2	Жд	
1322	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид	121-35-5	С8Н8О3	-	Жд	
1323	1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид	100-50-5	С7Н10О	-	Жд	
1324	Трихлорацетальдегид	75-87-6	С2HCl3О	3	Жд	
1325	Формальдегид (метаналь)	50-00-0	СН2О	2	Газ	
1326	2-Этилгексеналь (-пропил--этилакролеин)	26266-68-2	C8H14O	-	Жд	
1327	Гексил-3-фенил-2-еналь (2-гексилкоричный альдегид, 2-гексилцинналь)	39350-49-7	C15H20O	-	Жд	
1328	Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид)	111-30-8	C5H8О2	-	Жд	
1329	2-Метил-3-оксопропанонитрил (3-цианопропаналь, -цианпропионовый альдегид)	26692-50-2	C4H5NO	-	Жд	
1331	2-Метилпент-2-еналь	623-36-9	С6Н10О	4	Жд	
1332	Поливинилбутираль			-	Жд	
1333	3,7-Диметилокт-6-еналь (цитронеллаль)	106-23-0	C10H18O	-	Жд	
1334	3-Фенилпропеналь (коричный альдегид)	104-55-2	C9H8O	-	Жд	
1335	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	C7H5BrO	-	Жд	
1336	4-Диметиламинобензальдегид (п-диметиламинобензальдегид)	100-10-7	С9Н11NO	-	Жд	
1337	3-Феноксибензальдегид	39515-51-0	C13H10O2	3	Жд	
1338	4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид)	123-11-5	C8H8О2	4	Жд	
1339	3-Метилбутаналь (изовалеральдегид, изовалериановый альдегид)	590-86-3	С5Н10О	-	Жд	
Кетоны	
1401	Пропан-2-он (ацетон)	67-64-1	С3Н6О	4	Жд	
1402	Ацетофенон (метилфенилкетон)	98-86-2	C8H8O	3	Тв	
1403	2,3-Бутандион (диацетил)	431-03-8	С4Н6О2	-	Жд	
1404	4-Метиленоксетан-2-он (бутен-3-олид-1,3; дикетен)	674-82-8	С4Н4О2	2	Жд	
1405	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (по ацетону)			4	Жд	
1406	Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый) (по ацетону)			4	Жд	
1407	Пентан-3-он (диэтилкетон)	96-22-0	С5Н10О	3	Жд	
1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	108-10-1	С6Н12О	4	Жд	
1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	78-93-3	С4H8O	3	Жд	
1410	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он	78-59-1	C9H14 О	-	Жд/газ	
1411	Циклогексанон	108-94-1	C6H10О	3	Жд	
1412	Циклогексаноноксим	100-64-1	С6Н11NO	3	Жд	
1413	3,3-Диметилбутан-2-он	75-97-8	C6H12О2	4	Жд/газ	
1414	2,6-Диметилгептанон-4 (диизобутилкетон)	108-83-8	C9H18O	-	Жд/газ	
1415	1-Адамантилэтилкетон		C13H21 O	-	Жд/газ	
1416	4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил] бут-3-ен-2-он (-ионон, 2,6,6-триметил-1-(2-метилкарбонилвинил)циклогексен-1)	79-77-6	С13Н20О	-	Жд/газ	
1417	З-Метилгепт-6-ен-2-он (метилгептенон)	39257-02-8	C8H14O	-	Жд/газ	
1421	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он (хлорпинаколин)	13547-70-1	С6Н11ClO	-	Жд/газ	
1422	1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-бутан-2-он	24473-06-1	C12H15ClO2	4	Жд/газ	
1425	4-Фенил-3-бутен-2-он (бензальацетон)	122-57-6	C10H10O	-	Жд/газ	
1426	7-Хлор-2,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-1Н-1,4-бензо-диазепин-2-он (нозепам)	607-75-1	C15H11ClN2O2	-	Жд/газ	
1427	5-Хлорпентан-2-он	5891-21-4	С5Н9ClO	-	Жд/газ	
1428	Бут-З-ен-2-он (1-бутен-3-он, метилвинилкетон)	78-94-4	С4Н6О	3	Жд	
1429	6,7-Диметоксихиназолиндион		C8H6N2O4	-	Жд/газ	
1430	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил) фенилацетил]-1н-индан-1,3-дион (2-(фенил-4-изопропилфенилацетил)индандион-1,3)	122916-79-4	С26H21O3	-	Тв	
1431	2[(Этилфенил) фенилацетил]индан-1,3-дион (2-(фенил-4-этилфенилацетал)индандион-1,3; этилфенацин)	110882-80-9	С25Н19О3	-	Тв	
Органические кислоты	
1501	L-Аланин	56-41-7	С3Н7NO2	-	Тв	
1502	Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид (1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты диангидрид (мономер))	81-30-1	С14Н4О6	-	Тв	
1503	Алкилбензолсульфокислота из олефинов			-	Жд/газ	
1504	Терефталоила дихлорид (1,4-бензолдикарбоновой кислоты дихлорангидрид, дихлорангидрид терефталевой кислоты)	100-20-9	C8H4 Cl2О2	-	Жд/газ	
1505	Дигидрофурандион-2,5 (малеиновый ангидрид)	108-31-6	С4Н2O3	2	Тв	
1506	Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид (нафталевый ангидрид)	81-84-5	C12Н6О3	-	Тв	
1507	Уксусный ангидрид	108-24-7	С4Н6О3	3	Жд	
1508	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)	85-44-9	С8Н4O3	2	Тв	
1509	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (пиклорам, тордон)	1918-02-1	С6Н3Cl3N2O2	-	Тв	
1510	L-Аргинин	74-79-3	C5H12NO2	-	Тв	
1511	L-Аспарагиновая кислота	56-84-8	C4H7NO4	-	Тв	
1512	Акриловая кислота	79-10-7	С3Н4O2	3	Жд	
1513	Аскорбиновая кислота (витамин С)	50-81-7	С6Н8О6	-	Тв	
1514	3-Бромбензойная кислота (м-бромбензойная кислота)	585-76-5	С7Н5Br2O2	-	Жд/газ	
1515	2-Бромбензойная кислота (о-бромбензойная кислота)	88-65-3	С7Н5Br2O2	-	Жд/газ	
1516	4-Бромбензойная кислота (п-бромбензойная кислота)	623-00-7	С7Н5Br2O2	-	Жд/газ	
1517	2-Бромбутановая кислота (а-броммасляная кислота)	80-58-0	C4H7BrO2	3	Жд/газ	
1518	L-Валин	72-18-4	C5H11 NO2	-	Тв	
1519	Пентановая кислота (валериановая кислота)	109-52-4	C5H10O2	3	Жд	
1520	L-Гистидин	71-00-1	С6Н9N3O2	-	Тв	
1521	Пентандикислота (1,3-пропандикарбоновая кислота, глутаровая кислота)		С5H8O4	-	Тв	
1522	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с] ди-фуран-1,3,5,7-тетрон (бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид, диангидрид пирромеиллитовой кислоты)	89-32-7	C10H2O6	2	Тв	
1523	N,N-Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид)	68-12-2	С3Н7NO	2	Жд	
1524	L-Глицин (Аминоуксусная кислота)	56-40-6	C2H5NO2	-	Тв	
1525	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламиновая соль (дианат)	2300-66-5	С10Н13Cl2NO3	-	Тв	
1526	2,2-Дихлорпропионовая кислота	75-99-0	С3Н4Cl2O2	-	Тв	
1527	L-Изолейцин (изолейцин, лейцин)		C6H13NO2	-	Тв	
1528	2-Метилпропионовая кислота (изомасляная кислота)	79-31-2	C4H8О2	-	Жд	
1529	Сульфимид 2-бензойной кислоты (сахарин, о-сульфобензойной кислоты имид)	81-07-1	C7H5NO3S	-	Жд/газ	
1530	-Капролактам (лактам 6-аминокапроновой кислоты)	105-60-2	C6H11NO	3	Тв	
1531	Гексановая кислота (капроновая кислота)	142-62-1	C6H12O2	3	Жд/газ	
1532	Мочевина (диамид угольной кислоты, карбамид)	57-13-6	CH4N2О	4	Тв	
1533	L-Лизин	56-87-1	С6Н14N2О2	-	Тв	
1534	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	C4H8O2	3	Жд	
1535	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота)	79-41-4	С4Н6О2	3	Жд	
1536	Метионин	7005-18-7	C5H11NO2S	3	Тв	
1537	Муравьиная кислота (метановая кислота)	64-18-6	СН2О2	2	Жд	
1538	4-Нитробензойная кислота (п-нитробензойная кислота)	62-23-7	C7H5NO4	-	Жд/газ	
1539	Бензолсульфоновая кислота (бензолсульфокислота)	98-11-3	C6H6O3S	-	Жд/газ	
1540	Олефинсульфокислота из олефинов C15 - C18			-	Жд/газ	
1541	Нонафторпентановая кислота (перфторвалериановая кислота)	2706-90-3	С5HF9О2	3	Жд/газ	
1542	Тридекафторгептановая кислота (перфторгептановая кислота, перфторэнантовая кислота)		C7HF13О2	-	Жд/газ	
1543	3-Метилбензолсульфоновая кислота (толуол-3-сульфокислота)	88-20-0	C7HO3S	-	Жд/газ	
1544	Полиэтилентерефталат	25038-59-9	[C10H8О4]n	3	Тв	
1545	L-Пролин	147-85-3	С5Н9NO2	-	Тв	
1546	Пропионовая кислота	79-09-4	С3Н6О2	3	Жд/газ	
1547	Декандиовая кислота (1,8-октандиовая кислота, себациновая кислота)	111-20-6	C8H18O	3	Жд/газ	
1548	2-Метилбензолсульфоновая кислота (толуол-2-сульфокислота)	617-97-0	C7H8O3S	-	Жд/газ	
1549	Сульфаминовая кислота	5329-14-6	H3 SNO3	-	Жд/газ	
1550	L-Серин	56-45-1	С3Н7NO3	-	Тв	
1551	1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота)	100-21-0	C8Н6O2	1	Тв	
1552	L-Тирозин	60-18-4	C9H11NO3	-	Тв	
1553	Z-Треонин (октодекановой кислоты серебряная соль)	80-68-2	С4Н9NO3	-	Тв	
1554	L-Триптофан	73-22-3	C11H12 N2O2	-	Тв	
1555	Уксусная кислота	64-19-7	С2Н4О2	3	Жд	
1556	(DL)-Фенилаланин	150-30-1	C9H11NO2	-	Тв	
1557	Фенилундекановая кислота	50696-68-9	С17Н26О2	-	Жд/газ	
1558	4-Метилбензолсульфоновая кислота (толуол-4-сульфокислота)	104-15-4	C7H8O3S	-	Жд/газ	
1559	2-Хлорпропановая кислота (-хлорпропионовая кислота)	598-78-7	С3Н5ClO2	-	Тв	
1560	L-Цистеин	52-90-4	C3H7NO2S	-	Тв	
1561	2,3,4,6-Диацето-2-кето-L-гулоновой кислоты моногидрат			-	Жд/газ	
1562	Дихлоруксусная кислота (дихлорэтановая кислота)	79-43-6	C2H2Cl2O2	-	Тв	
1563	Бут-2-еновая кислота (кротоновая кислота)	3724-65-0	С4Н6О2	-	Жд	
1564	Изофталевая кислота (1,3-бензолдикарбоновая кислота)	121-91-5	C8H8O4	-	Тв	
1565	Жирные синтетические кислоты фракций С10 - С16			-	Жд	
1566	[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси] ацетилхлорид (2,4-дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид)	88-34-6	C18H27ClO2	3	Жд/газ	
1567	2-(4-Изобутилфенил) пропионовая кислота (ибупрофен)	15687-27-1	C13H18O2	-	Жд/газ	
1568	4-Метилпентаноилхлорид (изокапроновой кислоты хлорангидрид)	38136-29-7	С6Н11ClO	-	Жд/газ	
1569	6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота)	60-32-2	С6Н11NO2	-	Жд/газ	
1570	[2S-(2,5,6)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (6-аминопенициллановая кислота)	551-16-6	C8H12N2O3S	-	Жд/газ	
1571	2-Аминоэтансульфоновая кислота	107-35-7	C2H7NO3S	-	Жд	
1572	4-(Аминометил)бензойная кислота (п-аминометилбензойная кислота)	56-91-7	C8H9NO2	-	Жд/газ	
1573	Д(-)-2-Аминофенилуксусная кислота (-амино--толуиловая кислота, Д-(-)-фенилглицин)	3060-40-1	C10H14ClNO2	-	Тв	
1574	2-Аминоэтилсерная кислота (моно-2-аминоэтилсульфат)	107-35-7	C2H7NO3S	-	Жд/газ	
1575	Винные кислоты		С4Н6 O6	-	Тв	
1576	2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота (DZ-глутаминовая кислота)	617-65-2	C5H9NO4	-	Тв	
1577	3,5-Динитробензойная кислота	99-34-3	С7H4N2O6	-	Жд/газ	
1578	4-Метилпентановая кислота (изокапроновая кислота)	646-07-1	C6H12O2	-	Жд	
1579	Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота)	55-22-1	C6H5NO2	-	Тв	
1580	2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (лимонная кислота)	77-92-9	С6Н8O7	3	Тв	
1581	цис-1,2-Этилендикарбоновая кислота (малеиновая кислота)	110-16-7	C4H4O4	-	Тв	
1582	2-Метиленбутандиовая кислота (итаконовая кислота, метиленянтарная кислота)	97-65-4	С5Н6О4	4	Тв	
1583	L-2-Гидроксипропановая кислота (молочная кислота)	79-33-4	С3Н6О3	-	Тв	
1584	6-Метил-2-пиридинкарбоновая кислота (6-метилпипеколиновая кислота)	934-60-1	C7H7NO2	-	Жд/газ	
1585	(Z)-Октадец-9-еновая кислота (цис-октадец-9-еновая кислота, олеиновая кислота)	112-80-1	C18H34О2	-	Жд	
1586	2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота (витамин В13, оротовая кислота)	65-86-1	C5H4 N2O4	-	Тв	
1587	Тиоуксусная кислота (этантиоловая кислота)	507-09-5	C2Н4OS	-	Жд/газ	
1588	2-Фенилметандикарбоновая кислота (фенилмалоновая кислота)	2613-89-0	C9H8О4	-	Тв	
1589	4-Гидроксифенилацетамид (2-гидрокси-3-хлорпропановая кислота, 3-хлормолочная кислота)	1713-85-5	С3Н5ClO3	-	Жд/газ	
1590	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (циануровая кислота)	108-80-5	C3H3N3О4	2	Жд/газ	
1591	Этандиовая кислота (щавелевая кислота)	144-62-7	С2Н2O4	-	Тв	
1592	2-Гидрокси-5-[[[4[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]-сульфонил] фенил] азо] бензойная кислота (5-(п-[N-(3-метоксипиридазинил-6]-сульфамидо)-фенилазо) салициловая кислота)	22933-72-8	C18H15N5O6S	-	Тв	
1593	З-Гидрокси-N-1-нафталенил-2-нафталинкарбоксамид (2-гидроксинафтойной кислоты 1-нафтиламид)	132-68-3	C21H15NO2	-	Жд/газ	
1594	1-Гидрокси-2-нафтойная кислота (офсинафтойная кислота)	86-48-6	C11H8O3	-	Жд/газ	
1595	2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафторпропокси-пропаноилфторид (по фтористому водороду) (димер оксида перфторпропилена, 2-перфторпропоксиперфторпропановой кислоты фторангидрид)	2062-98-5	C6F12О2	-	Жд/газ	
1596	2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси]пропаноилфторид (по фтористому водороду) (2-(2-перфторпропокси-2-трифторметилперфторэпокси) перфторпропионовой кислоты фторангидрид, триммер оксида перфторпропилена)	2641-34-1	C9F18О3	-	Жд/газ	
1597	Пропионовой кислоты ангидрид	123-62-6	С6Н10О3	-	Жд/газ	
1598	Рибонуклеиновой кислоты гидролизат			-	Жд/газ	
1599	Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) /по фтористому водороду/			-	Жд/газ	
3301	4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид	122-04-3	С7Н4ClNO3	-	Жд/газ	
3302	Нитрилотриметилентрис (фосфоновая) кислота	6419-19-8	С3Н12NO9Р3	-	Жд/газ	
3303	1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота	2809-21-4	С2H8O7P2	-	Жд/газ	
3304	Трицикло[3,3,1,1]3,7 декан-1-карбонилхлорид (адамантанкарбоновой кислоты хлорангидрид)	2094-72-6	C11H15ClO	-	Жд/газ	
3305	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота (3-ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота)	440-58-4	С12Н11I3N2O4	-	Жд/газ	
3306	N-Гексил-оксиэтилкапролактам		C14H21NO2	-	Жд/газ	
3307	6-Метил-2-пиридинкарбоновой кислоты гидрохлорид (6-метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид)	87884-49-9	C7H7NO2·ClH	-	Жд/газ	
3308	3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота (триомбрин)		С7Н5I3N2O2	-	Жд/газ	
3309	Трицикло[З,З,1,1]3,7 деканкарбоновая кислота (1-адамантанкарбоновая кислота)	828-51-3	C11H16O2	-	Жд/газ	
3310	4-Аминобутановая кислота (аминолон, 4-аминомасляная кислота)	56-12-2	С4Н9NO2	-	Тв	
3311	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)] амино-2-фенилуксусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин)		C14H16KNO4	-	Тв	
3312	цис-1-/31-Ацетилтиопропионил/-6-метилпипеколиновая кислота (метиоприл)			-	Жд/газ	
3313	2,4,6(1Н,3Н,5Н)-Пиримидинтрион (барбитуровая кислота, 5-гидроксиурацил)	67-52-7	C4H4N2О3	-	Тв	
3314	4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота (бромаминовая кислота)	116-81-4	C14H8BrNO5S	-	Жд/газ	
3315	4-Гидроксифенилуксусная кислота	156-38-7	C8H8O3	-	Жд/газ	
3316	5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота (гемфиброзил)	25812-30-0	С15Н22O3	-	Жд/газ	
3317	3-Меркаптопропионовая кислота	107-96-0	C3H6O2S	-	Жд/газ	
3318	Меркаптоуксусная кислота (тиогликолевая кислота)	68-11-1	C2H4O2S	-	Жд/газ	
3319	Фолиевая кислота (витамин Вс)	59-30-3	C19H19 N7O4	-	Тв	
3320	(Е)-Бут-2-ендиовая кислота (фумаровая кислота, син.транс-1,3-этилендикарбоновая кислота)	110-17-8	С4Н4О4	4	Тв	
3321	3-(2,2-Дихлорэтенил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоновая кислота (перметриновая кислота)	55701-05-8	C8H10Cl2O2	-	Жд/газ	
3322	3-(2,2-Дихлорэтенил)-2,2-диметил-циклопропанкарбонилхлорид (перметриновой кислоты хлорангидрид)	52314-67-7	С8Н9Cl3О	-	Жд/газ	
3323	4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид	3060-40-1	C10H14ClNO2	-	Тв	
3324	Ацетилбромид (бромистый ацетил, уксусной кислоты бромангидрид)	506-96-7	С2Н3BrO	-	Жд/газ	
3325	N,N-Диметилглицина гидрохлорид	2491-06-7	C4H9 NO2·ClH	-	Жд/газ	
3326	4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси] бутилхлорид (4-[2,4-ди(трет-амил)фенокси]масляной кислоты хлорангидрид)	50772-29-7	C20H31ClO2	-	Жд/газ	
3327	1,4-Бутандикарбоновая кислота (адипиновая кислота, гексан-1,6-диовая кислота)	124-04-9	С6Н10O4	-	Тв	
3328	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота)	150-13-0	C7H7NO2	-	Тв	
3329	7-Аминоцефалоспорановая кислота	957-68-6	C10H12N2O5S	-	Тв	
3330	2-Ацетоксибензойная кислота (ацетилсалициловая кислота)	50-78-2	C9H8O4	2	Тв	
3331	Бензойная кислота	65-85-0	С7Н6О2	-	Тв	
3332	4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси] бутановая кислота (4-[2,4-ди(трет-амил)фенокси]масляная кислота)	50772-35-5	С20Н32O3	-	Жд/газ	
3333	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (банвел Д, дикамба)	1918-00-9	С8Н6Cl2О3	-	Жд/газ	
3335	2-(2-Метил-4-хлорфенокси) пропионовая кислота (мекопроп, 2М-4ХП, ранкотекс)	7085-19-0	С10Н11ClO3	-	Жд/газ	
3336	Хлоруксусная кислота (монохлоруксусная кислота)	79-11-8	С2Н3ClO2	-	Тв	
3337	2-Гидроксибензойная кислота (салициловая кислота)	69-72-7	С7Н6О3	-	Тв	
3338	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (1,2,4-трикарбоксибензол, тримеллитовая кислота)	528-44-9	С9Н6О6	-	Жд/газ	
3339	Феноксиуксусная кислота	122-59-8	C8H8O3	-	Жд/газ	
3340	2-Хлорбензойная кислота (о-хлорбензойная кислота)	118-91-2	С7Н5ClO2	-	Тв	
3341	4-Метилтетрагидро-1,3-изобензофуран (4-метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид)	73313-15-8	С9Н10O3	-	Тв	
3342	Карбоновые кислоты С1 - С6 (по муравьиной кислоте)			-	Жд	
3343	2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль	3426-62-8	С7Н3Cl3О2·C2H7N	-	Тв	
3344	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранметил)амино] бензойная кислота (арасемид, афсамид, лазикс (Ю), фурантрил, фуросемид, 4-хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота)	54-31-9	C12H11ClN2O5S	-	Тв	
3345	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	94-75-7	С8Н6Cl2O3	-	Жд/газ	
3346	5-Этил-5-фенил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)пиримидинтрион (фенобарбитал, 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)	50-06-6	C12H12N2O3	-	Тв	
3347	Алкилбензолсульфокислота			4	Тв	
3348	Гексадекановая кислота (пальмитиновая кислота)	57-10-3	С16Н32O2	-	Тв	
3349	3,4-Диметоксифенилуксусная кислота (гомовератровая кислота)	93-40-3	C10H12O4	-	Тв	
3350	2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота		C10H8O5S	-	Жд/газ	
3351	6,8-Дитиооктановая кислота (липоевая кислота)	62-46-4	C8H14O2S2	-	Жд/газ	
3352	5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино] сульфонил]-2,4-ди-хлорбензойная кислота (диафен, 2,4-дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты гуанидиновая соль)	83173-93-7	C8H7Cl2N3O5S	-	Тв	
3353	3-Метилбутановая кислота (изовалериановая кислота)	503-74-2	С5Н10О2	-	Жд	
3354	Гексаноилхлорид (капронил хлористый, капроновой кислоты хлорангидрид)	142-61-0	С6Н11ClO	-	Жд/газ	
3355	2-Нафтиламиносульфокислота		С10Н9NO3S	-	Жд/газ	
3356	Пропионовой кислоты 3-метокси-17--спиро-оксираниландроста-3,5-диен				Жд/газ	
3357	1,6-Диаминогексансебацинат (себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт)	6422-99-7	C16H34N2O4	-	Жд/газ	
3358	Гекса-2,4-диеновая кислота (сорбиновая кислота)	110-44-1	C6H8O2	-	Жд/газ	
3359	Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид (уросульфан)	547-44-4	C7H9 N3О3 S	-	Жд/газ	
3360	Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2)амид	152-47-6	C11H12N4О2 S	-	Тв	
3361	3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота	10049-04-4	ClO2	-	Тв	
3362	Гептаноилхлорид (энантил хлористый, энантовой кислоты хлорангидрид)	2528-61-2	C7H17ClO	-	Жд/газ	
3363	1-Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота	70032-25-6	C12H9 F2NO3	-	Жд/газ	
3364	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1этил-хинолин-3-карбоновая кислота (1-Этил-6-фтор-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота) (пефлоксацин, пфлацин)	70458-92-3	С17Н20FN3О3	-	Жд/газ	
3365	Гепарин (гепариновая кислота, глексан, еноксапарин, новогепарин, флаксипарин)			-	Тв	
3366	1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (квинтор, таревид, ципро, ципробай, ципрофлоксацин гидрохлорид)	85721-33-1	C17H18FN3O3	-	Жд/газ	
3370	1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептанон-2-сульфоновая-10 кислота (сульфокамфорная кислота)		C10H16О4S	-	Жд/газ	
3372	1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(4-этил-1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота	93106-60-6	C19H22FN3O3	-	Жд/газ	
3385	L-Цистин	56-89-3	C6H12 N2О4 S2	-	Жд/газ	
3387	Полибутилентерефталат			4	Тв	
3388	Полиэфирный термоэластопласт на основе полибутилентерефталата			4	Тв	
Органические окиси и перекиси	
1601	1-Метил-1-фенилэтил-гидропероксид (гидроперекись изопропилбензола, диметилбензилгидроперекись)	80-15-9	C9H12О2	2	Жд	
1603	4,4-Диметил-1,3-диоксан	766-15-4	C6H12О2	2	Жд	
1605	Морфолин (диэтиленамидоксид, тетрагидро-1,4-оксазин)	110-91-8	C4H9NO	-	Жд	
1606	4-Метилпент-3-ен-2-он (мезитила оксид)	141-79-7	С6Н10O	-	Жд/газ	
1607	Полифенилоксиран (поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид, полифениленоксид)	25189-69-9	[C8H8O]n	4	Жд/газ	
1608	Метилоксиран (пропилена оксид, 1,2-эпоксипропан)	75-56-9	С3Н6О	1	Жд/газ	
1610	Диоксан-1,4 (диэтилендиоксид)	123-91-1	С4Н8O2	-	Жд	
1611	Оксиран (эпоксиэтилен, этилена оксид)	75-21-8	С2Н4О	3	Газ	
1613	Трифторметилтрифтороксиран (гексафторпропилена оксид)	428-59-1	С3F6О	-	Жд/газ	
1614	1,1-Оксисбис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (декабромдифенилоксид, пербромдифениловый эфир, пербромдифенилоксид)	1163-19-5	C12Br10O	-	Тв	
1615	Пероксиды фракций жирных кислот C7 - С9			-	Жд/газ	
1616	2-Фенилоксиран (стирола окись)	96-09-3	C8H8O	-	Жд/газ	
Соединения, содержащие серу	
1701	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид (N-(2-бром-3-метилбутироил) мочевина)	496-67-3	C6H11 Br2N2O2	-	Тв	
1702	1-Бутантиол (бутилмеркаптан)	109-79-5	C4H10S	3	Жд/газ	
1703	Дифенилсульфид	139-66-2	C12H10S	-	Жд/газ	
1704	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропионовой кислоты тиоди-2,1-этандииловый эфир (бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид)	41484-35-9	С38Н58О6S	-	Жд/газ	
1705	N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксибензолсульфонат (диэтиламмония 2,5-дигидроксибензолсульфонат)	2624-44-4	C10H15NO5S	-	Тв	
1706	Диметилдисульфид	624-92-0	С6Н6S2	4	Жд/газ	
1707	Диметилсульфид	75-18-3	C2H6S	4	Жд/газ	
1708	4,4-Дитиобисморфолин (N,N-диморфолиндисульфид, N,N-дитиобисморфолин; сульфазан Р)	103-34-4	C8H16N2O2S2	2	Жд/газ	
1709	Бис-(4-хлорфенил)сульфон (4,4-дихлордифенилсульфон)	80-07-9	C12H18Cl2O2S	3	Жд/газ	
1710	Калий 0-бутилдитиокарбонат (калий ксантогенат бутиловый)	871-58-9	C5H9KOS2	3	Жд/газ	
1711	Калий 0-(метилэтил) дитио-карбонат (калий ксантогенат изопропиловый)	140-92-1	C4H7KOS2	3	Жд/газ	
1712	Калий 0-этилдитиокарбонат (калий ксантогенат этиловый)	140-89-6	С3Н5KOS2	3	Жд/газ	
1713	4,4-Диаминодифенилсульфон	80-08-0	C12H12N2O2S	3	Тв	
1714	2-Меркаптоэтанол (монотиоэтиленгликоль)	60-24-2	C2H6OS	3	Жд/газ	
1715	Метантиол (метилмеркаптан)	74-93-1	CH4S	2	Жд/газ	
1716	Смесь природных меркаптанов (одорант СПМ) (в пересчете на этилмеркаптан)			3	Жд/газ	
1718	Олефинсульфонаты натрия C12 - С14			-	Жд/газ	
1719	Олефинсульфонаты на основе олефинов С15 - С18			-	Жд/газ	
1720	Пропан-1-тиол (пропилмеркаптан)	107-03-9	С3Н8S	3	Жд/газ	
1721	Сульфоэтоксилаты натрия C10 - С13			-	Жд/газ	
1722	Тетраметилтиурамдисульфид (тиурам Е, ТМТД)	137-26-8	C6H12N2S4	3	Жд/газ	
1723	N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (тиурам Е)	97-77-8	С10Н20N2S4	3	Жд/газ	
1724	Тиокарбамид (тиомочевина)	62-56-6	СН4N2S	-	Жд/газ	
1725	N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат (бензогексоний, 1,6-бис(N-триметиламмоний)гексана дибензолсульфонат)	971-60-8	C12H30N2·
2С6Н5SO3	-	Жд/газ	
1726	Тиофенол (бензотиол, меркаптобензол, фенилмеркаптан, фенилтиол)	108-98-5	C6H6S	3	Жд/газ	
1727	Триметилсульфоний бромид	25596-24-1	С3Н9BrOS	-	Жд/газ	
1728	Этантиол (этилмеркаптан)	75-08-1	C2H6S	3	Жд	
1729	S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат (гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир, молинат, ордрам, ялан)	2212-67-1	C9H17NOS	-	Жд/газ	
1730	Тииран (этиленсульфид)	420-12-2	C2H4S	1	Жд/газ	
1731	Диметилдитиокарбамат кальция (N,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль)	20279-69-0	C6H12CaN2S4	-	Тв	
1733	Флотореагент МФТК-Э (о-этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия)		C9H11NO4S2	-	Жд/газ	
1734	Диметилсульфоксид	67-68-5	C2H6OS	-	Жд/газ	
1735	1-Пентантиол (амилмеркаптан)	110-66-7	C5H12S	3	Жд/газ	
1736	6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он (5-окси-1,3-бензоксатиолон-2, тиолон)	4991-65-5	С7Н4O3S	3	Жд/газ	
1737	4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис (тио) бис(2,6-бис(1,1-диметилэтил)) фенол]
(2.2-бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилтио)пропан)	23288-49-5	C31H48О2S2	-	Жд/газ	
1738	Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид (дисульфан)	6402-89-7	C12H13N3О4S2	-	Тв	
1739	Гидрохлортиазид (3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид)	58-93-5	C7H8ClN3O4S2	3	Жд/газ	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
1741	Калий 0-(2-метилпропил) Дитиокарбонат (калий ксантогенат изобутиловый)	13001-46-2	C5H9KOS2	3	Жд/газ	
1742	Пирролидиний, 1-[[7-[[(2-амино-4-тиазолил)(метоксиимино) ацетил]амино]-2карбокси-8-оксо5тиа-1аза-бицикло 4.2 0]окт-2-ен-3-ил]метил]-1-метил-хлорид, моногидрохлорид,моногидрат,[6R-баль-фа, 7бета(Z) + L-аргинин (буферизован L-аргинином для регулировки значения pH (смесь: цефепима гидрохлорид - 54,6% и L-аргинин - 39,2%)	123171-59-5	C19H25ClN6O5S2-HCl-H2O			
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Амины	
1801	Алкилдиметиламины фракций С17 - С20			3	Тв	
1802	2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин (5[6-Диамино-2(4-аминофенил)]-бензимидазол)	7621-86-5	C13H12N4	3	Тв	
1803	Амины алифатические С15 - С20 (алкиламины)			2	Тв	
1804	2-Амино-1,3,5-триметилбензол (мезидин)	88-05-1	C9H13N	2	Тв	
1805	Анилин (аминобензол, фениламин)	62-53-3	C6H7N	2	Жд	
1807	4-Метоксианилин (п-аминоанизол, п-анизидин)	104-94-9	C7H9NO	-	Жд	
1808	3-Аминопроп-1-ен (аллиламин)	107-11-9	С3Н7N	-	Жд/газ	
1809	1-Амино-4-бромбензол (п-броманилин)	106-40-1	C6H6BrN	-	Жд/газ	
1810	Бромацетогуанамин		С5Н6BrN5О	-	Жд/газ	
1811	1-Амино-4-бутилбензол (4-бутиланилин)	104-13-2	C10H15N	-	Жд/газ	
1812	1-Аминобутан (н-Бутиламин)	109-73-9	C4H11N	4	Жд/газ	
1813	1,6-Диаминогексан (гексаметилендиамин)	124-09-4	C6H16N2	2	Тв	
1814	Гексагидро-1Н-азепин (азациклогептан, гексаметиленимин)	111-49-9	С6Н13N	2	Жд/газ	
1815	3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт (гексагидро-1н-азепиний-3-нитробензоат, ингибитор коррозии Г-2)	7270-73-7	C13H18N2O4	3	Тв	
1816	Ди(проп-2-енил)амин (диаллиламин, N-проп-2-енилпро-2-ен-1-амин)	124-02-7	С6H11N	-	Жд/газ	
1817	Гексаметилентетрамин (уротропин)	100-97-0	C6H12N4·С2Н4O2	-	Тв	
1818	N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (диизопропиламин)	108-18-9	C6H15	-	Жд/газ	
1819	Диметиламин	124-40-3	C2H7N	2	Газ	
1820	N,N-Диметиланилин	121-69-7	C8H11N	2	Жд/газ	
1821	Диметилбензиламин	103-83-3	C9H13N	-	Жд/газ	
1822	N,N-Диметил-1,3-пропандиамин (1,3-бис(метиламино)пропан)	30734-81-7	C5H14N2	-	Жд/газ	
1823	N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-пропандиамин (N,N-диметилдипропилентриамин)	10563-29-8	C8H21N3	-	Жд/газ	
1824	2-(Диметиламино)этанол (N,N-диметилэтаноламин)	108-01-0	C4H11NO	4	Жд/газ	
1826	Динитроанилин	26471-56-7	С6Н5N3O4	-	Жд/газ	
1827	2,6-Динитро-4-трифторметил-N,N-дипропиланилин (рефлан, трифторамин)	1582-09-8	С13Н16F3N3O4	-	Жд/газ	
1828	Дихлораминобензол (дихлоранилин)	27134-27-6	C6H5Cl2N	-	Тв	
1829	Пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид (3,4-дихлорпропионанилид, пропанид)	709-98-8	C9H9Cl2NO	-	Жд/газ	
1830	3,4-Дихлоранилин	95-76-1	C6H5Cl2N	2	Жд/газ	
1831	Дициклогексиламина малорастворимая соль (ингибитор коррозии МСДА)		C12H24ClN	2	Жд/газ	
1832	Дициклогексиламин нитрит (ингибитор коррозии НДА)	3129-91-7	C12H24NO2	2	Жд/газ	
1833	Диэтиламин	109-89-7	С4Н11N	4	Жд/газ	
1834	2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (-диэтиламиноэтилмеркаптан)	100-38-9	С6Н15N3	2	Жд/газ	
1835	3-Трифторметиланилин (м-аминобензотрифторид, ,,-трифтор-м-толуидин)	98-16-8	C7H6 F3N	-	Жд/газ	
1836	N,N-Диэтиланилин	91-66-7	C10H15N	4	Жд/газ	
1837	2,2-Иминобис(этиламин) (диэтилентриамин)	111-40-0	C4H13N3	3	Жд/газ	
1838	2-(N ,N-Диэтиламино) этанол (диэтилэтаноламин)	100-37-8	C6H15NO	-	Жд/газ	
1839	Изоаминопарафины			-	Жд/газ	
1840	Изоаминопарафинов хлоргидрат			-	Жд/газ	
1841	2-Аминопропан (изопропиламин)	75-31-0	С3Н9N	-	Жд	
1842	Циклогексиламмоний карбонат (КЦА)	20227-92-3	C7H15NO3	3	Жд/газ	
1848	2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил) ацетамид (N--метоксиэтилхлорацетат-о-толуидин, толуин)	50563-41-2	C12H16ClNO2	3	Жд/газ	
1849	Метиламин (монометиламин)	74-89-5	CH5N	2	Газ	
1850	Пропиламин (монопропиламин)	107-10-8	С3Н9N	3	Жд	
1851	Этиламин	75-04-7	C2H7N	3	Жд	
1852	2-Аминоэтанол (коламин, моноэтаноламин; этаноламин)	141-43-5	C2H7NO	2	Жд/Тв	
1853	Полиамин Т			-	Жд/газ	
1854	Полиэтиленполиамин			-	Жд/газ	
1855	Тиоациланилид (тианилид синтетических жирных кислот фракций C5 - С6)			-	Жд/газ	
1856	3-Метиланилин (м-толуидин)	108-44-1	C7H9N	-	Жд/газ	
1857	2-Метиланилин (о-толуидин)	95-53-4	C7H9N	-	Жд/газ	
1858	4-Метиланилин (п-толуидин)	106-49-0	C7H9N	-	Тв	
1859	2,4-Диаминотолуол (м-толуилендиамин)	95-80-7	C7H10N2	-	Жд/газ	
1860	Триалкиламины (смесь аминов фракций C7 - С9: тригептиламина, триоктиламина, тринониламина)			-	Жд/газ	
1862	Триметиламин	75-50-3	С3Н9N	4	Газ	
1863	Триэтиламин	121-44-8	C6H15N	3	Жд	
1864	Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин)	102-71-6	С6Н15 NO3	-	Жд/газ	
1866	N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (триэтилентетрамин)	112-24-3	C6H8N4	-	Жд/газ	
1867	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-45-2	C6H8N2	-	Жд/газ	
1868	3-Хлоранилин (3-хлораминобензол, м-хлоранилин)	108-42-9	C6H6CIN	1	Тв	
1869	4-Хлоранилин (4-хлораминобензол, п-хлоранилин)	106-47-8	C6H6CIN	2	Тв	
1870	Аминоциклогексан (циклогексиламин)	108-91-8	С6Н13N	-	Жд/газ	
1871	N-Этиланилин	103-69-5	C8H11N	4	Жд/газ	
1872	N-Бензил-N-этиланилин (этилбензиланилин)		C15H17N	-	Жд/газ	
1873	Азиридин (этиленимин)	151-56-4	C2H5N	1	Жд/газ	
1874	N-Этил-2-метиланилин (N-этил-о-толуидин)	94-68-8	C9H13N	3	Жд/газ	
1875	Алкилдиметиламины С10 - С16			2	Жд/газ	
1876	N,N-Диэтил-1,4-фенилендиамина сульфат (п-аминодиэтиланилинсульфат, N,N-диэтил-п-фенилендиамин-сульфат)	6065-27-6	C10H16N2·H2SO4	-	Жд/газ	
1877	5-Метил-2-метоксианилин (крезидин)	120-71-8	C8H11NO	-	Жд/газ	
1878	Дибутиламин (ди-н-бутиламин)	111-92-2	C8H19 N	-	Жд/газ	
1879	Дифениламин	122-34-4	C12H11N	-	Жд/газ	
1880	Ди(2-гидроксиэтил)амин (диэтаноламин)	111-42-2	C4H11NO2	-	Жд/газ	
1881	Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый (4,4'-бис(диэтиламино)трифенилметан щавеливокислый водный)			-	Тв	
1882	Трибутиламин (три-н-бутиламин)	102-82-9	C12H27N	-	Жд/газ	
1883	N-Фенил-2-нафтиламин (при отсутствии в нафтаме 2-нафтиламина) (нафтам-2)	28258-64-2	C16H13 N	-	Тв	
1884	4-Этоксианилин (п-аминофенетол, п-фенетидин)	156-43-4	C8H11NO	-	Жд/газ	
1885	2-Фурфуриламин (фурфуриламин)	617-89-0	C5H7 NO	-	Жд/газ	
1886	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан)	107-15-3	C2H8N2	-	Жд	
1887	Амины алифатические С10 - С16			3	Жд/газ	
1888	4-Амино-2,2,6,6-тетраметил-пиперидин (аминтриацетонамин)	36768-62-4	C9H20N2	3	Тв	
1889	1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-гексаметилен-бис-диметиламин)	111-18-2	C10H24N2	-	Жд/газ	
1890	Гексаметилендиамин, ацетат		C6H16N2	-	Тв	
1891	Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров)	1330-73-8	C8H11N	2	Жд/газ	
1892	1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол (N,N-диметил-2,4,6-триброманилин)	63812-39-5	С8Н8Br3N	-	Жд/газ	
1893	Дипропиламин (При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-, ди- и трипропиламины обладают эффектом суммации)	142-84-7	C6H15N	3	Жд/газ	
1894	2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин (2,6-дихлордифениламин)	15307-93-4	С12H9Cl2N	-	Жд/газ	
1895	Дициклогексиламин	101-83-7	C12H23N	-	Жд/газ	
1896	Диэтиламинометилтриоксисилан		C5H15NO3Si	-	Жд/газ	
1897	N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-диэтил-3-толуидин, N,N-диэтил-м-толуидин)	91-67-8	C9H13N	2	Жд/газ	
1898	N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин (N,N-диэтиламинометилэтоксисилан, продукт АДЭ-3)	128422-86-6	C7H19NOSi	-	Жд/газ	
1899	N-Метил-d-глюкамин	6284-40-8	C7H17NO5	-	Жд/газ	
3401	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (метилдиэтаноламин)	105-59-9	C5H13NO2	-	Жд/газ	
3402	2-Метил-6-этиланилин	24549-06-2	C9H13N	-	Жд/газ	
3403	N-Метиланилин (монометиланилин)	100-61-8	C7H9N	3	Жд/газ	
3404	1-Аминонафталин (-нафтиламин)	134-32-7	C10H9N	-	Тв	
3405	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (3-нитро-4-хлоранилин)	635-22-3	С6Н5ClN2O2	-	Жд/газ	
3406	N-Нитрозодиметиламин (диметилнитрозамин)	62-75-9	C2H6NO2	1	Жд/газ	
3407	Три(гидроксиметил)-аминометан (трисамин)		С4Н11 NO3	-	Жд/газ	
3408	Трипропиламин	102-69-2	C9H21N	3	Жд/газ	
3409	3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокар-бонил]-амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль (N-фенилкарбомоил-3-(-фенилизопропил)-сиднонимин)	34262-84-5	C8H8 N4О2	-	Тв	
3410	1,2-Фенилендиамин (бензолдиамин, о-фенилен-1,2-диамин, о-фенилендиамин)	95-54-5	С6Н8N2	-	Жд/газ	
3411	1,4-Диаминобензол (урсол, п-фенилендиамин)	106-50-3	C6H8N2	-	Жд/газ	
3412	2-Хлор-5-нитроанилин	6283-25-6	C6H5ClN2O2	-	Жд/газ	
3413	N-Этил-3-аминотолуол (N-этил-м-толуидин)	102-27-2	C9H13N	2	Жд/газ	
3414	Три(проп-1-енил)амин (триаллиламин)	102-70-5	C9H15N	-	Жд/газ	
3415	2-Бромбензил-N-этилдиметиламмоний, бромид (орнид)		C10H12Br2N	-	Жд/газ	
3416	2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (холинхлорид)	67-48-1	C5H14ClNO	-	Жд/газ	
3417	2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан, гидрохлорид (дибенамин)	55-43-6	C18H19CIN	-	Жд/газ	
3418	2-(3,4-Диметоксифенил) этиламин (гомоамин)		C10H16NO2	-	Жд/газ	
3419	1,3-Дифенилгуанидин (N,N-дифенилгуанидин)	102-06-7	С12Н13N3	-	Жд/газ	
3420	2,6-Дихлор-4-нитроанилин	99-30-9	C6H4Cl2N2	-	Жд/газ	
3421	2-Метиламиноэтанол (N-Метилмоноэтаноламин)		С3Н9NO	-	Жд/газ	
3422	Метиоприла диэтиламмониевая соль			-	Жд/газ	
3423	2-Фенилэтиламин	64-04-0	C8H11N	-	Жд/газ	
3424	2-Этил-1-адамантилметиламин	60196-90-9	C13H23 N	-	Жд/газ	
3425	2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза гидрохлорид (Д(+)-глюкозамин гидрохлорид, хитозамин)		C6H14CINO5	-	Тв	
3426	Аминопарафины C12 - С18 (по аминам)			-	Жд/газ	
3427	N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, гидрохлорид; глибутид, силубин)	15537-73-2	С6Н15 N5·xClH	-	Тв	
3428	4,4-Диаминодифенилметан	101-77-9	C13H14N2	-	Жд/газ	
3429	N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин (диафен ФП, сантофлекс)		C15H18N2	3	Жд/газ	
3430	2-Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил)ацетамида гидрохлорид (2-диэтиламиноуксусной кислоты 2,4,6-триметиланилид,гидрохлорид; мезокаин)	1027-14-1	C18H24N2O·HCl	-	Жд/газ	
3431	2,4,6-Триброманилин	147-82-0	С4Н4Br3	-	Жд/газ	
3432	3-(Трифторметил)дифенил-4-амин	449-42-3	С13Н10 F3N	-	Жд/газ	
3433	N-Фенил-1,4-фенилендиамин (4-аминодифениламин, семидин, N-фенил-п-фенилендиамин)	101-54-2	C12H12N2	3	Жд/газ	
3434	Хитин (поли-(N-ацетил-D-глюкозамин))			-	Тв	
3435	Поли-(Д-глюкозамин, частично N-ацетилированный)	9012-76-4		-	Тв	
3436	2,6-Дихлораминобензол (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	C6H5Cl2N	3	Тв	
3437	2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид (2,2'-бис(2-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид; цистамин)	56-17-7	C4H12N2S2·Cl2H2	-	Жд/газ	
3438	L'-[[(1,1-Диметилэтил)амино] метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол (2-трет-(бутиламино)-1-(4-гидрокси-3-гидроксиметилфенил)этанол, сальбутамол)	8559-94-9	C13H21NO3	-	Тв	
3439	Диаминотриэтилбензол		C12H20N2	-	Жд/газ	
3440	N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид	4584-46-7	C4H10ClN	-	Жд/газ	
3441	-Карбоэтоксиизопропил--карбометоксиизопропиламин (карбоксиамин, 1-метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'-этоксикарбонилэтиламин)		C11H20NO4	-	Жд/газ	
3442	2-Метоксианилин (2-аминоанизол, о-анизидин)	90-04-0	C7H9NO	-	Жд	
3443	(D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) (треоамины)		C9H12N2О4	-	Жд/газ	
3444	2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихитозамин			-	Жд/газ	
3445	4-Циклогексиланилин сульфат (п-циклогексиланилин сульфат)		C12H17N·
1/2H2O4S	-	Жд/газ	
3446	10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид (имизин)	113-52-0	C19H24N2·HCl	-	Жд/газ	
3447	Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид (1,4-диаминобензол дигидрохлорид)	624-18-0	С6Н8N2·Cl2H2	-	Жд/газ	
3448	N-Хлоркарбонилиминодибензил		C15H12CINO	-	Жд/газ	
3449	N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен		C29H22ClNO	-	Жд/газ	
3451	N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)амино]этил]-1,2-этандиамин (тетраэтиленпентаамин)	112-57-2	C8H23N5	-	Жд/газ	
Нитросоединения	
1901	Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	C4H9NO2	-	Жд/газ	
1902	1-Амино-3-нитробензол (3-нитроанилин)	99-09-2	C6H6N2O2	-	Жд/газ	
1903	1-Амино-2-нитробензол (2-нитроанилин)	88-74-4	С6Н6N2O2	-	Жд/газ	
1904	1-Амино-4-нитробензол (4-нитроанилин)	100-01-6	С6Н6N2O2	-	Жд/газ	
1905	Нитробензол	98-95-3	C6H5NO2	2	Жд	
1906	3-Бром-1-нитробензол(м-нитробромбензол)	585-79-5	С6Н4BrNO2	2	Жд/газ	
1907	3,4-Диметил-1-нитробензол (4-нитро-о-ксилол)	99-51-4	C8H9NO2	-	Жд/газ	
1908	2,4-Диметил-1-нитробензол (4-нитро-м-ксилол)	89-87-2	C8H9NO2	-	Жд/газ	
1909	2,5-Диметил-1-нитробензол (2-нитро-п-ксилол)	89-58-7	C8H9NO2	-	Жд/газ	
1910	Нитрометан	75-52-5	СН3NO2	-	Жд/газ	
1911	N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин	479-45-8	С7Н5N5О8	-	Жд/газ	
1912	Нитропарафины			-	Жд/газ	
1913	2-Нитропропан	79-46-9	С3Н7 NO2	3	Жд/газ	
1914	п-Нитростирола оксид		С8Н6 NO3	-	Жд/газ	
1915	4-Нитротолуол	99-99-0	C7H7 NO2	-	Жд/газ	
1916	2-Нитротолуол	88-72-2	C7H7 NO2	-	Жд	
1917	3-Нитротолуол	99-08-1	С7Н7 NO2	-	Тв	
1918	4-Нитро-1-этоксибензол (п-нитрофенетол)	100-29-8	C8H9 NO3	-	Жд/газ	
1919	4-Нитро-1-хлорбензол (п-нитрохлорбензол)	100-00-5	C6H4ClNO2	2	Жд/газ	
1920	3-Нитро-1-хлорбензол (м-нитрохлорбензол)	121-73-3	C6H4ClNO2	2	Жд/газ	
1921	2-Нитро-1-хлорбензол (о-нитрохлорбензол)	88-73-3	C6H4ClNO2	2	Жд/газ	
1922	1,3-Диметил-2,4,6-тринитробензол (2,4,6-тринитро-м-ксилол)	632-92-8	C8H7 N3О6	-	Жд/газ	
1923	2,4,6-Тринитротолуол	118-96-7	С7Н5 N3О6	-	Тв	
1924	Тринитроэтилбензол	28655-68-7	С8Н7 N3О6	-	Жд/газ	
1925	Циклогексилнитрат	2108-66-9	С6Н11NO3	-	Жд/газ	
1926	1-Метокси-4-нитробензол (п-нитроанизол)	100-17-4	C7H7NO3	-	Жд	
1928	2-Амино-4-нитрофенол	99-57-0	C6H6N2O3	-	Жд/газ	
1929	N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]-ацетамид (п-нитро--ацетиламино--гидроксипропиофенон, оксиметильное соединение)	3123-15-5	C11H12N2O5	-	Жд/газ	
1930	4-Нитроацетофенон (п-нитроацетофенон)	940-14-7	C8H7NO3	-	Тв	
1931	4-Нитробензолкарбоксимидамидгидрохлорид (п-нитробензамидин хлоргидрат)	15723-90-7	С7Н7N3О2·ClH	-	Жд/газ	
1932	0,0'-Динитродибензил (1,1'-(1,2-этандиил)бис(нитрозобензол))	58704-55-5	C14H12N2O4	-	Жд/газ	
1933	1,2,3-Пропантриола тринитрат (нитроглицерин, тринитрат глицерина)	55-63-0	С3Н5 N3О9	-	Жд	
1947	4-бром-2-нитрофенол (о-нитробромбензол)	7693-52-9	С6Н4BrNO3	3	Жд/газ	
Прочие азотсодержащие	
2001	Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил)	107-13-1	С3Н3N	2	Жд	
2002	Ацетонитрил (цианистый метан, цианометан)	75-05-8	С2Н3N	3	Жд	
2003	Бензилцианид (бензил цианистый, фенилацетонитрил)	140-29-4	C8H7N	-	Жд/газ	
2004	4-(2-Бензотиазолилтио)-морфолин (бензолтиазолилсульфенморфолид, сульфенамид М)	102-77-2	C11H12N2 OS2	3	Жд/газ	
2005	Гидразин гидрат	10217-52-4	H4N2·H2O	-	Жд/газ	
2006	Диалкиламинопропионитрил (ифхангаз)			2	Жд/газ	
2007	5,6-Дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоновой кислоты анилид (витавакс)	5234-68-4	C12H13NO2S	-	Жд/газ	
2008	N'-(2,4-Диметилфенил)-N-[[(2,-4-диметилфенил) имино] метил]-N-метилметанимидамид (1,3-ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан)	33089-61-1	С19Н23N3	3	Тв	
2009	N,N-Диметилацетамид	127-19-5	C4H9NO	2	Жд/газ	
2010	2-Диметиламино-1-цианометан (-диметиламинопропионитрил)	66092-55-5	C4H6N2	-	Жд/газ	
2012	N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсульфенамид (сульфенамид БТ)		C11H14N2S2	-	Тв	
2013	N, N-Диэтилметилбензамид (диэтилтолуиламиды, о-,м-,п-метилбензойной кислоты диэтиламид)	26545-51-7	C12H17NO	-	Жд/газ	
2014	2-Метилпропионитрил (изобутиронитрил)	78-82-0	C4H7N	2	Жд/газ	
2015	-Капролактон	502-44-3	C6Н10O2	-	Жд/газ	
2016	Метилизоцианат	624-83-9	С2Н3NO	-	Жд/газ	
2017	Метил-[1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил] карбамат	17804-35-2	С14Н18N2О3	3	Жд/газ	
2018	1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина	330-55-2	C9H10Cl2N2O2	-	Жд/газ	
2019	N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир	58481-70-2	C9H11NO2	-	Жд	
2020	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбониламиноениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%)			-	Жд/газ	
2021	Нитрилы карбоновых кислот С17 - С20			3	Жд/газ	
2023	Поли-[N'-бис(гидроксиэтил) уреидо] фенилметан (ЭМ-30)			-	Жд/газ	
2024	Поли-[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан (М-42)			-	Жд/газ	
2025	N,N-Диметил-N-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси) фенил] мочевина (тетрафлурон, томилон)	27954-37-6	C11H12F4N2O3	3	Тв	
2026	Полиизоцианат			-	Жд/газ	
2027	Поли-[N'-бис-(триметилсилоксиэтил) уреидо]фенилметан (ДЭМ-31)			-	Жд/газ	
2028	4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)-бензамид (4-аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид, триаминобензанилид)	60779-50-2	C13H14N4O	-	Тв	
2029	N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фенилмочевина (дропп)	51707-55-2	C9H8N4OS	4	Жд/газ	
2030	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид (2,4-динитробензойной кислоты 4-нитроанилид)	59651-98-8	C13H8N4O7	-	Жд/газ	
2031	Толуилендиизоцианат		C9H6N2O2	1	Жд/газ	
2032	N-(3-Трифторметилфенил)-N,N-диметилмочевина (1,1-диметил-3 (3-трифторметилфенил) мочевина, которан)	2164-17-2	C10H11F3N2O	3	Тв	
2033	1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-(1,3-фенилен)бис(малеиновой кислоты имид) N,N'-фенилендималеимид)	3006-93-7	C4H8N2О3	-	Тв	
2034	Формамид (муравьиной кислоты амид)	75-12-7	СН3NO	3	Жд	
2035	3-Хлорфенилизоцианат (м-хлорфенилизоцианат)	2909-38-8	С7Н4ClNO	2	Жд/газ	
2036	4-Хлорфенилизоцианат (п-хлорфенилизоцианат)	104-12-1	C7H4ClNO	2	Жд/газ	
2037	N'-(2-Хлорциклогексилтио) фталимид (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио) имид, хлор ЦТФ)	59939-44-5	C14H14ClNO2S	4	Тв	
2038	a-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбонат (рипкорд, циперметрин)	52315-07-8	С24Н17Cl4NO3	3	Жд/газ	
2039	N-Циклогексил-2-бензтиазол-сульфенамид (сульфенамид Ц, циклогексилбензтиазол-сульфенамид-2)	95-33-0	C13H16N2S2	3	Жд/газ	
2040	N-(Циклогексилтио) фталимид (фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид)	17796-82-6	C14H15NO2S	4	Тв	
2041	Акриламид (акриловой кислоты амид)	79-06-1	C5H5NO	-	Тв	
2042	3-Оксо-N-фенилбутанамид (ацетоацетанилид, ацетоуксусной кислоты анилид)	102-01-2	C10H11NO2	-	Жд/газ	
2043	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, триэтилендиамин)	280-57-9	C6H12N2	-	Жд/газ	
2044	1-Изоцианато-4-(4-изоцианатофенил)метилбензол (4,4-дифенилметандиизоцианат, 4,4-метилендифенилизоцианат)	101-68-8	C15H10N2О2	-	Жд/газ	
2045	1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир (карбендиазим, метил-N-[2-бензимидазол]карбамат, фунабен)	10605-21-7	С9Н9 N3O2	-	Жд	
2046	Нитрилы синтетических жирных кислот фракций C10 - С16			4	Жд/газ	
2047	N-(6-Хлоргексил)-N'-(гидроксиэтил)мочевина (МЭ-344)		C9H19ClN2O2	-	Жд/газ	
2048	4-Гидроксифенилуксусной кислоты амид	17194-82-0	C8H9NO2	-	Тв	
2052	Краситель органический кислотный сине-черный (1-амино-8-гидрокси-3,6-дисульфо-2,7 - ди(4-нитрофенилазо)нафталин, динатриевая соль)			-	Тв	
2054	Красители органические анионные: коричневый 5К, синий; кислотный оранжевый; спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители) (сольвент оранжевый 5)			-	Жд/газ	
2055	Бензамид (бензойной кислоты амид)	55-21-0	С7Н7NO	-	Тв	
2056	2-Бензилбензимидазол гидрохлорид (бендазол, дибазол)	1212-48-2	C14H12N2 ·ClH	-	Жд/газ	
2057	3-Хлор-N-(фенилметил) пропанамид (хлоракон, 3-хлорпропионовой кислоты бензиламид)	501-68-8	C10H12CINO	-	Жд/газ	
2059	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид (бумекаин гидрохлорид, 1-бутилпирролидин-2-карбоновой кислоты 2,4,6-триметиланилид, гидрохлорид; пиромекаин)	19089-24-8	C18H28N2O·ClH	-	Жд/газ	
2060	N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид (4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино)этил]амид, гидрохлорид; диметпрамид)	89591-51-5	C14H22N4O4	-	Тв	
2061	Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)пропиламид, дигидрохлорид (дамоксим)		C5H15N3O4	-	Тв	
2062	1-Гидрокси-4-[1''гидрокси-3'',6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто-4-фенокси]-2-нафтойной кислоты 3-(2',4'-ди-трет-амил-феноксибутиламид) (компонента 616М)			-	Тв	
2063	1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты [3-(2,4-ди-третамил)-фенокси] бутиламид (компонента голубая 3Г-97)			-	Жд/газ	
2064	2,6-Дихлорацетанилид (уксусной кислоты N-(2,6-дихлорфенил)амид)	17700-54-8	C8H7Cl2NO2	-	Тв	
2065	Дициандиамид (цианогуанидин)	461-58-5	C2H4 N4	-	Жд/газ	
2066	4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид (амидопрокаин, п-аминобензойной кислоты 2-(диэтиламино)этиламидгидрохлорид, новокаинамид, прокаинамид)	614-39-1	С13Н21N3О·ClH	-	Тв	
2068	3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метокси-карбонил-амино)фениловый эфир (фенмедифам)			-	Жд	
2069	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид (N-(п-метилбензолсульфонил)-N'-бутилмочевина)	64-77-7	C12H18 N2O3S	-	Тв	
2070	Метил-1,4-бензолдикарбонат амид (1,4-бензолдикарбоновой кислоты амид, монометилтерефталата амид)		C9H9NO3	-	Тв	
2071	2-Гидрокси-2-метилпропановой кислоты нитрил (ацетонциангидрин, -гидроксиизобутиронитрил)	75-86-5	C4H7NO	-	Жд/газ	
2072	Пиридин-3-карбоксамид (витамин РР, никотинамид, никотиновой кислоты амид)	98-92-0	C6H6N2О	-	Тв	
2073	2-Гидроксибензамид (о-оксибензамид, салициламид; салициловой кислоты амид)	65-45-2	C7H7NO2	3	Тв	
2074	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидроксиэтил) нонанамид (перфторнонановой кислоты 2-гидроксиэтиламид)	6104-17-2	C11H6F17NO2	-	Жд/газ	
2075	2-Оксо-1-пирролидинацетамид (2-оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид, пирацетам)	7491-74-9	C16H10N2O2	-	Тв	
2076	1,1',4,4',4",4-Триметиленбис-(4-сульфанилилсульфаниламид) (дисульформин)			-	Жд/газ	
2077	2-Хлор-5-[g-(2,4-ди-трет-амилфенокси)бутироиламино] анилид триметилуксусной кислоты (компонента 3Ж-165)		C31H47ClN2O2	-	Жд/газ	
2078	2'-Хлор-5'-[g-(2",4"-ди-трет-амилфенокси)бутиропламино] анилид-a-(4-карбокси-фенокси) пивалоилуксусной кислоты (компонента Н-596)		С46Н57ClN3О6	-	Жд/газ	
2079	1-(4-Хлорбензолсульфонил)-3-пропилмочевина (хлорпропамид, 4-хлор-N-[(пропиламино)карбонил]бензолсульфонамид)	94-20-2	С10Н13ClN2 O3	-	Тв	
2080	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты N-циклогексилоксим (оксим банвела Д)		C14H15Cl2NO4	-	Тв	
2081	Этил[3-фениламино) карбонил]окси]фенил]карбамат (бетанекс, десмедифам, N-[(3-фенилкарбамоилокси) фенил]карбаминовой кислоты этиловый эфир)	13684-56-5	С16Н16N2O3	-	Тв	
2083	4-(2-Гидрокси-3-изопропиламино)пропоксифенилацетамид (атенолол)	29122-68-7	С14Н22N2O3	-	Тв	
2084	3,4-Диметоксифенилацетонитрил (гомонитрил)	93-17-4	С11Н11NO3	-	Жд/газ	
2085	1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетраазациклооктан (3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан)	101-25-7	C5H10N6O2	-	Жд/газ	
2086	N,N-Диэтилхлорацетамид (хлоруксусной кислоты диэтиламид)	2315-36-8	C6H12ClNO	-	Жд/газ	
2087	Метил(аминотиооксометил) карбамат (карбоксиметилизотиомочевина)	51863-38-8	С3Н6N2O2S	-	Жд/газ	
2088	3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис [2,4,6-триодбензойная кислота] (билигност, 1,4-бутандикарбоновой кислоты бис(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид))	606-17-7	C20H14I6N2O6	-	Жд/газ	
2090	2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола метилкарбамат (адифур, карбаминовой кислоты N-метил-о-(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)овый эфир, карбофуран, метилкарбамат, фурадан)	1563-66-2	C12H15NO3	-	Жд	
2091	2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат	76195-84-1	С6Н5Cl3N2	-	Жд/газ	
2092	N-Фенил-N-хлорацетамид (-хлорацетанимид, хлоруксусной кислоты анилид)	579-11-3	C8H8CINO	-	Жд/газ	
2093	N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)мочевина (дозанекс, метоксирон, пуривелл)	19937-59-8	C10H13ClN2O2	-	Жд/газ	
2095	Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид (п-аминобензолсульфонилгуанидин, сульгин)	57-67-0	C7H10 N4О2 S	-	Тв	
2096	Азодикарбонамид (профор ЧХЗ-21)	123-77-3	C2H4N4О2	3	Жд/газ	
2097	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид)	3622-84-2	C10H15NO2 S	4	Тв	
2098	1,5-Диазобицикло (3,1,0)-гексан	3090-31-8	C4H8N2	3	Жд/газ	
2099	2,2-Метилендигидразид-4-пиридинкарбоновой кислоты (метазид, 1,1-метилен-бис-(изоникотиноилгидразон))	1707-15-9	C13H14N6O2	2	Жд/газ	
3801	1,4-Дицианобутан (адипиновой кислоты динитрил, адиподинитрил)	111-89-3	C6H8N2	-	Жд/газ	
3802	1-Аминогуанидиний бикарбонат		CH6N4 ·С2Н4O6	-	Тв	
3803	Ацетоксим	546-88-3	С2Н5NO2	-	Жд/газ	
3804	Бис[1-(1Н)-2-пиридонил] глиоксаль (щавелевой кислоты диамид)		C12H10N2O2	-	Тв	
3805	N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид (пантоцид)	80-13-7	C7H5Cl2NO4S	-	Жд/газ	
3806	Циклогексан-1,2-диона 4-циклогексилфенилгидразон (моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион)		C18H27N2O2	-	Жд/газ	
3807	Фенилизоцианат	103-71-9	C7H5NO	-	Жд/газ	
3808	1,3-Циклогександиона фенилгидразон		C12H16N2O2	-	Жд/газ	
Сложные эфиры и амиды кислот фосфора	
2101	2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0-дифенилфосфонат (афос)	74548-80-4	C16H14Cl3O5P	-	Тв	
2102	S-Бензил-0,0-диизопропилтиофосфат (китацин, рицид П)	13286-32-3	C13H21O3PS	-	Тв	
2103	S,S,S-Трибутилтритиофосфат (бутифос)	78-48-8	C12H27OPS3	2	Тв	
2104	Ди(алкилфенилполигликоль) фосфит (бисфосфит)			-	Тв	
2105	S-(2,4-Диамино-1,3,5-триазин-6-ил-2-метил)-0,0-диметилдитиофосфат (сайфос)	78-57-9	C6H12N5O2PS2	-	Тв	
2106	0,0-Диметил-0-(2-диэтил-амино-6-метилпиримидинил-4) тиофосфат (актелик)		С11Н20N3О3PS	2	Тв	
2107	0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винил]-фосфат (гардона)	22248-79-9	С10Н9Cl4O4Р	-	Тв	
2108	0,0-Диметил-S-[2-[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]-этилтиофосфат (0,0-диметил-S-[2-(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил] тиофосфат); кильваль)	2275-23-2	C8H18NO4PS2	2	Тв	
2109	0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил) дитиофосфат (0,0-диметил-S-[2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат)	2540-82-1	C6H12NO4PS2	3	Тв	
2110	0,0-Диметил-S-(1,2-бис-карбэто-ксиэтилдитио-фосфат)2-(димефокситио-фосфорилтио)-бутан-дионовой кислоты диэтиловый эфир (карбофос)	121-75-5	C10H19O6PS2	2	Тв	
2111	0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)-тиофосфат	298-00-0	C8H10NO5PS	1	Тв	
2112	0,0-Диметил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат	52-68-6	C4H8Cl3O4P	2	Жд/газ	
2113	0,0-Диметил-S-[2-(N-метил-амино)-2-оксоэтил] дитиофосфат (0,0-диметил-S-1N-метилкарбомидометил-дитиофосфат, рогор; фосфамид)	60-51-5	C5H12NO3PS2	2	Тв	
2114	0,0-Диметил-S-этилмеркапто-этилдитиофосфат (0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат, М-81)	640-15-3	C6H15O2PS3	1	Жд/газ	
2115	0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат (базудин)	333-41-5	C12H21N2O3PS	2	Жд/газ	
2116	0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (фозалон)	2310-17-0	C12H15ClNO4PS2	2	Жд/газ	
2117	0,0-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	C4H10ClO2PS	2	Жд/газ	
2118	0,0-Диэтокситиофосфорил-0-a-цианометилбензальдоксим (байтион, валексон, волатон, фоксим)	14816-18-3	C13H17N2O3PS	-	Жд/газ	
2119	0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)фосфат (метилнитрофос)	122-14-5	C9H12NO6P	3	Жд/газ	
2120	Ди(2-хлорэтил)этенилфосфонат (винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир, винифос)	115-98-0	С6Н11Cl2O3Р	-	Жд/газ	
2121	Фосфорной кислоты диалкилполиэтилен-гликолевый эфир, триэтаноламиновая соль (оксифос-150)			-	Тв	
2122	S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат (гетерофос)	40626-35-5	C11H17О3PS	-	Жд/газ	
2123	0,0'-Тиоди(1,4-фенилен)бис(0,0-диметилфосфат) (абат, биотион, дифос)	3383-96-8	С16Н20О6Р2S3	-	Тв	
2124	Триалкилфосфины C12 - C15			-	Жд/газ	
2125	Трибутилфосфат (фосфорной кислоты трибутиловый эфир)	126-73-8	C12H27О4P	-	Жд/газ	
2126	Трибутилфосфин	998-40-3	C12H27 P	-	Жд/газ	
2127	(1-Гидроксиэтенил) дифосфонат тринатрий (оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль)	2666-14-0	С2Н5Na3O7Р2	-	Тв	
2128	O-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	С2Н5 Cl2OPS	-	Жд/газ	
2129	O-Этил-O-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат		С6Н8 Cl3O2PS	-	Жд/газ	
2130	0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилтиофосфат (этафос)	34643-46-4	C11H15Cl2O2PS2	-	Жд/газ	
2131	0-Фенил-0-этилхлортиофосфат	38052-05-0	C8H10ClO2PS	-	Жд/газ	
2132	S-Пропил-О-[4-(метилтио)фенил]-О-этилдитиофосфат (болстар, 2-этил-2-[4-(метилтио)]фенил-пропилтиофосфат)	35400-43-2	C12H19O2PS2	3	Жд/газ	
2133	Алкилфосфаты фракций C10 - C18			-	Жд/газ	
2134	Алкилфосфаты фракций C12 - C16			-	Жд/газ	
2135	Алкилфосфаты С12 - С14 из спиртов алюмоорганического синтеза			-	Жд/газ	
2136	О,О-Диизопропилтиофосфат аммония (6-диизопропилтиофосфорной кислоты аммониевая соль)	29918-57-8	C6H18NO3PS	-	Жд/газ	
2137	О,О-Диизопропилфосфонат	1809-20-7	С6Н15О3Р	-	Жд/газ	
2138	2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-дихлорэтиловый эфир) (изомеризат)		С6Н12Cl3О3Р	-	Жд/газ	
2139	Иргафос-128			-	Жд/газ	
2140	Трис(метилфенил)фосфат (трикрезилфосфат с содержанием орто-изомера менее 3%, 0,0,0-трис(толил)фосфат)	1330-78-5	C21H21 О4P	-	Жд/газ	
2141	Три (хлорэтил) фосфат	115-96-8	С6Н12Cl3О4 Р	-	Жд/газ	
2142	N-(Фосфонометил) аминоуксусная кислота (глифосат, раундап, фосулен, цидокор)	1071-83-6	C3H8 NO5P	-	Жд/газ	
2143	Гексаметилентетрамин-2-хлор-этилфосфат (геметрел, 2-хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний)	134576-33-3	C8H16ClN4O2P	3	Тв	
2144	S-(N-метоксикарбонил-N-Метоксикарбонилметил-аминометил)-0-этилметилдитиофосфонат (фоскарбан)		C9H19NO6S2	-	Жд/газ	
2145	Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат (димефосфон)	14394-26-4	C8H17O4P	4	Жд/газ	
2146	0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор пиридил-2) тиофосфат (дурсбан, хлорпирифос)	2921-88-2	С9Н11Cl3NO3PS	2	Жд/газ	
2147	Метил-2-0-изобутилметил-фосфоноксиакрилат (препарат Факрил-М)		C9H18О4P	1	Жд/газ	
2148	3((4-Амино-2-метил-5-пиримидил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]тиазолий фосфат (фосфотиамин)	532-44-5	C12H18N4O4PS· H6O8P2	-	Жд/газ	
2149	0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат (сульфидофос)	55-38-9	С10H15О3PS2	-	Жд/газ	
2150	0,0-Диметилфосфонат	868-85-9	С2Н7O3Р	-	Жд/газ	
2151	Холина гидроксида (R)-2,3-дигидроксипропилгидрофосфат (внутренняя соль)	28319-77-9	C8H20NO6P			
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
Эфирные масла, терпены и их производные	
2201	DL-Камфора (камфора синтетическая)	21368-68-3	C9H16O	-	Тв	
2202	Полихлоркамфен (токсафен)	8001-35-2	C10H10Cl8	1	Жд/газ	
2203	Полихлор-2,6,6-триметилде-гидробицикло[3,1,1]гептан (полихлорпинен, смесь хлориновых бициклических соединений)		[C10H16Cl]n	2	Жд/газ	
2204	8-Ацетокси-п-ментен-1 (-терпенилацетат)		C12H23O	-	Жд/газ	
2205	(L)-1,8-Ментандиол гидрат (п-ментандиол-1,8 моногидрат, терпингидрат)	2451-01-6	С10Н20О2·Н2О	-	Жд/газ	
2206	a,a,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (п-ментен-1-ол-8, -терпинеол)	98-55-5	C10H18O	-	Жд/газ	
2207	экзо-1,7,7-Триметилбицикло [2,2,1]гептанол-2 (изоборнеол)	124-76-5	C10H18O	-	Тв	
2208	2,2-Диметил-3-метиленбицикло [2,2,1] гептан (камфен)	79-92-5	C10H16	4	Жд/газ	
2209	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол (4-изопропил-1-метил-3-гидроксициклогексан, ментол рацемический)	15356-70-4	С10Н20O	-	Тв	
2210	3-Бром-1,7,7-триметилбицикло [2,2,1] гептан-2-он (бромкамфара)	76-29-9	C10H15BrO	-	Тв	
Хиноны	
2301	1,4-Дигидроксибензол (гидрохинон)	123-31-9	С6Н6O2	-	Тв	
2302	2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (дихлон)	117-80-6	С10Н4Cl2O2	2	Тв	
2303	1,4-Нафталиндион (-нафтахинон, 1,4-нафтахинон)	130-15-4	C10H6O2	1	Тв	
2304	Циклогекса-2,5-диен-1,4-диона диоксим (п-хинондиоксим)	105-11-3	С6Н6N2О2	-	Тв	
2305	6-Бром-1,2-нафтохинон (бонафтон)	6954-48-9	С10Н7BrO2	-	Тв	
Гетероциклические соединения	
2401	4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпиридин (пентахлораминопиколин)		С6Н3Cl5N2	-	Жд/газ	
2402	4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлометилпиридин (гексахлораминопиколин)		C6H2Cl6N2	-	Жд/газ	
2403	1-(2-Аминоэтил)пиперазин	140-31-8	С6Н15N3	-	Жд/газ	
2404	2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс)	2314-17-2	C11H13NS2	3	Жд/газ	
2405	2-Этенилпиридин (винилазин, 2-винилпиридин)	100-69-6	C7H7N	-	Жд/газ	
2406	2,2-Дибензтиазолилдисульфид (альтакс)	120-78-5	C14H8N2S4	3	Жд/газ	
2407	Диэтил-1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир (2,6-диметил-3,5-ди(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридин)	1149-23-1	C13H19NO4	-	Жд/газ	
2408	Диметилкетазин (ацетоназин)			-	Жд/газ	
2409	1,4-Диметилпиперазин	106-58-1	C6H14 N2	-	Жд	
2410	2-Хлорбензолсульфоновой кислоты N-(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)амида 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт (хардин)		C18H27ClN6O5S	-	Тв	
2411	З-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3Н)-он-2,2-диоксид (базагран, бентазон)	25057-89-0	C10H12N2O3S	-	Жд/газ	
2412	2-Бензотиазон-2-тиол (каптакс, 2-меркаптобензотиазол)	149-30-4	C7H5NS2	3	Жд/газ	
2413	2-Метилпиридин (2-пиколин)	109-06-8	С6Н7N	-	Жд/газ	
2414	Метилфуран	27137-41-3	С5Н6О	2	Жд/газ	
2415	2-Формил-5-метилфуран (5-метилфурфурол)	620-02-0	С6Н6О2	-	Жд/газ	
2416	2-Метил-5-этилпиридин (2-метил-5-этилазин)	104-90-5	C8H11N	-	Жд/газ	
2417	Пиперазин (диэтилендиамин)	110-85-0	C4H10 N2	-	Тв	
2418	Пиридин	110-86-1	C5H5N	2	Жд/газ	
2419	Тетрагидрофуран	109-99-9	C4H8O	4	Жд	
2420	Тиофен (тиофуран)	110-02-1	C4H4S	4	Жд/газ	
2421	Пирролидин (малонилмочевина, тетраметиленимин)	23-75-1	C4H9N	-	Жд/газ	
2422	2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил) пиридин (гептахлорпиколин, 3,4,5,6-тетрахлор-2-трихлорметилпиридин)	1134-04-9	С6Cl7 N	-	Жд/газ	
2423	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (гексахлорпиколин, 3,4,5-трихлор-2-трихлорметилпиридин)	1201-30-5	C6HCl6N	-	Жд/газ	
2424	Фуран (фурфуран)	110-00-9	С4Н4O	2	Жд	
2425	2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол)	98-01-1	С5Н4О2	3	Жд	
2426	Хлорпиколины легкокипящие (смесь три-пентахлорпиколинов)			-	Жд/газ	
2427	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид)	108-77-0	C3Cl3N3	-	Жд/газ	
2428	N-Этилморфолин (4-этилпергидро-1,4-оксазин)	100-74-3	С6Н13NO	-	Жд/газ	
2429	2-Изопропил-4-гидрокси-6-метилпиримидин (оксипиримидин)		C8H12N2O	-	Тв	
2430	4-Метилпиридин (4-пиколин)	108-89-4	С6Н7N	-	Жд/газ	
2431	1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (азоцен, амирал, тридимефон)	43121-43-3	С14Н16ClN3О2	3	Жд/газ	
2432	1Н(-)1,2,4-Триазол	288-88-0	С2Н3N3	3	Жд/газ	
2433	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси) бутан-2-ол (триадименол)	55219-65-3	C14H18ClN3O2	3	Жд/газ	
2436	Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметил-пиримидин-2-ил)амид (сульфадимезин)	57-68-1	C12H14 N4О2 S	-	Тв	
2437	Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил-2-)амид (норсульфазол)	72-14-0	C9H9N3О2 S2	-	Тв	
2438	Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид	94-19-9	C10H12N4О2S2	-	Тв	
2439	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	C5H8N4O	-	Жд/газ	
2440	2-Ацетиламино-5-нитротиазол	140-40-9	C5H5 N3O3S	-	Жд/газ	
2441	2-Ацетиламинотиазол	2719-23-5	C5H6 N2OS	-	Жд/газ	
2442	4-Метил-1-пиперазинамин (1-амино-4-метилпиперазин)	6928-85-4	C5H13N3	-	Жд/газ	
2443	3-Бензоилоксихинуклидин, гидрохлорид (оксилидин)		C14H17NO2 ·ClH	-	Жд/газ	
2444	IH-Бензотриазол (азимидобензол, ингибитор БТА)	95-14-7	С6Н5N3	-	Жд/газ	
2445	3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3612-диаза-6,9-диазонийдиспиро [5,2,5,2] гексадекан дихлорид (N,N''-бис(3 - бромпропионил)-N,N''-диспиропиперазиний.дихлорид)	86641-76-1		-	Жд/газ	
2446	4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион (бутадион)	50-33-9	C19H20N2O2	-	Тв	
2447	2-(2'-Гидрокси-5'-метилфенил)-бензтриазол (беназол П, тинувин П)	2440-22-4	С13Н11N3О	4	Жд/газ	
2448	2,5-Диметилпиразин	123-32-0	С6Н8N2	-	Жд/газ	
2449	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантоин, Т-10)	77-71-4	C5H8N2O2	-	Жд/газ	
2450	3,7-Дигидро-1,3-диметил-IH-пурин-2,6-дион	58-55-9	C7H8N4O2	-	Тв	
2451	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (2,6-диметил-4(2'-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир)	21829-25-4	C17H18N2O6	-	Тв	
2452	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	C15H11NO	-	Тв	
2453	5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин (дихлорантин)		С5Н6Cl2N2O2	-	Жд/газ	
2454	1-Метил-2-бромметил-3-этоксикарбонил-5-ацетокси-6-броминдол (броминдол)		С15Н15Br2NO3	-	Тв	
2455	4-Пиридинкарбоксигидразид (изониазид, изоникотиновой кислоты гидразид)	54-85-3	С6H7N3О	3	Жд/газ	
2456	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4'-дигидрокси-7-0--Д-глюкопиранозилфлавананон (амоден, флакозид)		С25Н26О12	-	Тв	
2457	2-Метил-5-этенилпиридин (5-винил-2-метилпиридин)	140-76-1	C8H9N	-	Жд/газ	
2458	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (мерказолил, 1-метил-2-меркаптоимидазол)	60-56-0	С4Н6N2S	-	Жд/газ	
2459	6-(1-Метил-4-нитроимидазолил-5)-меркаптопурин (азатиоприн)		C8H5N7О2S	-	Тв	
2460	3-Метилпиразол	1453-58-3	С4Н6N3	-	Тв	
2461	3-Метокси-6-[N-(4-фталилсульфанил)амидо]-3-метоксипиридазин (фтазин)	13010-46-3	C19H15N4О6S	-	Тв	
2462	3-(5-Нитрофурфурилиденамино) оксазолидин-2-он (N-(5-нитро-2-фурфурилиден)-3'-амино-2-оксазолидон)	67-45-8	С6Н6N4О4	-	Тв	
2464	1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-толуолсульфонат (пирилен)		C10H21N·С7Н7О3S	-	Жд/газ	
2465	Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид (сульфапиридазин)	80-35-3	С11Н12N4О3S	-	Тв	
2466	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (триацетонамин)	826-36-8	C9H17NO	3	Жд/газ	
2467	3(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино) [пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетра-метилпиперид-4-ил)амид] (диацетам 5)		C21H42N4O	3	Тв	
2470	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (меламин, циануртриамид)	108-78-1	С3Н6N6	2	Жд/газ	
2471	3,5,5-Триметилоксаэолидиндион-2,4	127-48-0	C6H9NO3	-	Жд/газ	
2472	1,1'-Триметиленбис(4-гидроксиминометилпиридиний бромид), моногидрат		C15H24Br2N4·Н2О	-	Тв	
2473	3-[2,4-Бис(трет-пентил) феноксиацетиламино]бензойной кислоты N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]амид (продукт 3П-24)	31188-91-7	С34Н37Cl3N4O4	-	Тв	
2474	2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидроксибензофуран, гидрохлорид (феникаберан)	51771-50-7	C20H21NO4·ClH	-	Тв	
2475	3-Метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (1-фенил-3-метилпиразолон-5)	89-25-8	C10H10N2О	-	Тв	
2476	2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид	77472-70-9	C12H14 N2O2	-	Жд/газ	
2477	2-Трифторметил-10-(3-диэтиламинопропионил) фенотиазин, гидрохлорид		C20H23 F3N2 S·ClH	-	Тв	
2478	Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил)амид	80-32-0	C10H9ClN4О2S	-	Тв	
2479	2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2Н-пиразино(2,1-а)изохинолин			-	Жд/газ	
2480	Этил-[10-[3-[диэтиламино]-1-оксопропил]-10Н-фенотиазин-2-ил]карбамат (этацизин, 2-этоксикарбониламино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин,гидрохлорид)	33414-33-4	С22Н27 N3О3S	-	Тв	
2481	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол	14068-53-2	С4Н7N3S	-	Жд/газ	
2482	2-Этил-3-гидрокси-6-метилпиридин (эмоксипин)	2364-75-2	C8H11NO	-	Жд/газ	
2484	4-Метил-5,6-дигидропиран	16302-35-5	С6Н10О	2	Жд/газ	
2485	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран	36838-71-8	С6Н10О	3	Жд/газ	
2486	2С--D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантон (алпизарин)	4773-96-0	C19H18O11	-	Тв	
2487	N,N,a-Триметил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид (10-(2-диметиламинопропил)фенотиазин,гидрохлорид)	58-33-3	C17H20N2S·ClH	-	Тв	
2488	10-(3-Диметиламинопропил) фенотиазин, гидрохлорид (пропазин)		C15H2ON2S	-	Жд/газ	
2489	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетооксииндол		C13H17NO4	-	Жд/газ	
2490	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол (димекарбин)	15574-49-9	C13H15NO3	-	Жд/газ	
2491	2,6-Диметилпиридин (-лутидин)	108-48-5	C7H9N	-	Жд/газ	
2492	3-(Метиламиноацетил) индол		C11H13N2O	-	Тв	
2493	2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин (нитропиридон)	6281-75-0	C9H9N3О4	-	Жд/газ	
2494	3-Метилпиридин (3-пиколин)	108-99-6	С6Н7N	-	Жд/газ	
2495	1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол (тиоиндол)		C19H19BrNO2S	-	Тв	
2496	1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-4 - диметиламинометил-5-гидрокси-6-броминдол (арбидола основание)		C22H25Br2NO2S	-	Тв	
2497	2,3,5,6-Тетраметилпиразин	1124-11-4	C8H12 N2	-	Жд/газ	
2498	3-Хлорацетилиндол (1-ацетил-3-хлор-1H-индол)	94812-07-4	C10H8 CINO	-	Тв	
2499	4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (зенкор)	21087-64-9	C8H14N4OS	-	Тв	
3601	2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)фенил-1,4-дигидропиридин (форидон)		C18H19F2NO3	-	Жд/газ	
3602	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (дитразин основание, 4-метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид)	90-89-1	С10Н21N3О	-	Жд/газ	
3603	1-Метилпирролидин-2-он (N-метил-2-пирролидон)	872-50-4	C5H6NO	-	Тв	
3604	2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (метацил, метилурацил)	626-48-2	C5H7N2O2	-	Тв	
3605	2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио) уксусной кислоты морфолиниевая соль (тиотриазазин)		C9H14N4О2S	-	Жд/газ	
3606	1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино}-имидазолидин-2,4-дион (фурагин)	1672-88-4	C11H11N3О5	-	Тв	
3607	1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метилен-амино]имид-азолидин-2,4-дион (фурадонин)	67-20-9	C8H6 N4О5	-	Тв	
3608	1-(5-Нитрофурфурилиден)-семикарбазид (5-нитрофурфурол, семикарбазон)	59-87-0	С6Н6N4О4	-	Жд/газ	
3609	4-Гидрокси-L-пролин (L-оксипролин)	51-35-4	C5H9NO3	-	Тв	
3610	1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (N-(бета-Оксиэтил)пиперазин)	103-76-4	С6Н14N2О	-	Жд/газ	
3611	Пиперидин (пентаметиленимин)	110-89-4	C5H11N	-	Жд	
3612	1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт (адипиновой кислоты пиперазин,аддукт; вермитокс, пиперазина адипинат, энтазин)	142-88-1	С10Н20 N2O4	-	Тв	
3613	Теофедрин (по амидопирину)			-	Жд/газ	
3614	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетра-азабицикло[3,3,0]-октандион-3,7 (мебикар)	10095-06-4	C8H14 N4О2	-	Жд/газ	
3615	1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (амидопирин, пирамидон)	58-15-1	C13H17N3O4	-	Тв	
3616	N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)N-метиламинометан-сульфокислоты натриевая соль (алгопирин, анальгин)	68-89-3	C13H16N3NaO4S	-	Тв	
3617	Этил-[10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил)-10Н-фенотиазин-2-ил]карбамата гидрохлорид (морацизина гидрохлорид, этмозин)	29560-58-5	C22H25N3O4S·ClH	-	Тв	
3618	3-Циклогексил-6,7-дигидро-1Н-циклопента-пиримидин-2,4-(3Н,5Н)-дион (гексилур, гербицид-634, ленацил)	2164-08-1	C13H18N2O2	-	Тв	
3619	Хинуклидина-3-дифенилкарбинол гидрохлорид (фенкарол)	10447-38-8	C20H23 NO·ClH	-	Тв	
3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	1746-01-6		1		
3621	2,3,3а, 4,5,6-Гексагидро-8-цикло-гексил-1-Н-пиразино-(3,2,1-,к)-карбазол		С22Н29N3	3	Тв	
3622	6-Бром-4-[(диметиламино)-метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилата гидрохлорид (арбидол)	131707-23-8	C22H26BrClN2O3S	2	Тв	
3623	Поли(1-винил-2-пирролидон) (поливинилпирролидон)	9003-39-8	(C5H10NO)n	4	Тв	
3624	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он, хлоргидрат, дигидрат (картан)		С17Н16N3·ClH·H4O2	1	Тв	
3625	1,3,7-Триметил-1Н-пурин-2,6-(1Н,3Н)-дион (кофеин-основание, 1,3,7-триметилксантин)	58-08-2	C8H10N4О2	3	Тв	
3626	1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия (кофеин-бензоат натрия)		C8H10N4О2· C7H5NaO2	3	Жд/газ	
3627	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (ацетонанил)	147-47-7	C12H15N	-	Жд/газ	
3629	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол (хлорхинальдол)	72-80-0	C8H7Cl2NO	-	Жд/газ	
3630	3,6-Дихлорпиридазин	141-30-0	C3H2Cl2N2	-	Жд/газ	
3631	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	C4H2Cl2N2	-	Тв	
3632	N,N-Диэтил-1ОН-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид (динезин)	1341-70-8	C18H22N2 S·ClH	-	Тв	
3633	2-Карбокси-3,4-диметоксибензальизоникотиноилгидразон, диэтиламмониевая соль моногидрат (салюзид)			-	Жд/газ	
3634	N-Метилбензоксазолон		С10Н9NO2	-	Жд/газ	
3635	2-Метилимидазол	693-98-1	C4H6N2	-	Жд/газ	
3636	2-Метил-5-пропилфуран	1456-16-2	C8H12O	-	Жд/газ	
3637	3,6-Пиридазиндиол	123-33-1	C4H4 N2О2	-	Жд/газ	
3638	2,6-Пиридиндиметанолбис (метилкарбамат) (ангинин, пармидин)	1882-26-4	С11Н15 N3О4	-	Жд/газ	
3639	N-Гидроксиметил-3-пиридинкарбоксамид (биламид, билоцид, никодин, пиридин-3-карбоновой кислоты гидроксиметиламид)	3569-99-1	C7H8N2O2	-	Жд/газ	
3640	2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин (диазофеноксазин)		C13H8ClN5O	-	Жд/газ	
3641	a-Циклогексил-a-фенил-1-пиперидиноп ропанол, гидрохлорид (паркопан, ромпаркин, циклодол)	52-49-3	C20H31NO·ClH	-	Тв	
3642	6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он (карбазол)		C18H20NO	-	Тв	
3643	6-Циклогексил-9--(N,N-дибензиламино)-этил-3,4-дигидкарбазол-1-(2Н)-он (ЦДБА-карбазол)		C34H37N2O	-	Тв	
3644	2-Этокси-6,9-диаминоакридина лактат
(акридина лактат, риванол)	1837-57-6	C18H21N3O4	-	Тв	
3645	5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид (томерзол)		C11H14 N2OS	-	Жд/газ	
3646	Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом (мексидол, 2-этил-6-метил-3-оксипиридин, сукцинат)	127464-43-1	С7Н11NO·С4Н6О2	-	Жд/газ	
3647	1,2-Дигидрокарбазол-4-(3Н)-он		C12H11NO	-	Жд/газ	
3648	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он		C13H11NO	-	Жд/газ	
3649	1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламинометил)-4Н-карбазол-4-он (ондансетрон-основание)		C17H16N3	-	Тв	
3650	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенил-2-пропенил)пиперазин (стугерон, транс-1-циннамил-4-дифенилметилпиперазин, циннаризин)	298-57-7	C26H28N2	-	Тв	
3651	5-Метилпиразол	29004-73-7	С4Н6N3	-	Жд/газ	
3659	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил) метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил] тиазолинхлорид (тиамин фосфорный эфир)	532-40-1	C12H18ClN4O4PS	-	Тв	
3660	N-[2-[[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этилендиамин (ацилок, гистак, зантак, пепторан, ранигаст, ранисан, ранитидин)	66357-35-5	C13H22N4O3S	-	Тв	
Антибиотики	
2503	Меприн бактериальный (ацидофильные бактерии)			2	Жд/газ	
2504	[4S-(4, 4a, 5,5а,6 12а)-4-Диметиламино]-1,4,4а, 5,5а, 6,11,-12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-ди-оксо-2-нафтацинкарбоксамид	79-57-2	C22H24N2O9	2	Тв	
2505	(4S-(4, 4a, 5,5а,6 12а)-4-Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6,11,-12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-ди-оксо-2-нафта-цинкарбоксамид гидрохлорид (5-Гидрокситетрациклина гидрохлорид)	2058-46-0	C22H24N2O9·HCl	2	Тв	
2506	[2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4тиа-1-азабицикло[3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота (Бензилпенициллин)	61-33-6	C16H18N2O4S	3	Тв	
2507	[4S-(4,4a,5a,6,12а)]-4-(Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6-11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-ди-оксо-2-нафта-ценкарбоксамид	60-54-8	C22H24N2O8	2	Тв	
2508	Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный - 89,4%; циклогексилнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%)			-	Тв	
2509	[4S-(4,4a,5a,6,12а)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,-5,5а, 6,11,12а-октагидро-1,11-ди-оксо-2-нафтаценкарбоксамид (хлортетрациклин (кормовой))	57-62-5	C22H23ClN2O8	2	Тв	
2510	6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (ампицилин, натриевая соль, тригидрат)	69-53-4	C16H19N3O4S	-	Тв	
2511	0-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)--L-арабинопиранозил-(1-6)-0-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-a-Д-глицерогекс-4-енопиранозил-(1-4)]-2-дезокси-Д-стрептамин (стрептомицина сульфат)	32385-11-8	C19H27N6O7	-	Тв	
2512	Сульфаниловой кислоты амид (стрептоцид)	63-74-1	C6H8 N2O2 S	-	Тв	
2513	N-Метил-a-L-глюкозамидо--L-дигидрострепто-эидострептидин (дигидрострептомицин)	128-46-1	C21H41N7O12	-	Тв	
2514	7-(Д-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат (цепорекс, цефалексин)	15686-71-2	C16H17N3O4S	-	Тв	
2515	R-(R*,R*)-2:2-Дихлор-N-(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этилацетамид (D,L-трео-1-(п-нитрофенил)-2-дихлорацетиламино-пропандиол-1,3; синтомицин)	56-75-7	C11H12CI2N2O5	-	Тв	
2516	[2S-(2,5,6(S*))]3,3-Диметил-7-оксо-6-{[(2-оксоимидазолидин-1-ил)-карбониламинофенилацетил]амино}-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота (азлоцилин)	37091-66-0	C20H23N5O6S	-	Тв	
2517	Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид (сульфадиметоксин)	122-11-2	C12H14 N4О2 S	-	Тв	
2519	6,12-Гемикеталь-11-a-хлор-5-окси-тетрациклин (гемикеталь окситетрациклина)			-	Тв	
2520	Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%) (по тетрациклину)			2	Тв	
2521	N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (дибиомицин)	1111-27-8	C38H43ClN4O8	-	Тв	
2522	Доксициклин гидрохлорид (доксициклин)	100929-47-3	C22H25ClN2O8	-	Тв	
2523	Метациклина гидрохлорид (метациклин)	3963-93-9	C22H23ClN2O8	-	Тв	
2524	Дигидрострептомицина п-аминосалициловая соль (дигидрострептомицинпаскат, пасомицин)	3144-30-7	C21H41N7O12·
3(С7 Н7NO3)	-	Тв	
2525	6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат (доксициклин тозилат)			-	Тв	
2526	Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль (карбенициллин)	4800-94-6	C17H18N2Na2O6S	-	Тв	
2527	[R-(R+,R+)]-Дихлоруксусная кислота, 2N-[2-гидрокси-1-гидроксиметил-2-(4-нитрофенил)тил]амид	56-75-7	C11H12Cl2N2O5	-	Тв	
2528	Леворин			-	Тв	
2529	2S-транс-Метил-6,8-дидеокси-6-[[(1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-эритро-a-Д-галакто-октопиранозида гидрохлорид моногидрат (2-(1-метил-4-пропилпирролидинил-2-карбамоил)-1-гидроксиэтилметил-3,4,5-тригидрокс-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид,моногидрат)	7179-49-9	C18H34N2О6S·СН· Н2О	-	Тв	
2530	[2S-(2a,5a,6)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия (оксациллин-натрий)	1173-88-2	C19H18N3NaO5S	-	Тв	
2531	6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2,5,6)]-4-тиа-1-азобицикло [3,2,-0]гептан-2-карбоновая кислота (6-(-феноксикарбонил)фенилацетомидопенициллановой кислоты натриевая соль)	27025-49-6	С23Н22N2О6S	-	Тв	
2532	19-Микозаминилнистатинолид (нистатин)	1400-61-9	C46H77NO19	-	Тв	
2533	Ривициклин (смесь тетра-циклина и рифампицина 2:1) (по тетрациклину)			2	Тв	
2534	Стрептомицина хлоркальциевый комплекс			-	Тв	
2535	Сульфален (фенокси-метилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза - до 100%) (по пенициллину)			2	Тв	
2536	Феноксиметилпенициллановая кислота (пенициллин-фау, феноксиметилпенициллин)	87-08-1	C16H18 N2O5 S	-	Тв	
2537	6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11a-хлор-11a,-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин (хлорметациклин тозилат)		C22H21ClN2O8·C7 H8O3S	-	Тв	
2538	Цефалоспорин С (цинковая соль)			-	Тв	
2539	Цефалотин (натриевая соль)	58-71-9	C16H15N2NaO6S2	-	Тв	
2543	Канамицина сульфат	25389-94-0	C18H36 N4O11·H2O4S	-	Тв	
Микроорганизмы	
2600	Гаприн (по специфическому белку)			2	Тв	
2602	Белково-витаминный концентрат (БВК) (по белку)			2	Тв	
2603	Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочно-кислых бактерий) /по общему бактериальному счету/			-	Тв	
2604	Амилаза (амилолосубтилин)	75496-59-2		-	Тв	
2605	L-Аспарагиназа	9015-68-3		-	Тв	
2606	Пектиназа грибная (пектофоетидин)			-	Тв	
2607	Цианкобаламин	68-19-9	С63Н88CoN14О14Р	-	Тв	
2610	Белково-минеральная добавка (БМД)			-	Тв	
2611	17a-Метиландростен-4-ол-17-он-3 (метилтестостерон)	58-18-4	С20Н30O2	-	Тв	
2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил)тиазолий хлорид (витамин В1, тиаминхлорид фармакопейный)	7019-71-8	C12H18BrN4О2S	-	Тв	
2614	6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил) хроман (токоферола ацетат)	10191-41-0	С29Н50О2	-	Тв	
2616	Клещевина (по аллергену)			1	Тв	
Технические смеси	
2701	Аммофос (смесь моно и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония)	12735-97-6	H13N3O6P2	4	Тв	
2702	Алкилфенолы из a-олефинов фракции C8 - С10 (неонол АФ-14)			-	Жд/газ	
2703	Алкилфенолы на основе тримеров пропилена (неонол АФ-12)			-	Жд/газ	
2705	Бензин сланцевый (в пересчете на углерод)			4	Жд/газ	
2707	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф [дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn2+) - 2,5 мг/л]			-	Жд/газ	
2708	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинко-фосфатного ингибитора коррозии [дозировка в оборотной воде: хром (Cr6+) - до 1,7 мг/л, Цинк (Zn2+) - до 2 мг/л]			-	Жд/газ	
2709	Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			-	Жд/газ	
2710	Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			-	Жд/газ	
2711	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200 °С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана, (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			-	Жд/газ	
2712	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200 °С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), [примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор]			-	Жд/газ	
2713	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200 °С производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), [примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО"]			-	Жд/газ	
2714	Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150°С и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков), [примененный ингибитор коррозии "4К-ЛИГНО"]			-	Жд/газ	
2715	Ингибитор коррозии ВНХ-1			-	Жд/газ	
2716	Ингибитор коррозии ВНХ-5			-	Жд/газ	
2717	Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20			-	Жд/газ	
2718	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1			-	Жд/газ	
2719	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2			-	Жд/газ	
2720	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3			-	Жд/газ	
2721	Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11			-	Жд/газ	
2722	Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19			-	Жд/газ	
2723	Ингибитор коррозии М-1			-	Жд/газ	
2724	Ингибитор коррозии КЛОЭ-15			-	Жд/газ	
2725	Ингибитор коррозии ТАФ			-	Жд/газ	
2726	Канифоль талловая	8050-01-7		-	Жд/газ	
2727	Клей укрепленный			-	Жд/газ	
2728	Композиционный материал БТХ-15			-	Жд/газ	
2729	Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол)			3	Жд/газ	
2730	Конденсированная сульфитно-спиртовая барда			-	Жд/газ	
2731	Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971)			-	Жд/газ	
2733	Масло базиликовое			-	Жд/газ	
2734	Масло гераниевое (гераниол)			-	Жд/газ	
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)			3	Жд/газ	
2736	Масло сосновое флотационное			-	Жд/газ	
2737	Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу)			3	Жд/газ	
2738	Растворитель бутилформиантный (БЭФ) (по сумме ацетатов)			3	Жд/газ	
2739	Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина)			-	Жд/газ	
2740	N-Бензилиденциклогексиламин (ингибитор коррозии ВНХ-Л-49)		C13H22N	-	Тв	
2741	Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99			4	Жд/газ	
2742	Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия)			2	Жд/газ	
2743	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей. На примере углей Канско-Ачинского месторождения (по органическому углероду)			2	Жд/газ	
2745	Синтетические моющие средства "Ока", "Био-С"			-	Жд/газ	
2747	Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10 - С20 и оксида этилена)			-	Жд/газ	
2748	Скипидар (в пересчете на углерод)	8006-64-2		4	Жд	
2749	Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4)			2	Жд/газ	
2751	Термостойкая прядильная эмульсия (тепрем)			3	Жд/газ	
2753	Флюс канифольный активированный (ФКТ, флюс канифольный активированный) (контроль по канифоли)			4	Тв	
2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11 - C19			4	Жд/газ	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
2755	Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору)			2	Жд/газ	
2756	Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей. На примере углей Канско-Ачинского месторождения.			2	Жд/газ	
2757	Этоксилаты первичных спиртов С12 - С15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) (неонол П 1215-12)			-	Жд/газ	
2758	Этоксилаты вторичных спиртов C13 - С17 (неонол 2В 1317-12)			-	Жд/газ	
2759	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков			-	Жд/газ	
2760	Вулканизационные газы шинного производства (по аминам)			-	Жд/газ	
2762	Масло рапсовое			4	Жд/газ	
2764	Ингибитор коррозии ИФХАН-25			-	Жд/газ	
2765	Ингибитор коррозии ИФХАН-29			-	Жд/газ	
2766	2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль (ингибитор коррозии ФАН)		C13H10NNaO2	-	Жд/газ	
2767	Краситель органический капрозоль коричневый 4К (2,12-диэтоксибисбензимидазо[2,1-в:1',2'-j]-бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-6,9-дион в смеси с 3,12-диметоксибисбензимидазо[2,1-в:1',2'-j]бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-8,17-дионом)			-	Жд/газ	
2768	Ксероформ (в пересчете на висмут) (трибромфенолят висмута основной с окисью висмута)			-	Жд/газ	
2769	Лигниновый преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту)			-	Жд/газ	
2770	Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10)			-	Жд/газ	
2771	Присадка "Микс" (по дисульфиду изобутилена)			-	Жд/газ	
2772	Присадка "Фриктол"			-	Жд/газ	
2773	Смазка "Алюмол"			-	Жд/газ	
2774	Смазка "Геол-1"			-	Жд/газ	
2775	Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая)			-	Жд/газ	
2776	Смазка "Полимол Ф"			-	Жд/газ	
2777 - 2778	Смазки Укринол-211М
Укринол-215			-	Жд/газ	
2779	Смазка "Укринол-214"			-	Жд/газ	
2780	Смола СТУ-3			-	Жд/газ	
2781	Стеарин			-	Тв	
2782	Теплоноситель ароматизированный АМТ-300			-	Жд/газ	
2783	Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята-11,2% и дитиогликолята - 14,4% натрия)			-	Жд/газ	
2784	Флотореагент НК-82			-	Жд/газ	
2785	Алюмоиттриевой шихты граната (по иттрию)			-	Жд/газ	
2786	Гексатиурам (50% тиурам, 30% гексахлорбензол, 20% наполнитель)			3	Тв	
2788	Диметкарб (диметпромид - 40%; сиднокарб - 2%; молочный сахар - 40%;
крахмал - 17%, стеарат магния - 1%)			-	Тв	
2789	Добавка смазочная "Экос-Б-3"			-	Жд/газ	
2790	Ингибитор коррози "Нефтехим-1" (талловое масло - 32%; керосин - 20%; полиэтиленполиамиды - 8%; стабильный катализатор - 10%)			-	Жд/газ	
2791	Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43%; лигносульфонаты - 42%; натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10%) (стабилизатор глинистых буровых растворов)			-	Жд/газ	
2792	Клей ВК-9 (по ацетальдегиду)			-	Жд/газ	
2793	Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого)			-	Жд/газ	
2794	Кубовые остатки производства бутиловых спиртов			-	Жд/газ	
2795	Лак УР-231 (по ксилолу)			-	Жд/газ	
2796	Лантана ортоалюминат кальция метатитанат (алюминат лантана-титанат кальция)			-	Жд/газ	
2797	Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату)			-	Жд/газ	
2798	Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрии (ЛСТМ-Г)			-	Жд/газ	
2799	Масло хлопковое			-	Жд/газ	
2800	Мастика У9М (по этилацетату)			-	Жд/газ	
2801	Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 (по тетраэтоксисилану)			-	Жд/газ	
2802	Присадка "Фосфоксит-7" (по триэтаноламину)			-	Жд/газ	
2803	Присадки "Борин" и "Масма-1602" (по алкилфенолам)			-	Жд/газ	
2804	Присадки "Гидропол-200" и "Пропинол Б-400" (по окиси пропилена)			-	Жд/газ	
2805	Пылегаситель ВПП-3			-	Жд/газ	
2806	Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра"			-	Жд/газ	
2808	Смазка "Вутол" (по пропинолу В-400)			-	Жд/газ	
2809	Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" (по маслу минеральному)			-	Жд/газ	
2810	Смазка "Игнол" (по хлору)			-	Жд/газ	
2811	Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол-18" (по триэтаноламину)			-	Жд/газ	
2812	Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А			-	Жд/газ	
2813	Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену)			-	Газ	
2814	Жир животный специальный (по стеариновой кислоте)			-	Жд/газ	
2815	Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов)			-	Жд/газ	
2816	Форстерит (смесь: 97% магния ортосиликата и 3% бария оксида)			-	Жд/газ	
2817	Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтилметанди-сульфокислот)			-	Жд/газ	
2818	Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий)			-	Тв	
2819	Масло из древесной зелени пихты белокорой			-	Жд/газ	
2820	Моноглицериды ацетилированные дистиллированные			-	Жд/газ	
2821	Неонол АФ-9-10			-	Жд/газ	
2822	Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций C8 - С10)			-	Жд/газ	
2823	Полиэтиленполиаминополи (метилфосфоновых) кислот натриевая соль:
- по пыли реагента			-	Тв	
2824	Препарат "Грамекс" (триэтиленгликоль - 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокар-бонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтилэтаноламин - 3,9%, вода - 41,8%)			-	Жд	
2825	Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметил-амино-6-изопропили-дениминокси-1,3,5 - триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензол-сульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода - 24%)			-		
2826	Препарат "Сихат" (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбомидохлорат)			-	Жд/газ	
2827	Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-{[4-диметил-амино-6-(-метил) пропили-денаминоокси-1,3,5-триазин-2-ил]аминокарбонил}-бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,4%, вода - 42,1%)				Жд	
2828	Диалкилполиэтиленовый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминофенол (оксидол Б)			-	Жд	
2829	Бромалканы C7 - С9			-	Жд	
2830	НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенил-фосфат - 20% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532; хромоксана; диоктилдифениламина; фенил--нафтиламина, бензотриазола до 100%)			-	Тв	
2831	Смола эпоксидная на основе бисфенола F (по эпихлоргидрину)			-	Тв	
2832	Азофоска (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов кальция)			-	Тв	
2833	Биостимулятор из гидролизного лигнина			-	Жд/газ	
2834	Жарилек С101 (смесь: монобензилтолуол 75%; дибензилтолуол 25%; эпоксидная добавка)			-	Жд/газ	
2835	Замасливатели: БВ; М-11; Н-1; П-22; Синтокс 12 и 20М; Тепрем-6			-	Жд/газ	
2837	Ингибитор коррозии СНПХ-1002 "Б"			-	Жд/газ	
2838	Ингибитор коррозии СНПХ 1003			-	Жд/газ	
2839	Ингибитор коррозии СНПХ 6011 "Б"			-	Жд/газ	
2840	Ингибиторы коррозии: СНПХ 6301 "А" (по изопропиловому спирту)			-	Жд/газ	
2841	Ингибитор коррозии СНПХ 6301 "З"			-	Жд/газ	
2842	Ингибиторы коррозии: СНПХ 6302 "А" (по изопропиловому спирту)				Жд/газ	
2843	Ингибиторы коррозии: СНПХ 6302 "Б" (по изопропиловому спирту)			-	Жд/газ	
2844	Канифоль глицериновый эфир	8050-31-5		-	Жд	
2845	Жирные талловые кислоты			-	Жд/газ	
2846	Латекс СКС-30 ШР (по стиролу)			-	Жд/газ	
2847	Масло талловое легкое			-	Жд/газ	
2848	Масло талловое лиственное			-	Жд/газ	
2849	Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола - по -фенилэтиловому спирту			-	Жд/газ	
2850	Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола - по ацетофенону			-	Жд/тв	
2851	Присадка "Необас" (по алкилфенолу) (алкилсалицилат бария на олигомерах этилена)			-	Жд/газ	
2852	Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном)			-	Жд/газ	
2853	1,2,3-Пропантриол	56-81-5	C3H8O3	4	Жд	
2854 - 2855	Растворители РПК-240
РПК-280 (по предельным углеводородам С12 - С19)			-	Жд/газ	
2856	Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина			-	Жд/газ	
2857	Реагент лилафлот OS-700 С (в пересчете на алифатические амины)			-	Жд/газ	
2858	Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам оксиэтилированных спиртов)			-	Жд/газ	
2859	Смазки технологические: Зимол; Литас; Литол-24; Северянка; Трансол-100; Трансол-200; Укринол-212; Униол; Шрус-4 (по маслу минеральному)			-	Жд	
2861	Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" (по синтанолу)			-	Жд	
2862	Бромистые соли N-алкилпиридиния			-	Тв	
2863	N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метилметанамин-(2,4-дихлорфенокси)ацетатом (смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1)	54351-34-7	C9H10Cl3N· C10H10 Cl2N	-	Тв	
2864	Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты)			-	Тв	
2865	Флотореагент Лилафлот OS 730 М (N-алкил-N-ацетил--аланин в растворе таллового масла)			-	Тв	
2866	Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%) (апатитовый концентрат)	12015-73-5	Ca5FO12P3	-	Тв	
2867	Талловый пек			-	Жд/газ	
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%; масло минеральное - 2%)			-	Жд/газ	
2869	Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) (алотерм-1)			2	Жд/газ	
2870	Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности			3	Газ	
2871	Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ): - по метилацетилену			4	Жд/газ	
2872	Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ): - по смеси			4	Жд/газ	
2873	Синтетическое моющее средство "Лоск"			3	Жд/газ	
2874	Ацелизин (смесь DL-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1)			-	Жд/газ	
2875	Катализатор кадмий-кальций-фосфатный (по кадмию)			-	Тв	
2876	Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному)			-	Тв	
2877	Петролейный эфир			-	Жд	
2878	Краситель органический тиразоль бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5% - 12%; этилцеллозольв - 72%; 4-этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю)			-	Тв	
2879	Краситель органический тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2' карбоксифенилазо)-пиразолон - 5%-12%; этилцеллозольв - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) (по красителю)			-	Тв	
2880	Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов			-	Жд/газ	
2882	Полиэтиленполиаминополи (метилфосфоновых) кислот натриевая соль: - по формальдегиду			-	Жд/газ	
2888	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей - по фенолам			2	Тв	

2892
2893	Модификатор МБА-100:
По диэтиленгликолю
По метилбензоату	
107-21-1
93-58-3	
С2Н6O2
С8Н8O2	
- 
-	Жд/газ	
Пыль	
2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			3	Тв	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
2903	Зола сланцевая			3	Тв	
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)			2	Тв	
2905	Пыль аэрозолеобразующих взрывоподавляющих составов (по хлориду натрия)			-	Тв	
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.)			3	Тв	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)			3	Тв	
2910	Пыль клея карбамидного сухого			-	Тв	
2911	Пыль комбикормовая (в пересчете на белок)			-	Тв	
2912	Пыль костной муки (в пересчете на белок)			-	Тв	
2913	Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок)			-	Тв	
2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом			-	Тв	
2915	Пыль стекловолокна			3	Тв	
2916	Пыль стеклопластика			3	Тв	
2917	Пыль хлопковая			3	Тв	
2919	Пыль капрона			-	Тв	
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)			-	Тв	
2921	Пыль поливинилхлорида			-	Тв	
2922	Пыль полипропилена			-	Тв	
2923	Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и винилбензола (сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола)		[C4H7О2]n [C7H12О2]m
[C8H8 ]x	-	Тв	
2924	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата (сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата)		[[C4H7 О2]n
[C5 H9О2]n]x	-	Тв	
2926	Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35% - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже - не менее 97%) На примере углей Канско-Ачинского месторождения			2	Тв	
2927	Диэпоксид кристаллический - ФОУ-8			-	Тв	
2928	Каучук СКТН (пыль)			-	Тв	
2929	Полисорб-1			-	Тв	
2930	Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд)			-	Тв	
2931	Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотил-асбеста до 10%) (по асбесту)			1	Тв	
2932	Пыль акрилонитрилбутадиен-стирольных пластиков (АБС-2020)			-	Тв	
2933	Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы)			2	Тв	
2934	Пыль аминопластов			-	Тв	
2935	Пыль винипласта-90			-	Тв	
2936	Пыль древесная			3	Тв	
2937	Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения)			3	Тв	
(позиция в ред. постановления Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
2938	Пыль желатина			-	Тв	
2939	Пыль каинита			3	Тв	
2940	Пыль калимагнезии (калимаг-40)			3	Тв	
2941	Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000)			-	Тв	
2942	Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2 дикарбоновой кислотой, нитрона пыль)		[[С3Н3 ]n
[С5Н6О4]n]x	-	Тв	
2943	Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2			-	Тв	
2944	Пыль пемоксоли			-	Тв	
2945	Пыль пемолюкса			-	Тв	
2946	Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%)			1	Тв	
2947	Пыль полиметилметакрилата			-	Тв	
2948	Пыль поливинилпирролидона			-	Тв	
2949	Пыль слоистого эпоксидного углепластика			-	Тв	
2950 - 2951	Пыль сульфонолов НП-1
НП-3			-	Тв	
2952	Пыль текстолита			-	Тв	
2953	Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07)			-	Тв	
2954	Пыль хромово-цинкового катализатора (катализатор К-16)			-	Тв	
2955	Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок)			-	Тв	
2956	Полиэтенхлорид с акрилонитрилом (сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты)		[С3Н3 N]n
[C2H3Cl]m	-	Тв	
2957	Полимер формальдегида и диоксолана (сополимер формальдегида с диоксоланом)		[[СН2О]n·
[С3Н6О2]m]x	-	Тв	
2958	Титановые пылевые возгоны от шахтных хлораторов			-	Тв	
2959	Эскорец 1102 (пыль смолы)			-	Тв	
2960	Пыль аминопласта марки КФА-7			-	Тв	
2961	Пыль ацетатного шелка			-	Тв	
2962	Пыль бумаги			-	Тв	
2963	Пыль вискозного шелка			-	Тв	
2964	Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 1,5% и смолистых веществ до 16%)			-	Тв	
2965	Пыль гетинаксов Г-2, Г-4			-	Тв	
2966	Пыль крахмала	9005-25-8	(С6Н10О5)n	4	Тв	
2967	Пыль лактозы			-	Тв	
2968	Пыль мыльного порошка			-	Тв	
2969	Пыль полиамида ПА-610			-	Тв	
2970	Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12			-	Тв	
2971	Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния)			-	Тв	
2972	Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия - 49%, сульфат аммония - 49%, нитропруссид натрия - 2%) (в пересчете на карбонат натрия)			-	Тв	
2973	Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы)			-	Тв	
2974	Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90% - 94%, уротропин 6% - 10%)			-	Тв	
2975	Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М"			-	Тв	
2976	Пыль слюды			-	Тв	
2977	Пыль талька			-	Тв	
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин			-	Тв	
2979	Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02			-	Тв	
2980	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02			-	Тв	
2981	Пыль ферросплавов (железа - 51%, кремний - 47%) (по железу)			-	Тв	
2982	Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, винилбензола и проп-2-енонитрила (сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты)		[[C5H9О2]n [C8H8]1 
[С3Н3 N]n]x	-	Тв	
2983	Пыль алюминия сульфата			3	Тв	
2984	Полиакриламид катионный АК-617			-	Тв	
2985	Полиакриламид анионный АК-618			-	Тв	
2986	Пыль инден-кумароновой смолы			-	Тв	
2987	Пыль латуни (в пересчете на медь)			-	Тв	
2988	Пыль н-парафинов, церезинов			-	Тв	
2989	Пыль полиамида			-	Тв	
2990	Пыль полистирола			-	Тв	
2991	Пыль полисульфонов			-	Тв	
2993	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон			-	Тв	
2994	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу)			-	Тв	
2995	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа			-	Тв	
2996	Пыль хлорированного натурального каучука			-	Тв	
2997	Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров (лакрис АТМ, лакрис М-90)			-	Тв	
2998	Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%) (в пересчете на никотин)			4	Тв	
2999	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30)			-	Тв	
3701	Пыль композиционного материала из кремний и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1			-	Тв	
3702	Пыль моркови			-	Тв	
3703	Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов			-	Тв	
3704	Пыль пектина			-	Тв	
3705	Пыль перца			-	Тв	
3706	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов)			-	Тв	
3707	Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот)			-	Тв	
3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлор-силана (по летучим хлорсодержащим компонентам)			-	Тв	
3709	Пыль свеклы			-	Тв	
3710	Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40%; волокно полиэфирное/лавсановое/ - 45%; попропиленовое - 15%)			-	Тв	
3711	Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15)			-	Тв	
3712	Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию)			-	Тв	
3713	Пыль чая			-	Тв	
Прочие соединения	
3001	3-Феноксибензил-цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбоксилат (амбуш, корсар, пермасект)		С21Н20Cl2О3	3	Тв	
3002	Арилокс-100			4	Тв	
3003	Арилокс-200			4	Тв	
3004	Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный", С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители)			-	Тв	
3005	Общий органический углерод			-		
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
3006	Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10% - 13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.)			4	Тв	
3007	Перлит			-	Тв	
3008	Реагент СОП-83			-	Тв	
3009	Раунатин	39379-45-9		-	Тв	
3010	Терлон (арамид)			-	Тв	
3011	1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин (1,2,3,4-тетрагидро-1-оксонафталин)	529-35-1	С10Н12О	-	Тв	
3012	Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%)			-	Тв	
3013	Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%)			-	Тв	
3014	Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%)			-	Тв	
3015	Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 74,9%;
2,4-метилентетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%)			-	Тв	
3016	Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 12%; циклогексилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%)			-	Тв	
3017	Тилозин фосфат			-	Тв	
3018	N,N'-Этиленбис (дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром)	52080-82-7	C13H15N5O2S2Zn	-	Тв	
3019	Карпатол-3			-	Жд/газ	
3020	Протеаза щелочная (протосубтилин)			-	Жд/газ	
3021	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)фенол	134440-54-3	С20Н26N3О	-	Тв	
3022	Целлюлаза	9012-54-8		-	Тв	
3023	Уродан			-	Тв	
3024	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин, дигидрохлорид (азафен)	24853-80-3	C16H21Cl2N5О	-	Тв	
3025	1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид (анаприлин)	318-98-9	C16H22ClNO2	-	Тв	
3026	Этенилтриметилсилан (винилтриметилсилан)	754-05-2	C5H12Si	-	Жд/газ	
3027	[4aS-4aa,6b,8aR]-(4а, 5,9,10,11,12)Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро[3а, 3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол (галантамин, нивалин)	357-70-0	C17H21NO3	-	Тв	
3028	Гексавинилдисилоксан		C12H24Osi2	-	Тв	
3029	1'S-транс-7-Хлор-2',4,6-триметокси-6'-метил-спиро[бензофуран-2(3Н),[2]циклогексен]-3,4'-дион (гризеофульвин)	126-07-8	С17Н17ClO6	-	Тв	
3030	Циано (3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропан-карбонат	39515-41-8	C22H23NO3	2	Тв	
3031	(+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол (дефедрин)		C10H14NO	-	Тв	
3032	1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-оксо-1-безимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (дроперидол)	548-73-2	С22H22 FN3 O2	-	Тв	
3033	4-(2,6,6-Триметилциклогексенил-1)-3-метилбутен-3-он-2 (иралия)	79-89-0	С14Н22О	-	Тв	
3036	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (оксиэтилкрахмал)	9005-27-0		-	Тв	
3037	3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбонат	52645-53-1	С21Н20Cl2О3	3	Тв	
3038	a-Метилтрицикло[3,3,1,1]3,7 декан-1-метанамин гидрохлорид (1-(адамантил-1)этиламин, гидрохлорид)	1501-84-4	C12H21N·ClH	-	Тв	
3039	3-(4-Метилпиперазин-1-илиминометил) рифамицин SV (рифампицин)	13292-46-1	C43H58N4O12	-	Тв	
3040	Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1)			-	Тв	
3041	Сенадексин			-	Тв	
3042	L-Сорбоза (L-ксилогексулоза)	87-79-6	С6Н12 О6	-	Тв	
3043	Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид (сульфамонометоксин)	1220-83-3	C11H12N4О2S	-	Тв	
3044	Танацехол (танафлон)			-	Тв	
3045	2-[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино] карбонил] бензойная кислота (фталевой кислоты 4-[N-тиазол-2-ил(амино) сульфонил] анилид)	85-73-4	C17H13N3O5S2	4	Тв	
3046	Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина)			-	Тв	
3047	Анмарин			-	Тв	
3048	Аспаркам			-	Тв	
3049	Ацетилфталилцелюллоза			-	Тв	
3050	Гексаметилдисилан	1450-14-2	C6Н18Si2	-	Тв	
3051	1-Оксо-1,5-диметилфосфолен-2 смесь с 1-оксо-1,3-диметилфосфоленом-3 в соотношении 1,5:1			-	Тв	
3052	1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-этил-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота (диоксацин)	70032-25-6	C12H9F2NO3	-	Тв	
3055	Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый (смесовой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; желтый светопрочный 2КТ; красно-коричневый 2 КТ; красно-фиолетовый 2 КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синие 5КТ и 5ЗТ; ярко-желтый 4ЗШ			-	Тв	
3056	Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 4З; золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; фиолетовый 4 К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 5З и 5ЗХ; ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ			-	Тв	
3057	Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный, зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж			-	Тв	
3058	Краситель органический черный для кожи покрывной (по нигрозину)			-	Тв	
3059	Красители органические трифенилметановые кислотные: голубой О; фиолетовый С; ярко-голубой-3			-	Тв	
3060	Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый оксалат; ярко-зеленый сульфат			-	Тв	
3061	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамида гидрохлорид (2-диэтиламино-2,6-ацетоксилидид, гидрохлорид; лидокаина гидрохлорид)	73-78-9	С14Н22N2О·ClH	2	Тв	
3062	Сополимер полиэтилентерефталата	25038-59-9	[С10Н8O4]n	-	Тв	
3063	Фосфенокс Н9-10			-	Тв	
3064	Карбоксиметилцеллюлоза			-	Тв	
3066	Оксиэтилцеллюлоза			-	Тв	
3067	мезо-3,4-Ди(4-гидроксифенил)гексан	84-16-2	С18Н22 О2	-	Тв	
3068	N-(4-Гидроксифенил) ацетамид (п-ацетаминофенетол)	103-90-2	C8H9NO2	3	Тв	
3069	Гетинакс			-	Тв	
3070	Бацитрацин (бациллихин)	1405-87-4	C66H103N17 O16 S	1	Тв	
3071	Краситель органический активный бирюзовый К			3	Тв	
3072	Краситель органический активный синий 2КТ			3	Тв	
3073	Краситель органический кислотный черный			3	Тв	
3074	Краситель органический прямой черный 2С	6428-38-2	C48H40N13Na3O13 S3	3	Тв	
3075	Краситель органический хромовый черный O	5850-21-5	C23H14N6Na2O9S	3	Тв	
3076	Мобильтерм-605			3	Тв	
3077	Рицин			1	Тв	
3078	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (4-амино-6трет-бутил-4,5-дигидро3-метилтио-1,2,4-триазинон, 2-диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид)	137-58-6	C14H22 N2O	-	Тв	
3079	Красители органические анионные: коричневые Ж и 5"З"М			-	Тв	
3080	Рибофлавин нуклеотид			-	Тв	
3081	Рибофлавин 5'-дигидрофосфат (рибофлавин фосфат)	146-17-8	C17H21 N4О9 P	-	Тв	
3082	-Циклодекстрин	7585-39-9	С42Н70О3S	-	Тв	
3083	Красители органические антрахиновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый			-	Тв	
3084	Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый			-	Тв	
3085	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (карбамазепин)	298-46-4	C15H12N2O	-	Тв	
3086	Красители органические: тиразоль оранжевый 2 "Ж" и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву)			-	Тв	
3087	Гентамицин			-	Тв	
3088	Лигнопол МФ			-	Тв	
3089	Платифиллин гидротартрат			-	Тв	
3090	Поли-(1,2,3,4)-2-амино-2-дезокси--Д-глюкопираноза (хитозан из панцыря камчатского краба)			-	Тв	
3091	Поли-(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезоксиметил-2-дезок-6-0-карбоксиметил--Д-глюкопираноза, натриевая соль (хитозана натриевая соль из панцыря камчатского краба)			-	Тв	
3918	Biocide, производства Nalco Chemicals, Австрия			3	Тв	
3919	Corrosion & Scale Inhibitor, производства Nalco Chemicals, Австрия			4	Тв	
3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)			1		
3921	Варфарин натрия	129-06-6	C19H15NaO4	1		
3922	Ирбесартан (2-Бутил-3-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1,3-диазаспиро[4,4]нон-1-ен-4-он)	138402-11-6	C25H28N6O	1		
3923	Пропафенон (1-[2-[2-Гидрокси-3-(пропиламино) пропокси]фенил]-3-фенил-1-пропанон, в виде гидрохлорида)	138402-11-6	C21H28ClNO3	1		
3924	Сульфасалазин (2-Гидрокси-5-[[4-[(2-пиридиниламино) сульфонил]фенил]азо] бензойная кислота)	599-79-1	C18H14N4O5S	1		
3925	4-[(2-амино-3,5-дибромфенил)метиламино] циклогексан-1-ол; гидрохлорид (амброксола гидрохлорид)	23828-92-4	C13H18Br2N2OClH	3		
3926	5-Метил-3-этил{(4RS)-2-[(2-аминоэтокси) метил]-6-метил-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилата} бензолсульфонат (амлодипина бесилат)	111470-99-6	C26H31ClN2O8S	1		
3927	(2S)-1-[(2S)-6-амино-2-[[(1S)-1-карбокси-3-фенилпропил]амино]гексаноил]пирролидин-2-карбоновой кислоты (лизиноприла дигидрат)	83915-83-7	C21H31N3O5 x 2H2O	2		
3928	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(диметиламино)-3-гидрокси-6-метилоксан-2-ил]окси-2-этил-3,4,10-тригидрокси-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-гидрокси-4-метокси-4,6-диметилоксан-2-ил]окси-3,5,6,8,10,12,14-гептаметил-1-окса-6-азациклопентадекан-15-он; моно (ди)гидрат (азитромицин)	117772-70-0	С38Н72N2О12 x XH2O			
3929	N,N-диметилимидо-дикарбонимиддиамид гидрохлорид (метформина гидрохлорид)	1115-70-4	C4H12ClN5			
3930	N-метил-2-(пиридин-2-ил)этанамин дигидрохлорид (бетагистина дигидрохлорид)	5579-84-0	C8H14Cl2N2			
3931	(R)-3-(1-Гидрокси-2-метиламиноэтил)фенол гидрохлорид (фенилэфрина гидрохлорид)	61-76-7	C9H14ClNO2			
3932	(-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат (левофлоксацин)	100986-85-4	C18H20FN3О4			
3933	(1-(3-(2-(диметиламино)этил)-1Н-индол-5-ил)-N-метилметансульфонамид в виде соли бутандионовой кислоты (суматриптана сукцинат)	103628-48-4	C18H27N3О6S			
3934	2-[1-[[(1R)-1-[3-[(Е)-2-(7-хлорхинолин-2-ил)этенил]фенил]-3-[2-(2-гидрокси-пропан-2-ил)фенил]пропил]сульфанил-метил]циклопропил]уксусная кислота (монтелукаст, натриевая соль)	151767-02-1	C35Н35ClNNaO3S		Тв	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)	
3935	4-Амино-5-хлор-N-[2-(диэтиламино)этил]-2-метоксибензамид (метоклопрамид, в виде гидрохлорида)	54143-57-6	C14H22ClN3O2		Тв	
(позиция введена постановлением Минприроды от 30.12.2024 N 17-Т)