Адкрытае акцыянернае таварыства «Савушкiн прадукт»
(ААТ «Савушкiн прадукт»)

вул. Янкі Купалы, 118, 224028, г. Брэст,
+375 162 30 45 45, факс +375 162 47 10 80,
info@savushkin.com, www.savushkin.com,
р/р BY04 BELB 3012 1500 7502 8022 6000
ААТ «Банк БелЗЭБ», БIК BELBBY2X,
УНП 200030514	

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Открытое акционерное общество «Савушкин продукт»

	Открытое акционерное общество «Савушкин продукт»
(ОАО «Савушкин продукт»)

ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест,
+375 162 30 45 45, факс +375 162 47 10 80,
info@savushkin.com, www.savushkin.com,
р/с BY04 BELB 3012 1500 7502 8022 6000
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X,
УНП 200030514	

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения
		
(число, месяц, год)		

Настоящим заявлением	
Открытое акционерное общество	
	(наименование юридического лица	
«Савушкин продукт»	
в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118, тел.: +375 162 47-06-24, факс: +375 162 47-10-80	
индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,	
	
местожительство индивидуального предпринимателя)	
 просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на		
10 лет	
(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)	

I. Общие сведения
Таблица 1

№ строки	Наименование данных	Данные	
1	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	Республика Беларусь, 224028, 
Брестская область, г. Брест, 
ул. Янки Купалы, 118	
2	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Савушкин продукт»
Савчиц А.В.
Директор производственного филиала
ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза 
Демиденко С.И.	
3	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	тел. 8 (0162) 47 06 24, факс  47 10 80,
e-mail: info@savushkin.by
https://www.savushkin.com	
4	Вид деятельности основной по ОКЭД1	10511 Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров	
5	Учетный номер плательщика	200030514	
6	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	№200030514 от 08.04.2005	
7	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица	в состав организации входят 
7 производственных, 6 торговых филиалов	
8	Количество работающего персонала	1239 человек в производственном филиале ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза»	
9	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	Водоснабжения (1 абонент)
Водоотведения  нет
                   (канализации)	
10	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики 
Беларусь	отсутствует лаборатория в части измерений в области охраны окружающей среды	
11	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Шелег Татьяна Арсентьевна
+375291669300
 80164330838	
12	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)	нет	

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
№
п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД1	Место нахождения	Занимаемая территория, га	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/
фактическое производство	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза	переработка молока, кроме консервирования, производство сыров (код 10 511)	г. Береза, ул. Якова Свердлова, 28	11,7772	1994 (дата последней реконструкции 26.11.2025)	проектная мощность переработки молока
2400 т/сутки
проектная мощность по переработке сыворотки
2200  т/сутки	

Сведения о состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме
на	1	листах.	

III. Производственная программа
Таблица 3
№
п/п	Вид деятельности основной по ОКЭД1	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству	
		2026год	2027-2036год	
1	2	3	4	
1	переработка молока, кроме консервирования, производство сыров (код 10511)	85%	101%		

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4
Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении	
1	2	3	4	
Пастеризация. гомогенизация. стерилизация	Для предотвращения отстоя жира молоко гомогенизируют, при этом жировые шарики дробятся и равномерно распределяются по всему объему. Регулируемый процесс нагрева, используемый для уничтожения жизнеспособных видов каких-либо микроорганизмов (активных и споровых форм). Температура пастеризации может составлять от 72 до 98 ◦С, время варьирует от 20 секунд до 5 минут. Для непрерывной пастеризации используются прямоточные теплообменники. 
Стерилизация используется для увеличения срока годности, сверхтемпературная обработка является непрерывным процессом нагрева продукта до 135 ◦С и выше, выдержки в течение секунды с последующим охлаждением. 	стр.335-381, 
388-393
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)	Соответствует 	
Коагуляция 	Представляет собой агломерацию взвешенных частиц коллоидных растворов и выпадения их в хлопьевидный осадок. Коагуляция осуществляется в соответствующих резервуарах, с помощью ферментативных  коагулянтов (животного или микробного фермента) либо кислотообразующих заквасок. Температура коагуляции составляет 30-40◦С.
Коагуляция нормализованной смеси путем воздействия сычужного фермента и/или молочной кислоты, резка полученного сгустка. отделение получившегося сырного зерна от сыворотки и обработка сырного зерна от сыворотки и обработка сырного зерна.		Соответствует 	
Сепарация. центрифугирование и осаждение	Центрифугирование используется для выделения смесей из двух или более фаз, одна из которых является непрерывной.		Соответствует 	
Сушка молока. сыворотки	Гомогенизированное молоко. сыворотку сгущают на вакуум-выпарных аппаратах
Для высушивания горячим воздухом в качестве теплоносителя используется нагретый воздух, находящийся в прямом контакте с обрабатываемым продуктом. При распылительной сушке высушиваемый материал взвешивается в воздухе, образуется большая поверхность испарения.  Жидкость в мелкокапельном состоянии подвергается воздействию потока горячего воздуха в сушильной камере. Сухие вещества выделяются в виде порошка. 		Соответствует 	
Упаковка и наполнение	Упаковка – комплекс средств по подготовке продуктов к перемещению и хранению, для обеспечения сохранности. а также материалы используемые для этих целей. Для производства упаковки  существуют технологические методы: выдувное формование, термическое формование. К используемым материалам относится полистирол,  полипропилен, полиэтилен высокой плотности, полиэтилентерефталат, ламинированные картонные упаковки.	стр.335-381
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)	Соответствует 	
Санитарная обработка и дезинфекция	Перед началом процесса санитарной обработки оборудование полностью опорожняется.  Безразборная санитарная обработка применяется для закрытого технологического оборудования и резервуаров. Моющий раствор закачивается в оборудование и распределяется с помощью распылителей в сосудах, резервуарах. Автоматическая система обработки включает следующие этапы: предварительное ополаскивание  водой, циркуляцию моющего раствора, промежуточное ополаскивание, дезинфекцию, завершающее ополаскивание водой. Вода завершающего ополаскивания может использоваться повторно для предварительного ополаскивания.  Мойку струей высокого давления и мойку пеной используют для внешних поверхностей оборудования, стен, полов. 		Соответствует 	
Потребление воды	Использование воды для технического обслуживания оборудования, характеристика программ безразборной мойки оборудования, устранение протечек.		Соответствует	
Очистка сточных вод в конце производственного цикла 	Отведение сточных вод, применение различных методов очистки сточных вод, образующихся  от различных  производственных процессов.	Стр.138-181
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)	Соответствует 	

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования
Таблица 5
№
п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования	
1	2	3	4	5	
1	Хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные нужды	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему	Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Припять)
 
Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Припять)

Приемник сточных вод: 
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Припять)
поверхностные воды – река Ясельда (бассейн реки Припять)	Брестская 
область,
г. Береза, ул. Якова Свердлова, 28	
2. 	Нужды промышленности	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему	Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Припять)
 
Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Припять)

Приемник сточных вод: 
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Припять)
поверхностные воды – река Ясельда (бассейн реки Припять)		
3	Иные нужды	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему	Источник водоснабжения: подземные воды 
(бассейн реки Припять)
 
Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Припять)

Приемник сточных вод: 
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Припять)
система водоотведения (дождевой канализации) другого юридического лица – ГУПП «Березовское ЖКХ», поверхностная сточная вода (бассейн реки Припять)
поверхностные воды – река Ясельда (бассейн реки Припять)		

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6
№
п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов	
1	2	3	
1	Мойка технологического оборудования, автомолцистерн	Для механизированного способа мойки и санитарной обработки технологического оборудования и трубопроводов, моющие растворы готовят в резервуарах для моющих растворов в специально отведенных для этих целей помещениях-отделениях мойки. Мойка оборудования происходит в автоматическом режиме. Для этого закладывается в программу необходимые объемы воды и моющих растворов для всех этапов мойки оборудования	
2	Технологические нужды	Приготовление солевого раствора, работы технологических установок, сепараторов, гомогенизаторов, производственных линий, насосов и прочего производственного оборудования, восполнение потерь воды в системах оборотного водоснабжения, мойку и дезинфекцию резервуаров с водой, пермеат при работе обратного осмоса	
3	Нужды вспомогательных подразделений (лаборатории, котельной, компрессорной, локальных очистных сооружений и иных)	Обеспечение дистиллированной водой лабораторий  дистилляторами, расход воды на нужды котельной -  восполнение потерь воды с конденсатом при производстве тепла,  проведение химводоочистки, восполнение потерь с продувкой, выпариванием  деаэратора, подпитку тепловой сети	

Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7
№
п/п	Наименование схемы	Описание схемы	
1	2	3	
1	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение	Источниками водоснабжения служат подземные воды (3 водозаборные скважины), система водоснабжения
ГУПП «Березовское ЖКХ» (договор от 01.12.2025 № В-132/25). Вода (резервный источник) используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности (технологические нужды, мойка оборудования, нужды компрессорного цеха, котельного цеха, локальных очистных сооружений и иные), иные нужды (нужды производственной лаборатории, столовой, прачечной, медпункта, противопожарные нужды). Также осуществляется отпуск воды сторонним потребителям (арендаторам).
На территории производственного филиала имеется два накопительных резервуара чистой воды объемом по 500 м3 каждый, насосная станция второго подъема (со станцией обезжелезивания) и наружная распределительная сеть водопровода. Для учета расхода воды установлены водомеры.
Номинальная производительность станции обезжелезивания – 300 м3/час. Количество используемых напорных фильтров – 6. Метод очистки воды – безреагентный метод обезжелезивания с использованием аэрации и фильтрации на фильтрующей загрузке. 
Обеззараживание воды происходит вследствие действия ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп на бактерии. Производительность установки – 360 м3/час.
Оборотное водоснабжение – нужды компрессорного цеха, цеха СМП для производства холодной воды на технологические нужды.
Количество абонентов – 1 юридическое лицо.
На территории производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза существует раздельная схема системы канализации, состоящая из сетей канализации для отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и отдельная – сети дождевой канализации. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в реку Ясельда и сети канализации ГУПП «Березовское ЖКХ» (договор от 01.12.2025 № В-132/25) после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях, где происходит физико-химическая и биологическая очистка сточных вод. 
В рамках 1 пускового комплекса реконструкции локальных очистных сооружений выполнены работы по строительству следующих зданий, сооружений и инженерных сетей: блок усреднения, механической очистки и обезвоживания; блок нитрификации №2.2 с насосной станцией для блока нитрификации №2.1 и №2.2, инженерные сети между блоками нитрификации №2.2 и №2.1, оборудование биологической очистки линии №2, напорный трубопровод очищенных сточных вод, оборудование корпуса очистных сооружений, блока усреднения, механической очистки и обезвоживания. Запущен в работу и сдан I пусковой комплекс (акт приемки от 24.11.2025, Инв. №120/С-21938) производительностью до 3000м3/сут. со сбросом в р. Ясельда. 
Выполнен монтаж оборудования и ведутся пуско-наладочные работы по II пусковому комплексу с водоотведением в сети городской канализации ГУПП «Березовское ЖКХ» до 4000м3/сут. Идет настройка автоматизации и режимов работы всего комплекса ЛОС, поскольку для обеспечения
 показателей проектом предусмотрено распределение стоков между линиями очистки №1 и №2.
Сточные воды производственного филиала и от КНС собственных нужд по напорным трубопроводам подаются на барабанные сита. Очищенная сточная вода после механической очистки попадает в приямок.
Сточная вода после барабанного сита из приямка направляется на этап усреднения. В напорной линии предусмотрена установка автоматического контроля рН, электропроводности, взвешенных веществ, так как технология очистки стоков разделена на две линии, для которых существует необходимость выделения стоков с наибольшим содержанием минеральных примесей из потока сточных вод.
Сточная вода с повышенным содержанием солей (сухой остаток, хлориды, сульфаты), обусловленным спецификой производственного процессов: изготовление сыров, работа котельной, работа линии концентрирования сырной сыворотки, имеет периодический залповый характер и может быть отделена от общего потока по совокупным показателям датчика рН и электропроводности. Это позволяет в автоматическом режиме отделить данный сток в емкость аварийного резервуара на напорной линии подачи. Аварийный резервуар располагается в здании Нитрификации №1. 
Сток, соответствующий параметрам качества по минеральному составу, направляется в усреднительный резервуар насосами минуя аварийный. Объем усреднителя составляет 3500 м3. Разделение и подмес потока происходит автоматически на основании показания датчиков и расходов. Усреднитель сблокирован со зданием механической очистки и обезвоживания. 
Вода из усреднительного резервуара группами насосов направляется на линию ФХО№1 сброса в городской коллектор и может быть подмешана на линию ФХО №2 для сброса в водный объект. Каждая установка устанавливается в комплекте с собственным трубчатым флокулятором для флотации, системой насыщения воздухом, системой поверхностного удаления осадка, автоматическим клапаном для удаления осевших твердых частиц, шламовым насосом, комплектом приборов КИПиА. Группы подачи насосов на линии ФХО раздельные.  Для процесса флотации используются реагенты, коагулянт и флокулянт, станции дозирования коагулянта и приготовления полимера. Каждая линия ФХО имеет свой собственный комплект оборудования дозирования реагентов и станции приготовления полимера. 
Отдельная ветка подачи организована из емкости аварийного сброса с целью обеспечения смешения стоков по показателям: минерализация, хлориды, сульфаты. 
Проводится реконструкция локальных очистных сооружений для подготовки к вводу в эксплуатацию второй линия имеет возможность работы отдельно от первой линии, либо совместно в зависимости от качественного состава исходного стока из усреднительного резервуара.
Очищенная на установках флотации вода поступает в приямок отфлатированного стока. Приямок разделен на две секции, откуда двумя группами насосов подается на сооружения биологической очистки 1-й и 2-й линии соответственно. Осадок от установок флотации поступает в приямок, откуда насосами подается в блок усреднения, механической очистки и обезвоживания для дальнейшей обработки.
Сточные воды после сооружений физико-химической очистки поступают в биореактор, в котором происходят процессы денитро- и нитрификации с высокой концентрацией активного ила. Выделены две параллельные линии биологической очистки: нитрификация №1 (сброс в городской коллектор) и нитрификация №2 (сброс в водный объект).
Нитрификация №1. Биологическая очистка происходит в двух резервуарах-нитрификаторах, оборудованных системами эжекторной аэрации. Общий полезный объем резервуаров составляет 4900 м3.
Нитрификация №2. Биологическая очистка происходит в двух резервуарах-нитрификаторах, оборудованных системами эжекторной аэрации. Общий объем сооружений нитрификации №2 составляет 6120 м3. 
Для отделения активного ила предусмотрен метод фильтрации. Система ультрафильтрации состоит из нескольких последовательно соединенных мембранных модулей, образующих петлю УФ. Предлагаемая система ультрафильтрации предусмотрена из двух линий, по одной для каждой из линий биологической очистки. Очищенная сточная вода поступает в приямки пермеата для 1-й линии и 2-й линии очистки, и, далее, на выпуск в канализационный коллектор г. Береза (4000 м3/сутки) и в реку Ясельда (3000 м3/сутки). Каждая линия сброса сточной очищенной воды на напорной ветке оборудована автоматическим контролем рН, температуры, электропроводности и имеет возможность возврата стоков в голову очистных сооружений. В случае несоблюдения качества сброса по минерализации сточная вода отправляется в усреднитель или емкость аварийного сброса.
Отведение поверхностных сточных вод с территории производственного филиала осуществляется в сети городской дождевой канализации, предварительно пройдя через интегрированную систему очистки сточных дождевых вод (комбинированный пескобензомаслоотделитель) максимальной производительностью 31,0 л/с, тип BelECOline К31 (2200) L7,9.
Сточные воды, поступая в рабочую камеру пескоотделителя, попадают в зону отстаивания, в которой происходит выделение механических примесей минерального происхождения, пленочных нефтепродуктов и нефтепродуктов. Далее сточные воды поступают на очистку на модуль тонкослойного отстаивания в противотоке для выделения из дождевых сточных вод взвешенных веществ, крупностью 0,005 и более. Затем сточные воды поступают на очистку на коалесцентный модуль, где происходит   выделение нефтепродуктов из сточной воды. После очистки сточные воды сбрасываются  в сети городской канализации (договор на прием сточных вод  с ГУПП «Березовское ЖКХ» от 03.05.2021 №В-191/21). 	
2	Схема канализации, включая систему дождевой канализации		

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
Таблица 8
№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод	Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод	
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9
№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод	
	всего	техническое состояние	глубина, м	производительность, куб. м/час		
			мини-мальная	макси-мальная	сум-марная	мини-мальная	макси-мальная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для добычи пресных вод:	
1	3	действующие	138 	220	290	90	100	3	
2	1	затампонирована	-	-	-	-	-	-	
Для добычи минеральных вод:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
№
п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод	
			проектная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	
1	очистные сооружения механической, физико-химической и биологической очистки, флотации с механическим диспергированием воздуха, биологической очистки в искусственных условиях с активным илом
7.28.40.2	Место выпуска сточных вод – река Ясельда, г. Береза, бассейн реки Припять. 
Состав очистных сооружений: барабанные сита, усреднительный резервуар, трубчатый физико-химическая очистка (флокулятор, система насыщения воздухом, система поверхностного удаления осадка, автоматический клапан для удаления осевших твердых частиц), приямок отфлатированного стока, биореактор (2 резервуара-нитрификатора), система ультрафильтрации, система обезвоживания осадка.	3000	3000	Инструментальным
 (с применением средств измерений) методом, 
1 прибор	

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11
№
п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			фактическое	нормативно-расчетное2	
				на 2026 год	на 2027-2036 гг.	
						
1	2	3	4	5	6	
1	  Добыча (изъятие) вод – всего	  куб. м/сутки	4 683,2	6 427,4	6 427,4	
		  тыс. куб. м/год	1 709,4	2 346,0	2 346,0	
1.1	  В том числе: 
  подземных вод	  куб. м/сутки	4 683,2	6 427,4	6 427,4	
		  тыс. куб. м/год	1 709,4	2 346,0	2 346,0	
	  из них минеральных вод	  куб. м/сутки	0	0	0	
		  тыс. куб. м/год	0	0	0	
1.2	  поверхностных вод	  куб. м/сутки	0	0	0	
		  тыс. куб. м/год	0	0	0	
2	  Получение воды из системы 
  водоснабжения, водоотведения 
  (канализации) ГУПП «Березовское ЖКХ» РЕЗЕРВ	  куб. м/сутки	868,2	1 452,1	1 452,1	
		  тыс. куб. м/год	316,9	530,0	530,0	
3	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего	куб. м/сутки	5 551,5	6 427,1	6 427,1	
		тыс. куб. м/год	2 026,3	2 345,9	2 345,9	
3.1	В том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/сутки	84,4	139,7	139,7	
		тыс. куб. м/год	30,8	51,0	51,0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	84,4	117,0	117,0	
		тыс. куб. м/год	30,8	42,7	42,7	
3.2	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.3	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.4	на нужды промышленности	куб. м/сутки	5 487,7	6 220,5	6 220,5	
		тыс. куб. м/год	1 981,1	2 270,5	2 270,5	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	4 559,2	4 791,5	4 791,5	
		тыс. куб. м/год	1 664,1	1 748,9	1 748,9	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.5	на энергетические нужды	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.6	на иные нужды (прачечная,  лаборатория, медпункт, столовая)	куб. м/сутки	39,5	66,6	66,6	
		тыс. куб. м/год	14,4	24,3	24,3	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	39,5	66,6	66,6	
		тыс. куб. м/год	14,4	24,3	24,3	
4	Передача воды потребителям – всего	куб. м/сутки	0,27	0,27	0,27	
		тыс. куб. м/год	0,1	0,1	0,1	
4.1	В том числе подземных вод	куб. м/сутки	0,27	0,27	0,27	
		тыс. куб. м/год	0,1	0,1	0,1	
5	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	44 114,8	54 600,0	54 600,0	
		тыс. куб. м/год	16 101,9	19 929,0	19 929,0	
6	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
7	Потери и неучтенные расходы воды – всего	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
7.1	В том числе при транспортировке	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
8	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки	857,8	992,8	992,8	
		тыс. куб. м/год	313,1	362,4	362,4	
9	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – река Ясельда	куб. м/сутки	2467,4	3 000,0	3 000,0	
		тыс. куб. м/год	106,1	1095,0	1095,0	
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки	0	140,0	140,0	
		тыс. куб. м/год	0	51,1	51,1	
9.2	производственных сточных вод	куб. м/сутки	2467,4	2 860,0	2 860,0	
		тыс. куб. м/год	106,1	1 043,9	1 043,9	
9.3	поверхностных сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
10	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
11	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, 
золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
12	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
13	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)	куб. м/сутки	5 946,3	4 217,5	4 217,5	
		тыс. куб. м/год	2 170,4	1 539,4	1 539,4	
	ГУПП «Березовское ЖКХ», хозяйственно-питьевые и  производственные сточные воды 	куб. м/сутки	5 859,5	4 000,0	4 000,0	
		
тыс. куб. м/год	
2 138,7	
1 460,0	
1 460,0	
	ГУПП «Березовское ЖКХ», поверхностные сточные воды	куб. м/сутки	86,6	217,5	217,5	
		тыс. куб. м/год	31,6	79,4	79,4	
14	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
15	Сброс сточных вод в технологические водные объекты	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе
сточных вод при сбросе в	река Ясельда	
	(наименование поверхностного водного объекта)	
при удаленности фонового створа на расстоянии  _500_ метров и контрольного створа на расстоянии _500_ метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект,_-_километров
Таблица 12
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	макси-мальная	средне-годовая	макси-мальная	
52º32´45,20´´СШ 24º59´41,33´´ВД 
	Сульфаты, мг/дм3	50-300	3,97	11,6	3,58	5,0	
	ХПК, мгО2/дм3	2800-7150	2410	2670	21,2	23	
	БПК5, мгО2/дм3	1400-3750	1369	1535	4,28	4,6	
	Взвешенные вещества, мг/дм3	500-2500	1586	1896	6,66	7,6	
	Азот общий, мг/дм3	120-250	46,15	64,44	7,51	12,13	
	Фосфор общий, мг/дм3	30-75	50,62	63	3,34	4,2	
	Водородный показатель, ед.рН	4-11	6,06	6,4	8,3	8,5	
	Минерализация, мг/дм3	1100-5000	2445,6	2838	1924,6	2065	
	СПАВ, мг/дм3	2-15	0,079	0,21	0,04	0,046	
	Хлорид-ион, мг/дм3	400-2500	614,8	809	418,24	506,2	
	Аммоний-ион в пересчете на азот, мг/дм3	20-50	32,9	49	4,34	7,04	
	Нефтепродукты, мг/дм3	0,5-2	6,91	9,1	0,06	0,09	
	Железо общее, мг/дм3	0,5-5	1,67	2,8	0,05	0,1	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод
Таблица 13
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			
на 2026-2036 г.	
				
52º32´45,20´´СШ 24º59´41,33´´ВД 
Расход воды в водотоке  в фоновом створе 95% обеспеченности – 0,551 м3/с, средняя глубина – 0,31 м, средняя ширина – 9,0м, средняя скорость течения – 0,166 м/с. Гидролого-гидрографическая характеристика до свора: 1035км2, длина реки 87км, уклон 0,05 ؉, коэффициент извилистости 1,78	Водородный показатель, ед.рН	7,62	6,5-8,5	
	БПК5, мгО2/дм3	3,8	15	
	ХПК, мгО2/дм3	47,6	100	
	Взвешенные вещества, мг/дм3	13,16	25	
	Аммоний-ион, N/дм3	0,32	10	
	Азот общий, мг/дм3	1,7	20	
	Фосфор общий, мг/дм3	0,12	5	
	Минерализация, мг/дм3	326	2900	
	Хлорид-ион, мг/дм3	16,02	990	
	Сульфат-ион, мг/дм3	23,78	300	
	СПАВ ан., мг/дм3	0,04	0,2	
	Железо общее, мг/дм3	0,83	1,062	
	Нефтепродукты, мг/дм3	0,03	0,14	

VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14
Номер источника выброса	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологического оборудования	Загрязняющее вещество	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК)	Нормативы допустимых выбросов	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов	
				на 2026г.	 2027–2036гг.		
		код	наименование	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки				
						мг/м3	г/с	мг/м3	г/с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза
г. Береза, ул. Якова Свердлова, 28 225209, Брестская область	
0012	цех СМП, установка производства СОМ VRA-4	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф1, 1 ступень	28,3	0,274	28,3	0,274		
0064	цех СМП, высокотемпературный теплообменник TVA 2750-200 с газовой горелкой Weishaupt	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)	-	-		0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	107,8	0,118	107,8	0,118	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	35,7	0,039	35,7	0,039	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0104	Котельная, паровой котел Viessmann Viomax HS M75C248 №1	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)				0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	84,2	0,343	84,2	0,343	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	38,8	0,158	38,8	0,158	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0105	Котельная, паровой котел Viessmann Viomax HS M75C248 №2	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)				0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	81,4	0,332	81,4	0,332	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	23,4	0,095	23,4	0,095	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0106	Котельная. Паровой котел Viessmann Viomax HS M75C245 №3	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)				0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	61,2	0,156	61,2	0,156	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	23,7	0,060	23,7	0,060	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0110	Слесарная мастерская, сверлильный станок ГС2116	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,007		0,007		
0139	цех СМП, высокотемпературный теплообменник TVA 2750-200 с газовой горелкой Weishaupt	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)				0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	102,1	0,112	102,1	0,112	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	8,5	0,009	8,5	0,009	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0140	цех СМП, высокотемпературный теплообменник TVA 2750-200 с газовой горелкой Weishaupt	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)				0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	90,1	0,099	102,1	0,099	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	8,5	0,009	8,5	0,009	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0141	Цех СМП, сушилка VRCD-8	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф1, 1 ступень	29,3	1,678	29,3	1,678	-	
0142	Цех СМП, бункер сушильных молочных продуктов	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф1, 1 ступень	30,5	0,001	30,5	0,001	-	
0143	Цех СМП, бункер сушильных молочных продуктов	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф1, 1 ступень	29,8	0,001	29,8	0,001	-	
0144	Цех СМП, бункер сушильных молочных продуктов	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф1, 1 ступень	28,2	0,001	28,2	0,001	-	
0145	Цех СМП, бункер сушильных молочных продуктов	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф1, 1 ступень	27,6	0,005	27,6	0,005	-	
0154	Котельный цех, когенерационная газопоршневая установка PG1250B	0304	Азот (II) оксид 
(азота оксид)				0,000		0,000		
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-	190,4	0,239	190,4	0,239	6	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-	239,3	0,300	239,3	0,300	6	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-		0,000000		0,000000		
		0703	Бенз(а)пирен	-	-		0,000000		0,000000		
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-		0,000		0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-		0,000		0,000		
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-		0,000		0,000		
0172	Оборудование ШРП когенерационной газопоршневой установки PG1250B	0410	Метан	-	-		0,533		0,533		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0156	Локальные очистные сооружения, биофильтр №1 	0301	Азота диоксид	-	Х1, 1 ступень	2,1	0,005	2,1	0,005		
		0303	Аммиак 			0,4	0,001	0,4	0,001		
		0333	Сероводород			0,5	0,001	0,5	0,001		
		0337	Углерод оксид			1,3	0,003	1,3	0,003		
		0401	Углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10			1,0	0,002	1,0	0,002		
		1555	Уксусная кислота			1,5	0,000	1,5	0,000		
0180	КНС, перекачка производственных сточных вод	0303	Аммиак 	-	-		0,000		0,000		
		0333	Сероводород	-	-		0,000		0,000		
		0349	Хлор	-	-		0,001		0,001		
		0410	Метан	-	-		0,012		0,012		
		1715	Метантиол (метилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0136	Холодильно-компрессорный цех, аммиачная компрессорная, компрессорные агрегаты
	0303	Аммиак	-	-		0,012		0,012		
0137	Холодильно-компрессорный цех, аммиачная компрессорная, компрессорные агрегаты	0303	Аммиак	-	-		0,005		0,005		
0138	Холодильно-компрессорный цех, аммиачная компрессорная, компрессорные агрегаты	0303	Аммиак	-	-		0,008		0,008		
0112	Оборудование ШРП высокотемпературного теплообменника TVA 1800-200 с газовой горелкой Weishaupt 	0410	Метан	-	-		0,533		0,533		
		1728	Этантиол 
(этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0116	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол 
(этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0117	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0118	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0119	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0120	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0121	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0122	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0123	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0124	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0125	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0126	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0127	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0128	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0129	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0132	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0133	Предохранительный сбросной клапан ПСК-50 котельная
	0410	Метан	-	-		0,331		0,331		
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-		0,000		0,000		
0170	Металлорежущие и металлообрабатывающее оборудование, ремонтная механическая мастерская	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,234		0,234	-	
0171	Шкаф вытяжной химический ШВ, лаборатория котельной	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,000		0,000	-	
		0303	Аммиак	-	-		0,000		0,000	-	
		0322	Серная кислота	-	-		0,000		0,000	-	
6076	Сварочный аппарат ESAB lhn250i, территория предприятия	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,004		0,004	-	
		0326	Озон	-	-		0,000007		0,000007	-	
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-		0,000		0,000	-	
6078	Газовая резка, территория предприятия	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,000		0,000	-	
		0301	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	-	-		0,000		0,000	-	
		0337	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	-	-		0,000		0,000	-	
6079	Пост покраски, гараж	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,002		0,002	-	
		3005	Общий органический углерод	-	-		0,020		0,020	-	
6170	Стол нанесения покрытий, ремонтная механическая мастерская	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,003		0,003	-	
		3005	Общий органический углерод	-	-		0,013		0,013	-	

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество	Наименование и тип приборов АСК	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический	
		код	наименование			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	
VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
Загрязняющее вещество	Номера источников выбросов	Нормативы допустимых выбросов	
		на 2026				
№
п/п	Наименование	Код вещества	Класс опасности			2027-2036гг.	
					г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза
225209, Брестская область, г. Береза, ул. Якова Свердлова, 28 
(наименование и местонахождение объекта воздействия)	
1	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	2	0064,0104,0105,0106, 0139,0140,0154,0156, 6078	1,404	31,863	1,404	31,863	
2	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0064,0104,0105,0106, 0139,0140,0154	0,000	5,154	0,000	5,154	
3	Аммиак	0303	4	0136,0137,0138,0156, 0171,0180	0,026	0,823	0,026	0,823	
4	Бенз(а)пирен	0703	1	0064,0104,0105,0106, 0139,0140,0154	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
5	Бензо(в)флюоратен	0727	-	0064,0104,0105,0106, 
0139,0140,0154	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Бензо(к)флюоратен	0728	-	0064,0104,0105,0106,
0139,0140,0154	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	0064,0104,0105,0106,
0139,0140,0154	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
8	Индено (1,2,3-cd)пирен	0729	-	0064,0104,0105,0106,
0139,0140, 0154	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	Метан	0410	4	0112,0116,0117,0118,
0119,0120,0121,0122,
0123,0124,0125,0126,
0127,0128,0129,0132,
0133,0172,0180	6,374	0,228	6,374	0,228	
10	Метантиол (метилмеркаптан)	1715	2	0180	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Общий органический углерод	3005	-	6079,6170	0,033	0,036	0,033	0,036	
12	Озон	0326	1	6076	0,000007	0,000000	0,000007	0,000000	
13	Ртуть и его соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0064,01004,0105,0106,
0139,0140,0154	0,000000	0,0000000	0,000000	0,0000000	
14	Серная кислота	0322	2	0171	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	Сероводород	0333	2	0156,0180	0,001	0,032	0,001	0,032	
16	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	0012,0110,0141,0142,
0143,0144,0145,0170,
0171,6076,6078,6079,
6170	2,210	62,091	2,210	62,091	
17	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	0342	2	6076	0,000	0,001	0,000	0,001	
18	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0064,0104,0105,0106,
0139,0140,0154,0156,
6078	0,673	17,507	0,673	17,507	
19	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	0154, 0156	0,003	0,095	0,003	0,095	
20	Уксусная кислота	1555	3	0156	0,004	0,126	0,004	0,126	
21	Хлор	0349	2	0180	0,001	0,009	0,001	0,009	
22	Этантиол (этилмеркаптан)	1728	3	0112,0116,0117,0118,
0119,0120,0121,0122,
0123,0124,0125,0126,
0127,0128,0129,0132,
0133,0172,0180	0,000	0,000	0,000	0,000	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000000	х	0,000000	
Итого веществ II класса опасности	х	х	31,905	х	31,905	
Итого веществ III класса опасности	х	х	67,371	х	67,371	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	18,653	х	18,653	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,036	х	0,036	
ВСЕГО для объекта воздействия	х	х	117,965000	х	117,965000	

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
Таблица 17
	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели 
образования отходов, тонн	
				на 2026г.	на 20
г.2027 – 2036гг.	
1	2	3	4	5	6	
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	  1	0,027	0,118	0,118	
2		  13	330 шт.	1238 шт.	1238 шт.	
3		  14	0,818	0	0	
4		  2	0	0	0	
5		  3	322,967	487,119	487,119	
6		  4	33983,999	12 965,255	12 965,255	
7		Неопасные	17602,598	2 718,041	2 718,041	
8		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
9	ИТОГО образование и поступление	51910,139
330 шт.	16 170,533
1238 шт.	16 170,533
1238 шт.	
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	-	-	-	
11		13	330 шт.	1238 шт.	1238 шт.	
12		14	0,818	0	0	
13		2	0	0	0	
14		3	60,6099	97,869	97,869	
15		4	33973,827	12 941,734	12 941,734	
16		Неопасные	17339,992	2 403,041	2 403,041	
17	ИТОГО передано отходов	51375,246
330 шт.	15 442,644
1238 шт.	15 442,644
1238 шт.	
18	Обезвреживание отходов	1	0,027	0,118	0,118	
19		13	0	0	0	
20		14	0	0	0	
21		2	0	0	0	
22		3	0	0	0	
23		4	0	0	0	
24	ИТОГО на обезвреживание	0,027	0,118	0,118	
25	Использование отходов	1	0	0	0	
26		2	0	0	0	
27		3	0	0	0	
28		4	0	0	0	
29		Неопасные	0	0	0	
30	ИТОГО на использование	0	0	0	
31	Хранение отходов	1	0	0	0	
32		13	0	0	0	
33		14	0	0	0	
34		2	0	0	0	
35		3	0	0	0	
36		4	0	0	0	
37		Неопасные	0	0	0	
38		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
39	ИТОГО на хранение	0	0	0	
40	Захоронение отходов	1	0	0	0	
41		2	0	0	0	
42		3	262,088	389,250	389,250	
43		4	10,172	23,521	23,521	
44		Неопасные	262,606	315,00	315,00	
45		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
46	ИТОГО на захоронение	534.866	733,931	733,931	

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения	
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению
Таблица 19
Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				на 2026г.	2027– 2036гг.	
1	2	3	4	5	6	
На хранение	
-	-	-	-	-	-	
На захоронение	
отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	неопасные	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	315,000	315,000	
острые предметы обеззараженные (обезвреженные)	7710102	четвертый класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,006	0,006	
абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)	3144407	четвертый класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,050	0,050	
отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытием пр.	1870209	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	86,000	86,000	
отбросы с решеток 	8430100	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	75,000	75,000	
ткани и мешки фильтровальные без вредных примесей	5820800	четвертый класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	9,600	9,600	
обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	1471501	четвертый класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,825	0,825	
отходы стеклопластика	5740500	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	1,160	1,160	
сополимеры винилхлорида и винилиденхлорида – пленка «Повиден»	5711612	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	140,000	140,000	
прочие отходы  пластмасс затвердевшие, не вошедшие  в группу 1	5716900	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	17,640	17,640	
отходы полимерных пленок с печатью	5712114	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	55,000	55,000	
песок, загрязненный неорганическими веществами (кислоты, щелочи, соли и пр.)	3142412	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,700	0,700	
отходы с примесью латексной и резиновой нити	5830941	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	3,000	3,000	
осадки сетей хозяйственно-фекальной  канализации	8430600	четвертый класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	6,000	6,000	
шлам от чистки котлов	3164200	третий класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,024	0,024	
бумажные мешки из-под сырья (цемент)	1871707	четвертый класс 	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	5,600	5,600	
отходы минеральных волокон загрязненные	3143000	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	2,100	2,100	
отходы паронита	5750301	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,084	0,084	
осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца)	8420300	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	1,700	1,700	
бумажные мешки из-под сырья (органобентонит)	1871704	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,300	0,300	
изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая	5820903	четвертый класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	1,440	1,440	
отходы смешанных синтетических волокон и нитей	5830939	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	1,366	1,366	
ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими	5820100	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	1,800	1,800	
отработанная шлифовальная шкурка на полотне	5820506	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,066	0,066	
бумажные мешки из-под соды	1871502	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,100	0,100	
отходы (обрезки) тканей при раскройке	5810919	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,570	0,570	
упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)	1871400	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	2,52	2,52	
протирочный материал, загрязненный клеем	5820504	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,12	0,12	
эластичный пенополиуретан (поролон)	5711014	четвертый класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,882	0,882	
пенополиуретан	5711011	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	51,0	51,0	
полипропилен загрязненный	5712808	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	3,0	3,0	
прочие отходы клеев, клеевых веществ, мастик, смол, не вошедшие в группу 9	5591900	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,7	0,7	
полистирол загрязненный	5710802	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	1,5	1,5	
прочие отходы полиэтилена	5712119	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	20,761	20,761	
отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные)	7710104	четвертый класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	0,060	0,060	
полосы пятислойной (полиамидполиолефиновой соэкструзионной) пленки	5712102	третий класс	Полигон ТКО  для  г.Береза  и  г. Белоозерск у д.Речица	20,0	20,0	

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20
№
п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый 
эффект
 (результат)	
1	2	3	4	5	
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод	
1	Реализация 2 пускового комплекса проекта «Реконструкция локальных очистных сооружений, расположенных на территории, расположенных на территории производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» по ул. Якова Свердлова, 28А в г. Береза»
Источник финансирования – собственные средства 	I кв. 2026 –
III кв.2026	Обеспечение качества сбрасываемых сточных вод требованиям технических нормативных актов	Обеспечение необходимой степени очистки сточных вод	
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
-	-	-	-	-	
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот	
-	-	-	-	-	
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды	
-	-	-	-	-	

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды
Таблица 21
№
п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество	
1	2	3	4	5	6	7	
Наименование объекта воздействия:
Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза 
225209, Брестская область г. Береза, ул. Якова Свердлова, 28	
1	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Котельная, паровой котел Viessmann Viomax HS M75C248 №1	0104	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
2		Котельная, паровой котел Viessmann Viomax HS M75C248 №2	0105	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
3		Котельная. Паровой котел Viessmann Viomax HS M75C245 №3	0106	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
4		цех СМП, высокотемпературный теплообменник TVA 1800 с газовой горелкой Weishaupt	0064	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
5		цех СМП, установка производства СОМ ВРА	0012	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
		цех СМП, сушилка VRCD-8	0141	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
		цех СМП, бункер сушилки молочных продуктов	0142	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
		цех СМП, бункер сушилки молочных продуктов	0143	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
		цех СМП, бункер сушилки молочных продуктов	0144	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
		цех СМП, бункер сушилки молочных продуктов	0145	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
		Котельный цех, когенерационная газопоршневая установка PG1250B	0154	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
		Биофильтр №2 локальных очистных сооружений	0156	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
						Аммиак	
						Сероводород	
						Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Метан 	
						Уксусная кислота	
2	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод

Поверхностные вод в районе расположения источников сбросов сточных вод
	Локальные очистные сооружения производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза	КТ1,
КТ1.1

КТ2

КТ3	Выпуск в поверхностный водный объект
(до, после ЛОС)

Фоновый створ

Контрольный створ 	не реже 2 раз / месяц	Водородный показатель	
						БПК5	
						ХПКсг	
						Взвешенные вещества	
						Аммоний-ион	
						Азот общий	
						Фосфор общий	
						Минерализация 	
						Хлорид-ион	
						Сульфат-ион	
						СПАВ (анион.)	
						Железо общее	
						Нефтепродукты 	

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры   ____нет_____

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22
№
п/п	Показатель	Описание	
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	На основании разработанных и утвержденных организационной структуры системы,  должностных инструкций, функциональных обязанностей, организационно-распорядительных  документов организации возложены  обязанности и распределена ответственность между  персоналом организации  за выполнение мероприятий, соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды	
2	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им	Порядок идентификации и управления экологическими аспектами организации установлен в положении П-ООС-003-2020 «Порядок идентификации, методика оценка значимости экологических аспектов деятельности организации, составление и актуализация реестров экологических аспектов	
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений	Комплексное природоохранное разрешение от  07.07.2025  №01/0038	
4	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов	Организация раздельного сбора отходов производства, организация отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников	
5	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей	Политики в области охраны окружающей среды прилагается к заявлению	
6	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей	Целевые и плановые экологические показатели, мероприятия  в области  охраны окружающей среды ежегодно разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями Руководства по системе менеджмента окружающей средой	
7	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду	Контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды организации, рационального использования природных ресурсов	
8	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них	Порядок подготовки и действия в аварийной ситуации установлен в общем плане ликвидации аварийных ситуаций организации	
9	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	Взаимодействие между структурными подразделениями, внешними заинтересованными  сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Руководства  по системе менеджмента окружающей средой	
10	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой	Порядок ведения и  управления документацией  установлен в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды. Перечень форм учетной документации в области ООС установлен в инструкции  по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды организации, рационального использования природных ресурсов	
11	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды	Порядок обучения и требования к персоналу установлены в инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды
Собственной аккредитованной лаборатории  по проведению аналитического контроля в области ООС в организации нет. Аналитический контроль  в области охраны окружающей среды осуществляется аккредитованными лабораториями на основании договоров с организацией	
12	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе	Мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с разработанной и утвержденной программой, графиком производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, Мониторинг достижения установленных целевых и плановых показателей установлен в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды	
13	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора	Порядок разработки  корректирующих и предупреждающих мероприятий  на выявленные несоответствия в области ООС установлен в  Руководстве по системе менеджмента окружающей среды, инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды организации, рационального использования природных ресурсов	
14	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства	Проверка выполнения требований  системы менеджмента окружающей среды  в структурных подразделениях организации  осуществляется согласно графику внутренних аудитов, процедура установлена в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды
Инспекционный контроль функционирования системы проводится ежегодно  на основании договора с организацией, выдавшей сертификат соответствия	
15	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей	Порядок оформления  отчета по анализу результативности системы  установлен  в  положении П-ООС-004-2020 «Анализ результативности системы управления (менеджмента) окружающей средой, критерии и методика оценки показателей результативности»,  Отчет о результативности функционирования системы  составляется и предоставляется руководству  ежегодно на основании выполненных мероприятий, достигнутых целевых и плановых экологических показателей	
	
Настоящим	ОАО «Савушкин продукт»	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)	
подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель генерального директора		А.Л.Шамаль	
(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Доверенность  от 01.02.2025г. №15/25		(инициалы, фамилия, подпись)	
                            .2026	
(дата)	

Николайчик 
8029 320 31 06 
Карта-схема расположение производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Береза