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__________________  № __________________
      
На  № ________________ от _______________   

	Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

	
	


ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДООХРАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
	Настоящим заявлением
	

	Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» 

	(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество

	 (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя

	224008, г. Брест, ул. Ковельская, 1

	местонахождение юридического лица, место жительство индивидуального предпринимателя)

	

	просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на_______________________________________________________________

	(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию 
объекта комплексного воздействия на окружающую среду)


I. Общие сведения
Таблица 1
	№
строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	224008 г. Брест, ул. Ковельская, 1

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Голенчук Владимир Алексеевич

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	тел. 8 (0162) 59-39-54,
факс 8 (0162) 59-39-55
info@ bmpz.by
www.bmpz.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	38110 Сбор неопасных отходов


	5
	Учетный номер плательщика

	291000450

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
	№ 291000450 
17 августа 2010 года

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	-

	8
	Количество работающего персонала
	545 чел.

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжение   нет
водоотведение    нет
(канализация)

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	отсутствует

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Крейдич Анна Николаевна
59-39-61, 8029-7760825

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	–



II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, 
оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД1
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/ фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	1. 
	производственная площадка 
	35119 Производство электроэнергии прочими электростанциями
35300 Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
37000 Сбор и обработка сточных вод
52290 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
46690 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки
52100 Складирование и хранение
71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
	224008, 
г. Брест,
 ул. Ковельская, д.1 
	5,29
	2011
	100 тыс.тонн в год твердых бытовых отходов и до 370 тыс.м3 в год ила и осадков сточных вод / 
124 тыс.тонн в год твердых бытовых отходов и до 255 тыс.м3 в год ила и осадков сточных вод 

	2. 
	производственная площадка 
	38110 Сбор неопасных отходов
38120 Сбор опасных отходов
33110 Ремонт готовых металлических изделий
	224024, 
г. Брест, ул. Фортечная, д.133
	2,94
	2014
(передача)
	–

	3. 
	приемный пункт
	46773 Оптовая торговля неметаллическими отходами и неметаллическим ломом
	224002, 
г. Брест, ул. Генерала Тимофеева, д.29А
	2,36
	2015
(передача)
	–

	4. 
	приемный пункт
	46773 Оптовая торговля неметаллическими отходами и неметаллическим ломом
	224024, 
г. Брест, переулок Городской, д.5
	0,25
	2014
(передача)
	–

	5. 
	участок по отлову и содержанию безнадзорных животных 
	81290 Прочие виды услуг по чистке и уборке 
96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
75000 Ветеринарная деятельность
	224008, 
г. Брест, ул. Ковельская, д.7Г
	1,744
	2016
	–

	6. 
	цех по производству полимерпесчаных изделий
	–                   
	224008, 
г. Брест, ул. Ковельская, д.7Д
	0,912
	2020
	340-350 кг в час

	7. 
	полигон твердых коммунальных отходов г. Бреста
	382010 Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов
	Брестский р-он, Знаменский с/с, 60
	26,0951
	2011
(передача)
	проект. мощ. – 90,06 тыс.тонн/год
факт. мощ. – 81,8 тыс.тонн/год 

	8. 
	полигон твердых коммунальных отходов г. Жабинка
	382010 Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов
	Жабинковский р-он, Хмелевский с/с, 5
	3,0948
	2018
(передача)
	проект. мощ. – 3,6 тыс.тонн/год
факт. мощ. – 0,25 тыс.тонн/год 

	9. 
	база отдыха «Заводъ», Брестский р-н, Клейниковский с/с
	–
	Брестский р-н, Клейниковский с/с, вблизи д. Костычи
	2,7645
	–
	–


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 8 листах.


III. Производственная программа
Таблица 3
	№
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД
	Прогнозируемая динамика объемов производства
в % к проектной мощности или
фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	35119 Производство электроэнергии прочими электростанциями
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2. 
	35300 Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3. 
	37000 Сбор и обработка сточных вод
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. 
	52290 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5. 
	46690 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6. 
	52100 Складирование и хранение
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7. 
	71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8. 
	71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9. 
	38110 Сбор неопасных отходов
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10. 
	38120 Сбор опасных отходов
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11. 
	33110 Ремонт готовых металлических изделий
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12. 
	382010 Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов
	100
	100
	100
	100
	100
	100




IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Обезвреживание и обезвоживание сырого осадка и избыточного  активного ила
	Сырой осадок и активный ил поступив в контур метантенков, нагреваются до температуры 37°, где осуществляется процесс мезофильной анаэробной стабилизации осадка. Метантенки выполнены по схеме проточного реактора - подача осадка равна такому же объему отвода. Для гомогенизации и перемешивания осадка в метантенках предусмотрена центральная труба с нагнетанием газа и осуществлена придонная циркуляция осадка. Далее осадок отводится через разгрузочный трубопровод для дальнейшей обработки в цехе обезвоживания.
Сброженный осадок и избыточный активный ил обезвоживаются на специально предусмотренном оборудовании – двух независимо действующих ленточных фильтр-прессах, для повышения качества обезвоживания в сброженную смесь осадка и А.И. 
перед ленточным фильтр-прессом добавляют флокулянт. Обезвоживание осуществляется в 2 потока, каждый фильтр-пресс имеет 1 бесконечную ленту. После этого обезвоженная сброженная смесь по шнековым транспортерам попадает в кузов грузового автомобиля и вывозится.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120)
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
Пункт 4.7.4 ст.492;
Пункт 5.2.2.12 ст.525;
Пункт 5.2.1.1 ст. 522.

	Имеющийся процесс соответствует  технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах

	Сбор и сортировка ТКО

	Доставка ТКО в цех приема и подготовки отходов осуществляется мусоровозами. Все доставляющие автомобили взвешиваются на автомобильных весах. Крупногабаритные отходы отбираются непосредственно на площадке промежуточного хранения, а остальные отходы загружаются в загрузочные бункеры, расположенные перед обеими линиями предварительной обработки. На линиях отходы подвергаются следующим процессам:  предварительной сортировке, просеиванию в многоугольных грохотах, магнитной сепарации, основной сортировке, повторной магнитной сепарации, просеиванию в многоугольном грохоте мелкой фракции, отделению твердых частиц.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120)
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
Пункт 4.2.2 ст.349.

	Имеющийся процесс соответствует  технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах

	Ферментация органической части ТКО
	Органическая фракция с помощью транспортера по боксовым распределителям подается в камеры выравнивания потока. Накопленный материал, по шнекам, загружается в ферментеры. В зоне загрузки существует возможность регулировки содержания сухого вещества в сбраживаемом материале благодаря добавлению прессованной воды или фугата из соответствующих резервуаров. Дно и часть стен оборудованы забетонированными змеевиками (принцип отопления нагретым полом), которые обеспечивают равномерную температуру стен и нагревание сбраживаемой массы до заданной температуры. В процессе стабилизации субстрата легко разлагаемая органика разрушается до минерального остатка и биогаза.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120)
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
Пункт 5.2.1.5 ст.523.

	Имеющийся процесс соответствует  технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах

	Очистка воздуха
	Отработанный воздух отводится из цехов с помощью поверхностной вытяжки и направляется на скруббер. Функции скруббера: улавливание пыли; удаление аммиака; - насыщение воздуха водяным паром. Далее отводимый воздух очищается в биофильтре. Фильтрующий материал состоит из рваной корневой древесины. микроорганизмы фильтрующего слоя обеспечивают разложение органических ингредиентов с сильным запахом.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120)
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
Пункт 4.6.10 ст. 461;
Пункт 4.6.11 ст. 467;
Пункт 4.6.12 ст. 470.
	Имеющийся процесс соответствует  технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах

	Обессеривание и утилизация биогаза

	Биогаз, образовавшийся в ферментере и метантенках, поступает в башню обессеривания, где происходит удаление сероводорода из него. Далее газ проходит через угольные фильтры и поступает в газгольдер. Уровень заполнения газгольдера используется в качестве параметра регулировки работы ТЭЦ, на которых происходит утилизация газа. Тепло и электроэнергия выработанная ТЭЦ используются на нужды предприятия.
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120)
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
Пункт 4.2.6 ст. 354.
	Имеющийся процесс соответствует  технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах

	Производство полимерпесчанных изделий
	Производство полимерпесчаной продукции: смешивание агломерата полиэтилена с песком и красителем; термическая обработка и перемешивание полученного состава в плавильно-нагревательном агрегате (АПН) и его экструдирование; формовка изделия в прессе; охлаждение полученного изделия. Полимерпесчаный состав получают в процессе равномерного смешивания основных компонентов (наполнителя (песка) и связующего (полимера)) при соблюдении заданного температурного режима. В результате чего происходит обволакивание каждой частицы наполнителя связующим. При последующей формовке и застывании полимерпесчаная масса образует однородную монолитную структуру с высокой прочностью. Наполнитель составляет основной объем изделия. При использовании песка применяется фракция до 3 мм, желательно без глинистых включений с влажностью от 0,1% до 10,3%. Рассматриваемая технология позволяет добиться хороших показателей производительности на песке с высокой влажностью, при этом стоит учитывать, что с использованием песка с незначительной влажностью производительность увеличивается. В качестве элемента, связующего частицы наполнителя, используется полимерное сырье – агломерат полиэтилена (гранулы вторичного полимера, т.е. полимеров, бывших в употреблении и утилизированных – переработанных заново в гранулы). В качестве пигментов, придающих цвет готовому изделию, могут использоваться как минеральные, так и органические красители широкой цветовой гаммы от различных производителей. При выборе органических красителей следует учитывать их устойчивость к воздействию УФ-лучей, а также к воздействию высоких температур в процессе приготовления полимерпесчаной смеси. В производстве применяется два типа красителя: технический углерод (Массовая доля углерода не менее 90% (Черный цвет)) и оксид железа (Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3 не менее 96% (красный цвет)). Технологический процесс производства полимерпесчаной продукции условно разделен на четыре производственных участка: участок подготовки песка; участок приготовления премикса; участок приготовления формовочной массы; участок формовки изделий.
	Изделия полимерпесчаные 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ BY 291000450.004-2025

	Технологический процесс соответствует
 ТУ BY 291000450.004-2025




V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования
Таблица 5
	№
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин


	Источник водоснабжения:
подземные воды (бассейн реки Западный Буг);

Источник водоснабжения:
система водоснабжения другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», питьевая вода (бассейн реки Западный Буг)

Приемник сточных вод:
водонепроницаемые выгреба (бассейн реки Западный Буг)

Приемник сточных вод: 
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», сточная вода (бассейн реки Западный Буг)
	Брестский район, Знаменский с/с, 60
г. Брест ул. Генерала Тимофеева, 29А, 
г. Брест пер.Городской,5

	2
	Нужды промышленности
	–
	Источник водоснабжения: 
система водоснабжения другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», питьевая вода (бассейн реки Западный Буг)

Приемник сточных вод:
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», сточная вода (бассейн реки Западный Буг)
	-

	3
	Иные нужды

	–
	Приемник сточных вод:
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – государственного предприятия «Брестводоканал», сточная вода (бассейн реки Западный Буг)
Приемник сточных вод:
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – КУП «Бресткое ДЭП», сточная вода (бассейн реки Западный Буг)
	-




Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6
	N
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Уплотнение избыточного активного ила
	Цель процесса заключается в увеличении доли сухого вещества в избыточном активном иле, принимаемом с очистных сооружений, с 1% до 6% и дальнейшей загрузке его в метантенки для анаэробной стабилизации. 
Процесс уплотнения активного ила происходит на ленточных ситах. Процесс уплотнения сопровождается добавлением 0,1%-0,15% раствора флокулянта в избыточный активный ил для связывания взвешенных веществ в крупные хлопья и улучшения водоотдачи. 
- на приготовление флокулянта расходуется 100 м3/сут или 36500 м3/год питьевой воды
- на промывку фильтровальных лент расходуется до 5 м3/сут или 1825 м3/год.
В процессе уплотнения активного ила образуется около 80-85% фильтрата от объема, закаченного с очистных сооружений активного ила. Вода, расходуемая на технологический процесс, в полном объеме участвует в образовании стока.
Количество стока составляет порядка 916 м3/сут или 334340 м3/год

	2
	Уплотнение сырого осадка 
	Цель процесса заключается в увеличении доли сухого вещества в сыром осадке: 
- на приготовление флокулянта расходуется 100 м3/сут или 36500 м3/год питьевой воды
- на промывку фильтровальных лент при обработке сырого осадка расходуется до 10 м3/сут или 3650 м3/год.
Количество стока составляет порядка 260 м3/сут или 94900 м3/год.

	3
	Обезвоживание сброженной смеси осадков сточных вод
	Цель обезвоживания заключается в удалении излишней влаги из сброженной смеси для получения подсушенного осадка, который можно в дальнейшем транспортировать грузовым транспортом.
Процесс обезвоживания заключается в подмешивании к сброженной смеси раствора флокулянта, который связывает взвешенные вещества в крупные хлопья и до следующей подачи смеси на ленточный фильтр-пресс, где излишняя влага сначала естественно просачивается через ленту, а затем под действием механического сжатия удаляется дополнительный объем излишней влаги.
вода расходуется:
- для приготовления раствора флокулянта 80 м3/сут или 29200 м3/год питьевой воды
- для подпитки ванны с фильтратом в процессе работы и промывки лент во время тех обслуживания расходуется 450 м3/сут или 164250 м3/год
В результате обезвоживания образуется сухой осадок и сток. Количество сухого осадка после обезвоживания зависит от соотношения сырого осадка и активного ила в сброженной смеси.
В образовании стока участвует как сброженная смесь, так и вода, расходуемая на технологический процесс. 
В сутки образуется до 610 м3/сут или 222650 м3/год стока

	4
	Обезвоживание сброженных остатков биологических отходов.
	Цель процесса заключается в удалении взвешенных веществ из отжатой воды полученной из остатков сбродившей массы с содержанием сухого вещества 15-20% до содержания сухого вещества не более 5%. Для удаления используются высокоскоростные центрифуги, в которые закачивается отжатая смесь и раствор флокулянта для улучшения водоотдачи взвешенных веществ и скорейшего разделения на твердую и жидкую фазу.
- для приготовления раствора флокулянта расходуется 4,69 м3/сут или 1713 м3/год питьевой воды
- для промывки декантеров после окончания процесса расходуется 0,89 м3/сут или 324 м3/год
Количество стока составляет порядка 52 м3/сут или 18980 м3/год.

	5
	Очистка биогаза от сероводорода
	Цель процесса: удалить из биогаза сероводород до допустимых пределов, чтобы минимизировать агрессивное воздействие на когенерационные машины, вырабатывающие тепловую и электрическую энергию из биогаза.
Суть процесса заключается в орошении биогаза раствором с микроорганизмами, которые переводят сероводород в серную кислоту. Отработанный раствор кислоты и микроорганизмов сливается в канализацию, а свежая вода добавляется в систему для подпитки.
На подпитку расходуется порядка 18 м3/сут или 6570 м3/год.
Количество стока составляет 18 м3/сут или 6570 м3/год.

	6
	Очистка загрязненного воздуха
	Цель: очистить отработанный воздух после сортировки от загрязняющих веществ (аммиак, сероводород, меркаптаны и др. летучие органические соединения).
Воздух проходит 2 стадии очистки. На первом этапе на скрубберах удаляется аммиак и пыль, а также происходит насыщение воздуха водой.
На втором этапе воздух проходит через биофильтр, представляющий собой слой щепы, которая периодически орошается для поддержания необходимой влажности чтобы не пересыхала щепа и развивались полезные микроорганизмы.
На процесс увлажнения тратится 24 м3/сут или 8760 м3/год.
На орошение биофильтра тратиться 2,0 м3/сут или 738 м3/год.
На нужды скруббера тратится 6,34 м3/сут или 2314,1 м3/год.
Отработанная вода превращается в сток, который составляет порядка 12,5м3/сут или 4563м3/год.

	7
	Анаэробное сбраживание биологических отходов. 
	Цель процесса заключается в биологическом разложении легкоразлагаемой органики с помощью анаэробных бактерий, в результате которого материал становиться инертным, а полезный побочный продукт в виде биогаза перерабатывается в тепловую и электрическую энергию.
Материал, загружается в ферментер, где при температуре в 370С перемещается по запрограммированному режиму, с помощью мешалок в течение 20-28 суток. В процессе перемещения происходит деструкция легко разлагаемой органики метанобразующими бактериями на биогаз и минеральные вещества. 
Для регулирования влажности биомассы в ферментере, и разжижения пробки из загружаемого материала между загрузочным шнеком и ферментером используется вода. 
- для разжижения пробки тратится 1м3/сут или 365м3/год воды питьевого качества.
- на промывку баков выгрузки и трубопроводов тратится порядка 1 м3/сут или 365 м3/год.
Отработанная жидкость поступает на процесс обезвоживание сброженных остатков биологических отходов.



Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7
	N
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Ковельская, 1: водоснабжение осуществляется из системы водоснабжения ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также бутилированная вода. 
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности. 
Основные виды деятельности предприятия: сбраживание сырого осадка и избыточного активного ила, принимаемые с очистных сооружений ГП «Брестводоканал». 
Цель обезвоживания – удаление излишней влаги из сброженной массы. В процессе уплотнения сырого осадка и активного ила образуется около 80-85% фильтрата от объема, закаченного с очистных сооружений ГП «Брестводоканал». Процесс обезвоживания заключается в подмешивании к сброженной смеси раствора флокулянта, который связывает взвешенные вещества в крупные хлопья и доследующей подаче смеси на ленточный фильтр-пресс, где излишняя влага сначала естественно просачивается через ленту, а затем под действием механического сжатия удаляется дополнительный объем излишней влаги. В образовании стока участвует как сброженная смесь, так и вода, расходуемая на технологический процесс. 

Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Ковельская, 7Г: водоснабжение осуществляется из системы в ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также бутилированная вода. 
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

Здание административно-бытового назначения по адресу г.Брест, б-р Космонавтов, 33/1. Здание подключено к централизованному городскому водоснабжению ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). 
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Фортечная,133: водоснабжение осуществляется из системы ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также бутилированная вода.
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Генерала Тимофеева, 29А:
водоснабжение осуществляется с использованием двух водозаборных скважин, а также бутилированная вода.
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

Производственная площадка по адресу г.Брест пер.Городской, 5: 
водоснабжение осуществляется с использованием одной водозаборной скважины, а также бутилированная вода.
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

Производственная площадка по адресу: Брестский р-н, Знаменский с/с, 60:
водоснабжение осуществляется с использованием одной водозаборной скважины, а также бутилированная вода.
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Площадка по адресу :Жабинковский р-н, Хмелевский с/с, 5:
 для хозяйственно-питьевых нужд используется бутилированная вода. 

Производственная площадка по адресу Брестский р-н, Клейниковский с/с: 
для хозяйственно-питьевых нужд используется бутилированная вода, а также дополнительно привозится вода, взятая на основной производственной площадке г. Брест, ул. Ковельская, 1, из системы водоснабжения ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). 
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Производственная площадка «Цех по производству полимерпесчаных изделий» по адресу г.Брест, ул.Ковельская, 7Д:
водоснабжение осуществляется из системы водоснабжению ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также используется бутилированная вода. 
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	г. Брест, ул. Ковельская,1:
хозяйственно-бытовые сточные воды, сточные воды от нужд промышленности отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). 
поверхностные сточные воды с территории производственной площадки по ул.Ковельская, 1 отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» 

г.Брест, ул. Ковельская, 7Г: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018).

г. Брест, б-р Космонавтов, 33/1: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018).

г. Брест, ул. Фортечная, 133: 
хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). Часть воды поступает в водонепроницаемый выгреб на территории площадки.
Поверхностные сточные воды с площадки, расположенной по ул. Фортечная, 133 отводятся в сети канализации КУП «Брестское ДЭП» (договор №298 от 04.08.2020 г.). 

г. Брест, ул. Генерала Тимофеева, 29А:
хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб.

г. Брест, пер. Городской, 5: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). 

Брестский р-н, Знаменский с/с, 60: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб. 

Жабинковский р-н, Хмелевский с/с, 5: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб.

Брестский р-н, Клейниковский с/с вблизи д.Костычи: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб. 

г.Брест, ул.Ковельская, 7Д: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). 




Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
[bookmark: Par252]Таблица 8
	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	[bookmark: Par256]Количество средств измерений расхода (объема) вод
	[bookmark: Par257]Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	[bookmark: Par258]всего
	суммарная производительность 
	
	

	
	
	[bookmark: Par260]куб. м/час
	[bookmark: Par261]куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9
	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	4
	рабочие
	11,0
	19,5
	4,525
	0,0625
	3,2
	4

	Для добычи минеральных вод:

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–








Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	№
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	


Характеристика водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное

	
	
	
	
	На 2026
(2026-2026 гг.)
	На 2031
(2027-2031 гг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Добыча (изъятие) вод - всего
	куб. м/сутки
	0,3
	4,9
	4,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	1,8
	1,8

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	0,3
	4,9
	4,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	1,8
	1,8

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица
	куб. м/сутки
	781,1
	1019,5
	1019,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	285,1
	372,1
	372,1

	3
	Использование воды на собственные нужды
по целям водопользования - всего
	куб. м/сутки
	780,5
	1024,5
	1024,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	284,9
	373,9
	373,9

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	63,0
	103,6
	103,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	23,0
	37,8
	37,8

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0,3
	4,9
	4,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	1,8
	1,8

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	717,5
	920,8
	920,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	261,9
	336,1
	336,1

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	-
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	-
	–
	–

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	0,8
	50,4
	50,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,3
	18,4
	18,4

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	9.1
	Из них:
хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	9.3
	поверхностных сточных вод 
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации):
	куб. м/сутки
	2005,5
	2843,0
	2843,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	732,0
	1037,7
	1037,7

	
	1. Сети канализации ГП «Брестводоканал»: хозяйственно бытовые, производственные и поверхностные сточные воды
	куб. м/сутки
	2000,8
	2838,4
	2838,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	730,3
	1036,0
	1036,0

	
	2. Сети канализации КУП «Брестское ДЭП»: поверхностные сточные воды
	куб. м/сутки
	4,7
	4,7
	4,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,7
	1,7
	1,7

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	0,0
	12,9
	12,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,0
	4,7
	4,7

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в
________________________________________________________________________________________________________
(наименование поверхностного водного объекта)
________________________________________________________________________________________________________
при удалении фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров
[bookmark: Par1362]Таблица 12
	[bookmark: Par1364]Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–






Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод
[bookmark: Par1391]Таблица 13
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения
	Значение показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	На 2026
(2026-2026 гг.)
	На 2031
(2027-2031 гг.)

	1
	2
	3
	4
	5

	–
	–
	–
	–
	–












VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
	Номер исто-чника выб-роса
	Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК)
	Нормативы допустимых выбросов 
	Норма-тивное содер-жание кисло-рода в отходя-щих газах, процен-тов

	
	
	
	
	На 2026
(2026-2026 гг.)
	На 2031
(2027-2031 гг.)
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1. Площадка по адресу г. Брест, ул. Ковельская, 1

	1.0001
	Цех приемки и подготовки отходов, отделение сухого ферментера, цех обезвоживания, илоуплотнители: технологическое оборудование
	0303
	Аммиак
	–
	1Ф1М1Ф, II ступени очистки
	0,2
	0,002
	0,2
	0,002
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	
	0,1
	0,001
	0,1
	0,001
	–

	
	
	0333
	Сероводород
	–
	
	0,05
	0,001
	0,05
	0,001
	–

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	–
	
	0,5
	0,006
	0,5
	0,006
	–

	1.0004
	КНС хоз.быт. стоков: приемная камера
	0303
	Аммиак
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0333
	Сероводород
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	1715
	Метантиол (метилмеркаптан)
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,027
	–
	0,027
	–

	1.0006
	Мини ТЭЦ-1: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт
	0301
	Азот (VI) оксид (азота диоксид)
	–
	–
	366,0
	0,104
	366,0
	0,104
	–

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	619,7
	0,215
	619,7
	0,215
	–

	
	
	0401
	Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	–
	–
	1,0
	0,000
	1,0
	0,000
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	0,000000
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	0,000000
	–

	1.0007/1
	Мини ТЭЦ-2: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт)
	0301
	Азот (VI) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,141
	-
	0,141
	-

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,371
	-
	0,371
	-

	
	
	0401
	Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	-
	-
	-
	0,134
	-
	0,134
	-

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-

	1.0007/2
	Мини ТЭЦ-2: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт)
	0301
	Азот (VI) оксид (азота диоксид)
	–
	–
	364,8
	0,130
	364,8
	0,130
	–

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	613,8
	0,257
	613,8
	0,257
	–

	
	
	0401
	Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	–
	–
	1,000
	0,000
	1,000
	0,000
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	0,000000
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	0,000000
	–

	1.0008
	Мини ТЭЦ-3: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт)
	0301
	Азот (VI) оксид (азота диоксид)
	–
	–
	362,0
	0,232
	362,0
	0,232
	–

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	603,2
	0,437
	603,2
	0,437
	–

	
	
	0401
	Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы)
	–
	–
	1,000
	0,000
	1,000
	0,000
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	0,000000
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	0,000000
	–

	1.6001
	Резервуар ила и осадка
	0303
	Аммиак
	–
	–
	–
	0,002
	–
	0,002
	–

	
	
	0333
	Сероводород
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	1715
	Метантиол (метилмеркаптан)
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,421
	–
	0,421
	–

	1.0010
	Блок вспомогательных служб, сварочное отделение: аппарат полуавтоматической сварки, аппарат электродуговой сварки, аппарат газовой резкт
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 – C10
	–
	–
	–
	0,000
	
	0,000
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,023
	–
	0,023
	–

	1.0011
	КНС
	0303
	Аммиак
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0333
	Сероводород
	–
	–
	–
	0,000
	–
	0,000
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,002
	–
	0,002
	–

	2.Площадка по адресу г.Брест, ул.Фортечная, 133

	2.0001
	Сварочное отделение: аппарат полуавтоматической сварки, аппарат электродуговой сварки, аппарат газовой резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	–
	–
	–
	0,018
	–
	0,018
	–

	
	
	0337
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	0,018
	–
	0,018
	–

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	–
	–
	–
	0,001
	–
	0,001
	–

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,036
	-
	0,036
	-

	8. Площадка по адресу г.Брест, ул.Ковельская,7Д

	8.0001
	Цех по производству полимерных изделий
	1555
	Уксусная кислота
	–
	–
	1,5
	0,008
	1,3
	0,008
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	1,3
	0,002
	1,3
	0,002
	–

	
	
	1325
	Формальдегид (метаналь)
	–
	–
	1,5
	0,002
	1,5
	0,002
	–

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	–
	–
	16,4
	0,018
	16,4
	0,018
	–

	8.0002
	Цех по производству полимерных изделий
	1555
	Уксусная кислота
	–
	–
	1,5
	0,002
	1,5
	0,002
	–

	
	
	337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	1,3
	0,002
	1,25
	0,002
	–

	
	
	1325
	Формальдегид (метаналь)
	–
	–
	0,5
	0,001
	0,53
	0,001
	–

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	–
	–
	5,8
	0,008
	5,8
	0,008
	–

	8.6001
	Цех по производству полимерных изделий. Навес для хранения песка
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,004
	–
	0,004
	–



Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов
АСК
	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–



VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	№ п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	На 2026
(2026-2026 гг.)
	На 2031
(2027-2031 гг.)

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух 
КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»


	1
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010
	0,018
	4,697
	0,018
	4,697

	2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010
	0,625
	29,783
	0,625
	29,783

	3
	Аммиак
	0303
	4
	1.0001, 1.0004, 1.6001, 1.0011
	0,004
	0,105
	0,004
	0,105

	4
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008
	0,000000
	0,000012
	0,000000
	0,000012

	5
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008
	–
	0,000000
	–
	0,000000

	6
	Метан
	0410
	4
	1.0001, 1.0004, 1.6001, 1.0011
	0,421
	6,884
	0,421
	6,884

	7
	Метантиол (метилмеркаптан)
	1715
	2
	1.0004, 1.6001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Ртуть и ее соединения (в пересчете про ртуть)
	0183
	1
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008
	0,000000
	0,000018
	0,000000
	0,000018

	9
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	1.0010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Сероводород
	0333
	2
	1.0001, 1.0004, 1.6001, 1.0011
	0,001
	0,023
	0,001
	0,023

	11
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)
	2902
	3
	1.0001, 1.0010, 8.0001, 8.0002, 8.6001, 2.0001,1.0013
	0,098
	0,784
	0,098
	0,784

	12
	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 (алканы)
	0401
	4
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010
	0,134
	4,268
	0,134
	4,268

	13
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010, 8.0001, 8.0002
	1,284
	64,995
	1,284
	64,995

	14
	Уксусная кислота
	1555
	3
	8.0001, 8.0002
	0,010
	0,080
	0,010
	0,080

	15
	Формальдегид (метаналь)
	1325
	2
	8.0001, 8.0002
	0,003
	0,054
	0,003
	0,054

	16
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	2.0001
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000

	17
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	1.0004, 1.6001,1.0011
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000030
	х
	0,000030

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	29,860
	х
	29,860

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	5,561
	х
	5,561

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	76,252
	х
	76,252

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	–
	х
	–

	ИТОГО
	х
	х
	111,673030
	х
	111,673030




IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов
Таблица 17
	№ п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	На 2026
(2026-2026 гг.)
	На 2031
(2027-2031 гг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	1,450
	0,057
	0,057

	2
	
	13
	0
	450 шт
	450 шт

	3
	
	14
	0
	0
	0

	4
	
	2
	0
	0
	0

	5
	
	3
	448748,893
	448755,094
	448755,094

	6
	
	4
	7509,26
	31525,46
	31525,46

	7
	
	Неопасные
	6008,94
	11514,95
	11514,95

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	462268,543
	491795,561/450 шт
	491795,561/450 шт

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	1,445
	0
	0

	11
	
	13
	0
	450 шт
	450 шт

	12
	
	14
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	533,155
	534,689
	534,689

	15
	
	4
	2888,28
	2886,55
	2886,55

	16
	
	Неопасные
	164,50
	163,70
	163,70

	17
	ИТОГО передано отходов
	3587,380
	3584,939/450 шт
	3584,939/450 шт

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0,005
	0,057
	0,057

	19
	
	13
	0
	0
	0

	20
	
	14
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0,005
	0,057
	0,057

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	448214,900
	448214,950
	448214,950

	28
	
	4
	4620,72
	28634,41
	28634,41

	29
	
	Неопасные
	5814,08
	11319,18
	11319,18

	30
	ИТОГО на использование
	458649,705
	488168,540
	488168,540
	

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	13
	0
	0
	0

	33
	
	14
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	0
	
	0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	0,838
	5,455
	5,455

	43
	
	4
	0,26
	4,50
	4,50

	44
	
	Неопасные
	30,36
	32,07
	32,07

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	31,458
	42,025
	42,025
	







Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


X. Предложения по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19
	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранение и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	На 2026
(2026-2026 гг.)
	На 2031
(2027-2031 гг.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	
	
	
	
	
	

	На захоронение

	Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)
	1871000
	третий
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	0,045
	0,045

	Зола от сжигания быстрорастущей древесины
	3130601
	третий
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	3,540
	3,540

	Минеральные остатки от газоочистки
	3143900
	третий
	Полигон ТКО 
г. Бреста
	0,260
	0,260

	Тормозные композиционные колодки отработанные
	5750905
	третий
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	0,3276
	0,3276

	Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими
	5820200
	третий
	Полигон ТКО 
г. Бреста
	0,063
	0,0630

	Бумажные мешки из-под пигментов (углерод технический)
	1871607
	третий
	Полигон ТКО 
г. Бреста
	0,0099
	0,0099

	Бумажные мешки из-под пигментов (желтый, красный железоокисный)
	1871608
	третий
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	0,0099
	0,0099

	Текстильный упаковочный материал с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими
	5820400
	третий
	Полигон ТКО 
г. Бреста
	1,200
	1,200

	Обувь кожаная, потерявшая свои потребительские свойства
	1471501
	четвертый
	Полигон ТКО 
г. Бреста
	0,450
	0,4500

	Иглы испорченные и использованные обеззараженные (обезвреженные)
	7720700
	четвертый
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	0,0001
	0,0001

	Осадки сетей хозяйственно-фекальной канализации
	8430600
	четвертый
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	4,000
	4,00

	Отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные)
	7710104
	четвертый
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	0,0494
	0,0494

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО
 г. Бреста
	32,065
	32,065




XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	
	Установка сетчатого искрогосителя в дымовой трубе (источники 3.0001, 5.0001,7.0001) (собственные средства)
	01.10.2026 -31.12.2027
	Достижение сокращения выбросов твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3
	Сокращение выбросов твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3.

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	–
	–
	–
	–
	–

	

	–
	
	
	–
	–










XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды
Таблица 21
	№ п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование объекта воздействия

	
	Цех приемки и подготовки отходов, отделение сухого ферментера, цех обезвоживания, илоуплотнители
	г. Брест,
ул. Ковельская, 1
	1.0001
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	1 раз в год
	(0303) Аммиак

	
	
	
	
	
	
	(0410) Метан

	
	Мини ТЭС-1.  Газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (топливо- биогаз, мощность -1,095 МВт)
	г. Брест, 
ул. Ковельская, 1
	1.0006
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	ежеквартально
	(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	(0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 (алканы)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	Мини ТЭЦ-2. Газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (топливо- биогаз, мощность -1,095 МВт)
	г. Брест, 
ул. Ковельская, 1
	1.0007/2
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	ежеквартально
	(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	(0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 (алканы)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	Мини ТЭС-3. Газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (топливо- биогаз, мощность -1,095 МВт)
	г. Брест,
 ул. Ковельская, 1
	1.0008
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	ежеквартально
	(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	(0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 (алканы)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	Здание АБК. Мини-котельная. Котел TIS PRO DR 27
	г. Брест, 
ул.Генерала Тимофеева, 29А
	3.0001
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	2 раза в год (отопительный сезон)
	(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	(2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль)

	
	Здание АБК. Мини-котельная. Котел МИР-25
	Брестский р-н, Знаменский с/с, 60
	5.0001
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	2 раза в год (отопительный сезон)
	(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	(2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль)

	
	Котельная. Котел ОВК-45
	Брестский р-н, Клейниковский с/с, вблизи д. Костычи
	7.0001
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	ежеквартально
	(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	(2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль)

	
	Цех по производству полимерных изделий
	г. Брест, ул. Ковельская, 7Г
	8.0001
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	ежеквартально
	(2902) Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)

	
	
	
	
	
	
	(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	(1555) Уксусная кислота

	
	
	
	
	
	
	(1325) Формальдегид (метаналь)

	
	Цех по производству полимерных изделий
	г. Брест, ул. Ковельская, 7Г
	8.0002
	в соответствии с ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017
	
	







XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	–

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	–

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	–

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	–

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	–

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	–

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	–

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	–

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	–

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	–

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	–

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	–

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	–

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	–

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	–



	Настоящим
	Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод»

	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

	

	(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)


подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.
	______Директор__________
	В.А.Голенчук_______________________

	(Наименование должности служащего  руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)                                                                                                                                                                                            

	(инициалы, фамилия, подпись)



                                                              
________________________
                      (дата)

_________________________________
1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. 
2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования. 
3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках. 
4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках
