Адкрытае акцыянернае таварыства «Савушкiн прадукт»
(ААТ «Савушкiн прадукт»)

вул. Янкі Купалы, 118, 224028, г. Брэст,
+375 162 30 45 45, факс +375 162 47 10 80,
info@savushkin.com, www.savushkin.com,
р/р BY04 BELB 3012 1500 7502 8022 6000
ААТ «Банк БелЗЭБ», БIК BELBBY2X,
УНП 200030514	

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Открытое акционерное общество
«Савушкин продукт»

	Открытое акционерное общество «Савушкин продукт»
(ОАО «Савушкин продукт»)

ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест,
+375 162 30 45 45, факс +375 162 47 10 80,
info@savushkin.com, www.savushkin.com,
р/с BY04 BELB 3012 1500 7502 8022 6000
ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X,
УНП 200030514	

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения
10.07.2026		
(число, месяц, год)		

Настоящим заявлением	
Открытое акционерное общество	
	(наименование юридического лица	
«Савушкин продукт»	
в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
г. Брест, ул. Янки Купалы, 118, тел.: +375 162 47-06-24, факс: +375 162 47-10-80	
индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,	
	
местожительство индивидуального предпринимателя)	
просит	выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 2 года	
	(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в  эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)	

I. Общие сведения
Таблица 1
№ строки	Наименование данных	Данные	
1.	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	г. Брест, ул. Янки Купалы, 118	
2.	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Генеральный директор 
Открытого акционерного общества 
«Савушкин продукт»
Савчиц А.В.
Директор производственного филиала
ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново 
Сульжиц В.П.	
3.	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	тел. 8 (0162) 47 06 24, факс  47 10 80,
e-mail: info@savushkin.by
https://www.savushkin.com	
4.	Вид деятельности основной по ОКЭД1	10511 Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров	
5.	Учетный номер плательщика	200030514	
6.	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	№200030514 от 08.04.2005	
7.	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица	в состав организации входят 
7 производственных, 6 торговых филиалов	
8.	Количество работающего персонала	165 человек в производственном филиале 
ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново»	
9.	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	Водоснабжения нет
Водоотведения  нет
(канализации)	
10.	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь	отсутствует лаборатория в части измерений в области охраны окружающей среды	
11.	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Челюк Владислава Игоревна
+375293866827
 80164330838	
12.	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)	нет	

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
№
п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД1	Место нахождения	Занимаемая территория, га	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/
фактическое производство	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново	переработка молока, кроме консервирования, производство сыров (код 10 511)	г. Иваново, 
ул. Советская, 102	9,4	30.10.1964 (дата последней реконструкции август 2025)	30 т/сутки /
30 т/сутки СМП	

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме
на	1	листах.	

III. Производственная программа
Таблица 3
№
п/п	Вид деятельности основной по ОКЭД1	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству	
		2026 - 2028 год	
1	2	3	
1.	переработка молока, кроме консервирования, производство сыров (код 10511)	100%		

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении	
1	2	3	4	
Сушка молока, сыворотки	Гомогенизированное молоко. сыворотку сгущают на вакуум-выпарных аппаратах
Для высушивания горячим воздухом в качестве теплоносителя используется нагретый воздух, находящийся в прямом контакте с обрабатываемым продуктом. При распылительной сушке высушиваемый материал взвешивается в воздухе, образуется большая поверхность испарения. Жидкость в мелкокапельном состоянии подвергается воздействию потока горячего воздуха в сушильной камере. Сухие вещества выделяются в виде порошка. 	стр.335-381, 
388-393
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)	Соответствует 	
Упаковка и наполнение	Упаковка – комплекс средств по подготовке продуктов к перемещению и хранению, для обеспечения сохранности, а также материалы используемые для этих целей. К используемым материалам относится бумажный и полиэтиленовый мешок.	стр.335-381
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)	Соответствует 	
Санитарная обработка и дезинфекция	Перед началом процесса санитарной обработки оборудование полностью опорожняется.  Безразборная санитарная обработка применяется для закрытого технологического оборудования и резервуаров. Моющий раствор закачивается в оборудование и распределяется с помощью распылителей в сосудах, резервуарах. Автоматическая система обработки включает следующие этапы: предварительное ополаскивание водой, циркуляцию моющего раствора, промежуточное ополаскивание, дезинфекцию, завершающее ополаскивание водой. Вода завершающего ополаскивания может использоваться повторно для предварительного ополаскивания.  Мойку струей высокого давления и мойку пеной используют для внешних поверхностей оборудования, стен, полов. 		Соответствует 	
Потребление воды	Использование воды для технического обслуживания оборудования, характеристика программ безразборной мойки оборудования, устранение протечек.		Соответствует	
Очистка сточных вод в конце производственного цикла 	Отведение сточных вод, применение различных методов очистки сточных вод, образующихся от различных производственных процессов.	Стр.138-181
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)	Соответствует 	

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования
Таблица 5
№
п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования	
1	2	3	4	5	
1.	Хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные нужды	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Припять)

Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Припять)

Приемник сточных вод: 
поверхностные воды – река Неслуха (бассейн реки Припять)
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Припять)
	Брестская 
область,
г. Иваново, ул. Советская, 102	
2.	Нужды промышленности	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Припять)
 
Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Припять)

Приемник сточных вод: 
поверхностные воды – река Неслуха (бассейн реки Припять)
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Припять)
		
3.	Иные нужды	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему	Источник водоснабжения: подземные воды 
(бассейн реки Припять)

Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Припять)

Приемник сточных вод: 
поверхностные воды – река Неслуха (бассейн реки Припять)
поверхностные воды – река Самаровка (бассейн реки Припять)
система водоотведения (канализации) другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Припять)

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6
№
п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов	
1	2	3	
1.	Мойка технологического оборудования, автомолцистерн	Для механизированного способа мойки и санитарной обработки технологического оборудования и трубопроводов, моющие растворы готовят в резервуарах для моющих растворов в специально отведенных для этих целей помещениях-отделениях мойки. Мойка оборудования происходит в автоматическом режиме. Для этого закладывается в программу необходимые объемы воды и моющих растворов для всех этапов мойки оборудования	
2.	Технологические нужды	Приготовление солевого раствора, работы технологических установок, сепараторов, гомогенизаторов, производственных линий, насосов и прочего производственного оборудования, восполнение потерь воды в системах оборотного водоснабжения, мойку и дезинфекцию резервуаров с водой, пермеат при работе обратного осмоса	
3.	Нужды вспомогательных подразделений (лаборатории, котельной, компрессорной, локальных очистных сооружений и иных)	Обеспечение дистиллированной водой лабораторий  дистилляторами, расход воды на нужды котельной -  восполнение потерь воды с конденсатом при производстве тепла,  проведение химводоочистки, восполнение потерь с продувкой, выпариванием  деаэратора, подпитку тепловой сети	

Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7
№ п/п	Наименование схемы	Описание схемы	
1	2	3	
1.	Схема водоснабжения, включая оборотное	Водоснабжение производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» 
г. Иваново осуществляется из подземного водозабора, в состав которого входят три скважины суммарной производительностью 180 м3/час (договор от 01.10.2019 № 27 на водоснабжение и водоотведение). Добытая вода из скважин подается на станцию обезжелезивания, где установлено четыре фильтра общей производительностью 80 м3/час. После станции обезжелезивания вода поступает в два резервуара чистой воды объемом 700 м3 каждый, из которых насосной станцией второго подъема вода, пройдя обеззараживание ультрафиолетовым излучением, подается в распределительную сеть предприятия на хозяйственно-питьевые и нужды промышленности. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности (технологические нужды, мойка оборудования, нужды компрессорного цеха, котельного цеха, локальных очистных сооружений и иные), иные нужды (нужды производственной лаборатории, прачечной, противопожарные нужды). 
С целью сокращения использования воды на промышленные нужды на предприятии организована система оборотного водоснабжения – нужды участка СМП (компрессорный цех, система вакуумно-выпарной установки). 
На территории производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» г. Иваново предусмотрены следующие системы водоотведения:
- объединенная хозяйственно-бытовая и производственная канализация;
- дождевая канализация.
Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в объединенную хозяйственно-бытовую и производственную канализацию, а затем на локальные очистные сооружения.
Производительность локальных очистных сооружений составляет 2100 м3/сутки. В состав локальных очистных сооружений входят: приемный резервуар сточных вод; вращающееся барабанно сито; балансировочный (регулирующий) резервуар; резервуар аварийного сброса; установка напорной флотации; биореактор; установка ультрафильтрации; дегидратор; биофильтр для очистки воздуха. 
После проведения реконструкции по проекту «Возведение насосной станции и коллектора очищенных сточных вод ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново» очистки производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются через канал мелиоративной системы в р. Неслуха. 
Поверхностные сточные воды, формируемые на территории производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» г. Иваново, поступают с систему дождевой канализации предприятия и далее на локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод производительностью 70 л/с, которые представлены песко-бензомаслоотделителем BelECQline, в состав которых входят тонкослойные(трубчатые) модули, коалесцентный модуль. После очистки поверхностные сточные воды сбрасываются через канал мелиоративной системы в р. Самаровка.	
2.	Схема канализации, включая систему дождевой канализации		

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
Таблица 8
№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод	Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод	
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9
№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод	
	всего	техническое состояние	глубина, м	производительность, куб. м/час		
			мини-мальная	макси-мальная	сум-марная	мини-мальная	макси-мальная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для добычи пресных вод:	
1.	3	действующие	54	70	180	60	60	3	
Для добычи минеральных вод:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
№
п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод	
			проектная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	
1.	Механическая очистка 
(отстойники, фильтры), глубокая очистка отсутствует 
2.31	Место выпуска сточных вод – река Самаровка через канал мелиоративной системы, г. Иваново, бассейн реки Припять. 
Состав очистных сооружений: пескобензоотделитель BelECOline, тонкослойные (трубчатые) модули, коалесцентный модуль.	70 л/с	70 л/с	Расчетный метод
	
	Очистные сооружения механической, физико-химической и биологической очистки, обработка сточных вод на фильтрах нейтрализаторах, биологическая очистка в искусственных условиях с активным илом
7.28.40.2	Место выпуска сточных вод – река Неслуха через канал мелиоративной системы, г. Иваново, бассейн реки Припять. 
Состав очистных сооружений: : приемный резервуар сточных вод; вращающееся барабанное сито; балансировочный (регулирую-щий) резервуар; резервуар аварийного сброса; установка напорной флотации; биореактор; установка ультрафильтрации; дегидратор; биофильтр для очистки воздуха	2100 м3/сутки	1500 – 1800
м3/сутки	Инструментальным
 (с применением средств измерений) методом, 
1 прибор	

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11
№
п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			фактическое	нормативно-расчетное2	
				на 2026 год	2027-2028 гг.	
1	2	3	4	5	6	
1.	  Добыча (изъятие) вод – всего	  куб. м/сутки	776,7	1150,6	1150,6	
		  тыс. куб. м/год	283,5	420,0	420,0	
1.1.	  В том числе: 
  подземных вод	  куб. м/сутки	776,7	1150,6	1150,6	
		  тыс. куб. м/год	283,5	420,0	420,0	
	  из них минеральных вод	  куб. м/сутки	0	0	0	
		  тыс. куб. м/год	0	0	0	
1.2.	  поверхностных вод	  куб. м/сутки	0	0	0	
		  тыс. куб. м/год	0	0	0	
2.	  Получение воды из системы 
  водоснабжения, водоотведения 
  (канализации) КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» (РЕЗЕРВ)	  куб. м/сутки	0	27,4	27,4	
		  тыс. куб. м/год	0	10,0	10,0	
3.	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего	куб. м/сутки	776,7	1150,6	1150,6	
		тыс. куб. м/год	283,5	420,0	420,0	
3.1.	В том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/сутки	10,3	23,8	23,8	
		тыс. куб. м/год	3,8	8,7	8,7	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	10,3	23,8	23,8	
		тыс. куб. м/год	3,8	8,7	8,7	
3.2.	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.3.	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.4.	на нужды промышленности	куб. м/сутки	766,1	1120,5	1120,5	
		тыс. куб. м/год	279,6	409,0	409,0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	766,1	1120,5	1120,5	
		тыс. куб. м/год	279,6	409,0	409,0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.5.	на энергетические нужды	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.6.	на иные нужды (прачечная, лаборатория, противопожарные)	куб. м/сутки	0,3	6,3	6,3	
		тыс. куб. м/год	0,1	2,3	2,3	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,3	6,3	6,3	
		тыс. куб. м/год	0,1	2,3	2,3	
4.	Передача воды потребителям – всего	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
4.1.	В том числе подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
5.	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	2600,9	2695,0	2695,0	
		тыс. куб. м/год	949,3	983,7	983,7	
6.	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
7.	Потери и неучтенные расходы воды – всего	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
7.1.	В том числе при транспортировке	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
8.	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки	56,8	115,3	115,3	
		тыс. куб. м/год	20,7	42,1	42,1	
9.	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – река Самаровка	куб. м/сутки	84,4	149,3	149,3	
		тыс. куб. м/год	30,8	54,5	54,5	
9.1.	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
9.2.	производственных сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
9.3.	поверхностных сточных вод	куб. м/сутки	84,4	149,3	149,3	
		тыс. куб. м/год	30,8	54,5	54,5	
9.	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – через канал мелиоративной сети река Неслуха	куб. м/сутки	0	1073,7	1073,7	
		тыс. куб. м/год	0	391,9	391,9	
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки	0	14,0	14,0	
		тыс. куб. м/год	0	5,1	5,1	
9.2	производственных сточных вод	куб. м/сутки	0	1059,7	1059,7	
		тыс. куб. м/год	0	386,8	386,8	
9.3	поверхностных сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
10.	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
11.	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
12.	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
13.	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» (РЕЗЕРВ)	куб. м/сутки	902,2	1073,7	1073,7	
		тыс. куб. м/год	329,3	391,9	391,9	
14.	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
15.	Сброс сточных вод в технологические водные объекты	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе
сточных вод при сбросе в	реку Неслуха	
	(наименование поверхностного водного объекта)	
при удаленности фонового створа на расстоянии  _-_ метров и контрольного створа на расстоянии _-_ метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект,_15,7_километров
Таблица 12
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	макси-мальная	средне-годовая	макси-мальная	

52°08ґ29ґґСШ; 25°29ґ13ґґВД
	Водородный показатель, ед.рН	4-10	8.4	12	-	-	
	БПК5, мгО2/дм3	1150-4950	1683,3	3000	-	-	
	ХПК, мгО2/дм3	2250-9850	3446,6	3960	-	-	
	Взвешенные вещества, мг/дм3	540-2000	547,3	1248	-	-	
	Аммоний-ион, N/дм3	10-70	28,5	53,7	-	-	
	Азот общий, мг/дм3	52-287	34,4	64,5	-	-	
	Фосфор общий, мг/дм3	19-112	45,0	95	-	-	
	Минерализация, мг/дм3	800-2500	6803,6	13430	-	-	
	Хлорид-ион, мг/дм3	50-600	384,8	639,9	-	-	
	Сульфат-ион, мг/дм3	70-120	24,5	59,5	-	-	
	СПАВ ан., мг/дм3	2-16	1,2	1,3	-	-	
	Железо общее, мг/дм3	0,6-2,5	0,5	0,899	-	-	
	Нефтепродукты, мг/дм3	0,1-1,0	1,35	1,8	-	-	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных
веществ в составе сточных вод
Таблица 13
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно отчет ЦНИИКИВР)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			на 2026 г.	на 2027- 2028гг	

52°08ґ29ґґСШ; 25°29ґ13ґґВД
Мелиоративный канал имеет протяженность 15,7 км.
Длина реки составляет 
32 км, площадь водосбора 422 км2, среднегодовой расход воды в устье около 
1,5 м3/с, средний уклон водной поверхности 0,5‰, лесистость территории водосбора 16 %	Водородный показатель, ед.рН	7,07	6,5-8,5	6,5-8,5	
	БПК5, мгО2/дм3	4,07	25	25	
	ХПК, мгО2/дм3	40,27	120	120	
	Взвешенные вещества, мг/дм3	6,07	30	30	
	Аммоний-ион, N/дм3	1,03	10	10	
	Азот общий, мг/дм3	3,24	20	20	
	Фосфор общий, мг/дм3	0,77	5	5	
	Минерализация, мг/дм3	500,00	1000	1000	
	Хлорид-ион, мг/дм3	50,10	300	300	
	Сульфат-ион, мг/дм3	23,77	100	100	
	СПАВ ан., мг/дм3	<0,025	0,4	0,4	
	Железо общее, мг/дм3	0,16	0,485	0,485	
	Нефтепродукты, мг/дм3	0,04	0,4	0,4	

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе
сточных вод при сбросе в	реку Самаровка	
	(наименование поверхностного водного объекта)	
при удаленности фонового створа на расстоянии  _500_ метров и контрольного створа на расстоянии _460_ метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект,_0,214_километров
Таблица 12
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	макси-мальная	средне-годовая	макси-мальная	
52є14ґ33.8ґґСШ 25є52ґ05ґґВД	Взвешенные вещества, мг/дм3	1800	32.17	74.2	9.7	13.8	
	Водородный показатель рН, ед.рН	6.5-8.5	6.92	7.1	7.2	7.4	
	Нефтепродукты, мг/дм3	18	0.13	0.19	0.06	0.09	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных
веществ в составе сточных вод
Таблица 13
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			на 2026 г.	на 2027-2028гг.	
52є14ґ33.8ґґСШ 25є52ґ05ґґВД 
Длина реки составляет 
17,8 км, площадь водосбора
 74 км2 средний уклон водной поверхности 0,9 ‰.	Взвешенные вещества, мг/дм3	7,87	20	20	
	Водородный показатель рН, ед.рН	7,4	6,5-8,5	6,5-8,5	
	Нефтепродукты, мг/дм3	0,02	0,3	0,3	

VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
Номер источника выброса	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологического оборудования	Загрязняющее вещество	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК)	Нормативы допустимых выбросов	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов	
				на 2026 г.	2027–2028г.г.		
		код	наименование	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки				
						мг/м3	г/с	мг/м3	г/с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново
г. Иваново, ул. Советская, 102  225793, Брестская область	
0001	Котельная, 
котел ДЕ 10-14 ГМ (1997 год, природный газ, 6,27 МВт)
Котельная, котел ДЕ 16-14 ГМ (1997 год, природный газ, 10,032 МВт)
Котельная, котел ДЕ 16-14 ГМ (1997 год, природный газ, 
10,032 МВт)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	131,6	0,127	131,6	0,127	6,0	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	0,021	-	0,021	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	60,1	0,072	60,1	0,072	6,0	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	-	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 
тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	0,000000	-	0,000000	-	
		0703	Бенз(а)пирен	-	-	-	0,000001	-	0,000001	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
0024	Сварочный пост, 
сварочный пост, газовая резка металла, общеобменная вентиляция	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,074	-	0,074	-	
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,002	-	0,002	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	-	0,018	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	-	0,018	-	
		0326	Озон	-	-	-	0,000020	-	0,000020	-	
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,003508	-	0,003508	-	
0031	Производственный корпус №2, линия (установка) фасовки (общеобменная вентиляция из верхней зоны)	2902	Твердые частицы суммарно  (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		1325	Формальдегид (менталь)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		1317	Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
0033	Производственный корпус №2, технологическая линия производственного корпуса №2	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	19,9	0,003	19,9	0,003	-	
0045	Производство сухих молочных продуктов, теплогенератор RS 300/M BLU (2016 год, природный газ, 2,8МВт)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	74,2	0,069	74,2	0,069	6,0	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	0,011	-	0,011	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	33,9	0,040	33,9	0,040	6,0	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	-	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлоридибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	0,000000	-	0,000000	-	
		0703	Бенз(а)пирен	-	-	-	0,000000	-	0,000000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
0046	Производство сухих молочных продуктов, 
сушилка распылительного 
типа 2Ф/1500/UP-VFB	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С1Ф
2 ступени	15,0	0,174	15,0	0,174	-	
0052	Производственный корпус №1, линия (установка) фасовки (общеобменная вентиляция из верней зоны)	2902	Твердые частицы суммарно  (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		1325	Формальдегид (менталь)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		1317	Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
0053	Производство сухих молочных продуктов, 
ШРП	0410	Метан	-	-	-	3,624	-	3,624	-	
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
0054	Котельная,
ШРП	0410	Метан	-	-	-	3,624	-	3,624	-	
		1728	Этантиол (этилмеркаптан)	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
1001	Локальные очистные 
сооружения, 
установка флотации, нитрификатор №1, нитрификатор №2, резервуар денитрификации, резервуар аварийного сброса, балансировочный резервуар (усреднитель), приямок подачи в балансировочный резервуар, приямок подачи на биологию, накопитель шлама	0303	Аммиак	-	1Х
1 ступень.	0,3	0,000	0,3	0,000	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-		1,0	0,001	1,0	0,001	-	
		1325	Формальдегид (менталь)	-		0,1	0,000	0,1	0,000	-	
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-		0,1	0,000	0,1	0,000	-	
Возведение насосной станции и коллектора очищенных сточных вод ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново	
0201	Насосная станция, дефлектор	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	-	0,000	-	
		0410	Метан	-	-	-	0,000	-	0,000	-	

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество	Наименование и тип приборов АСК	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический	
		код	наименование			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	
VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
Загрязняющее вещество	Номера источников выбросов	Нормативы допустимых выбросов	
№
п/п	Наименование	Код вещества	Класс опасности		2026г	20	27	 20	28гг.		
							
					г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново
г. Иваново, ул. Советская, 102
 (наименование и местонахождение объекта воздействия)	
225793, Брестская область, г. Иваново, ул. Советская, 102	
1	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0001, 0045	0,032	0,907	0,032	0,907	
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	2	0001, 0024, 0045	0,214	5,624	0,214	5,624	
3	Аммиак	0303	4	1001	0,000	0,009	0,000	0,009	
4	Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь)	1317	3	0052	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Бенз(а)пирен	0703	1	0001, 0045	0,000001	0,000008	0,000001	0,000008	
6	Метан	0410	4	0053, 0054	7,248	1,250	7,248	1,250	
7	Озон	0326	1	0024	0,000020	0,000002	0,000020	0,000002	
8	Ртуть и его соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0001, 0045	0,000000	0,000004	0,000000	0,000004	
9	Твердые частицы суммарно  (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	0024, 0031, 0033,
0046, 0052	0,251	5,656	0,251	5,656	
10	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	1001	0,001	0,031	0,001	0,031	
11	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0001, 0024, 0045	0,130	3,177	0,130	3,177	
12	Фенол (гидроксибензол)	1071	2	1001	0,000	0,003	0,000	0,003	
13	Формальдегид (метаналь)	1325	2	1001	0,000	0,003	0,000	0,003	
14	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	0342	2	0024	0,002	0,000	0,002	0,000	
15	Хром (VI)	0349	1	0024	0,003508	0,000421	0,003508	0,000421	
Итого веществ I класса опасности	х	Х	0,000435	х	0,000435	
Итого веществ II класса опасности	х	Х	5,630	х	5,630	
Итого веществ III класса опасности	х	Х	6,563	х	6,563	
Итого веществ IV класса опасности	х	Х	4,467	х	4,467	
Итого веществ без класса опасности	х	Х	0	х	0	
ВСЕГО для объекта воздействия	х	Х	16,660435	х	16,660435	
Возведение насосной станции и коллектора очищенных сточных вод ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново
 (наименование и местонахождение объекта воздействия)	
2	Аммиак 	0303	4	0201	0,000	0,000	0,000	0,000				
3	Сероводород	0333	2	0201	0,000	0,000	0,000	0,000				
5	Метан	0410	4	0201	0,000	0,001	0,000	0,001				
Итого веществ I класса опасности	х	Х	0,000000	х	0,000000	
Итого веществ II класса опасности	х	Х	0,000	х	0,000	
Итого веществ III класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	0,001	х	0,001	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0	х	0	
ВСЕГО для объекта воздействия	х	х	0,001	х	0,001	

Суммарно по объектам воздействия природопользователя	
1	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0001, 0045	0,032	0,907	0,032	0,907	
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	2	0001, 0024, 0045	0,214	5,624	0,214	5,624	
3	Аммиак	0303	4	1001, 0201	0,000	0,009	0,000	0,009	
4	Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь)	1317	3	0052	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Бенз(а)пирен	0703	1	0001, 0045	0,000001	0,000008	0,000001	0,000008	
6	Метан	0410	4	0053, 0054, 0201	7,248	1,251	7,248	1,251	
7	Озон	0326	1	0024	0,000020	0,000002	0,000020	0,000002	
8	Ртуть и его соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0001, 0045	0,000000	0,000004	0,000000	0,000004	
9	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	0024, 0031, 0033, 0046, 0052	0,251	5,656	0,251	5,656	
10	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	1001	0,001	0,031	0,001	0,031	
11	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0001, 0024, 0045	0,130	3,177	0,130	3,177	
12	Фенол (гидроксибензол)	1071	2	1001	0,000	0,003	0,000	0,003	
13	Формальдегид (метаналь)	1325	2	1001	0,000	0,003	0,000	0,003	
14	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	0342	2	0024	0,002	0,000	0,002	0,000	
15	Хром (VI)	0349	1	0024	0,003508	0,000421	0,003508	0,000421	
16	Сероводород	0333	2	0201	0,000	0,000	0,000	0,000	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000435	х	0,000435	
Итого веществ II класса опасности	х	х	5,630	х	5,630	
Итого веществ III класса опасности	х	х	6,563	х	6,563	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	4,468	х	4,468	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0	х	0	
ИТОГО	х	х	16,661435	х	16,661435	

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
Таблица 17
№
п/п	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели 
образования отходов, тонн	
				2026г	2027-2028гг.	
1	2	3	4	5	6	
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	  1	0,503	0	0	
2		  13	297 шт.	605 шт.	605 шт.	
3		  14	0	0	0	
4		  2	0	0	0	
5		  3	77,655	234,287	234,287	
6		  4	3933,355	5895,676	5895,676	
7		Неопасные	329,899	6076,350	6076,350	
8		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
9	ИТОГО образование и поступление	4341,412
297 шт.	12206,313
605 шт.	12206,313
605 шт.	
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	0,503	0	0	
11		13	297 шт.	605 шт.	605 шт.	
12		14	0	0	0	
13		2	0	0	0	
14		3	52,183	82,543	82,543	
15		4	3931,080	5883,897	5883,897	
16		Неопасные	308,030	6022,350	6022,350	
17	ИТОГО передано отходов	4291,796
297 шт.	11988,790
605 шт.	11988,790
605 шт.	
18	Обезвреживание отходов	1	0	0	0	
19		13	0	0	0	
20		14	0	0	0	
21		2	0	0	0	
22		3	0	0	0	
23		4	0	0	0	
24	ИТОГО на обезвреживание	0	0	0	
25	Использование отходов	1	0	0	0	
26		2	0	0	0	
27		3	0	0	0	
28		4	0	0	0	
29		Неопасные	0	0	0	
30	ИТОГО на использование	0	0	0	
31	Хранение отходов	1	0	0	0	
32		13	0	0	0	
33		14	0	0	0	
34		2	0	0	0	
35		3	0	0	0	
36		4	0	0	0	
37		Неопасные	0	0	0	
38		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
39	ИТОГО на хранение	0	0	0	
40	Захоронение отходов	1	0	0	0	
41		2	0	0	0	
42		3	25,472	151,744	151,744	
43		4	2,275	11,779	11,779	
44		Неопасные	21,869	54,00	54,00	
45		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
46	ИТОГО на захоронение	49,616	217,523	217,523	

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения	
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению
Таблица 19

Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				2026г.	2027-2028гг	
1	2	3	4	5	6	
На хранение	
-	-	-	-	-	-	
На захоронение	
отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	неопасные	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	54,000	54,000	
абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)	3144407	четвертый класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,010	0,010	
отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытием пр.	1870209	третий класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	6,000	6,000	
отбросы с решеток 	8430100	третий класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	50,010	50,010	
ткани и мешки фильтровальные без вредных примесей	5820800	четвертый класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	6,500	6,500	
обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	1471501	четвертый класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,187	0,187	
прочие отходы  пластмасс затвердевшие, не вошедшие  в группу 1	5716900	третий класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	6,076	6,076	
песок, загрязненный неорганическими веществами (кислоты, щелочи, соли и пр.)	3142412	третий класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,400	0,400	
отходы с примесью латексной и резиновой нити	5830941	третий класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,600	0,600	
осадки сетей хозяйственно-фекальной  канализации	8430600	четвертый класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	2,325	2,325	
бумажные мешки из-под сырья (цемент)	1871707	четвертый класс 	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	2,400	2,400	
отходы минеральных волокон загрязненные	3143000	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	1,500	1,500	
отходы паронита	5750301	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,070	0,070	
изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая	5820903	четвертый класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,225	0,225	
отходы смешанных синтетических волокон и нитей	5830939	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,650	0,650	
ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими	5820100	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,600	0,600	
отработанная шлифовальная шкурка на полотне	5820506	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,020	0,020	
упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)	1871400	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	1,500	1,500	
опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями и пр.	1721119	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	43,200	43,200	
эластичный пенополиуретан (поролон)	5711014	четвертый класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,132	0,132	
пенополиуретан	5711011	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	35,700	35,700	
прочие отходы полиэтилена	5712119	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	4,088	4,088	
отходы стеклопластика	5740500	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,58	0,58	
осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца)	8420300	третий класс	Полигон ТКО  г. Иваново (Ивановский район, 0,5 км юго-восточнее д. Снитово)	0,75	0,75	

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20
№
п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый 
эффект
 (результат)	
1	2	3	4	5	
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод	
-	-	-	-	-	
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
-	-	-	-	-	
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот	
-	-	-	-	-	
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды	
-	-	-	-	-	

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды
Таблица 21
№
п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество	
1	2	3	4	5	6	7	

Наименование объекта воздействия:
Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново,
 г. Иваново, ул. Советкая, 102, 225793, Брестская область	
1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов	Котельная, котел ДЕ 10-14 ГМ 
(1997 год, природный газ, 6,27 МВт)
Котельная, котел ДЕ 16-14 ГМ
 (1997 год, природный газ, 10,032 МВт)
Котельная, котел ДЕ 16-14 ГМ 
(1997 год, природный газ, 10,032 МВт)	0001	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
2.		Производственный корпус №2, технологическая линия производственного корпуса №2	0033	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
3.		Производство сухих молочных продуктов, Теплогенератор 
RS 300/M BLU (2016 год, природный газ, 2,8МВт)	0045	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Углерод оксид 
(окись углерода, угарный газ)	
						Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)	
4.		Производство сухих молочных продуктов, сушилка распылительного типа 2Ф/1500/UP-VFB	0046	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
5.		Локальные очистные сооружения, установка флотации, нитрификатор №1, нитрификатор №2, резервуар аварийного сброса, балансировочный резервуар (усреднитель), приямок подачи в балансировочный резервуар, приямок подачи на биологию, накопитель шлама	1001	труба
доступно в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Аммиак	
						Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	
						Фенол
(гидроксибензол)	
						Формальдегид
(метаналь)	
6.	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод

Поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод	Локальные очистные сооружения производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново	КТ 1.1
КТ 1

КТ 2

КТ 3	Выпуск в поверхностный водный объект
(до, после ЛОС)

Фоновый створ

Контрольный створ	не реже 1 раза / квартал	Взвешенные вещества	
						Водородный показатель (рН)	
						Нефтепродукты	

Наименование объекта воздействия:
Возведение насосной станции и коллектора очищенных сточных вод ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново
	
1.	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод	Локальные очистные сооружения производственного филиала 
ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново	КТ 4

КТ 5

	Выпуск в поверхностный водный объект через канал мелиоративной системы
(до, после ЛОС)

 	не реже 2 раз / месяц	Водородный показатель (рН)	
						БПК5	
						ХПКсг	
						Взвешенные вещества	
						Аммоний-ион	
						Азот общий	
						Фосфор общий	
						Минерализация 	
						Хлорид-ион	
						Сульфат-ион	
						Железо общее	
						Нефтепродукты 	

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры   ____нет_____

XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
№
п/п	Показатель	Описание	
1.	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	На основании разработанных и утвержденных организационной структуры системы, должностных инструкций, функциональных обязанностей, организационно-распорядительных документов организации возложены  обязанности и распределена ответственность между  персоналом организации  за выполнение мероприятий, соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды	
2.	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им	Порядок идентификации и управления экологическими аспектами организации установлен в положении П-ООС-003-2020 «Порядок идентификации, методика оценка значимости экологических аспектов деятельности организации, составление и актуализация реестров экологических аспектов	
3.	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений	Разрешение на хранение и захоронение отходов производства от 07.07.2025 №322, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 24.08.2025 №01/03.0339, разрешение на специальное водопользование от 28.06.2024 №01/07.0125	
4.	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов	Организация раздельного сбора отходов производства, организация отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников	
5.	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели	
6.	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей	Целевые и плановые экологические показатели, мероприятия в области  охраны окружающей среды ежегодно разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями Руководства по системе менеджмента окружающей средой	
7.	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду	Контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды организации, рационального использования природных ресурсов	
8.	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них	Порядок подготовки и действия в аварийной ситуации установлен в общем плане ликвидации аварийных ситуаций организации	
9.	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	Взаимодействие между структурными подразделениями, внешними заинтересованными сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Руководства  по системе менеджмента окружающей средой	
10.	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой	Порядок ведения и  управления документацией  установлен в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды. Перечень форм учетной документации в области ООС установлен в инструкции  по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды организации, рационального использования природных ресурсов	
11.	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды	Порядок обучения и требования к персоналу установлены в инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды
Собственной аккредитованной лаборатории по проведению аналитического контроля в области ООС в организации нет. Аналитический контроль в области охраны окружающей среды осуществляется аккредитованными лабораториями на основании договоров с организацией	
12.	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе	Мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с разработанной и утвержденной программой, графиком производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, Мониторинг достижения установленных целевых и плановых показателей установлен в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды	
13.	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора	Порядок разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий  на выявленные несоответствия в области ООС установлен в  Руководстве по системе менеджмента окружающей среды, инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды организации, рационального использования природных ресурсов	
14.	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства	Проверка выполнения требований системы менеджмента окружающей среды  в структурных подразделениях организации  осуществляется согласно графику внутренних аудитов, процедура установлена в Руководстве по системе менеджмента окружающей среды
Инспекционный контроль функционирования системы проводится ежегодно на основании договора с организацией, выдавшей сертификат соответствия	
15.	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей	Порядок оформления отчета по анализу результативности системы  установлен  в  положении П-ООС-004-2020 «Анализ результативности системы управления (менеджмента) окружающей средой, критерии и методика оценки показателей результативности»,  Отчет о результативности функционирования системы  составляется и предоставляется руководству  ежегодно на основании выполненных мероприятий, достигнутых целевых и плановых экологических показателей	
	
Настоящим	ОАО «Савушкин продукт»	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)	
подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор производственного филиала		В.П.Сульжиц	
(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Доверенность №180/24 от 08.08.2024		(инициалы, фамилия, подпись)	
10.07.2026	
(дата)	

Николайчик 
8029 320 31 06 
Карта-схема расположение производственного филиала ОАО «Савушкин продукт» в г. Иваново (М 1:10000)