ЗАЯВЛЕНИЕ

(число, месяц, год)		

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», Брестская область, г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3, 225710   	
(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)	
 просит  выдать комплексное природоохранное разрешение___________________________________                                                      	
(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; 
внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения)	

I. Общие сведения
Таблица 1

№ 	Наименование данных	Данные	
1	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3, 225710	
2	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Лемешевская Наталья Владимировна 	
3	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	(165) 631632,
info@polesie.by	
4	Вид деятельности основной по ОКЭД1	13103 – Подготовка и прядение шерстяных волокон;
14390 – Производство прочей вязаной трикотажной одежды.	
5	Учетный номер плательщика	200286262	
6	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Свидетельство № 200286262 от 26.07.2000 г. 
	
7	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица	1	
8	Количество работающего персонала	962	
9	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	водоснабжения	22		
		водоотведения	22		
		(канализации)	
10	Наличие аккредитованной лаборатории	Санитарно-промышленная лаборатория ОАО «Полесье». Аттестат аккредитации № BY/112 1.0468 от 30.12.2005 г.	
11	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Жидко Юлия Ивановна
(165) 665047; (29) 5225712
sampromlab@mail.ru	
12	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)	-	

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

№
п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД1	Место нахождения	Занимаемая территория, га	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/
фактическое производство	
1	2	3	4	5	6	7	

1	ОАО «Полесье» (Прядильная фабрика, Фабрика верхнего трикотажа)	13103 – Подготовка и прядение шерстяных волокон;
14390 – Производство прочей вязаной трикотажной одежды.	225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская 159/3	15,0388 га	1980 г.	2360 т. пряжи в год;
400 тыс. изделий в год.	

Сведения   о   состоянии  производственной  (промышленной)  площадки  согласно  карте-схеме
на	1	листе.	

III. Производственная программа

		Таблица 3

№
п/п	Вид деятельности основной по ОКЭД1	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству	
		20	26		20	27		20	28		20	29		20	30		20	31		20	32		20	33		20	34		20	35		
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	13103 – Подготовка и прядение шерстяных волокон	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2	14390 – Производство прочей вязаной трикотажной одежды	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении	
1	2	3	4	
Производство пряжи	Приготовление ленты, ровницы, производство пряжи, перемотка, кручение, релаксация пряжи, крашение волокна в жгуте, ленты, пряжи.	«Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования». Утверждены Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 г.	Соответствует
	
Производство трикотажных изделий и полотна	Вязание регулярных изделий, полотна, купонов, пошив трикотажных изделий, влажно-тепловая обработка п/ф.		Соответствует

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

№
п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования	
1	2	3	4	5	

1	хозяйственно-питьевые нужды; нужды промышленности; 	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин	источник водоснабжения: подземные вдз. в бассейне р.Пина(бассейн р.Припять)	г.Пинск
	
			приемник сточных вод: сети хозфекальной канализации КПУП «Брестводоканал, филиал «Пинскводоканал» (договор на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации)  №3004002800 от 27.03.2026г.) (бассейн р. Припять)		
	передача воды				
			источник водоснабжения: подземные вдз. в бассейне р.Пина(бассейн р.Припять) арендаторы (22 арендаторов, с каждым арендатором заключен договор)		

2
	хозяйственно-питьевые нужды		источник водоснабжения: сети водопровода КПУП «Брестводоканал, филиал «Пинскводоканал» (договор на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации)  №3004002800 от 27.03.2026г.) в бассейне р.Пина (р.Припять)	
г.Пинск	
			приемник сточных вод: сети хозфекальной канализации КПУП «Брестводоканал, филиал «Пинскводоканал» (договор на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации)  №3004002800 от 27.03.2026г.) (бассейн р.Припять)		

3

		Приемник сточных вод: сети дождевой канализации КПУП «ЖКХ г.Пинска» (договор об оказании услуг по приему сточных вод в городскую дождевую к-цию №60/13 от 1.08.2013г.) в бассейне р.Пина (бассейн р.Припять)	г.Пинск	

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

№
п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов	
1	2	3	
	Водоснабжение предприятия осуществляется из двух источников:
-	две буровые скважины, которые обеспечивают технологические и вспомогательные нужды предприятия, а также хозяйственно-бытовые нужды. Имеется резервный ввод из городского водопровода на случай отказа артезианских скважин;
-	вода из городского водопровода, которая используется на хозяйственно-бытовые нужды предприятия.
	Для работы оборудования основного производства используется вода из буровых скважин:
На прядильной фабрике умягченная вода используется для работы:
- красильных аппаратов:
                 Тисс – 2шт
 OTSG – 3шт
 ОВЕМ – 1 шт
  Loris Bellini – 1шт.
- гладильно-сушильных машин:
         LP-960 – 2 шт
-запарная камера LOGARD
В работе находятся 2 запарные камеры. Техническая вода используется для удаления пара из запарной камеры.
- техническая вода используется при работе ленточно-разрывных машин «Зайдель» 
На территории прядильной фабрики расположена химлаборатория, где используется хозяйственно-бытовая вода и техническая вода (умягченная вода).
Умягченная вода используется для лабораторных разработок, для мойки посуды, для крашения в красильном аппарате.
Хозяйственно-бытовая вода используется для охлаждения дистиллятора, для промывки навесок при определении хим. состава, для отгонки жира, для мойки хим. посуды.
Фабрика верхнего трикотажа специализируется на выпуске верхних трикотажных изделий для взрослых и детей.
В настоящее время в состав предприятия входят:
- вязально-швейное производство;
- производство катонных изделий 
Фабрика верхнего трикотажа перерабатывает полушерстяную и полиакрилонитрильную пряжи в чистом виде и в смеси с различными синтетическими, искусственными и натуросодержащими нитями и пряжами.
Для работы оборудования основного производства используется техническая вода, поступающая со станции ХВО.
Также вода используется для хозбытовых нужд и для разогрева фотоэмульсии при приготовлении шаблонов.

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

№
п/п	Наименование схемы	Описание схемы	
1	2	3	

1	Схема водоснабжения, включая повторно-последовательное водоснабжение

Вода передается на нужды арендаторов, находящихся в здании ОАО «Полесье».	Водоснабжение предприятия осуществляется из двух источников:
-	две буровые скважины, которые обеспечивают технологические и вспомогательные нужды предприятия, а также хозяйственно-бытовые нужды. Имеется резервный ввод из городского водопровода на случай отказа артезианских скважин;
-	вода из городского водопровода, которая используется на хозяйственно-бытовые нужды предприятия.
Система повторного водоснабжения представлена водоснабжением ленточно-разрывного конвектора Зайдель для охлаждения валов и охлаждением красильных аппаратов АТИС и ОВЕМ. Вода из резервуара 2000 м3 через насос подается на Зайдель после охлаждения валов, далее поступает в другой резервуар 2000 м3 для повторного использования технологических нужд предприятия. Вода из станции умягчения поступает на красильные аппараты после охлаждения которых поступает в 2 бочки емкостью по 25м3 каждая далее вода из бочек используется для процесса крашения в красильных аппаратах.

2	Схема канализации, включая систему дождевой канализации	Водоотведение хозфекальной канализации предприятия осуществляется по цеховым и межцеховым канализационным коллекторам. В результате производственной деятельности на территории ОАО «Полесье» образуются производственные сточные воды. Система производственной канализации представлена разветвленной самотечной сетью и локальными очистными сооружениями, состоящими из усреднителей, накопителя, флотатора и воздуходувной насосной станции. Очищенные производственные сточные воды поступают в систему хозфекальной канализации и отводятся в городскую сеть.
    Водоотведение ливневой канализации предприятия осуществляется по ливневым коллекторам с прохождением ливневых очистных сооружений и последующим сбросом в городскую сеть.	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод	Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод	
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод	
	всего	техническое состояние	глубина, м	производительность, куб. м/час		
			мини-мальная	макси-мальная	сум-марная	мини-мальная	макси-мальная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для добычи пресных вод:	
	Скважины №1;№2		196	200	100	40	60	2	

1	Скважина №1           № 49293/92 (год ввода в эксплуатацию-1992г.)	рабочая	-	196	-	-	40	1	

2	Скважина №2            № 49149/97 (год ввода в эксплуатацию-1997г.)	рабочая	-	200	-	-	60	1	
Для добычи минеральных вод:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10

№
п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод	
			проектная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11
№
п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			Факти-ческое	нормативно-расчетное2	
				на 2026 г.	на 2031 г.	
				(2026–2031 гг.)	(2031–  2036 гг.)	
1	2	3	4	5	6	
1	  Добыча (изъятие) вод – всего	  куб. м/сутки	442,2	714,3	714,3	
		  тыс. куб. м/год	111,4	180,0	180,0	
1.1	  В том числе:
  подземных вод	  куб. м/сутки	442,2	714,3	714,3	
		  тыс. куб. м/год	111,4	180,0	180,0	
	  из них минеральных вод	  куб. м/сутки	0	0	0	
		  тыс. куб. м/год	0	0	0	
1.2	  поверхностных вод	  куб. м/сутки	0	0	0	
		  тыс. куб. м/год	0	0	0	
2	  Получение воды из системы 
  водоснабжения, водоотведения 
  (канализации) другого лица	  куб. м/сутки	1,6	2,8	2,8	
		  тыс. куб. м/год	0,4	0,7	0,7	
2.1	Из систем водоснабжения КПУП «Брестводоканал», филиал «Пинскводоканал»	  куб. м/сутки	1,6	2,8	2,8	
		  тыс. куб. м/год	0,4	0,7	0,7	
3	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего	куб. м/сутки	436,7	709,5	709,5	
		тыс. куб. м/год	110,1	178,8	178,8	
3.1	В том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/сутки	93,7	163,9	163,9	
		тыс. куб. м/год	23,6	41,3	41,3	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	93,7	163,9	163,9	
		тыс. куб. м/год	23,6	41,3	41,3	
	Из городского водопровода КПУП «Брестводоканал», филиал «Пинскводоканал»	куб. м/сутки	1,6	2,8	2,8	
		тыс. куб. м/год	0,4	0,7	0,7	
3.2	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.3	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.4	на нужды промышленности	куб. м/сутки	341,5	542,9	542,9	
		тыс. куб. м/год	86,1	136,8	136,8	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	341,5	542,9	542,9	
		тыс. куб. м/год	86,1	136,8	136,8	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	
3.5	на энергетические нужды	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
3.6	на иные нужды (указать какие)	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
4	Передача воды потребителям – всего	куб. м/сутки	6,9	7,5	7,5	
		тыс. куб. м/год	1,7	1,9	1,9	
4.1	В том числе подземных вод	куб. м/сутки	6,9	7,5	7,5	
		тыс. куб. м/год	1,7	1,9	1,9	
5	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
6	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки	215,1	260,1	260,1	
		тыс. куб. м/год	54,2	65,5	65,5	
7	Потери и неучтенные расходы воды – всего	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
7.1	В том числе при транспортировке	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
8	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки	1,3	7,9	7,9	
		тыс. куб. м/год	0,3	2,0	2,0	
9	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
9.2	производственных сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
9.3	поверхностных сточных вод	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
10	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
11	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
12	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
13	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)	куб. м/сутки	620,4	924,1	924,1	
		тыс. куб. м/год	156,3	232,9	232,9	
13.1	в сети канализации КПУП «Брестводоканал», филиал «Пинскводоканал»	куб. м/сутки	431,5	709,1	709,1	
		тыс. куб. м/год	108,7	178,7	178,7	
13.2	в сети дождевой канализации КПУП «ЖРЭУ г.Пинска»	куб. м/сутки	188,9	214,9	214,9	
		тыс. куб. м/год	47,6	54,2	54,2	
14	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	
15	Сброс сточных вод в технологические водные объекты	куб. м/сутки	0	0	0	
		тыс. куб. м/год	0	0	0	

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов  допустимых  сбросов  химических  и  иных  веществ  в  составе
сточных вод при сбросе в	-	
	(наименование	
поверхностного водного объекта)	
при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества 
в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	макси-мальная	средне-годовая	макси-мальная	
1	2	3	4	5	6	7	
-	-	-	-	-	-	-	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных
веществ в составе сточных вод

Таблица 13

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			на 20		г.	на 20		г.	
			(20		–20		гг.)	(20		–20		гг.)	
					
1	2	3	5	6	
-	-	-	-	-	

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

Номер источ-
ника выброса	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования	Загрязняющее вещество	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро-
ванными системами контроля выбросов (далее – АСК)	Нормативы допустимых выбросов	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов	
				на 2026 г.	на 2031 г.		
		код	наименование	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки	(2026–2031 гг.)	(2031–2036 гг.)		
						мг/м3	г/с	т/год	мг/м3	г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ОАО «Полесье»	
0044	Технико-энергетический отдел. Паросиловой участок. Очистные сооружения. Усреднитель №1	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0410	Метан	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		0333	Сероводород		-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0049	Технико-энергетический отдел. Паросиловой участок. Очистные сооружения. Усреднитель №2	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0410	Метан	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0333	Сероводород		-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0051	Склад. Емкость хранения уксусной кислоты	1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	
0052	Склад. Емкость хранения аммиака	0303	Аммиак	-	-	-	0,023	0,000	-	0,023	0,000	-	
0054	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Сварочный пост. Пост газовой резки	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	
0082	Прядильная фабрика. Крутильно-релаксационный цех. Кондиционер №9. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,219	1,987	5,0	0,219	1,987	-	
0083	Прядильная фабрика. Крутильно-релаксационный цех Кондиционер №8. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,211	1,914	5,0	0,211	1,914	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0091	Фабрика верхнего трикотажа. Печатная машина карусельного типа «Стамперия»	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0102	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Литейная машина пластмасс	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1052	Метанол (метиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0103	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Литейная машина пластмасс	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1052	Метанол (метиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0105	Фабрика верхнего трикотажа. Производство котонных изделий. Стол чистки трикотажных изделий	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	22,6	0,019	0,017	22,6	0,019	0,017	-	
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)	-	-	-	0,000	0,075	-	0,000	0,075	-	
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002		
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0106	Фабрика верхнего трикотажа. Вязально-швейное производство. Кондиционер №10. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,207	1,878	5,0	0,207	1,878	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0107	Фабрика верхнего трикотажа. Вязально-швейное производство. Кондиционер №11. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,130	1,179	5,0	0,130	1,179	-	
0109	Фабрика верхнего трикотажа. Изготовление шаблонов	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (Ацетон)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0110	Фабрика верхнего трикотажа. Производство котонных изделий. Заточной станок	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,014	0,006	-	0,014	0,006	-	
0111	Прядильная фабрика. Прядильный цех Мастерская по изготовлению парафиновых колец. Стенд изготовления парафиновых колец	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)	-	-	-	0,028	0,152	-	0,028	0,152	-	
0112	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №14 Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,156	1,415	5,0	0,156	1,415	-	
0113	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №15 Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,142	1,288	5,0	0,142	1,288	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0114	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №16 Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,102	0,925	5,0	0,102	0,925	-	
0115	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №19 Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,055	0,499	5,0	0,055	0,499	-	
0116	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №20 Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,067	0,608	5,0	0,067	0,608	-	
0117	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №21 Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,069	0,626	5,0	0,069	0,626	-	
0118	Прядильная фабрика. Красильно-гребнечесальный цех. Гребенная мастерская. Заливка гребней	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0120	Прядильная фабрика. Красильно-гребнечесальный цех. Гребенная мастерская. Шкаф сушки гребней	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0121	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №22. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,093	0,844	5,0	0,093	0,844	-	
0122	Прядильная фабрика. Прядильно-мотальный цех. Кондиционер №25. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,022	0,200	5,0	0,022	0,200	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0157	Технико-энергетический отдел. Паросиловой участок. Сварочный пост. Пост газовой резки	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000006	0,000008	-	0,000006	0,000008	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	
0165	Прядильная фабрика. Приготовительный цех. Трепальная машина	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Пылеосадительная камера	8,3	0,115	1,252	8,3	0,115	1,252	-	
0166	Прядильная фабрика. Приготовительный цех. Угароочищающая машина	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Пылеосадительная камера	4,0	0,073	0,795	4,0	0,073	0,795	-	
0167	Прядильная фабрика. Приготовительный цех. Кондиционер №1. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,075	0,680	5,0	0,075	0,680	-	
0168	Прядильная фабрика. Приготовительный цех.  Кондиционер №2. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,144	1,306	5,0	0,144	1,306	-	
0171	Технико-энергетический отдел. Паросиловой участок. Общеобменная вентиляция (Сварочный пост)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000006	0,000008	-	0,000006	0,000008	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	
0172	Прядильная фабрика. Крутильно-релаксационный цех. Кондиционер №6. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,130	1,179	5,0	0,130	1,179	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0173	Прядильная фабрика. Крутильно-релаксационный цех. Кондиционер №7. Общеобменная вентиляция (оборудование цеха)	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Рамный фильтр	5,0	0,215	1,950	5,0	0,215	1,950	-	
0176	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Кузница. Кузнечный горн	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	44,7	0,056	0,202	44,7	0,056	0,202	-	
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	-	-	40,4	0,051	0,184	40,4	0,051	0,184	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	569	0,712	2,563	569	0,712	2,563	11,8	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	295,4	0,370	1,332	295,4	0,370	1,332	11,8	
0179	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Сварочный пост. Пост газовой резки	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	
0181	Технико-энергетический отдел. Парасиловой участок. Сварочный пост    	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000006	0,000008	-	0,000006	0,000008	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	
0182	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Заточной станок	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	Пылесос ЗИЛ-900	1,9	0,001	0,004	1,9	0,001	0,004	-	
0183	Технико-энергетический отдел. Механический участок. Заточной станок. Наждачный станок	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	-	Пылесос ЗИЛ-900	2,6	0,001	0,005	2,6	0,001	0,005	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0200	Прядильная фабрика. Приготовительный цех. Ленточно-разрывной конвертер «Зайдель»	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	5,0	0,003	0,043	5,0	0,003	0,043	-	
0201	Прядильная фабрика. Приготовительный цех. Ленточно-разрывной конвертер «Зайдель»	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	5,0	0,003	0,043	5,0	0,003	0,043	-	
0202	Прядильная фабрика. Приготовительный цех. Ленточно-разрывной конвертер «Зайдель»	2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	-	-	5,0	0,003	0,043	5,0	0,003	0,043	-	
0205	Котельная. Котел паровой «Термотехник» ТТ-200 (Топливо - прородный газ)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	119,8	0,066	0,719	119,8	0,066	0,719	5,0	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	0,117	-	-	0,117	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	61,7	0,034	0,370	61,7	0,034	0,370	5,0	
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0727	Бензо(b)флуорантен   
 	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0728	Бензо(k)флуорантен      	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0729	Индено(1,2,3,-cd)пирен	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0206	Котельная. Котел паровой «Термотехник» ТТ-200 (Топливо - прородный газ)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	119,0	0,067	0,729	119,0	0,067	0,729	
4,3	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	0,118	-	-	0,118	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	71,9	0,040	0,435	71,9	0,040	0,435	
4,3	
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0727	Бензо(b)флуорантен   
 	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0728	Бензо(k)флуорантен      	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000		
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0729	Индено(1,2,3,-cd)пирен	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
6003	Технико-энергетический отдел. Паросиловой участок. Флотатор	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0410	Метан	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество	Наименование и тип приборов АСК	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический	
		код	наименование			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
Загрязняющее вещество	Номера источников выбросов	Нормативы допустимых выбросов	
		на 2026 г.	на 2031 г.	
№
п/п	Наименование	Код вещества	Класс опас-ности		(2026-2031)	(2031-2036)	
					г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
ОАО «Полесье», г. Пинск, ул. Первомайская, 159/3	
1	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0054, 0157, 0171, 0176, 0179,
0181,0205,0206	0,518	2,792	0,518	2,792	
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	2	0205, 0206	0,000	0,235	0,000	0,235	
3	Аммиак	0303	4	0044, 0049, 6003, 0052,
0102, 0103	0,023	0,000	0,023	0,000	
4	Бенз/а/пирен	0703	1	0205, 0206	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
5	Бензо(b)флуорантен    	0727	б/к	0205, 0206	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Бензо(k)флуорантен      	0728	б/к	0205, 0206	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Бензол	0602	2	0105	0,000	0,002	0,000	0,002	
8	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042	3	0109	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	4	0109	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	0205, 0206	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
11	Индено(1,2,3,-cd)пирен	0729	б/к	0205, 0206	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	Ксилолы (смесь изомеров о-,м-,п-)	0616	3	0105	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Метан	0410	4	0044, 0049, 6003	0,000	0,011	0,000	0,011	
14	Метанол (метиловый спирт)	1052	3	0102, 0103	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	Сероводород	0333	2	0044, 0049, 6003	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	0330	3	0176	0,051	0,184	0,051	0,184	
17	Пропан-2-он (ацетон)	1401	4	0109	0,000	0,000	0,000	0,000	
18	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0205, 0206	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	
19	Толуол (метилбензол)	0621	3	0105, 0109, 0118, 0120	0,000	0,002	0,000	0,002	
20	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0102, 0103, 0176, 0205
0206	0,786	3,368	0,786	3,368	
21	Уксусная кислота	1555	3	0051	0,013	0,002	0,013	0,002	
22	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы)	0401	4	0105, 0111	0,028	0,227	0,028	0,227	
23	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)	2902	3	0054, 0082, 0083, 0091, 0102, 0103, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0121, 0122, 0157, 0165, 0166, 0167, 0168, 0171, 0172, 0173, 0176, 0179, 0181, 0182, 0183, 0200, 0201, 0202	2,328	20,892	2,328	20,892	
24	Хром (VI)	0203	1	0157, 0171, 0181	0,000018	0,000024	0,000018	0,000024	
25	Этилбензол	0627	3	0105	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Этанол (этиловый спирт)	1061	4	0109	0,000	0,000	0,000	0,000	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000025	х	0,000025	
Итого веществ II класса опасности	х	х	0,237	х	0,237	
Итого веществ III класса опасности	х	х	23,872	х	23,872	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	3,606	х	3,606	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
ВСЕГО для объекта воздействия	х	х	27,715025	х	27,715025	
Суммарно по объектам воздействия природопользователя	
				х					
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000025	х	0,000025	
Итого веществ II класса опасности	х	х	0,237	х	0,237	
Итого веществ III класса опасности	х	х	23,872	х	23,872	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	3,606	х	3,606	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
ИТОГО	х	х	27,715025	х	27,715025	

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

№
п/п	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели 
образования отходов, тонн	
				на 2026 г.
(2026–2031 гг.)	на 2031 г.
(2031–2036 гг.)	
1	2	3	4	5	6	
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	  1	2,329	1,050	1,050	
2		  13	0	565	565	
3		  14	0	0	0	
4		  2	0	0	0	
5		  3	304,915	346,018	346,018	
6		  4	89,257	101,012	101,012	
7		Неопасные	14,474	34,560	34,560	
8		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
9	ИТОГО образование и поступление	410,975;
0 шт;
0шт	482,64
565 шт;
0 шт	482,64;
565 шт;
0 шт	
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	0	11,022	3,000	
11		13	0	0	2500	
12		14	0	444	0	
13		2	0	0	0	
14		3	169,464	189,26	189,26	
15		4	73,218	96,27	96,27	
16		Неопасные	2,140	6,25	6,25	
17	ИТОГО передано отходов	244,822;
0 шт;
0 шт	302,802;
0 шт;
444 шт	294,78;
2500 шт;
0 шт	
18	Обезвреживание отходов	1	0,000	0,000	0,000	
19		13	0	0	0	
20		14	0	0	0	
21		2	0	0	0	
22		3	0	0	0	
23		4	0	0	0	
24	ИТОГО на обезвреживание	0,000	0,000	0,000	
25	Использование отходов	1	0	0	0	
26		2	0	0	0	
27		3	0	0	0	
28		4	0	0	0	
29		Неопасные	0	0	0	
30	ИТОГО на использование	0	0	0	
31	Хранение отходов	1	0	0	0	
32		13	0	0	0	
33		14	0	0	0	
34		2	0	0	0	
35		3	0	0	0	
36		4	0	0	0	
37		Неопасные	0	0	0	
38		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
39	ИТОГО на хранение	0,000 т;
0 шт	0,000 т;
0 шт	0,000 т;
0 шт	
40	Захоронение отходов	1	0	0	0	
41		2	0	0	0	
42		3	17,509	23,988	23,988	
43		4	16,555	28,55	28,55	
44		Неопасные	12,334	20,256	20,256	
45		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
46	ИТОГО на захоронение	46,398 т;
0 шт	72,794 т;
0 шт.	72,794 т;
0 шт.	
Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения	
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	

Таблица 19
X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению

Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				2026-2031 г	2031-2035 г	
1	2	3	4	5	6	
На хранение	
-	-	-	-	-	-	
На захоронение	
Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы от 0,2 до 0,5 % включительно	1720300	Неопасные	Полигон ТКО г. Пинска	0,504	0,504	
Отходы бумажной клеевой ленты	1870203	Четвертый класс	Полигон ТКО г. Пинска	1,632	1,632	
Стеклобой от кинескопов	3140818	Четвертый класс	Полигон ТКО г. Пинска	1,032	1,032	
Отходы стеклопластика	5740500	Третий класс	Полигон ТКО г. Пинска	0,576	0,576	
Отходы стеклотекстолита	5740800	Неопасные	Полигон ТКО г. Пинска	0,552	0,552	
Прочие резиносодержащие отходы, не входящие в группу 5	5750910	Третий класс	Полигон ТКО г. Пинска	2,172	2,172	
Песика производства шерстяной пряжи	5811916	Четвертый класс	Полигон ТКО г. Пинска	23,52	23,52	
Пух с фильтров, сбор с фильтров и пыльных камер	5811921	Третий класс	Полигон ТКО г. Пинска	19,956	19,956	
Кардолента отработанная	5830905	Третий класс	Полигон ТКО г. Пинска	0,024	0,024	
Отходы с примесью латексной и резиновой нити	5830941	Третий класс	Полигон ТКО г. Пинска	1,26	1,26	
Отходы искусственных материалов (без добавления натурального сырья)	5830945	Четвертый класс	Полигон ТКО г. Пинска	2,364	2,364	
Острые предметы обеззараженные (обезвреженные)	7710102	Четвертый класс	Полигон ТКО г. Пинска	0,002	0,002	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 	9120400	Неопасные	Полигон ТКО г. Пинска	18,3	18,3	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (магазины «Пинский трикотаж в г. Пинске)	9120400	Неопасные	Полигон ТКО г. Пинска	0,3	0,3	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (магазины «Пинский трикотаж в г. Брест)	9120400	Неопасные	Полигон ТКО г. Брест	0,3	0,3	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (магазины «Пинский трикотаж в г. Барановичи)	9120400	Неопасные	Полигон ТКО г. Барановичи	0,3	0,3	
XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

№
п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый эффект (результат)	
1	2	3	4	5	
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод	
-	-	-	-	-	
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
-	-	-	-	-	
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот	
-	-	-	-	-	
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды	
-	-	-	-	-	

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды

Таблица 21

№
п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество	
1	2	3	4	5	6	7	
ОАО «Полесье»	
1	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Котельная. Котел паровой «Термотехник ТТ 200»	205	Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Углерода оксид	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Азота оксиды в пересчете на азота диоксид	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Кислород	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Температура газопылевых потоков	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Давление газопылевых потоков	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Скорость газопылевых потоков	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Расход газопылевых потоков	
2		Котельная. Котел паровой «Термотехник ТТ 200»	206	Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Углерода оксид	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Азота оксиды в пересчете на азота диоксид	
				Внутри помещения, на выходе из котла	1 раз в квартал	Кислород	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Температура газопылевых потоков	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Давление газопылевых потоков	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Скорость газопылевых потоков	
				Внутри помещения, на выходе из котла
доступно	1 раз в квартал	Расход газопылевых потоков	

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22
№
п/п	Показатель	Описание	
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	На предприятии внедрена система менеджмента окружающей среды. 
Сертификат соответствия № BY/112 05.10. 087.01 00185 от 09.01.2025 г.	
2	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им	Производство и реализация пряжи различных смесовых составов, верхние трикотажные изделия и трикотажное полотно. Проектная мощность – 2360 т. пряжи в год; 400 тыс. изделий в год. В результате производственной деятельности воздействие на окружающую среду осуществляется в виде:
-	Использование природных ресурсов;
-	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
-	Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод;
       - Образование отходов производства.	
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений	Комплексное природоохранное разрешение № 7 от 10.09.2021 г., выданное Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.	
4	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов	2023 г - Установка станции обезжелезивания в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения;
	
5	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей	Прилагаются экологическая, цели и целевые показатели	
6	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей	Программа менеджмента окружающей среды на ОАО «Полесье» разрабатывается в соответствии с перечнем целей в области окружающей среды на ОАО «Полесье» и утверждается на срок до 3 лет.	
7	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду	Для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду на ОАО «Полесье» осуществляется: 
-	Проведение производственных наблюдений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
-	Осуществление раздельного сбора отходов производства; 
-	Сертификация по системе менеджмента окружающей среды в соответствии с международным стандартом ISO 14001-2017
-	Осмотр технического состояния газоочистного оборудования не менее 2 раз в год; 
-	Использование повторного и оборотного водоснабжения; 
-	Осуществление лабораторного контроля за сбросами сточных вод, нормативно-чистых вод, выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов.	
8	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них	Осуществляется в соответствии со стандартом организации СТП СМОС 8.2-2018	
9	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	Взаимодействие с общественностью осуществляется посредством рассмотрения обращения граждан, горячей линии ОАО «Полесье», а также личного приема в соответствии с графиком личного приема граждан на ОАО «Полесье».	
10	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой	Осуществляется в соответствии со стандартом организации СТП СМОС 7.5.3-02-2018 Управление документацией СМОС	
11	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды	- Персонал предприятия - проведение инструктажей в области окружающей среды (первичный – при трудоустройстве; повторный – 1 раз в квартал); 
- Персонал лаборатории, инженер по охране окружающей среды - посещение курсов повышения квалификации.	
12	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе	Контроль за сбросами нормативно-чистых и сточных вод, за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется согласно плану-графику лабораторного контроля на ОАО «Полесье». План график лабораторного контроля разрабатывается санитарно-промышленной лабораторией ОАО «Полесье» и утверждается на 1 год.	
13	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора	На основе протокола несоответствий составляется План корректирующих действующих с указанием срока исполнения и ответственного лица.	
14	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства	Внутренний аудит системы менеджмента окружающей среды осуществляется в соответствии со стандартом организации СТП СМОС 9.2.1-2018 Внутренний аудит	
15	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей	Ежегодно инженер по охране окружающей среды составляет Отчет о функционировании системы менеджмента окружающей среды на ОАО «Полесье» и предоставляет его высшему руководству на рассмотрение и утверждение.	

Настоящим	ОАО «Полесье»  подтверждает, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель генерального директора по производству					
				Н.В. Лемешевская	
		(подпись)		(фамилия, инициалы)	
	
(дата)	

Жидко Ю.И.
(29) 5225712; (0165)665047 sampromlab@mail.ru