Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 мая 2020 г. N 8/35425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 апреля 2020 г. N 3-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПРАВИЛ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

(в ред. постановления Минприроды от 11.04.2022 N 7-Т)	

На основании пункта 1 статьи 69-1 Кодекса Республики Беларусь о недрах и подпункта 7.6 пункта 7 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2020 г. нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.05.03-001-2020 "Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Требования к проекту консервации, расконсервации, ликвидации буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод" (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра	Б.К.Пирштук	

                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Министерства
                                                  природных ресурсов
                                                  и охраны окружающей среды
                                                  Республики Беларусь
                                                  16.04.2020 N 3-Т

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ГЕОНИП 17.05.03-001-2020 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. НЕДРА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ КОНСЕРВАЦИИ, РАСКОНСЕРВАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД"

(в ред. постановления Минприроды от 11.04.2022 N 7-Т)	

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие нормы и правила рационального использования и охраны недр (далее - ГеоНиП) устанавливают единые требования к проекту консервации, расконсервации, ликвидации буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (далее - буровая скважина).
2. Для целей настоящих ГеоНиП применяются термины и их определения в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь о недрах (далее - Кодекс о недрах), а также следующие термины и их определения:
ликвидационный тампонаж - комплекс работ, связанных с заполнением буровой скважины различными материалами для сохранения ее ствола, а также изоляции водоносных горизонтов;
расконсервация буровой скважины - комплекс работ, направленный на приведение ранее законсервированных буровых скважин в состояние, пригодное для эксплуатации;
тампонажный материал - материал (цемент, глина, глинистый раствор, песок, гравий и т.д.), применяемый для устранения возможной циркуляции подземных и поверхностных вод по стволу буровой скважины;
продуктивный водоносный горизонт - водоносный горизонт, на который оборудована буровая скважина.
3. Консервация, расконсервация буровой скважины осуществляется в соответствии со статьей 73 Кодекса о недрах.
4. Ликвидация буровой скважины осуществляется в соответствии со статьей 74 Кодекса о недрах.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ КОНСЕРВАЦИИ, РАСКОНСЕРВАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ

5. Проект консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины разрабатывается индивидуально для каждой отдельной буровой скважины с учетом информации, полученной в результате её строительства, а также геологического изучения недр.
В случае, если буровые скважины, подлежащие консервации, расконсервации, ликвидации, расположены в границах одной области или города Минска и находятся на праве собственности у одного недропользователя, допускается оформление проектов консервации, расконсервации, ликвидации этих скважин в виде одной книги с выделением разделов по каждой отдельной буровой скважине.
(часть вторая п. 5 введена постановлением Минприроды от 11.04.2022 N 7-Т)
6. Проект консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должен состоять из титульного листа, текстовой и сметной частей, графических материалов.
7. Титульный лист проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должен содержать:
полное наименование юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, разработавшего проект консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины;
наименование проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины;
подпись руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица) или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, разработавшего проект консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины;
подпись руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица) или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, заинтересованного в разработке проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины;
год разработки проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины.
8. Текстовая часть проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должна содержать следующие разделы:
"1. Общие сведения";
"2. Геолого-гидрогеологические условия места расположения буровой скважины";
"3. Характеристика буровой скважины";
"4. Состав и порядок производства работ";
"5. Расчет количества материалов, необходимых для выполнения работ";
"6. Техника безопасности при производстве работ";
"7. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при производстве работ";
"8. Текстовые приложения".
9. Раздел "1. Общие сведения" должен содержать информацию о:
месте расположения буровой скважины (область, район, ближайший населенный пункт);
зоне санитарной охраны и ее границах (при ее наличии);
недропользователе, осуществляющем эксплуатацию буровой скважины (при его наличии);
целях использования буровой скважины;
рельефе, природно-климатических и инженерно-геологических особенностях места расположения буровой скважины;
условиях подъезда и монтажа бурового оборудования, возможности и способе обеспечения водой и электроэнергией при производстве работ;
обосновании необходимости консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины;
сроках консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины.
10. Раздел "2. Геолого-гидрогеологические условия места расположения буровой скважины" должен содержать информацию о геологическом строении недр места расположения буровой скважины по материалам геолого-гидрогеологической изученности территории, в том числе данным по ближайшим буровым скважинам и иным горным выработкам, включающую сведения о:
геологическом возрасте, глубинах залегания, мощности, характеристике пород;
гидрогеологических условиях, включая описание водоносных, в том числе продуктивных, горизонтов.
11. Раздел "3.Характеристика буровой скважины" должен содержать:
сведения о дате бурения, недропользователе, который проводил работы по строительству буровой скважины (при их наличии), координаты и высотную отметку устья буровой скважины;
информацию о техническом состоянии и конструкции буровой скважины (наличие и состояние обсадных, технологических, фильтровых колонн, другого внутрискважинного и устьевого оборудования);
сведения о статическом уровне, дебите, понижении и удельном дебите буровой скважины, результаты проведения исследований воды по химическим и микробиологическим показателям, полученные при строительстве буровой скважины (при их наличии) и при обследовании буровой скважины перед консервацией, расконсервацией, ликвидацией.
12. Раздел "4. Состав и порядок производства работ" должен содержать информацию о:
применяемом оборудовании и технических средствах для производства работ;
компоновке бурильного инструмента для проработки буровой скважины;
мероприятиях по подготовке буровой скважины к консервации, расконсервации, ликвидации, исключающих возможность проникновения поверхностных вод и загрязнений в буровую скважину;
мероприятиях по ликвидации дефектов крепи буровой скважины (при их наличии);
составе буровой и промывочной жидкостей;
режиме и времени санитарной обработки, проработки и промывки по интервалам буровой скважины;
составе тампонажного материала и способе его подачи в буровую скважину;
порядке производства работ, в котором должны быть определены их объемы и последовательность, включая информацию о местах и способах установки ликвидационных пробок, цементных мостов, времени ожидания затвердевания цемента, интервалах буровой скважины, подлежащих заполнению глиной, песком либо заливке глинистым раствором и т.д.
Данный раздел проекта консервации буровой скважины также должен содержать информацию о периодичности обследования технического состояния и проведения прокачек буровой скважины в период консервации, а также возможности продления срока консервации буровой скважины.
13. Раздел "5. Расчет количества материалов, необходимых для выполнения работ" проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должен содержать расчет необходимого количества буровой и промывочной жидкости, жидкости для санитарной обработки буровой скважины, воды и тампонажного материала.
14. Раздел "6. Техника безопасности при производстве работ" проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должен содержать информацию о порядке организации работ с учетом требований правил по охране труда при выполнении работ, электро- и пожарной безопасности, а также необходимости обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
15. Раздел "7. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при производстве работ" проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должен содержать:
требования, предъявляемые к буровым и промывочным жидкостям, жидкостям для санитарной обработки буровой скважины, а также к иным применяемым материалам и жидкостям;
мероприятия по предупреждению загрязнения рабочей площадки и прилегающих территорий применяемыми при производстве работ материалами, в том числе горюче-смазочными, и жидкостями, используемыми при эксплуатации применяемого при производстве работ оборудования и технических средств;
расчет количества отводимой воды, буровой и промывочной жидкостей, обоснование мест их сброса;
мероприятия, позволяющие максимально исключить сброс буровых и промывочных жидкостей на рельеф местности (закачка в емкости, сброс в канализацию и т.д.);
мероприятия по обращению с отходами, включая удаление отходов производства;
мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при проведении работ по консервации, расконсервации, ликвидации буровых скважин.
16. Раздел "8. Текстовые приложения" проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины должен содержать:
техническое задание на проектирование работ (при его наличии);
акт обследования буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод, по форме согласно приложению 1;
копию паспорта буровой скважины (при его наличии).
Данный раздел проекта консервации буровой скважины также должен содержать:
план консервации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод, по форме согласно приложению 2;

КонсультантПлюс: примечание.
Форма акта о консервации горной выработки установлена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12.05.2020 N 8.	
проект акта о консервации горной выработки по форме согласно приложению 10 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. N 8.
(в ред. постановления Минприроды от 11.04.2022 N 7-Т)
Данный раздел проекта расконсервации буровой скважины также должен содержать:
план расконсервации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод, по форме согласно приложению 3;
проект акта о расконсервации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод, по форме согласно приложению 4.
Данный раздел проекта ликвидации буровой скважины также должен содержать:
план ликвидации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод, по форме согласно приложению 5;

КонсультантПлюс: примечание.
Форма акта о ликвидации горной выработки установлена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12.05.2020 N 8.	
проект акта о ликвидации горной выработки по форме согласно приложению 11 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. N 8.
(в ред. постановления Минприроды от 11.04.2022 N 7-Т)
17. Сметная часть проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины содержит расчет сметной стоимости работ и пояснительную записку к нему.
18. Графические материалы проекта консервации, расконсервации, ликвидации буровой скважины содержат:
обзорную карту места расположения буровой скважины масштаба 1:100 000 - 1:200 000;
схематический топографический план расположения участка производства работ и подъездных путей к нему масштаба 1:5 000 - 1:10 000;
геолого-технический наряд на выполнение работ, включающий схематический геологический разрез, проектную и фактическую конструкции буровой скважины, состав тампонажного материала, буровой и промывочной жидкости, перечень выполняемых технологических работ и порядок их производства.

Приложение 1
к нормам и правилам рационального
использования и охраны недр
ГеоНиП 17.05.03-001-2020 "Охрана
окружающей среды и природопользование.
Недра. Требования к проектам консервации,
расконсервации и ликвидации буровых
скважин, предназначенных для добычи
подземных вод"

Форма

                                    Акт
  обследования буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод

                                                           ________________
                                                                (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________
                                 (должность, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
произвели обследование буровой скважины N ___________.

Обследованием установлено:
1. Сведения о буровой скважине N _____________:
Год бурения ____________
Место расположения ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Организация,  осуществившая  строительство  скважины (при наличии сведений)
___________________________________________________________________________
Способ бурения: ___________________________________________________________
     1.1. Общие сведения:

Характеристика буровой скважины:	по паспорту (при его наличии)	при обследовании	
Глубина, м			
Статический уровень, м			
Дебит, м3/ч			
Динамический уровень, м			
Удельный дебит, м3/ч, м			
Водоносный горизонт	наименование пород			
	интервал от и до, м			

1.2. Сведения о конструкции буровой скважины:

Обсадные, технологические, фильтровые колонны	Конструкция буровой скважины по паспорту (при его наличии)	Конструкция буровой скважины при обследовании	
	Материал труб и (или) тип фильтра	Диаметр, мм	Интервал, от - до, м	Материал труб и (или) тип фильтра	Диаметр, мм	Интервал, от - до, м	

Тип соединения труб _______________________________________________________
Дополнительные  сведения по элементам конструкции буровой скважины, степени
износа труб, фильтров, наличию посторонних предметов и т.д.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Причины  снижения  дебита  (в  случае  его  выявления)  или  выхода буровой
скважины из строя _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения о насосном оборудовании (при его наличии): ____________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о зоне санитарной охраны (при ее наличии) _____________________
___________________________________________________________________________
          (ограждение, его размер и состояние (при его наличии))

Результаты обследования:
___________________________________________________________________________
  (оценка технического состояния буровой скважины с указанием возможности
              либо невозможности ее дальнейшей эксплуатации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                              (подпись)

__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                              (подпись)

__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                              (подпись)

__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                              (подпись)

Приложение 2
к нормам и правилам рационального
использования и охраны недр
ГеоНиП 17.05.03-001-2020 "Охрана
окружающей среды и природопользование.
Недра. Требования к проектам консервации,
расконсервации и ликвидации буровых
скважин, предназначенных для добычи
подземных вод"

Форма

                                   План
  консервации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод

1. Сведения о буровой скважине N___________________________________________
Глубина буровой скважины (по паспорту при его наличии), м _________________
Фактический забой, м ______________________________________________________
Причины изменения отметки забоя ___________________________________________
                                    (наличие посторонних предметов,
                                 запесоченность забоя и ствола буровой
                                            скважины и др.)
___________________________________________________________________________
2. Конструкция буровой скважины и геолого-технические условия:
2.1. Обсадные, технологические, фильтровые колонны:

Вид колонны	Материал труб и (или) тип фильтра	Диаметр,
мм	Интервал,
от - до, м	Цементация,
от - до, м	

Данные    геофизических    исследований   буровой   скважины   о   качестве
цементирования и дефектах крепи (при их наличии, по каждой колонне) _______
___________________________________________________________________________
  (указываются интервалы некачественного цементирования и другие дефекты)
___________________________________________________________________________
2.2. глубины залегания и характеристика пород

Интервал залегания,
от - до, м	Характеристика пород	

		

3. Порядок подготовки буровой скважины к консервации:
3.1. перечень оборудования и технических средств для производства работ:
___________________________________________________________________________
3.2. состав буровой и промывочной жидкостей: ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.3.  компоновка  бурильного инструмента для проработки буровой скважины (в
открытом, обсаженном стволе): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.4.  режим  и  время  санитарной  обработки, проработки и промывки буровой
скважины по интервалам: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Производство работ по консервации буровой скважины:
4.1. подъем водоподъемного оборудования (при необходимости): ______________
___________________________________________________________________________
4.2.   заполнение   буровой   скважины  водой  или  промывочной  жидкостью:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3. оборудование устья буровой скважины: _________________________________
___________________________________________________________________________
4.4.   производство  других  работ,  необходимых  для  консервации  буровой
скважины __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

План составил:
__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                               (подпись)

Ознакомлены:
__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                               (подпись)
__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                               (подпись)
__________________________________                         ________________
  (должность, инициалы, фамилия)                               (подпись)

Приложение 3
к нормам и правилам рационального
использования и охраны недр
ГеоНиП 17.05.03-001-2020 "Охрана
окружающей среды и природопользование.
Недра. Требования к проектам консервации,
расконсервации и ликвидации буровых
скважин, предназначенных для добычи
подземных вод"

Форма

                                   План
 расконсервации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод

1. Сведения о буровой скважине N __________________________________________
Глубина буровой скважины (по паспорту при его наличии), м _________________
Фактический забой, м ______________________________________________________
Причины изменения отметки забоя ___________________________________________
                                      (наличие посторонних предметов,
___________________________________________________________________________
           запесоченность забоя и ствола буровой скважины и др.)
2. Конструкция и геолого-технические условия:
2.1. обсадные, технологические, фильтровые колонны:

Вид колонны	Материал труб и (или) тип фильтра	Диаметр, мм	Интервал,
от - до, м	Цементация,
от - до, м	

Данные    геофизических    исследований   буровой   скважины   о   качестве
цементирования и дефектах крепи (при их наличии, по каждой колонне) _______
___________________________________________________________________________
  (указываются интервалы некачественного цементирования и другие дефекты)
___________________________________________________________________________
2.2. Глубины залегания и характеристика пород

Интервал залегания,
от - до, м	Характеристика пород	

		

3. Порядок подготовки буровой скважины к расконсервации:
3.1. перечень оборудования и технических  средств  для  производства работ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2. состав буровой и промывочной жидкостей _______________________________
___________________________________________________________________________
3.3. компоновка бурильного инструмента  для  проработки буровой скважины (в
открытом, обсаженном стволе): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.4. режим  и  время санитарной  обработки,  проработки  и промывки буровой
скважины по интервалам: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Производство работ по расконсервации буровой скважины:
4.1. монтаж водоподъемного оборудования: __________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. проведение опытно-фильтрационных работ: ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3. отбор проб ___________________________________________________________
4.4. проведение  исследований   воды  по  химическим  и  микробиологическим
показателям _______________________________________________________________
4.5. проведение других работ,  необходимых  для  возобновления эксплуатации
буровой скважины __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

План составил:
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)

Ознакомлены:
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)

Приложение 4
к нормам и правилам рационального
использования и охраны недр
ГеоНиП 17.05.03-001-2020 "Охрана
окружающей среды и природопользование.
Недра. Требования к проектам консервации,
расконсервации и ликвидации буровых
скважин, предназначенных для добычи
подземных вод"

Форма

                                    Акт
о расконсервации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод

                                                          _________________
                                                               (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________
                                  (должности, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
____ _________ 20____ г. произвели расконсервацию буровой скважины N _____,
расположенной _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     и  составили  настоящий  акт  о  том,  что буровая скважина признается
расконсервированной   в  соответствии  с  проектом  расконсервации  буровой
скважины, утвержденным ____________________________________________________
                                   (дата
___________________________________________________________________________
                           утверждения проекта)
по согласованию с _________________________________________________________
Причина расконсервации буровой скважины ___________________________________
___________________________________________________________________________
Способ расконсервации буровой скважины ____________________________________
При   расконсервации   буровой   скважины  выполнены  следующие  работы  по
расконсервации буровой скважины:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)

______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                 (подпись)

Приложение 5
к нормам и правилам рационального
использования и охраны недр
ГеоНиП 17.05.03-001-2020 "Охрана
окружающей среды и природопользование.
Недра. Требования к проектам консервации,
расконсервации и ликвидации буровых
скважин, предназначенных для добычи
подземных вод"

Форма

                                   План
   ликвидации буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод

1. Сведения о буровой скважине N __________________________________________
Глубина буровой скважины (по паспорту при его наличии), м _________________
Фактический забой, м ______________________________________________________
Причины изменения отметки забоя ___________________________________________
                                     (наличие посторонних предметов,
___________________________________________________________________________
           запесоченность забоя и ствола буровой скважины и др.)
2. Конструкция и геолого-технические условия:
2.1. обсадные, технологические, фильтровые колонны:

Вид колонны	Материал труб и (или) тип фильтра	Диаметр, мм	Интервал,
от - до, м	Цементация,
от - до, м	

Данные    геофизических    исследований   буровой   скважины   о   качестве
цементирования и дефектах крепи (при их наличии, по каждой колонне) _______
___________________________________________________________________________
  (указываются интервалы некачественного цементирования и другие дефекты)
___________________________________________________________________________
2.2. глубины залегания и характеристика пород

Интервал залегания,
от - до, м	Характеристика пород	

		

3. Технология подготовки буровой скважины к ликвидации:
3.1. перечень оборудования и технических средств для производства
работ: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2. состав буровой и промывочной жидкостей _______________________________
___________________________________________________________________________
3.3.  компоновка  бурильного инструмента для проработки буровой скважины (в
открытом, обсаженном стволе): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.4. порядок подготовки интервалов буровой скважины к ликвидационному
тампонажу (режим и время проработки и промывки по интервалам): ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Производство работ по ликвидации буровой скважины:
4.1.  интервал,  подлежащий  ликвидационному  тампонажу с указанием состава
тампонажного материала ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. высота подъема цементного раствора в обсадных трубах, м: _____________
___________________________________________________________________________
                                    3
4.3. общий объем цементных мостов, м  _____________________________________
расход материалов на данный объем цементных мостов: _______________________
марка цемента _________________, изготовитель _____________________________
параметры цементного раствора: ____________________________________________
                                                        3
4.4. объем глинистого раствора для заливки интервалов, м  _________________
параметры глинистого раствора: ____________________________________________
расход материалов на приготовление глинистого раствора: ___________________
4.5. необходимый объем других материалов (глина, песок и т.п.): ___________
___________________________________________________________________________
4.6. порядок работ по ликвидационному тампонажу буровой скважины: _________
___________________________________________________________________________
       (установка цементных мостов, ожидания затвердевания цемента,
___________________________________________________________________________
    заполнение интервалов глиной, песком, заливка глинистым раствором)
___________________________________________________________________________
5. Мероприятия по определению качества ликвидационного тампонажа
буровой скважины:
___________________________________________________________________________
                        (отбор проб цемента и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Мероприятия по ликвидации устья буровой скважины и рекультивации земель,
нарушенных при проведении работ: __________________________________________
___________________________________________________________________________

План составил:
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                (подпись)

Ознакомлены:
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                (подпись)
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                (подпись)
______________________________                             ________________
(должность, инициалы, фамилия)                                (подпись)