         ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДООХРАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
	[bookmark: _GoBack]06.10.2026

	(число, месяц, год)



	Настоящим заявлением
	Открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат»

	
	(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

	225133, Брестская область, Пружанский район, г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, д. 26

	индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)



	просит
	выдать комплексное природоохранное разрешение

	
	(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения) 


I. Общие сведения
Таблица 1
	№ строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	224145, Брестская область, Пружанский район, г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, д. 26

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Лось Александр Эдмунтович

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	+375 (1632) 3-41-78,
prjmsz@brest.by, www.prjmilk.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	10511 - Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров

	5
	Учетный номер плательщика
	200027027

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	18.10.2000 г № 200027027

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	–

	8
	Количество работающего персонала
	570

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	Водоснабжения ________
Водоотведения (канализации) ________

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	Лаборатория 
водопроводно-канализационного хозяйства, регистрационный № BY/112 2.4215,
срок аккредитации до 17.07.2031 г.

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Дах Наталья Викторовна
Гришкевич Елизавета Александровна
+375 (29) 346-61-41

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	–



II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД1
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/ фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Производственная площадка ОАО «Пружанский молочный комбинат»
	10511 – переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
	Брестская область, Пружанский район, г. Пружаны,
ул. Горина-Коляды, д. 26
	10,0712
	1998 год
(последняя реконструкция 2020 год)
	155262,412 т
(фактически переработано молока за 2025 год)


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 2 листах.
Производственная площадка
(г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, д. 26)



Карта-схема расположения зданий и сооружений площадки
[image: ]









	1
	Административный корпус	
	11
	Вспомогательный корпус

	2
	Участок производства сухих молочных продуктов
	12
	Площадка для сбора и временного хранения металлолома

	3
	Магазин «Верас-1»
	13
	Площадка для сбора и  временного хранения отработанных нефтепродуктов

	4
	Сыродельный цех
	14
	Площадка для сбора и временного хранения изношенных шин

	5
	Компрессорная
	15
	Транспортный участок

	6
	Котельная 
	16
	Производственная лаборатория

	7
	Цех по производству масла и ЦМП
	17
	Пункт обмыва автоцистерн

	8
	Участок централизованной мойки
	18
	Водозабор

	9
	Площадка для сбора ТКО
	19
	Локальные очистные сооружения

	10
	Центральный склад
	
	






III. Производственная программа
Таблица 3
	№ п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД1
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % 
к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	10511 - Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117
	117



IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4
	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	1. Технологический процесс производства сухого обезжиренного молока
	1. Приемка молока;
2. Охлаждение и хранение обезжиренного молока;
3. Пастеризация обезжиренного молока (температура пастеризации (94±2)○С без выдержки; 
4. Сгущение обезжиренного молока (до массовой доли сухих веществ (43±3)%;
5. Сушка сгущенного обезжиренного молока (температура воздуха, поступающего в сушильную башню – (100-190) ○С. Температура конденсата, не более - 80○С. Температура воздуха, выходящего из сушильной башни, при м.д. влаги: 5,0% - (68-93) ○С; при м.д. влаги: 4,0% - (80-95) ○С;
6. Охлаждение сухого обезжиренного молока (температура охлаждения (43±3) ○С);
7. Просеивание на встряхивающем сите;
8. Упаковка, маркировка, хранение (температура хранения (0-20) ○С, относительная влажность воздуха не выше 85% - хранение не более 24 месяцев со дня выработки) 
	П-ООС 17.02-ХХ-2012 (02120)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
«Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
Перемещение и складирование материалов (стр. 7);
Пастеризация, стерилизация и стерилизация при сверхвысоких температурах (стр. 40);
Сушка (жидкости в твердое вещество) (стр. 44);
Охлаждение и холодная стабилизация (стр. 47);
Упаковка и наполнение (стр. 51);
Санитарная обработка и дезинфекция (стр. 55);
Производство и потребление электроэнергии (стр. 56);
Использование воды (стр. 57);
Охлаждение (стр. 62);
Сгущенное и сухое молоко (стр. 94);
Перемещение и складирование материалов (стр. 140);
Сортировка /просеивание/, классификация по качеству, лущение, удаление плодоножек/отделение стеблей и счистка (A.2) (стр. 140);
Смешивание /купажирование/, гомогенизация и конширование (B.2) (стр. 142);
Пастеризация, стерилизация и стерилизация при сверхвысокой температуре (UHT) (стр. 155);
Сушка (жидкость в твердое вещество) (стр. 156);
Остужение, охлаждение и холодная стабилизация (стр. 157);
Упаковка и наполнение (стр. 159);
Очистка  (мойка) и дезинфекция (стр. 160);
	Применяемый технологический процесс соответствует наилучшим доступным техническим методам, так как технологическое оборудование, а также методы его эксплуатации и обслуживания соответствуют современному отечественному и международному научно-техническому уровню. 




	1
	2
	3
	4

	
	
	Производство и потребление энергии (стр. 160);
Использование воды (стр. 161);
Молочные продукты (стр. 202);
Получение материалов, погрузочно-разгрузочные работы и хранение (стр. 298);
Охлаждение (стр. 321);
Упаковка и наполнение (стр. 329);
Производство и потребление энергии (стр. 335);
Использование воды (стр. 348);
Замораживание и кондиционирование воздуха (стр. 349);
Очищение (стр. 359) – очистка оборудования и установок
Методы очистки «на конце трубы» (стр. 388);
Очистка сточных вод в конце производственного цикла (стр. 449);
Молочные продукты (стр. 597) – описание технологий, применяемых в молочной промышленности.
	

	2. Технологический процесс производства масла
	1. Приемка, охлаждение и хранение сырья (охлаждение до температуры (4±2)○С. Автомолцистерны после перекачки молока ополаскиваются раствором «Рапин Б» (1%). Оборудование и трубопроводы цеха приемки молока каждый день обрабатываются раствором «Кадрил Д» (1%). Дезинфекция осуществляется острым паром. Один раз в 10 дней трубопроводы промываются раствором азотной кислоты (0,4-1,0%);
2. Получение сливок (молоко подогревают до температуры 35-40○С и направляют на сепаратор-сливкоотделитель, где происходит разделение на сливки и обезжиренное молоко. Массовая доля жира в сливках 36-42%);
3. Пастеризация сливок (температура пастеризации: для весенне-летнего периода – при 100-108○С; для осенне-зимнего – при 103-115○С). Оборудование и трубопроводы каждый день обрабатываются моющим раствором каустической соды (1,2-1,5%) вечером и утром раствором азотной кислоты (0,5-0,7%);
4. Физическое созревание сливок (процесс созревания сливок проводится при температуре созревания: для весенне-летнего 6-12○С; для осенне-зимнего 7-14○С. Продолжительность созревания не менее 8 часов и не более 48 часов);
5. Сбивание сливок, получение и обработка масляного зерна (температура сбивания сливок: для весенне-летнего 9-15○С; для осенне-зимнего 10-16○С);
6. Упаковка, маркировка (масло фасуют в ящики по 20 кг и потребительскую упаковку от 10 до 1000 г);
7. Охлаждение и хранение (далее масло направляют в вагоны-рефрежираторы для охлаждения и хранения)
	П-ООС 17.02-ХХ-2012 (02120)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
«Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
Перемещение и складирование материалов (стр. 7);
Смешивание, купажирование, гомогенизация и конширование (стр. 12);
 Центрифугирование и осаждение (стр. 16);
 Пастеризация, стерилизация и стерилизация при сверхвысоких температурах (стр. 40);
 Охлаждение и холодная стабилизация (стр. 47);
Упаковка и наполнение (стр. 51);
 Санитарная обработка и дезинфекция (стр. 55);
 Производство и потребление электроэнергии (стр. 56);
 Использование воды (стр. 57);
 Охлаждение (стр. 62);
 Масло (стр. 96);
 Перемещение и складирование материалов (стр. 140);
 Сортировка /просеивание/, классификация по качеству, лущение, удаление плодоножек/отделение стеблей и счистка (A.2) (стр. 140); 

	Применяемый технологический процесс соответствует наилучшим доступным техническим методам, так как технологическое оборудование, а также методы его эксплуатации и обслуживания соответствуют современному отечественному и международному научно-техническому уровню. 




	1
	2
	3
	4

	
	
	Смешивание /купажирование/, гомогенизация и конширование (B.2) (стр. 142);
 Центрифугирование и осаждение (стр. 145);Пастеризация, стерилизация и стерилизация при сверхвысокой температуре (UHT) (стр. 155);
 Остужение, охлаждение и холодная стабилизация (стр. 157);
 Упаковка и наполнение (стр. 159);
 Очистка  (мойка) и дезинфекция (стр. 160);
 Производство и потребление энергии (стр. 160);
 Использование воды (стр. 161);
 Молочные продукты (стр. 202);
 Получение материалов, погрузочно-разгрузочные работы и хранение (стр. 298);
 Центрифугирование/ сепарация (стр. 301);
 Охлаждение (стр. 321);
Упаковка и наполнение (стр. 329);
 Производство и потребление энергии (стр. 335);
 Использование воды (стр. 348);
 Замораживание и кондиционирование воздуха (стр. 349);
 Очищение (стр. 359) – очистка оборудования и установок
 Методы очистки «на конце трубы» (стр. 388); 
 Очистка сточных вод в конце производственного цикла (стр. 449);
 Молочные продукты (стр. 597) – описание технологий, применяемых в молочной промышленности.
	

	3. Пастеризация, гомогенизация, стерилизация
	Для предотвращения отстоя жира молоко гомогенизируют, при этом жировые шарики дробятся и равномерно распределяются по всему объему. Регулируемый процесс нагрева, используемый для уничтожения жизнеспособных видов каких-либо микроорганизмов (активных и споровых форм). Температура пастеризации может составлять от 72 до 98 ◦С, время варьирует от 20 секунд до 5 минут. Для непрерывной пастеризации используются прямоточные теплообменники. 
Стерилизация используется для увеличения срока годности, сверхтемпературная обработка является непрерывным процессом нагрева продукта до 135 ◦С и выше, выдержки в течение секунды с последующим охлаждением. 
	П-ООС 17.02-ХХ-2012 (02120)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
«Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
Пастеризация, стерилизация и стерилизация при сверхвысоких температурах (стр. 40-41)
Молоко и сливки (стр. 90-91)
	Применяемый технологический процесс соответствует наилучшим доступным техническим методам, так как технологическое оборудование, а также методы его эксплуатации и обслуживания соответствуют современному отечественному и международному научно-техническому уровню. 
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	4. Использование воды 

	Технология водоподготовки, необходимая для получения воды нужного качества, зависит во многом от источника водоснабжения и результатов ее анализа. Это не является общим правилом. Технология минимальной очистки включает в себя фильтрацию, дезинфекцию и хранение воды, но в зависимости от требований к воде может охватывать также обезжелезивание, десиликацию или фильтрацию через активированный уголь или другой фильтрующий материал.
	П-ООС 17.02-ХХ-2012 (02120)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
«Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
Использование воды (Стр57-61)
Вода (131-134)
	Применяемый технологический процесс соответствует наилучшим доступным техническим методам, так как технологическое оборудование, а также методы его эксплуатации и обслуживания соответствуют современному отечественному и международному научно-техническому уровню.

	5. Производство сыра
	1. Приемка молочного сырья заключается в определении его количества, контроле качества и проведении сортировки. 2. Фильтрационная очистка. Очистка от грубых посторонних механических примесей путем фильтрации в потоке. 3. Охлаждение до температуры 4( ±2). 4. Резервирование. Охлажденное молоко направляется на резервирование на время не более 12 часов. 5. Бактофугирование цель которого является удаление бактериальных клеток. 6. Сепарирование производится для разделения молока на фракции обезжиренного молока и сливки. 7. Дезодорирование для удаления воздуха и нежелательных запахов. 8. Термизация служит для подогрева молока до температуры (63-68) градусов и далее на выдержку при этой температуре. 9. Охлаждение смеси до температуры (8-12) градусов. 10. Пастеризация происходит при температуре 74(±1,5) градуса и выдерживается в течении 20-25 секунд. 11. Подготовка к сычужному свертыванию. Пастеризованная смесь охлаждается до температуры 32-34 градуса и подается на сыроизготовитель. 12. Свертывание смеси проводят при температуре 33(±1) градус в течении 30 минут.13. Обработка згустка. По окончанию свертывания происходит разрезка сгустка, основная часть зерна должна быть размером 7±1 мм. 14. Формование, самопрессование и прессование сыра, маркировка. Сыр формуется насыпью. При формовании насыпью сырное зерно подается вместе с сывороткой на передвижные вибрационные сита. Прессование сыра производится на кассетных автоматизированных пневматических пресах. Сыр прессуется в течении 3-4 часов. Маркировка осуществляется после прессования сыра лучом лазера. 15. Посолка сыра осуществляется в рассоле, имеющем температуру (10±2) градуса в течении 1,5 суток. 16. Созревание в полимерных пакетах. 17. Нарезка сыра. 18. Транспортная упаковка, маркировка, хранение и транспортирование.
	П-ООС 17.02-ХХ-2012 (02120)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
«Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
Формовка, разливка по формам и прессование (стр. 14)
Технологические методы сепарации 
(стр. 14-15)
Центрифугирование и осаждение (стр. 17-18)
Соление (вяление) и маринование
 (стр. 29-31)
Пастеризация, стерилизация и стерилизация при сверхвысоких температурах (стр. 40-42)
Обработка отведением тепла (стр. 47-48)
Упаковка и наполнение (стр. 51-54)
Сыр (стр. 98-99)
	Применяемый технологический процесс соответствует наилучшим доступным техническим методам, так как технологическое оборудование, а также методы его эксплуатации и обслуживания соответствуют современному отечественному и международному научно-техническому уровню.





	1
	2
	3
	4

	6. Сброс сточных вод
	Производственные сточные воды по самотечному коллектору Ø300 мм подаются в приемную камеру канализационной насосной станции. Затем по напорной линии Ø300 мм при помощи погружных насосов КНС сточные воды перекачиваются последовательно на станцию первичной обработки для удаления из воды крупноразмерных отходов и песка на комбинированной ситопесколовке и далее 	на резервуар-усреднитель для усреднения гидравлической нагрузки на сооружения основной очистки и усреднения концентраций загрязнений.
После резервуара-усреднителя сточные воды при помощи насосов подаются на блок физико-химической очистки. Для удаления взвешенных веществ, жиров, нефтепродуктов и СПАВ проектом предусмотрен флотатор Подача реагентов производится в следующей последовательности:
– в трубчатый флокулятор (смеситель) перед флотатором вводятся последовательно – коагулянт, щелочь для корректировки рН, полиэлектролит 
–	в емкость для сбора сточных вод после флотатора вводятся 70% раствор кислоты для корректировки рН, пеногаситель для предотвращения образования пены перед процессом биологической очистки.
После блока физико-химической очистки сточные воды при помощи насосов подаются в блок биологической очистки - реактор типа PlugFlow. В состав блока биологической очистки входят камера денитрификации) 2 секции общим объемом Vden= 592,0 м3; камера нитрификации 2 секции общим объемом Vnitr= 4540,0 м3; камера дефосфатации 2 секции общим объемом Vр= 288,0 м3. Из реактора типа PlugFlow сточная вода через камеру дегазации направляется во вторичные отстойники для осветления. После чего, по самотечному трубопроводу Ø300 мм отводится в камеру переключения, которая регулирует сброс потока очищенных сточных вод либо в городскую канализацию, либо в коллектор сброса очищенных сточных вод в водоприемник – р. Муховец транзитом через мелиоративный канал. Отвод очищенных сточных вод осуществляется по самотечному коллектору в мелиоративный канал. Протяженность коллектора до точки сброса - 380 м. 
Активный ил из вторичных отстойников при помощи насосов разделяется на два потока:
– рециркуляционный ил возвращается в систему биологической очистки в реактор типа PlugFlow;
– избыточный ил поступает на станцию уплотнения.
Уплотненный избыточный активный ил совместно с флотошламом из флотатора при помощи насосов подается последовательно на анаэробную стабилизацию в ферментатор и после стабилизации (минерализации) на обезвоживание на станцию обезвоживания.
	П-ООС 17.02-ХХ-2012 (02120)
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах»
«Охрана окружающей среды и природопользование. 
Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
Сточные воды (стр. 132-134)
Молочные продукты (стр. 202-207)
	Применяемый технологический процесс соответствует наилучшим доступным техническим методам, так как технологическое оборудование, а также методы его эксплуатации и обслуживания соответствуют современному отечественному и международному научно-техническому уровню. 




V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования
Таблица 5
	№ п/п
	Цель  водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Источник водоснабжения: 
Подземные воды, бассейн реки Западный Буг
	г. Пружаны

	
	
	–
	Источник водоснабжения: 
Система водоснабжения другого юридического лица –
КУПП «Коммунальник», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	Приемники сточных вод: 
река Мухавец через канал мелиоративной системы, выпуск № 3, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	–
	Приемник сточных вод:
система водоотведения (канализации) другого юридического лица  – КУПП  «Коммунальник», сточная вода, резерв, бассейн реки Западный Буг
	

	2
	Нужды промышленности
	добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Источник водоснабжения: 
Подземные воды, бассейн реки Западный Буг
	г. Пружаны

	
	
	–
	Источник водоснабжения: 
Система водоснабжения другого юридического лица –
КУПП «Коммунальник», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	Приемники сточных вод: 
река Мухавец через канал мелиоративной системы, выпуск № 3, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	–
	Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица  – КУПП  «Коммунальник», сточная вода, резерв, бассейн реки Западный Буг
	




	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Иные нужды
	добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Источник водоснабжения: 
Подземные воды, бассейн реки Западный Буг
	г. Пружаны

	
	
	–
	Источник водоснабжения: 
Система водоснабжения другого юридического лица –
КУПП «Коммунальник», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	Приемники сточных вод: 
река Мухавец через канал мелиоративной системы, 
выпуск № 1, выпуск № 2, выпуск № 3, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители
	Приемники сточных вод:
земляные накопители, бассейн реки Западный Буг
	

	
	
	–
	Приемник сточных вод:
система водоотведения (канализации) другого юридического лица  – КУПП  «Коммунальник», сточная вода, резерв, бассейн реки Западный Буг
	




Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6
	№ п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Мойка автомолочных цистерн
	Осуществляется ручная мойка автомолочных цистерн снаружи и внутри.

	2
	Технологические операции при производстве сыра
	Вода используется при приготовлении сычужного фермента, промывке сырного зерна и сыроизготовителей, вытеснении рассола в сыроизготовитель, вытеснении молока и приготовлении рассола.

	3
	Обеспечение технологических параметров работы оборудования
	При работе оборудования вода используется для охлаждения, вытеснения продукта и т.п.

	4
	Санитарная обработка оборудования
	Осуществляется автоматизированная СIP мойка и ручная мойка.

	5
	Приготовление моющих растворов
	Осуществляется приготовление щелочных растворов, растворов кислоты, растворов дезинфектанта, буферных растворов.

	6
	Водоподготовка технической воды
	Вода используется для регенерации фильтров в системах умягчения воды и в установке обратного осмоса.

	7
	Подпитка оборотной системы вакуум-выпарной установки
	Вода используется для восполнения потерь воды в системе.

	8
	Приготовление пара
	Вода используется при выработке пара, восполнении потерь конденсата пара, продувке котлов и водоподготовке котельной.

	9
	Сгущение сыворотки
	При сгущении сыворотки на нанофильтрационной установке, установке деминерализации и вакуум-выпарных установках происходит выделение воды из сыворотки.

	10
	Водоподготовка воды на станции обезжелезивания
	Вода используется для регенерации фильтров.

	11
	Нужды компрессорной
	На предприятии имеется три фреоновых компрессорных, которые используются для охлаждения воды, применяемой в системах ледяной воды производственных цехов. Вода используется для подпитки систем.

	12
	Нужды очистных сооружений
	При эксплуатации очистных сооружений вода используется на приготовление реагентов, промывки сита песколовки и мойке пресса для обезвоживания ила.

	13
	Заправка дезбарьера
	Вода используется при работе дезбарьера.


Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Источником водоснабжения предприятия являются подземные воды. Добыча подземных вод питьевого качества осуществляется при помощи трех водозаборных скважин: № 50551/93, № 48292/98, № 373/03.26. Добытая вода по водоводам первого подъема подается на станцию обезжелезивания. После очистки на фильтрах вода поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров вода насосами второго подъема по водоводам подается в водопроводную систему водоснабжения предприятия. Водозаборные скважины оснащены приборами учета воды. 
Также осуществляется водоснабжение предприятия водой питьевого качества из сетей КУПП «Коммунальник» (договор № 75 от 08.02.2024).
Вода используется на:
·  хозяйственно-питьевые нужды;
·  нужды промышленности (мойка автомолочных цистерн, технологические операции при производстве сыра, обеспечение технологических параметров оборудования, санитарная обработку оборудования, приготовление моющих растворов, водоподготовка технической воды, подпитка оборотной системы вакуум-выпарной установки, приготовление пара);
·  иные нужды (регенерация фильтров станции обезжелезивания, нужды лабораторий, нужды компрессорной, подпитка тепловых сетей, промывка системы отопления, нужды очистных сооружений, санитарная обработка производственных помещений, заправка дезбарьера).
На предприятии имеется четыре системы оборотного водоснабжения:
·  оборотная система водоснабжения сыродельного цеха (используется в системе ледяной воды);
·  оборотная система водоснабжения участка производства СМП (используется в системе ледяной воды);
·  оборотная система водоснабжения цеха по производству масла и ЦМП (используется в системе ледяной воды);
·  оборотная система водоснабжения вакуум-выпарной установки.
На предприятии имеется повторно-последовательная система водоснабжения. Вода, используемая для охлаждения технологического оборудования участка производства СМП, повторно используется для подпитки оборотной системы водоснабжения вакуум-выпарной установки.




	1
	2
	3

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	На предприятии образуются хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностные сточные воды.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по внутриплощадочной сети канализации поступают на локальные очистные сооружения механической, физико-химической и биологической очистки в искусственных условиях с активным илом. Локальные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2017 году. Эффективность очистки сточных вод представлена в таблице сводных данных результатов определения допустимой концентрации загрязняющих веществ. После очистки сточные воды сбрасываются в р. Мухавец через канал мелиоративной системы (выпуск № 3). Учет сбрасываемы сточных вод ведется инструментальным методом с использованием прибора учета воды. Производственные сточные воды от промывки фильтров станции обезжелезивания сбрасываются на шламовые площадки.
На предприятии предусмотрен аварийный сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в сети канализации КУПП «Коммунальник» (договор № 75 от 08.02.2024).
Поверхностные сточные воды по системе дождевой канализации отводятся в р. Мухавец через канал мелиоративной системы (выпуски № 1 и № 2). Очистка сточных вод не предусмотрена.
Учет поверхностных сточных вод, сбрасываемых в канал, ведется неинструментальным (расчетным) методом.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
Таблица 8
	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	–
	–
	–
	–
	–




Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9
	№ п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	№ 50551/93 (действующая)
	
	233
	
	
	30
	1

	2
	
	№ 48292/98 (действующая)
	
	195
	
	
	60
	1

	3
	
	№ 373/03.26 (действующая)
	
	242
	
	
	87,1
	1

	Для добычи пресных вод:

	1
	3
	действующих – 3
	195
	242
	177,1
	30
	87,1
	3

	Для добычи минеральных вод:

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–




Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	№ п/п
	Метод очистки сточных вод
(код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой,  место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), 
куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Механическая очистка, физико-химическая (флотация),
биологическая очистка в искусственных условиях с активным илом
(код – 7.28.40.2)
	Состав очистных сооружений: 
· КНС;
· камера переключений;
· станция первичной обработки – комбинированная ситопесколовка Ro5 Huber;
· резервуар-усреднитель (1120 м3);
· производственный корпус очистных сооружений для размещения насосного и воздуходувного оборудования, реагентного хозяйства, блока физико-химической очистки, предполагающего напорную флотацию с предварительным вводом реагентов;
· реактор типа PlugFlow в составе: камера денитрификации (2 секции по 592 м3), камера нитрификации (2 секции по 4540 м3), камера дефосфотации (2 секции по 288 м3);
· камера дегазации (2 секции);
· вторичный горизонтальный отстойники (2 секции);
· производственный корпус локальных очистных сооружений с насосным, воздуходувным и технологическим оборудованием;
· резервуар сырого осадка (100 м3) для сбора флотошлама из флотатора и избыточного ила после уплотнения;
· резервуар сброженного осадка (100 м3), регулирующий объем для оптимизации работы ферментатора;
· ферментатор (2000 м3) – камера анаэробного сбраживания в мезофильных условиях при температуре 35±5°С (2000 м3);
· модульная котельная на биогазе;
· газовое хозяйство в составе с газопроводом, колодцем конденсата, узлом нагнетания биогаза, факел биогаза со скрытым пламенем;
· оборудование по уплотнению избыточного ила – дисковый уплотнитель осадка RoS2S в комплекте с флокулятором и узлом дозирования реагентов; 
· оборудование механического обезвоживания стабилизированного осадка – дисковый уплотнитель осадка RoS3Q в комплекте с флокулятором и узлом дозирования реагентов.
Место выпуска сточных вод: Пружанский район, г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, в р. Мухавец через канал мелиоративной системы.
	2400
	2400
	неинструментальными (расчетными) методами


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное2

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028-2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Добыча (изъятие) вод – всего
	куб. м/сутки
	1621,6
	1627,4
	1804,9
	2160,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	591,9
	594,0
	658,8
	788,4

	1.1
	В том числе: 
подземных вод
	куб. м/сутки
	1621,6
	1627,4
	1804,9
	2160,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	591,9
	594,0
	658,8
	788,4

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица 
(КУПП «Коммунальник»)
	куб. м/сутки
	116,2
	648,8
	471,2
	116,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	42,4
	236,8
	172,0
	42,4

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего
	куб. м/сутки
	1737,8
	2276,2
	2276,2
	2276,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	634,3
	830,8
	830,8
	830,8

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	31,2
	40,0
	40,0
	40,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	11,4
	14,6
	14,6
	14,6

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	31,2
	40,0
	40,0
	40,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	11,4
	14,6
	14,6
	14,6




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	1706,6
	2129,3
	2129,3
	2129,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	622,9
	777,2
	777,2
	777,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	1706,6
	2129,3
	2129,3
	2129,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	622,9
	777,2
	777,2
	777,2

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.6
	на иные нужды (регенерация фильтров станции обезжелезивания, нужды лабораторий, нужды компрессорной, подпитка тепловых сетей, промывка системы отопления, нужды очистных сооружений, санитарная обработка производственных помещений, заправка дезбарьера)
	куб. м/сутки
	–
	106,8
	106,8
	106,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	39,0
	39,0
	39,0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	106,8
	106,8
	106,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	39,0
	39,0
	39,0

	4
	Передача воды потребителям – всего
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	22367,9
	22367,9
	22367,9
	22367,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	8164,3
	8164,3
	8164,3
	8164,3

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	33,4
	68,5
	68,5
	68,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	12,2
	25,0
	25,0
	25,0

	7
	Потери и неучтенные расходы воды – всего
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	74,5
	99,7
	99,7
	99,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	27,2
	36,4
	36,4
	36,4




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	2162,2
	2477,0
	2477,0
	2477,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	789,2
	904,1
	904,1
	904,1

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	2056,2
	2361,1
	2361,1
	2361,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	750,5
	861,8
	861,8
	861,8

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	79,2
	89,1
	89,1
	89,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	28,9
	32,5
	32,5
	32,5

	Выпуск № 1 (р. Мухавец через канал мелиоративной системы)
	куб. м/сутки
	65,2
	69,9
	69,9
	69,9

	
	тыс. куб. м/год
	23,8
	25,5
	25,5
	25,5

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	65,2
	69,9
	69,9
	69,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	23,8
	25,5
	25,5
	25,5

	Выпуск № 2 (р. Мухавец через канал мелиоративной системы)
	куб. м/сутки
	14,0
	19,2
	19,2
	19,2

	
	тыс. куб. м/год
	5,1
	7,0
	7,0
	7,0

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	14,0
	19,2
	19,2
	19,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	5,1
	7,0
	7,0
	7,0



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Выпуск № 3 (р. Мухавец через канал мелиоративной системы)
	куб. м/сутки
	2083,0
	2387,9
	2387,9
	2387,9

	
	тыс. куб. м/год
	760,3
	871,6
	871,6
	871,6

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	2056,2
	2361,1
	2361,1
	2361,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	750,5
	861,8
	861,8
	861,8

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	38,6
	47,9
	47,9
	47,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	14,1
	17,5
	17,5
	17,5

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) 
(КУПП «Коммунальник», резерв)
	куб. м/сутки
	0,3
	2387,9
	2387,9
	2387,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	871,6
	871,6
	871,6

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	–
	–
	–
	–

	
	
	тыс. куб. м/год
	–
	–
	–
	–




VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в 
	р. Мухавец (через канал мелиоративной системы)

	(наименование поверхностного водного объекта)


при удаленности фонового створа на расстоянии 450 метров и контрольного створа на расстоянии 500 метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект: 0,772 км (выпуск № 1), 0,676 км (выпуск № 2), 0,537 км (выпуск № 3)


Таблица 12
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Выпуск № 1
(52°32'54.9" с.ш., 24°27'22" в.д.)
	Водородный показатель (рН)
	–
	–
	–
	7,3
	7,6

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	–
	–
	–
	12,8
	17,4

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	–
	–
	–
	0,20
	0,24

	Выпуск № 2 (52°32'52.2" с.ш., 24°27'24.7" в.д.)
	Водородный показатель (рН)
	–
	–
	–
	7,4
	7,8

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	–
	–
	–
	12,2
	18,4

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	–
	–
	–
	0,18
	0,26

	Выпуск № 3 (52°32'40" с.ш., 24°27'36" в.д.)
Контрольная точка
(52°32'48.6" с.ш., 24°27'28.2" в.д.)
	Водородный показатель (рН)
	3-13
	5,9
	6,9
	7,5
	7,9

	
	БПК5, мгО2/дм3
	1850
	922
	1251
	12,1
	16,8

	
	ХПКCr, мгО2/дм3
	3000
	2267
	3680
	41,6
	68,5

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	800
	700
	812
	24,7
	28,3

	
	Аммоний-ион, мгN/дм3
	25
	51,8
	71
	0,669
	6,16

	
	Азот общий, мг/дм3
	120
	68,92
	168,1
	7,29
	16,012

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	40
	32,1
	41,1
	2,94
	4,7

	
	Минерализация, мг/дм3
	1500
	2560
	3235
	1824
	2155

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	250
	780,2
	1080,8
	785,4
	910,1

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	60
	15,9
	28,8
	5,79
	20,1

	
	СПАВ анионоактивные, мг/дм3
	1,2
	0,64
	0,94
	0,068
	0,16

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	3,14
	1,3
	2,94
	0,03
	0,07

	
	Железо общее, мг/дм3
	–
	3,24
	6,80
	0,421
	1,27



Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод
Таблица 13
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения
	Значения показателей качества и концентрации химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 2026 г.
	на  2027–2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	Выпуск № 1
(52°32'54.9" с.ш., 24°27'22" в.д.)
	Водородный показатель (рН)
	7,6
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	5,25
	20
	20

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,02
	0,3
	0,3

	Выпуск № 2 
(52°32'52.2" с.ш., 24°27'24.7" в.д.)
	Водородный показатель (рН)
	7,6
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	5,25
	20
	20

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,02
	0,3
	0,3

	Выпуск № 3 
(52°32'40" с.ш., 24°27'36" в.д.)
Контрольная точка (КТ3)
(52°32'48.6" с.ш., 24°27'28.2" в.д.)
	Водородный показатель (рН)
	7,6
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	
	БПК5, мгО2/дм3
	2,2
	25
	25

	
	ХПКCr, мгО2/дм3
	28,0
	120
	120

	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	5,25
	30
	30

	
	Аммоний-ион, мгN/дм3
	0,190
	10
	10

	
	Азот общий, мг/дм3
	2,639
	20
	20

	
	Фосфор общий, мг/дм3
	0,164
	5
	5

	
	Минерализация, мг/дм3
	369
	3128
	3128

	
	Хлорид-ион, мг/дм3
	37,5
	964,9
	964,9

	
	Сульфат-ион, мг/дм3
	48,5
	100
	100

	
	СПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,025
	0,2
	0,2

	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,02
	0,3
	0,3

	
	Железо общее, мг/дм3
	0,432
	3
	3


VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
	Номер источника выбросов
	Источник выделения
(цех, участок), наименование технологического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками 
(далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	на 2026–2027 гг.
	2028–2036 гг.
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	т/год
	мг/м3
	г/с
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Производственная площадка (г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, д. 26)

	0036
	Котельная. Котел № 3 ДЕ-10-24ГМ (топливо-природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	211,5
	0,337
	8,502
	211,5
	0,337
	8,502
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	1,382
	–
	–
	1,382
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	30,1
	0,029
	0,915
	30,1
	0,029
	0,915
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000001
	0,000003
	–
	0,000001
	0,000003
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	–
	0,000000
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000001
	–
	0,000000
	0,000001
	–

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0037
	Котельная. Котел № 2 ДЕ-10-24ГМ (топливо-природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	167,1
	0,442
	11,151
	167,1
	0,442
	11,151
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	1,812
	–
	–
	1,812
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	1,3
	0,003
	0,095
	1,3
	0,003
	0,095
	6

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000002
	0,000004
	–
	0,000002
	0,000004
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	–
	0,000000
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000001
	–
	0,000000
	0,000001
	–

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	0060
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок выработки СОМ. Сушилка
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	48,4
	0,153
	3,856
	48,4
	0,153
	3,856
	–

	0064
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок выработки СОМ. Теплогенератор ТГ-0,95-200 (топливо-природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	91,1
	0,016
	0,322
	91,1
	0,016
	0,322
	–

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	0,052
	–
	–
	0,052
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	1,3
	0,000
	0,000
	1,3
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	–
	0,000000
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0071
	ГРП. Газопровод и оборудование ГРП
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	180,585
	0,217
	–
	180,585
	0,217
	–

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	–
	–
	–
	0,004
	0,000
	–
	0,004
	0,000
	–

	0117
	Вспомогательный корпус. Сварочное отделение. Сварочный аппарат
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,006
	0,002
	–
	0,006
	0,002
	–

	0118/1
	Локальные очистные сооружения. Котельная на биогазе. Котел UnicaL MODALx291 (топливо-биогаз)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	78,5
	0,009
	0,182
	78,5
	0,009
	0,182
	6

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	0,030
	–
	–
	0,030
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	78,3
	0,007
	0,176
	78,3
	0,007
	0,176
	6

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	–
	0,000000
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0118/2
	Локальные очистные сооружения. Котельная на биогазе. Котел UnicaL MODALx291 (топливо-биогаз)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	–
	0,033
	0,003
	–
	0,033
	0,003
	–

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	0,001
	–
	–
	0,001
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	–
	0,011
	0,008
	–
	0,011
	0,008
	–

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	–
	–
	–
	0,024
	0,003
	–
	0,024
	0,003
	–

	
	
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,002
	0,000
	–
	0,002
	0,000
	–

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	–
	–
	–
	0,000001
	0,000001
	–
	0,000001
	0,000001
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	–
	0,000000
	–

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000000
	–
	0,000000
	0,000000
	–

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	0119
	Локальные очистные сооружения. Котельная на биогазе. Емкость с дизельным топливом
	2754
	Углеводороды предельные C11–С19
	–
	–
	–
	0,001
	0,000
	–
	0,001
	0,000
	–

	
	
	0333
	Сероводород 
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	0120
	Локальные очистные сооружения. Флотатор
	0303
	Аммиак 
	–
	–
	0,1
	0,000
	0,000
	0,1
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0333
	Сероводород 
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,005
	0,123
	–
	0,005
	0,123
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0121
	Локальные очистные сооружения. Уплотнитель осадка
	0303
	Аммиак 
	–
	–
	0,4
	0,000
	0,000
	0,4
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0333
	Сероводород 
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,000
	0,029
	–
	0,000
	0,029
	–

	0122
	Локальные очистные сооружения. Станция по механической обработке сточных вод, ситопесколовка
	0303
	Аммиак 
	–
	–
	0,3
	0,000
	0,000
	0,3
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0333
	Сероводород 
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,012
	0,274
	–
	0,012
	0,274
	–

	0126
 
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок хранения и дозирования моющих средств. Резервуары
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	
	
	0302
	Азотная кислота 
	–
	–
	–
	0,000
	0,000
	–
	0,000
	0,000
	–

	0127
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок сушки. Распылительная сушилка
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	Ф, 1 ступень
	9,4
	0,090
	2,708
	9,4
	0,090
	2,708
	–

	0128
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок сушки. Газовый генератор ТVА 1800-200 (топливо-природный газ)
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	104,6
	0,073
	1,514
	104,6
	0,073
	1,514
	–

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	–
	–
	–
	–
	0,246
	–
	–
	0,246
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	78,3
	0,007
	0,181
	78,3
	0,007
	0,181
	–

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	–
	–
	–
	0,000001
	0,000002
	–
	0,000001
	0,000002
	–

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	–
	–
	–
	–
	0,000000
	–
	–
	0,000000
	–

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен 
	–
	–
	–
	0,000000
	0,000002
	–
	0,000000
	0,000002
	–

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	–
	–
	–
	–
	0,000
	–
	–
	0,000
	–

	0130
	Участок производства сухих молочных продуктов. Аппаратный участок. Моечные ванны
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,000
	0,001
	–
	0,000
	0,001
	–

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0131
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок кристаллизации. Моечные ванны
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,000
	0,001
	–
	0,000
	0,001
	–

	6001
	Вспомогательный корпус. Сварочное отделение. Газовая резка
	2902
	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль)
	–
	–
	–
	0,011
	0,005
	–
	0,011
	0,005
	–

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	–
	–
	–
	0,006
	0,003
	–
	0,006
	0,003
	–

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	–
	–
	–
	0,006
	0,003
	–
	0,006
	0,003
	–

	6008
	Локальные очистные сооружения. Вторичные отстойники
	0303
	Аммиак 
	–
	–
	–
	0,023
	0,136
	–
	0,023
	0,136
	–

	
	
	0333
	Сероводород 
	–
	–
	–
	0,000
	0,002
	–
	0,000
	0,002
	–

	
	
	0410
	Метан
	–
	–
	–
	0,352
	5,350
	–
	0,352
	5,350
	–


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выбросов
	Источник выделения
(цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–





VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16
	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	на 2026-2027 гг.
	на 2028–2036 гг.

	№ п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:
1) Производственная площадка (г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, д. 26).
(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000
	3,523
	0,000
	3,523

	2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	0301
	2
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128, 6001
	0,916
	21,677
	0,916
	21,677

	3
	Азотная кислота 
	0302
	2
	0126
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Аммиак 
	0303
	4
	0120, 0121, 0122, 6008
	0,023
	0,136
	0,023
	0,136

	5
	Бенз/а/пирен 
	0703
	1
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000000
	0,000004
	0,000000
	0,000004

	6
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	0
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	0
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	9
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	0
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0118/2
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	11
	Метан
	0410
	4
	0071, 0120, 0121, 0122, 6008
	180,954
	5,993
	180,954
	5,993

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	0118/2
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	13
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128
	0,000004
	0,000009
	0,000004
	0,000009

	14
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0118/2
	0,000001
	0,000001
	0,000001
	0,000001

	15
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0118/1, 0118/2
	0,024
	0,003
	0,024
	0,003

	16
	Сероводород 
	0333
	2
	0119, 0120, 0121, 0122, 6008
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	17
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0060, 0117, 0118/2, 0126, 0127, 0130, 0131, 6001
	0,262
	6,573
	0,262
	6,573

	18
	Углеводороды предельные C11–С19
	2754
	4
	0119
	0,001
	0,000
	0,001
	0,000

	19
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0036, 0037, 0064, 0118/1, 0118/2, 0128, 6001
	0,063
	1,378
	0,063
	1,378

	20
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0071
	0,004
	0,000
	0,004
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000014
	х
	0,000014

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	21,679
	х
	21,679

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	10,099
	х
	10,099

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	7,507
	х
	7,507

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	39,285014
	х
	39,285014




IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов
Таблица 17
	№ п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.
	2027–2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0
	0
	0

	2
	
	13
	267 шт.
	647 шт.
	647 шт.

	3
	
	14
	0
	0
	0

	4
	
	2
	0
	0
	0

	5
	
	3
	48,745
	89,134
	89,134

	6
	
	4
	13578,797
	18334,355
	18334,355

	7
	
	Неопасные
	40,730
	90,520
	90,520

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0,500
	0,500

	9
	ИТОГО образование и поступление
	13668,272 и 267 шт.
	18 514,509 и 647 шт.
	18 514,509 и 647 шт.

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0
	0
	0

	11
	
	13
	267 шт.
	647  шт.
	647  шт.

	12
	
	14
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	16,955
	18,563
	18,563

	15
	
	4
	41,028
	63,070
	63,070

	16
	
	Неопасные
	0
	18,340
	18,340

	17
	ИТОГО передано отходов
	57,983 и 267 шт.
	100,023 и 647 шт.
	100,023 и 647 шт.

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	13
	0
	0
	0

	20
	
	14
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22
	
	3
	0
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	13537,463
	18270,000
	18270,000

	29
	
	Неопасные
	3,752
	30,000
	30,000

	30
	ИТОГО на использование
	13541,215
	18300,000
	18300,000

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	13
	0
	0
	0

	33
	
	14
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	31,790
	70,521
	70,521

	43
	
	4
	0,306
	1,285
	1,285

	44
	
	Неопасные
	36,978
	42,180
	42,180

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	69,074
	113,986
	113,986


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	–
	–
	–
	–
	–


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19
	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.
	2027–2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	–
	–
	–
	–
	–
	–

	На захоронение

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	четвертый класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	0,514
	0,514

	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытием пр.
	1870209
	третий класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	19,732
	19,732

	Прочие отходы поливинилхлорида
	5711659
	третий класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	31,965
	31,965

	Отработанные фильтр-полотна
	5820111
	третий класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	0,060
	0,060

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	четвертый класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	0,771
	0,771

	Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца)
	8420300
	третий класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	3,075
	3,075

	Отбросы с решеток
	8430100
	третий класс
	Полигон ТКО г. Пружаны
	15,689
	15,689

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО г. Пружаны
	42,180
	42,180


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20
	№
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	–
	–
	–
	–
	–

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	–
	–
	–
	–
	–

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	–
	–
	–
	–
	–




XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды 
Таблица 21
	№
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точка контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Производственная площадка (г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, д. 26)

	1
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Котельная
	0036
	измерительный участок на трубе (доступно);
не соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	2
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Котельная
	0037
	измерительный участок на трубе (доступно);
не соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	3
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Участок производства сухих молочных продуктов. Участок выработки СОМ.
	0060
	измерительный участок на трубе (доступно);
соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	4
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Цех сухого обезжиренного молока. Участок выработки СОМ.
	0064
	измерительный участок на трубе (доступно);
соответствует
 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	5
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Локальные очистные сооружения. Котельная на биогазе.
	0118
	измерительный участок на трубе (доступно);
соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Локальные очистные сооружения. Котельная на биогазе. Емкость с дизельным топливом
	0119
	измерительный участок на трубе (доступно);
соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Аммиак

	7
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Локальные очистные сооружения. Флотатор
	0120
	измерительный участок на трубе (доступно);
соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Аммиак

	8
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	Локальные очистные сооружения. Уплотнитель осадка
	0121
	измерительный участок на трубе (доступно);
соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Аммиак

	9
	выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов до и после прохождения через газоочистные установки
	участок сушки
	0127
	измерительный участок на трубе до ГОУ (доступно);
не соответствует
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	10
	выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов до и после прохождения через газоочистные установки
	участок сушки
	0127
	измерительный участок на трубе после ГОУ (доступно) 
не соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	11
	выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов
	участок сушки
	0128
	измерительный участок на трубе (доступно);
не соответствует 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)

	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	12
	сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод
	территория производственной площадки
	КТ1
	выпуск № 1
(доступно)
	1 раз в квартал
	водородный показатель (рН)

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	нефтепродукты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод
	территория производственной площадки
	КТ2
	выпуск № 2
(доступно)
	1 раз в квартал
	водородный показатель (рН)

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	нефтепродукты

	14
	сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод
	очистные сооружения
	КТ3
	выпуск № 3
(доступно)
	не реже 1 раза в месяц
	водородный показатель (рН)

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПКCr

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	аммоний-ион

	
	
	
	
	
	
	азот общий

	
	
	
	
	
	
	фосфор общий

	
	
	
	
	
	
	минерализация

	
	
	
	
	
	
	хлорид-ион

	
	
	
	
	
	
	сульфат-ион

	
	
	
	
	
	
	СПАВ анионоактивные

	
	
	
	
	
	
	железо общее

	15
	сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты, в том числе до и после прохождения через очистные сооружения сточных вод
	очистные сооружения
	КТ4
	вход на очистные сооружения
(доступно)
	не реже 1 раза в месяц
	водородный показатель (рН)

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПКCr

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	аммоний-ион

	
	
	
	
	
	
	азот общий

	
	
	
	
	
	
	фосфор общий

	
	
	
	
	
	
	минерализация

	
	
	
	
	
	
	хлорид-ион

	
	
	
	
	
	
	сульфат-ион

	
	
	
	
	
	
	СПАВ анионоактивные

	
	
	
	
	
	
	железо общее

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	16
	поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод
	р. Мухавец
	КТ6
	фоновый створ
(доступно)
	не реже 1 раза в месяц
	водородный показатель (рН)

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПКCr

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	аммоний-ион

	
	
	
	
	
	
	азот общий

	
	
	
	
	
	
	фосфор общий

	
	
	
	
	
	
	минерализация

	
	
	
	
	
	
	хлорид-ион

	
	
	
	
	
	
	сульфат-ион

	
	
	
	
	
	
	СПАВ анионоактивные

	
	
	
	
	
	
	железо общее

	
	
	
	
	
	
	нефтепродукты

	17
	поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод
	р. Мухавец
	КТ7
	контрольный створ
(доступно)
	не реже 1 раза в месяц
	водородный показатель (рН)

	
	
	
	
	
	
	БПК5

	
	
	
	
	
	
	ХПКCr

	
	
	
	
	
	
	взвешенные вещества

	
	
	
	
	
	
	аммоний-ион

	
	
	
	
	
	
	азот общий

	
	
	
	
	
	
	фосфор общий

	
	
	
	
	
	
	минерализация

	
	
	
	
	
	
	хлорид-ион

	
	
	
	
	
	
	сульфат-ион

	
	
	
	
	
	
	СПАВ анионоактивные

	
	
	
	
	
	
	железо общее

	
	
	
	
	
	
	нефтепродукты




XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры 
XIV. Система управления окружающей средой 
Таблица 22
	№
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	2
	3

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	Для успешного внедрения мероприятий по ООС и осуществления соответствующей деятельности:
· определены ответственные лица, распределены их права и обязанности, закрепленные в соответствующих документах (рабочих и должностных инструкциях, положениях о подразделениях);
· определено материальное и другое ресурсное обеспечение;
создана структурная схема управления СУОС в рамках структурной схемы предприятия.

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	Порядок идентификации и управления экологическими аспектами организации установлен в стандарте предприятия ДП СУОС 6.1.2-02-2023.

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	Требования ранее выдаваемых природоохранных разрешений выполнялись.

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	Все запланированные мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов выполнены.

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	В организации принята экологическая политика, установлены целевые и плановые показатели. Стратегическим целями организации в области управления окружающей средой определены охрана окружающей среды от вредного воздействия производственных факторов, рациональное использование природных ресурсов, использование вторичного сырья.

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	С учетом принятой экологической политики, важных экологических аспектов, установленных рисков и возможностей, целевых и плановых показателей разработана Программа управления окружающей средой. Программа разрабатывается на год и более, с ежегодной корректировкой выполненных, замененных или вновь предлагаемых мероприятий.

	1
	2
	3

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	Контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с Планом-графиком проведения производственных наблюдений.

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	Проводятся учебно-тренировочные занятия и противопожарные тренировки, отработка планов эвакуации. Разработаны инструкции на виды работы и профессии повышенной опасности, инструкция при возникновении ЧС, планы эвакуации при пожаре.

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	Внутренний обмен информацией осуществляется посредством консультаций, собраний, организационно-распорядительной документации, организации стендов, проведения учебы, информационных уголков.
Внешний обмен информации осуществляется посредством управления информацией по обращениям внешних заинтересованных сторон (обращения граждан, предложения, замечания и т.д.), предписаниями контролирующих органов, размещения информации в СМИ, участия в различных общественных мероприятиях (выставки, ярмарки, семинары и т.д.). Схемы внешнего и внутреннего обмена информацией приведены в Руководстве по СУОС.

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	Перечень учетной документации и государственной статистической отчетности в области ООС, порядок ее ведения и хранения установлен в Инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
Требования, предъявляемые к отдельным документам СУОС и их управлению определены в стандарте предприятия ДП СМ 01-01-2021.

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	С целью повышения компетентности и осведомленности персонала в области охраны окружающей среды проводятся занятия, семинары и инструктажи в области охраны окружающей среды.
Требования к компетентности и порядок подготовки персонала отражены в стандарте предприятия ДП СМ 06-2017.

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	Процедуры осуществления мониторинга и измерений в области охраны окружающей среды описаны в стандарте ДП СУОС 9.1.1-02-2023. Мониторинг выполнения требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов и атмосферного воздуха осуществляются в соответствии с Планом-графиком проведения производственного лабораторного контроля за сточными водами, Планом-графиком проведения лабораторного контроля в области охраны атмосферного воздуха.



	1
	2
	3

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	Результаты анализа несоответствий и их причин являются основой для выработки корректирующих/предупреждающих действий. Порядок разработки, выполнения и анализа эффективности корректирующих/предупреждающих действий установлен в Руководстве по СУОС организации.

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	Проверка выполнения требований СУОС в структурных подразделениях организации осуществляется согласно ежегодно утверждаемой Программе внутреннего аудита. Независимый аудит (сертификационный, инспекционный и т.д.) осуществляет орган по сертификации (БелГИМ) на основании договора.

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и предоставление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	Отчет о результативности функционирования системы менеджмента окружающей среды составляется ежегодно на основании выполненных мероприятий, достигнутых целевых и плановых экологических показателей, результатов проведения производственных наблюдений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.




	Настоящим
	Открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат»

	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

	подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

	Директор
	
	
	
	А. Э. Лось

	(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
	
	
	
	(инициалы, фамилия, подпись)

	

	(дата)



_____________________________________
1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.
2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросов сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.
3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.
4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
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