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ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

      27.08.2026
        (число, месяц, год)

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество                          . 
(наименование юридического лица в соответствии
                                                           «Отечество-Агро»                                              .
с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка, ул. Центральная, 1
местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)
[bookmark: _GoBack]просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на  5 лет                                                                                                                     .(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)

I. Общие сведения
[bookmark: Par185]Таблица 1
	N строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	225182, Брестская область, Пружанский район,
аг. Кобыловка, ул. Центральная, 1

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Якимовец Владимир Петрович

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	+375 (1632) 60 8 15, 
info@otechestvo-agro.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	01410 - Разведение молочного крупного рогатого скота

	5
	Учетный номер плательщика
	291845096

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	31.12.2025
№ 291845096

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	–

	8
	Количество работающего персонала
	425 человек

	[bookmark: Par216]9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжения _187__
водоотведения _нет_
(канализации)

	[bookmark: Par219]10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	лаборатория в части измерений в области охраны окружающей среды отсутствует

	[bookmark: Par222]11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	–

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	–





[bookmark: Par229]
II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
[bookmark: Par233]Таблица 2
	N
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МТК «Смоляны», комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны
	01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота
15710 – Производство готовых кормов для животных
	Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны
	14,92
	–
	1100 гол./ 964 гол.
15 тонн/час – производство кормов
80 тонн/час – сушка зерна

	2
	Фруктохранилище д. Смоляны
	52.10 – хранение фруктов
	Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны
	1,35
	–
	3000 тонн

	3
	Торговый комплекс д. Смоляны
	–
	Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны
	0,30
	–
	–

	4
	Фруктовый сад
	01240 – Выращивание семечковых и косточковых пород
	Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны
	204 га
	–
	19,1 ц/га

	5
	МТК «Загорье»
	01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота

	Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева
	6,74
	–
	1100 гол./ 1079 гол.

	6
	МТК «Хорева», завод по производству крахмала
	10620 – Производство крахмала и крахмалопродуктов
	Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева
	2,08
	–
	100 тонн/сут.

	7
	Магазин аг. Хорева
	–
	Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева
	0,11
	–
	–

	8
	МТК «Пиняны»
	01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота
	Брестская область, Пружанский район, д. Пиняны
	7,14
	–
	1100 гол./ 1089гол.

	9
	МТК «Смоляница»
	01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота
	Брестская область, Пружанский район, д. Смоляница
	4,19
	–
	720 гол./ 1389 гол.

	10
	Комплекс «Осетница»
	01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота
	Брестская область, Пружанский район, д. Осетница
	11,88
	–
	2600 гол./1820 гол.

	11
	Ферма «Скорцы»
	01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота
	Брестская область, Пружанский район, д. Скорцы
	9,77
	–
	720 гол./508 гол.

	12
	Комплекс по откорму КРС «Кобыловка», РММ аг. Кобыловка
	01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота
	Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка
	21,12
	–
	8500 гол./ 5350 гол.

	13
	Административный корпус аг. Кобыловка
	–
	Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка, ул. Центральная, 1
	0,28
	–
	–

	14
	Картофелехранилище
	52.10 – хранение и сортировка картофеля
	Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева
	0,54
	–
	5000 тонн


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на __-__ листах.

III. Производственная программа
[bookmark: Par261]Таблица 3
	N
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота
01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота
	100
	100
	100
	100
	100




IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
[bookmark: Par303]Таблица 4
	[bookmark: Par305]Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	[bookmark: Par306]Краткая техническая характеристика
	[bookmark: Par307]Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	[bookmark: Par308]Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Выращивание сельскохозяйственных культур

	Удобрения разбрасывают по поверхности почвы и корневыми или внекорневыми подкормками.
После внесения удобрений осенью выполняется зяблевая вспашка плугами общего назначения.
Весной выполняют боронование 
Междурядную культивацию используют при возделывании пропашных культур.
Опрыскивание проводится самоходными опрыскивателями...
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231)
	Соответствует НДТМ

	Выращивание крупного рогатого скота
	Содержание животных
– беспривязное безвыгульное в групповых станках;
– в индивидуальных клетках (новорожденные телята);
– беспривязное свободно выгульное в групповых станках.
Кормление
– в коровниках с кормового стола, доступ к кормам свободный (основное стадо);
– с кормового стола, доступ к кормам свободный, раздача полнорационных смесей производится самоходным раздатчиком-смесителем (ремонтное стадо);
– молочное такси с системой подогрева и дозирования выдачи (новорожденные телята).
Поение
–  из групповых поилок
Навозоудаление
– производится скреперными установками в поперечный самотечный канал навозоудаления, затем поступает на станцию перекачки стоков
	П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока».
8.1	Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675)
7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231)
	Соответствует НДТМ

	Производство комбикормов
	На комбикормовом заводе изготавливаются: комбикорма полнорационные россыпные; комбикорма полнорационные гранулированные. Для производства продукции комбикормовый завод использует следующее сырье: зерновые и зернобобовые культуры, зерновую смесь различных культур, кормовые и побочные продукты мясной и молочной промышленности, витаминно-минеральные и комплексные добавки.
Технологический процесс производства продукции включает в себя следующие линии: прием сырья; совместная переработка зернового сырья и шротов; совместная переработка кормовых продуктов пищевых производств, минерального и др. видов сырья; дробление и смешивание; гранулирование; готовая продукция
	П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технологические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»
	Действующая технология перемешивания и хранения соответствует НДТМ

	Обращение с отходами производства
	На предприятии налажена система раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов и разделение их по видам и наименованиям, оборудованы места временного хранения отходов, а также их передача на использование  сторонним организациям  для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот
	П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
	Соответствует НДТМ





V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования
Таблица 5
	N
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нужды сельского хозяйства
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин
	Источник водоснабжения: подземные воды, бассейн реки Припять









Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб, бассейн реки Припять
	Пружанский район, Хоревский сельский совет,
аг. Кобыловка, 
аг. Хорева, 
д. Осетница, 
д. Смоляница, 
д. Пиняны, 
д. Смоляны, 
д. Загорье, 
д. Скорцы


	2
	Нужды промышленности
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин

Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, на полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители
	Источник водоснабжения: подземные воды, бассейн реки Припять




Приемник сточных вод: поля фильтрации, бассейн реки Припять; поля подземной фильтрации, бассейн реки Припять; фильтрующие траншеи, бассейн реки Припять

	Пружанский район, Хоревский сельский совет,
аг. Хорева, 
д. Смоляны




	3
	Хозяйственно-питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин







	Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Припять)










Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб, бассейн реки Припять

 Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – Пружанское КУПП «Коммунальник», питьевая вода, бассейн реки Припять
Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) – Пружанское КУПП «Коммунальник»
	Пружанский район, Хоревский сельский совет,
аг. Кобыловка, 
аг. Хорева, 
д. Осетница, 
д. Смоляница, 
д. Пиняны, 
д. Смоляны, 
д. Загорье, 
д. Скорцы




Каменецкий район, Хоревский сельский совет,
аг. Кобыловка

	4
	Иные нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин






	Источник водоснабжения: подземные воды, бассейн реки Припять









Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб, бассейн реки Припять
	Пружанский район, Хоревский сельский совет,
аг. Кобыловка, 
аг. Хорева, 
д. Осетница, 
д. Смоляница, 
д. Пиняны, 
д. Смоляны, 
д. Загорье, 
д. Скорцы 





Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6
	N
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Подземные воды, добываемые посредством 20 водозаборных скважин используются на хозяйственно-питьевые нужды, нужды сельского хозяйства, нужды промышленности, иные нужды 






Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения административного здания и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района является водопроводная сеть Пружанского КУМПП «Коммунальник» 

Подземные воды, добываемые из водозаборных скважин в аг. Кобыловка Пружанского района передаются по договору ОАО «Ружаны»

Подземные воды, добываемые из водозаборных скважин в аг. Хорева, д. Россохи, д. Смоляны, д. Смоляница, д. Загорье, д. Носки, д. Пиняны Пружанского района передаются населению
	Подземная добываемая вода используется на сельскохозяйственные нужды (выращивание и полив сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных, мойка молокопроводов и оборудования, химзащитные мероприятия), на хозяйственно-питьевые нужды работников предприятия, нужды промышленности (работа крахмального и комбикормового заводов), иные нужды (мойка автотранспорта, работа лабораторий). Имеется оборотная система водоснабжения, которая применяется при мойке и транспортировке картофеля крахмального завода.

Вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения работников административного здания ОАО «Отечество-Агро» и на нужды столовой в аг. Кобыловка Пружанского района


На комплексе по откорму в аг. Кобыловка Пружанского района размещен крупный рогатый скот, принадлежащий ОАО «Ружаны» согласно договору № 144 от 01.07.2024г.

	2
	Сточные воды образуются в результате хозяйственно-питьевых нужд работников предприятия (питьевые и душевые нужды работающих, влажная уборка непроизводственных помещений); нужд сельского хозяйства (выращивание и полив сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных мойка молокопроводов и оборудования); нужд промышленности (производство продукции, мойка технологического оборудования, уборка производственных площадей, вспомогательные нужды котельной, производственно-технологической лаборатории); иные нужды (мойка автотранспорта)

























Сточные воды от административного здания и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района поступают в систему водоотведения (канализации) Пружанского КУПП «Коммунальник»
	        Хозяйственно-бытовые сточные воды и сточные воды от мойки автотранспорта самотечной сетью отводятся в водонепроницаемые выгреба. Сточные воды, образующиеся при кормлении, поении животных, отводятся вместе с навозом на водонепроницаемые площадки (навозонакопители) с последующим вывозом на сельскохозяйственные угодья под запашку.
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод крахмального завода в аг. Хорева осуществляется на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом. Состав очистных сооружений: решетки, сборный колодец, регулирующий резервуар, первичные отстойники, 4 карты полей фильтрации площадью 6 га, фильтр-пресс, бассейн анаэробной обработки, аэробный бассейн биологической очистки, бассейн ила, здание хранения ила. Звено механической, биологической очистки в искусственных условиях, сооружения по обработке осадка находятся на консервации (приказ № 375 от 01 августа 2016 года). Далее сточные воды поступают на поля фильтрации. Для очистки поверхностных сточных вод имеются очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации производительностью 700 м3/сутки. Производственные крахмалосодержащие сточные воды (клеточный сок) поступают в крахмалоловушку для отстаивания, после чего сбрасываются в сборный резервуар, откуда насосной станцией подаются на отдельную карту полей фильтрации для дождевого стока. Состав очистных сооружений: насосная станция, 1 карта полей фильтрации площадью 1,4 га.  
         Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, сточных вод от производственно-технологической лаборатории, котельной комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района осуществляется на очистные сооружения, состоящие из септика и фильтрующей дрены длиной 6,0 м, рассчитанные исходя из расхода сточных вод 2,0 м3/сутки. Подача стоков на очистные сооружения предусмотрена через КНС. Поверхностные сточные воды с территории комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района сбрасываются в фильтрующую траншею.

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в административном здании ОАО «Отечество-Агро» и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района




Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7
	N
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	     Источником водоснабжения предприятия на хозяйственно-питьевые, нужды сельского хозяйства, нужды промышленности и иные нужды являются 20 водозаборных скважин. По водоводам вода направляется в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть комплексов, ферм и других объектов. Вода используется: на нужды сельского хозяйства (выращивание и полив сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных мойка молокопроводов и оборудования, химзащитные мероприятия), на хозяйственно-питьевые нужды работающих, на нужды промышленности (крахмальный завод в аг. Хорева Пружанского района и комбикормовый завод в д. Смоляны Пружанского района). 
Также осуществляется передача воды населению: численность жителей населенных пунктов, подключенных к системе водоснабжения – 187 человек.
         Подземные воды, добываемые из водозаборных скважин в аг. Кобыловка Пружанского района (комплекс по откорму) передаются согласно договору № 144 от 01.07.2024г. ОАО «Ружаны».
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения административного здания и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района является водопроводная сеть Пружанского КУМПП «Коммунальник» согласно договору от 26.01.2026 № 60.    
         Источником водоснабжения крахмального завода являются 2 водозаборные скважины №52271/09, №52272/09, расположенные в аг. Хорева Пружанского района. Предусмотрена централизованная система объединенного хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Работа скважин автоматизирована от уровней воды в запасно-регулирующих резервуарах. 
Оборотная система водоснабжения применяется при мойке и транспортировке картофеля: сточные воды после 1 ступени мойки картофеля поступают в сборный резервуар с насосом подаются на гидроциклон. После очистки на гидроциклоне осветленная вода сливается в резервуар в здании оборотного склада картофеля, где происходит дополнительное отстаивание и насосами подается на водобой и гидротранспортировку картофеля. После 2 ступени мойки картофеля сточная вода поступает в резервуар с насосом и перекачивается в оборотный склад картофеля на его гидротранспортировку.
          Источником водоснабжения комбикормового завода является одна водозаборная скважина №54128/10, расположенная в д. Смоляны Пружанского района. Добытая вода подается водоводами в водонапорную башню. Использование на производственные нужды не предусмотрено. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд работающих, противопожарные нужды, нужды производственно-технологической лаборатории, котельной.

	
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	           Хозяйственно-бытовые сточные воды и сточные воды от мойки автотранспорта самотечной сетью отводятся в водонепроницаемые выгреба. Сточные воды, образующиеся при кормлении, поении животных, навоз из помещений для содержания животных удаляется по системе транспортеров или выталкивается транспортом на водонепроницаемые площадки (навозонакопители) с последующим вывозом на сельскохозяйственные угодья под запашку.
          Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод крахмального завода в аг. Хорева осуществляется на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом. Состав очистных сооружений: решетки, сборный колодец, регулирующий резервуар, первичные отстойники, 4 карты полей фильтрации площадью 6 га, фильтр-пресс, бассейн анаэробной обработки, аэробный бассейн биологической очистки, бассейн ила, здание хранения ила. Звено механической, биологической очистки в искусственных условиях, сооружения по обработке осадка находятся на консервации (приказ № 375 от 01 августа 2016 года). Далее сточные воды поступают на поля фильтрации. Для очистки поверхностных сточных вод и клеточного сока имеются очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации производительностью 700 м3/сутки. Состав очистных сооружений: насосная станция, 1 карта полей фильтрации площадью 1,4 га.  Производственные крахмалосодержащие сточные воды (клеточный сок) поступают в крахмалоловушку для отстаивания, после чего сбрасываются в сборный резервуар, откуда насосной станцией подаются на отдельную карту полей фильтрации для дождевого стока. Методы очистки: 6.40.1 - очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом, наличие очистных сооружений глубокой очистки и 6.43.2 - очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации, отсутствие очистных сооружений глубокой очистки.
          Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, сточных вод от производственно-технологической лаборатории, котельной комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района происходит на очистные сооружения, состоящие из септика и фильтрующей дрены длиной 6,0 м, рассчитанные исходя из расхода сточных вод 2,0 м3/сутки. Подача стоков на очистные сооружения предусмотрена через КНС. Поверхностные сточные воды с территории комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района сбрасываются в фильтрующую траншею. Метод очистки: 6.44.2 - очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей подземной фильтрации.





Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
Таблица 8
	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет




Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9

	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	20
	действующие
	36,0
	274,0
	372,0
	8,0
	49,0
	20

	Для добычи минеральных вод:

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет



Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10
	N
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	[bookmark: _Hlk236820581]Метод очистки: 6.40.1 Очистные сооружения механической и биологической очистки, очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом, наличие очистных сооружений глубокой очистки
	[bookmark: _Hlk236820637]Состав очистных сооружений: решетки, сборный колодец, регулирующий резервуар, первичные отстойники, 4 карты полей фильтрации площадью 6 га, фильтр-пресс, бассейн анаэробной обработки, аэробный бассейн биологической очистки, бассейн ила, здание хранения ила. Место выпуска сточных вод – поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейна реки Припять
	600,0 куб. м/сутки
	600,0 куб. м/сутки
	Неинструментальный (расчетный) метод, 0 ед.

	2
	Метод очистки: 6.43.2 
[bookmark: _Hlk236820865]Очистные сооружения механической и биологической очистки, очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации, отсутствие очистных сооружений глубокой очистки
	[bookmark: _Hlk236820929]Состав очистных сооружений: насосная станция, 1 карта полей фильтрации площадью 1,4 га.  Место выпуска сточных вод – поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейна реки Припять
	700,0 куб. м/сутки
	700,0 куб. м/сутки
	Неинструментальный (расчетный) метод, 0 ед.

	3
	Метод очистки: 6.44.2 
[bookmark: _Hlk236823649]Очистные сооружения механической и биологической очистки, очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей подземной фильтрации, отсутствие очистных сооружений глубокой очистки
	Состав очистных сооружений: септик, фильтрующая дрена длиной 6 м. Место выпуска сточных вод - поля подземной фильтрации, Пружанский район, д. Смоляны, бассейна реки Припять
	2,0 куб. м/сутки
	2,0 куб. м/сутки
	Неинструментальный (расчетный) метод, 0 ед.







Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное <2>

	
	
	
	
	на 
2026 г.
	на 
2027 - 2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Добыча (изъятие) вод - всего
	куб. м/сутки
	697,5
	1231,2
	1231,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	254,6
	449,5
	449,5

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	697,5
	1231,2
	1231,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	254,6
	449,5
	449,5

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) Пружанское КУМПП «Коммунальник»
	куб. м/сутки
	2,2
	1,9
	1,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,8
	0,7
	0,7

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего
	куб. м/сутки
	539,2
	1046,2
	1046,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	196,8
	382,0
	382,0

	3.1
	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	4,9
	9,5
	9,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,8
	3,5
	3,5

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	4,9
	9,5
	9,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,8
	3,5
	3,5

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	442,5
	842,8
	842,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	161,5
	307,7
	307,7

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	442,5
	842,8
	842,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	161,5
	307,7
	307,7

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	91,8
	177,8
	177,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	33,5
	64,9
	64,9

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	91,8
	177,8
	177,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	33,5
	64,9
	64,9

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.6
	на иные нужды (мойка автотранспорта, лаборатории, противопожарные нужды)
	куб. м/сутки
	0
	16,1
	16,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	5,9
	5,9

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	16,1
	16,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	5,9
	5,9

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	158,3
	186,9
	186,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	57,8
	68,2
	68,2

	           ОАО «Ружаны»
	куб. м/сутки
	0
	168,0
	168,0

	
	тыс. куб. м/год
	0
	61,3
	61,3

	           населению
	куб. м/сутки
	0
	18,9
	18,9

	
	тыс. куб. м/год
	0
	6,9
	6,9

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	158,3
	186,9
	186,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	57,8
	68,2
	68,2

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	0
	143,6
	143,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	52,4
	52,4

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	445,2
	834,9
	834,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	162,5
	304,8
	304,8

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	9.1
	из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	9.3
	поверхностных сточных вод:
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	121,7
	23,8,0
	238,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	44,4
	86,9
	86,9

	10.1
	поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейн реки Припять
	куб. м/сутки
	93,7
	191,7
	191,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	34,2
	70,0
	70,0

	10.2
	поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейн реки Припять (поверхностные сточные воды)
	куб. м/сутки
	27,7
	23,3
	23,3

	
	
	тыс. куб. м/год
	10,1
	8,5
	8,5

	10.3
	поля подземной фильтрации, Пружанский район, д. Смоляны, бассейна реки Припять
	куб. м/сутки
	0
	1,1
	1,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0,4
	0,4

	10.4
	фильтрующие траншеи, Пружанский район, д. Смоляны, бассейна реки Припять (поверхностные сточные воды)
	куб. м/сутки
	0,3
	21,9
	21,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,1
	8,0
	8,0

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)
Пружанское КУМПП «Коммунальник»
	куб. м/сутки
	2,2
	1,9
	1,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,8
	0,7
	0,7

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	0
	16,6
	16,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	6,1
	6,1

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0





VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
       При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование поверхностного объекта) 
при удаленности фонового створа на расстоянии - метров и контрольного створа на   расстоянии - метров от  места  выпуска   сточных  вод,  с  дальностью транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам,   каналам мелиоративных  систем  до  места  их сброса  в поверхностный водный объект, километров 
Таблица 12
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максималь-ная
	среднегодо-вая
	макси-мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет





Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод
Таблица 13
	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 2026 г.
	на 2027-2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет








VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источ-
ника выброса
	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро-
ванными системами контроля выбросов (далее – АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	на 2026 гг.
	на 2027-2031 гг.
	

	
	
	код
	наимено-
вание
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Производственная площадка № 1 (МТК, Комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны)

	0008
	Завальная яма (А-1)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-13 фильтр локальный 1 ст.очистки
	8,2
	0,066
	8,2
	0,066
	-

	0009
	Нория (А-9)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-5 фильтр локальный 1 ст.очистки
	7,0
	0,001
	7,0
	0,001
	-

	0010
	Нория (А 2-3)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-6 фильтр локальный 1 ст.очистки
	7,3
	0,001
	7,3
	0,001
	-

	0011
	Завальная яма для мешков и биг-бэгов (А2-1)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-14 фильтр локальный 1 ст. очистки
	6,9
	0,001
	6,9
	0,001
	-

	0012
	Конвейер цепной (А-10)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-1 фильтр локальный 1 ст. очистки
	6,5
	0,001
	6,5
	0,001
	-

	0013
	Конвейер цепной (А2-4)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-2 фильтр локальный 1 ст. очистки
	6,7
	0,001
	6,7
	0,001
	-

	0014
	Нория (А-4)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-12 фильтр локальный 1 ст. очистки
	5,9
	0,002
	5,9
	0,002
	-

	0015
	Нория (В-2)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-7 фильтр локальный 1 ст. очистки
	7,2
	0,001
	7,2
	0,001
	-

	0016
	Нория (В-17)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-8 фильтр локальный 1 ст. очистки
	7,7
	0,002
	7,7
	0,002
	-

	0017
	Накопительный бункер над миксером (В-
18)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-15 фильтр локальный 1 ст. очистки
	5,5
	0,013
	5,5
	0,013
	-

	0018 
	Нория (В-25)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-9 фильтр локальный 1 ст.очистки
	7,0
	0,001
	7,0
	0,001
	-

	0019
	Противоточный охладитель гранул (С-13)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-16 циклон 1 ст.очистки
	50,0
	0,029
	50,0
	0,029
	-

	0020
	Нория (С -5)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-10 фильтр локальный 1 ст.очистки
	50,0
	0,021
	50,0
	0,021
	-

	0021
	Нория (С - 21)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-11 фильтр локальный 1 ст.очистки
	50,0
	0,021
	50,0
	0,021
	-

	0022
	Конвейер цепной (Е - l)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-3 фильтр локальный 1 ст.очистки
	50,0
	0,012
	50,0
	0,012
	-

	0023
	Конвейер цепной (Е-1а)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	АУ-4 фильтр локальный 1 ст.очистки
	6,6
	0,001
	6,6
	0,001
	-

	6824
	Пересыпка зерна из экспедиционного бункера (пересыпка комбикорма)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,017
	-
	0,017
	-

	6825
	Пересыпка зерна из экспедиционного бункера (пересыпка комбикорма)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,017
	-
	0,017
	-

	0175
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0176
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,037
	-
	0,037
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0177
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,014
	-
	0,014
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0178
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,014
	-
	0,014
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0179
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,311
	-
	0,311
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0032
	Очистительная линия
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,063
	-
	0,189
	-

	0033
	Модульная зерносушилка СF-4263
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,182
	-
	0,182
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,128
	-
	0,128
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	0182
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0183
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0184
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0185
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0186
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0187
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0188
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	0189
	Силос. Погрузка/выгрузка зерна.
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6834
	Разгрузка зерна
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,004
	-
	0,004
	-

	6835
	Выгрузка отходов из бункера циклона-разгрузителя
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,004
	-
	0,004
	-

	0190
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,014
	-
	0,014
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0191
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,311
	-
	0,311
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0049
	Сверлильный станок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,007
	-
	0,007
	-

	0051
	Заточной станок
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,007
	-
	0,007
	-

	
	Станок сверлильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Токарный станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6966
	Поля фильтрации (фильтрующая дрена)
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	
	
	1715
	Метантиол (метилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	Производственная площадка № 2 (Фруктохранилище д. Смоляны)

	0052
	Котел КВ-0,12Т
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	0,005
	-
	0,005
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	-
	-
	-
	0,008
	-
	0,008
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	50,0
	0,004
	50,0
	0,004
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	15000,0
	1,200
	15000,0
	1,200
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0727
	Бензо(b)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(k)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Производственная площадка № 3 (Торговый комплекс д. Смоляны)

	0192
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0193
	Газораспределительное оборудование котельной
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,037
	-
	0,037
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	Производственная площадка № 6 (МТК, завод по производству крахмала аг. Хорева)

	0069
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0070
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0071
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	0,000000
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0072
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0073
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0074
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0075
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0076
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0077
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0078
	Котел AF-105-HE2
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	80,0
	0,003
	80,0
	0,003
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	80,0
	0,007
	80,0
	0,007
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	0195
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0196
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0197
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,037
	-
	0,037
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0198
	Газораспределительное оборудование котельной
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,037
	-
	0,037
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0199
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,014
	-
	0,014
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0200
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,014
	-
	0,014
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0201
	Газораспределительное оборудование ШРП
	 0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,311
	-
	0,311
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0079
	Фасовка крахмала в мешки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,035
	-
	0,035
	-

	0093
	Котел паровой АХ 1000
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	180,0
	0,084
	180,0
	0,084
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	95,0
	0,044
	95,0
	0,044
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	-
	-
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6967
	Первичные отстойники
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	
	
	1715
	Метантиол (метилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6968
	Поля фильтрации


	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,007
	-
	0,007
	-

	
	
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,590
	-
	0,590
	

	
	
	1715
	Метантиол (метилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0333
	Сероводород
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	Производственная площадка № 12 (Комплекс по откорму КРС, РММ аг. Кобыловка)

	0168
	Пост сварки
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0203
	Хром (VI)
	-
	-
	-
	0,000021
	-
	0,000021
	-

	Производственная площадка № 13 (Административный корпус  аг. Кобыловка)

	0203
	Газораспределительное оборудование
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,018
	-
	0,018
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0204
	Газораспределительное оборудование
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,037
	-
	0,037
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	




Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-











VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	на 2026 гг.
	на 2027-2031 гг.

	№
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Производственная площадка №1 (МТК, комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны)

	

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1. 
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0033
	-
	0,013
	-
	0,013

	2. 
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0033
	0,182
	0,100
	0,182
	0,100

	3. 
	Аммиак
	0303
	3
	6966
	0,000
	0,001
	0,000
	0,001

	4. 
	Бенз/а/пирен	
	0703
	1
	0033
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	5. 
	Метан
	0410
	4
	0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 6966
	0,452
	0,050
	0,452
	0,050

	6. 
	Метантиол (метилмеркаптан)
	1715
	2
	6966
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7. 
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0033
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	8. 
	Сероводород
	0333
	2
	6966
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 6824, 6825, 0032, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 6834, 6835, 0049, 0051 
	0,293
	1,725
	0,293
	1,725

	10. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0033
	0,128
	0,076
	0,128
	0,076

	11. 
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 6966
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,100
	х
	0,100

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	1,738
	х
	1,738

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,076
	х
	0,076

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	1,965000
	х
	1,965000

	Производственная площадка №2 (Фруктохранилище д. Смоляны)


	12. 
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0052
	–
	0,004
	–
	0,004

	13. 
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0052
	0,005
	0,001
	0,005
	0,001

	14. 
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0052
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	15. 
	Бензо(b)флюоратен
	0727
	-
	0052
	–
	0,000
	–
	0,000

	16. 
	Бензо(k)флюоратен
	0728
	-
	0052
	–
	0,000
	–
	0,000

	17. 
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0052
	–
	0,000000
	–
	0,000000

	18. 
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	-
	0052
	–
	0,000
	–
	0,000

	19. 
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0052
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	20. 
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	0052
	–
	0,000000
	–
	0,000000

	21. 
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0052
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	22. 
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0052
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	23. 
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0052
	0,008
	0,006
	0,008
	0,006

	24. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0052
	0,004
	0,001
	0,004
	0,001

	25. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0052
	1,200
	0,267
	1,200
	0,267

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,001
	х
	0,001

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,011
	х
	0,011

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,267
	х
	0,267

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,279000
	х
	0,279000

	Производственная площадка №3 (Торговый комплекс д. Смоляны)


	26. 
	Метан
	0410
	4
	0192, 0193
	0,055
	0,000
	0,055
	0,000

	27. 
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0192, 0193
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	Производственная площадка №6 (МТК, завод по производству крахмала аг. Хорева)

	28. 
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,036
	-
	0,036

	29. 
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	0,114
	0,199
	0,114
	0,199

	30. 
	Аммиак
	0303
	3
	6967, 6968
	0,007
	0,092
	0,007
	0,092

	31. 
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	32. 
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	-
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000
	-
	0,000

	33. 
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	-
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000
	-
	0,000

	34. 
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	35. 
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	-
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000
	-
	0,000

	36. 
	Метан
	0410
	4
	0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 6967, 6968
	1,042
	8,958
	1,042
	8,958

	37. 
	Метантиол (метилмеркаптан)
	1715
	2
	6967, 6968
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	38. 
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	39. 
	Сероводород
	0333
	2
	6967, 6968
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	40. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0079
	0,035
	0,090
	0,035
	0,090

	41. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	0,114
	0,356
	0,114
	0,356

	42. 
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 6967, 6968
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,036
	х
	0,036

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,289
	х
	0,289

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,356
	х
	0,356

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	9,731000
	х
	9,731000

	Производственная площадка №12 (Комплекс по откорму КРС, РММ аг. Кобыловка)

	43. 
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0168
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	44. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0168
	0,002
	0,006
	0,002
	0,006

	45. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0168
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000

	46. 
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид
	0342
	2
	0168
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	47. 
	Хром (VI)
	0203
	1
	0168
	0,000021
	0,000000
	0,000021
	0,000000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,006
	х
	0,006

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,006000
	х
	0,006000

	Производственная площадка №13 (Административный корпус аг. Кобыловка)

	48. 
	Метан
	0410
	4
	0203, 0204
	0,055
	0,000
	0,055
	0,000

	49. 
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0203, 0204
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	1. 
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,053
	-
	0,053

	2. 
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093, 0168
	0,301
	0,300
	0,301
	0,300

	3. 
	Аммиак
	0303
	3
	6966, 6967, 6968
	0,007
	0,093
	0,007
	0,093

	4. 
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	5. 
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	-
	0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000
	-
	0,000

	6. 
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	-
	0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000
	-
	0,000

	7. 
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	3620
	1
	0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	8. 
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	-
	0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	-
	0,000
	-
	0,000

	9. 
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0052
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	10. 
	Метан
	0410
	4
	0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 6966, 6967, 6968
	1,604
	9,008
	1,604
	9,008

	11. 
	Метантиол (метилмеркаптан)
	1715
	2
	6966, 6967, 6968
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12. 
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	3920
	1
	0052
	–
	0,000000
	–
	0,000000

	13. 
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	14. 
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0052
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	15. 
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0052
	0,008
	0,006
	0,008
	0,006

	16. 
	Сероводород
	0333
	2
	6966, 6967, 6968
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	17. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 6824, 6825, 0032, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 6834, 6835, 0049, 0051, 0052, 0079, 0168
	0,334
	1,822
	0,334
	1,822

	18. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093, 0168
	1,444
	0,699
	1,444
	0,699

	19. 
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид
	0342
	2
	0168
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20. 
	Хром (VI)
	0203
	1
	0168
	0,000021
	0,000000
	0,000021
	0,000000

	21. 
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,302
	х
	0,302

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	1,974
	х
	1,974

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	9,707
	х
	9,707

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000

	ИТОГО
	х
	х
	11,983000
	х
	11,983000

























IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
[bookmark: Par1118]Таблица 17
	N
п/п
	[bookmark: Par1121]Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	[bookmark: Par1123]Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	[bookmark: Par1125]на 2026 г.

	[bookmark: Par1126]на 2027 –
2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: Par1133]1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	1,019
	0
	0

	2
	
	1 <3>
	1885 шт.
	1955 шт.
	1955 шт.

	3
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	4
	
	2
	0
	0
	0

	5
	
	3
	35,480
	44,86
	44,86

	6
	
	4
	0,70
	7,62
	7,62

	7
	
	Неопасные
	331,187
	43,66
	43,66

	[bookmark: Par1169]8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1174]9
	ИТОГО образование и поступление
	368,386/1885 шт.
	96,140/1955 шт.

	96,140/1955 шт.

	

	[bookmark: Par1179]10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	1,019
	0
	0

	11
	
	1 <3>
	1885 шт.
	1955 шт.
	1955 шт.

	12
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	30,150
	32,35
	32,35

	15
	
	4
	0,70
	4,84
	4,84

	[bookmark: Par1210]16
	
	Неопасные
	293,80
	1,93
	1,93

	[bookmark: Par1215]17
	ИТОГО передано отходов
	325,669/1885 шт.
	39,120/1955 шт.
	39,120/1955 шт.
	

	[bookmark: Par1220]18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	20
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1246]23
	
	4
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1251]24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1256]25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1277]29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1282]30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1287]31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	33
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1323]38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1328]39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1333]40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	5,330
	12,510
	12,510

	43
	
	4
	0
	2,78
	2,78

	44
	
	Неопасные
	37,387
	41,73
	41,73

	[bookmark: Par1359]45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	[bookmark: Par1364]46
	ИТОГО на захоронение
	42,717
	57,020
	57,020




Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
[bookmark: Par1372]Таблица 18
	Наименование отхода
	Код отхода
	[bookmark: Par1376]Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	[bookmark: Par1377]Объект хранения, его краткая характеристика
	[bookmark: Par1378]Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-





X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
[bookmark: Par1392]Таблица 19
	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.
	на 2027 -2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На захоронение

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1471501
	четвертый класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	0,48
	0,48

	Бумажные салфетки, бумага и картон с вредными загрязнителями (преимущественно органическими)
	1871200
	четвертый класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	1,65
	1,65

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)
	1871400
	третий класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	3,60
	3,60

	Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров
	3130601
	третий класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	5,10
	5,10

	Смесь окалины и сварочного шлака
	3510203
	четвертый класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	0,20
	0,20

	Тормозные композиционные колодки отработанные
	5750905
	третий класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	0,160
	0,160

	Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими
	5820100
	третий класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	3,650
	3,650

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая
	5820903
	четвертый класс
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	0,450
	0,450

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО для г. Пружаны
	41,73
	41,73







XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

[bookmark: Par1424]Таблица 20
	N
п/п
	[bookmark: Par1427]Наименование мероприятия, источника финансирования
	[bookmark: Par1428]Срок выполнения
	[bookmark: Par1429]Цель
	[bookmark: Par1430]Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1.1.
	–
	–
	–
	–

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1.
	–
	–
	–
	–

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	3.1.
	–
	–
	–
	–

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	–
	–
	–
	–
	–





XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

[bookmark: Par1463]Таблица 21

	N
п/п
	[bookmark: Par1466]Объект отбора проб и проведения измерений
	[bookmark: Par1467]Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	[bookmark: Par1468]Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	[bookmark: Par1469]Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	[bookmark: Par1470]Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	[bookmark: Par1471]Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Производственная площадка № 1 (МТК, Комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны)

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0008
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0009
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	3
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0010
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	4
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0011
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	5
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0012
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	6
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0013
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	7
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья.
	0014
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	8
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Подготовительно-прессовый цех
	0015
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	9
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Цех углубленной переработки масла. Котельная
	0016
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	10
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция дробления и смешивания.
	0017
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	11
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция дробления и смешивания.
	0018 
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	12
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция гранулирования.
	0019
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	13
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция гранулирования.
	0020
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	14
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция гранулирования.
	0021
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	15
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция готового продукта
	0022
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу 6пыль/аэрозоль)

	16
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция готового продукта
	0023
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	Производственная площадка № 2 (Фруктохранилище д. Смоляны)

	17
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Фруктохранилище д. Смоляны. Котельная.
	0052
	Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	Производственная площадка № 6 (МТК, завод по производству крахмала аг. Хорева)

	17
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0069
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)

	18
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0070
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	19
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0071
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	20
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0072
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	21
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0073
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	22
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0074
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	23
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0075
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	24
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0076
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	25
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0077
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	26
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0078
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ

	27
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Завод по производству крахмала. Котельная.
	0093
	Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно
	1 раз в квартал
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
Углерод оксид (окись углерода, угарный газ


            

[bookmark: Par1488]










XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры
Нет


XIV. Система управления окружающей средой
[bookmark: Par1492]Таблица 22
	N п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	–

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	–

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	–

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	–

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	–

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	–

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	–

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	–

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	–

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	–

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	–

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	–

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	–

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	–

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	–





Настоящим Открытое акционерное общество «Отечество-Агро» подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.


     Директор                 _________________             В.П.Якимовец    

____________
          (дата)

--------------------------------
[bookmark: Par1561]<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.
[bookmark: Par1562]<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.
[bookmark: Par1563]<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.
[bookmark: Par1564]
            <4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
