Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 декабря 2021 г. N 8/37417

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ноября 2021 г. N 15-Т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПРАВИЛ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

		(в ред. постановления Минприроды от 20.06.2025 N 6-Т)		

На основании пункта 1 статьи 69-1 Кодекса Республики Беларусь о недрах, пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.08.03-004-2021 "Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Требования к проекту консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок (за исключением буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод), а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых" (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Министр	А.П.Худык	

                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                     Постановление
                                                     Министерства природных
                                                     ресурсов и охраны
                                                     окружающей среды
                                                     Республики Беларусь
                                                     29.11.2021 N 15-Т

НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР
ГЕОНИП 17.08.03-004-2021 "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. НЕДРА. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ КОНСЕРВАЦИИ, РАСКОНСЕРВАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БУРОВЫХ СКВАЖИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД), А ТАКЖЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ"

		(в ред. постановления Минприроды от 20.06.2025 N 6-Т)		

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие нормы и правила рационального использования и охраны недр (далее - ГеоНиП) устанавливают единые требования к проекту консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок (за исключением буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод), а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
2. Для целей настоящих ГеоНиП применяются термины и их определения в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь о недрах (далее - Кодекс о недрах), а также следующий термин и его определение:
расконсервация горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, - комплекс работ, направленный на приведение ранее законсервированных горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в состояние, пригодное для эксплуатации.
3. Консервация, расконсервация горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии со статьей 73 Кодекса о недрах.
4. Ликвидация горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии со статьей 74 Кодекса о недрах.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ КОНСЕРВАЦИИ, РАСКОНСЕРВАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БУРОВЫХ СКВАЖИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД), А ТАКЖЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

5. Проект консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок (за исключением буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод), а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - Проект), разрабатывается индивидуально для каждого отдельного горного предприятия, горной выработки, а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, с учетом информации, полученной в результате их строительства, а также геологического изучения недр.
6. Проект должен содержать титульный лист, текстовую часть, сметную часть, текстовые и графические приложения.
7. Титульный лист Проекта должен содержать:
полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, разработавшего Проект;
(в ред. постановления Минприроды от 20.06.2025 N 6-Т)
наименование Проекта;
подпись руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительным документом действовать от имени юридического лица) или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, разработавшего Проект;
(в ред. постановления Минприроды от 20.06.2025 N 6-Т)
подпись руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительным документом действовать от имени юридического лица) или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, заинтересованного в разработке Проекта;
(в ред. постановления Минприроды от 20.06.2025 N 6-Т)
год разработки Проекта.
8. Текстовая часть Проекта должна содержать:
8.1. сведения:
о месте расположения горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (область, район, ближайший населенный пункт);
о недропользователе, осуществляющем эксплуатацию планируемых к консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о целях использования горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
обосновывающие необходимость консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о рельефе и природно-климатических особенностях места расположения горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о геологическом строении участка недр, в пределах которого располагаются горные предприятия, горные выработки, а также подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, включающем сведения о геологическом возрасте, глубинах залегания, мощности, характеристике пород, наличии тектонических нарушений;
о горно-геологической, геолого-гидрогеологической, инженерно-геологической, горнотехнической характеристике участка недр, в пределах которого располагаются горные предприятия, горные выработки, а также подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, с учетом влияния, оказанного в результате проведения горных работ;
о планируемых сроках проведения работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о сроке консервации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о количестве оставшихся запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр (за исключением петрогеотермальных ресурсов) по месторождению (его части) или отдельной буровой скважине на дату прекращения горных работ и балансовой принадлежности этих запасов;
обосновывающие целесообразность дальнейшего списания или учета в государственных балансах запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр оставшихся балансовых и забалансовых запасов полезных ископаемых, в том числе находящихся в целиках и (или) складированных в отвалы;
о конструкции горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о техническом состоянии горных выработок, зданий, наземных и подземных сооружений (в том числе коммуникаций), основного технологического оборудования, а также о наличии целиков, гидротехнических и иных сооружений, предназначенных для обеспечения их сохранности;
о применяемом оборудовании, технических средствах и материалах, необходимых для производства работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о составе и порядке производства всех видов работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
8.2. мероприятия, направленные на:
обеспечение устойчивости горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, предотвращение их обрушения;
предотвращение образования трещин, обрушений, провалов, сдвигов, смещений горных пород и иных подобных проявлений и деформаций и ликвидацию имеющихся трещин, обрушений, провалов;
предотвращение возможного загрязнения недр;
обеспечение безопасного ведения работ, в том числе с учетом требований правил по охране труда при выполнении работ, электро- и пожарной безопасности, а также необходимости обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
рекультивацию земель, нарушенных при проведении работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
обеспечение сохранности оставшихся запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр (за исключением петрогеотермальных ресурсов), в том числе содержащихся в отходах, образующихся после первичной обработки (очистки, обогащения) полезных ископаемых, для дальнейшего использования;
обращение с отходами, полученными при проведении работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
обеспечение сохранности горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на весь период их консервации.
Текстовая часть проекта ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, также должна содержать информацию о мероприятиях, направленных на обеспечение требований, предусмотренных пунктами 5 - 7 статьи 74 Кодекса о недрах.
(в ред. постановления Минприроды от 20.06.2025 N 6-Т)
9. Сметная часть Проекта должна содержать расчет сметной стоимости работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и пояснительную записку к нему.
10. Текстовые и графические приложения должны содержать:
техническое задание на проектирование работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (при его наличии);
проект акта о консервации горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 мая 2020 г. N 6;
проект акта о ликвидации горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, по форме согласно приложению 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 мая 2020 г. N 6;
проект акта о консервации горной выработки по форме согласно приложению 10 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. N 8;
проект акта о ликвидации горной выработки по форме согласно приложению 11 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. N 8;
обзорную карту места расположения подлежащих консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, масштаба 1:100 000 - 1:200 000;
топографический план расположения участка производства работ по консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, масштаба 1:5000 - 1:10 000 с нанесением схемы размещения подлежащих консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и подъездных путей к участку производства работ.