ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения
28.07.2026		
(число, месяц, год)		

Настоящим заявлением	
Иностранное общество с ограниченной ответственностью 	
	(наименование юридического лица	
«БРВ-Брест»	
в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
	
индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,	
	
местожительство индивидуального предпринимателя)	
просит	выдать комплексное природоохранное разрешение	
	(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; 
внести в него изменения)	

I. Общие сведения
Таблица 1
№ строки	Наименование данных	Данные	
1	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	224020, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216	
2	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Сергей Николаевич Рудь	
3	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	www.brw.by brw@brest.by
Тел./факс  (0162) 29-86-98	
4	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>	361 – производство мебели	
5	Учетный номер плательщика	809000142	
6	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	04.07.2000 г., № 809000142	
7	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица	-	
8	Количество работающего персонала	463	
9	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	водоснабжения _2_
водоотведения _2_
(канализации)	

10	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь	отсутствует 	
11	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Гаврилюк Екатерина Владимировна
+375(29)5062723	
12	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)	нет	

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, 
оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности
Таблица 2
№
п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД1	Место 
нахождения	Занимаемая территория, га	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/
фактическое производство	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ИООО «БРВ-Брест»	361 – Производство мебели	224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 120, 120А, 122А/2, 128, ул Катин Бор, 119А, 105, 107	10,0435	29.05.2026	Планка МДФ 3689 м2.
Комплекты мебели 278 тыс.шт. + 42 185 наборов.
Части мебели 40 тыс.шт.	

Сведения   о   состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме
на	4	листах.	

III. Производственная программа
Таблица 3
№
п/п	Вид деятельности основной по ОКЭД1	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству	
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	361 – производство мебели	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250		

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Объект по использованию опасных отходов производства мощностью свыше 1 тыс. тонн в год.
Таблица 4
Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении	
1	2	3	4	
Производство мебели	
Изготовление деталей мебели и фасадов из плиты ДСП, МДФ	- Раскрой плиты
-Распил кратных заготовок
- Облицовка кромок деталей прямо со снятием свесов
- Сверление отверстий в деталях корпуса и фасадов для установки фурнитуры
- Фрезерование пазов на кромках деталей корпуса для установки планки декоративной из МДФ, пазов в боковых и задних стенках корпуса ящиков, панелях ящиков для установки дна	Отсутствует	Не имеется	
Облицовка фасадов	- Нанесение клея на детали фасадов
- Облицовывание деталей фасадов пленками ПВХ и ПВХ высокий блеск	Отсутствует	Не имеется	
Изготовление деталей с утолщённой передней кромкой	Распил заготовки на две части, склеивание их между собой, фрезерование нужного профиля на утолщённой кромке и оклеивание материалом кромочным с одновременным снятием свесов	Отсутствует	Не имеется	
Изготовление планки декоративной из плиты МДФ	- Раскрой плиты МДФ шлифованной, необработанной, МДФ односторонне ламинированной на заготовки для изготовления планки декоративной из МДФ
- Фрезерование профильных планок из заготовок 
- Оклейка профильных планок бумагой для каширования	Отсутствует	Не имеется	
Изготовление деталей задней стенки и донья ящиков	- Раскрой плиты древесноволокнистой /ХДФ, ДВП/ односторонне лакированной
- Запил углов в задних стенках 
- Запил скосов в доньях ящиков
- Сверление отверстий в задних стенках  	Отсутствует	Не имеется	
Изготовление панелей ящиков, рамок витрин, деталей, ножек из планки декоративной из МДФ, фасадов из ДСП с использованием планки декоративной из МДФ	- Прирезка в размер по длине планки декоративной из МДФ для изготовления рамок витрин, панелей ящиков, ножек
- Фрезерование заготовок
- Сборка фасадов из планки декоративной из МДФ
- Сверление отверстий в деталях фасадов для установки фурнитуры
- Наклеивание зеркал, стёкол, мебельного покрытия самоклеящегося на элементы фасадов	Отсутствует	Не имеется	
Отделка лакокрасочными материалами	- Нанесение лакокрасочных материалов на  планку декоративную из МДФ, детали фасадов, кратных заготовок из плиты древесноволокнистой /МДФ/ (полос) 
- Шлифование углов перед покрытием кромок щитов лаком, лаком патиной, шлифование фрезерованных участков перед отделкой
-Отделка лаком патиной кромок щитов и фрезерованных участков	Отсутствует	Не имеется	
Упаковка продукции	Упаковка готовых деталей мебели в картон упаковочный при помощи скотча с перекладыванием деталей спанБелом или поролоном пористыми и заполнением свободных мест плитами пенопласта. При упаковке некоторых пакетов используют обставку из плиты ДВП упаковочной. Для транспортировки упакованных пачек к месту их хранения поддоны с пачками обматываются стретч-плёнкой во избежание смещения их относительно друг друга	Отсутствует	Не имеется	
Сжигание отходов в котле утилизаторе  УВТ 3000ЕТ	
1. Приём поступающих отходов	визуальный контроль поступающих отходов на предмет отсутствия металлических примесей и физического состояния;
периодический лабораторный контроль параметров топливной щепы (влажность, зольность, низшая теплота сгорания, удельная активность радионуклида цезия-137);
закрытый склад с твердым, водонепроницаемым покрытием;
документирование приема отходов на склад;	BAT (Best Available Techniques) Reference Document (BREF) «Emissions from storage»
Раздел 5.3.2, стр.274; 
Раздел 5.3.3, стр.275; 
Раздел 5.2.2.4, стр.272;
Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration (2019) 
Раздел 4.2.1.1-4.2.1.5, стр. 296-303; 
П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды
и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
Раздел 4.1.4.8, стр.333; 
Раздел 4.5.1, стр. 432;
Раздел 4.8.2, стр. 508	Технологический процесс соответствует НДТМ	
2. Хранение отходов	кусковые отходы хранятся в закрытом металлическом складе площадью 912 м²; опилки хранятся в 6-ти накопительных силосах SW-E-12-383-640-12 емкостью 383 м³ с автоматической загрузкой;
регулярный мониторинг количества хранимых отходов относительно максимальной вместимости хранилища;
установлено максимальное время хранения для отходов, которые не смешиваются во время
хранения;
раздельное хранение отходов (щепа и опилки) в зависимости от их химических и физических характеристик для обеспечения более простого и экологически безопасного хранения и обработки;
использование автоматической системы обнаружения и оповещения о пожаре и автоматического противопожарного вмешательства в системы управления.	Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration (2019)
Раздел 4.2.2.1-4.2.2.2, стр. 304-305;
Раздел 4.2.2.4, стр. 308;
Раздел 4.2.2.5, стр. 310;
П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды
и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
Раздел 5.1.2.3, стр. 515;
Раздел 5.1.6.1, стр. 519;	Технологический процесс соответствует НДТМ	
3. Предварительная обработка отходов	Измельчение кусковых отходов на топливную щепу на дробильной машине  WL 10/37 V-Rotor «WEIMA»	Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration (2019) 
Раздел 4.2.3.1, стр. 311;
П-ООС 17.11-01-2012«Охрана окружающей среды
и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
Раздел 2.5.1.1, стр. 104	Технологический процесс соответствует НДТМ	
4. Транспортировка отходов к котлу и загрузка	Топливо из накопительных силосов SW-E-12-383-640-12 с помощью выгребателя NFU600 (производительностью 9,6 м³) подается в транспортер GRAIN WOOD 450, с помощью которого поступает в распределительную емкость. Транспортная система выполнена в виде прочной конвейерной цепи, где двигающий механизм представлен цепным приводом способным работать на различных оборотах.
Весь процесс производится автоматически с помощью системы контроля и работы котла	Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration (2019) 
Раздел 4.2.1.3, стр. 299;
П-ООС 17.11-01-2012«Охрана окружающей среды
и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
Раздел 2.1.4, стр. 36	Технологический процесс соответствует НДТМ	
5. Сжигание отходов в котле	Топливо сгорает в более чем 3 отделенных зонах горения. Нагрузка котла разделена на шаги. Для каждого шага определена величина подачи топлива, скорость движения колосниковой решетка с воздушным охлаждением и подачи первичного и вторичного воздуха.

Контроль параметров:
• толщина слоя отходов на решетке (визуальный контроль);
• падение давления над решеткой;
• температура топки и дымовых газов в различных положениях;
•  измерения CO, O2;
• данные о производстве тепла (температура, давление);

Возможность корректировки:
• системы дозирования подачи отходов;
• частоты и скорости движений решетки в разных частях решетки;
• количества и распределения первичного воздуха;
•  соотношения первичного и вторичного воздуха.

Вторичная камера сжигания оборудована системами впрыска вторичного воздуха (форсунок) для повышения турбулентности дымовых газов	Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration (2019)
Раздел 4.3, стр. 315;
Раздел 4.3.2-4.3.3, стр. 320-321;
Раздел 4.3.9, стр. 336;
Раздел 4.3.12, стр. 340;
Раздел 4.4.7, стр. 358;
	Технологический процесс соответствует НДТМ	
6. Очистка от продуктов сгорания	Очистка воздуха от твердых частиц (пыли) происходит сразу после выхода из котла на мультициклоне NCM-S6*7	Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration (2019) 
п. 4.5.2.1, стр. 375;
П-ООС 17.11-01-2012«Охрана окружающей среды
и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»
Раздел 4.6.3, стр.452;	Технологический процесс соответствует НДТМ	

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования
Таблица 5

N
п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования	
1	2	3	4	5	
1.	Хозяйственно-питьевые нужды	-	Источник водоснабжения:
система водоснабжения другого юридического лица - ГП «Брестводоканал», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
		-	Источник водоснабжения:
система водоснабжения другого юридического лица - ИООО «ВестЮнионЛогистик», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
		-	Источник водоснабжения:
система водоснабжения другого юридического лица - ОАО «Брестодежда», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
2.	Нужды промышленности	-	Источник водоснабжения:
система водоснабжения другого юридического лица - ГП «Брестводоканал», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
3.	Иные нужды	-	Источник водоснабжения:
система водоснабжения другого юридического лица - ГП «Брестводоканал», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
		-	Приемник сточных вод:
система водоснабжения другого юридического лица - ГП «Брестводоканал», сточная вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
		-	Приемник сточных вод:
система водоснабжения другого юридического лица - ИООО «ВестЮнионЛогистик», сточная вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
3.	Иные нужды	-	Приемник сточных вод:
система водоснабжения другого юридического лица - ОАО «Брестодежда», сточная вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
		-	Приемник сточных вод:
система водоснабжения другого юридического лица - КУП «Брестское ДЭП», сточная вода, бассейн реки Западный Буг.	г. Брест	
		сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Приемник сточных вод:
– технологический водный объект, бассейн реки Западный Буг	г. Брест	
		сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Приемник сточных вод:
– технологический водный объект(противопожарный водоем),бассейн реки Западный Буг	г. Брест	
		сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Приемник сточных вод:
– поверхностные воды (поверхностные водные объекты) р. Лесная, выпуск № 1.6 через канал мелиоративной системы, бассейн реки Западный Буг;	г. Брест	

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
Таблица 6

N
п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов	
1	2	3	
	-	-	

Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7

N
п/п	Наименование схемы	Описание схемы	
1	2	3	
1.	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение	Водоснабжение предприятия осуществляется из системы водоснабжения ГП «Брестводоканал» согласно договору от 02.03.2026 г. №1004130200. Водоснабжение осуществляется по следующим адресам объектов: РБК-1 (г. Брест, ул. Катин Бор,117/3), бытовой корпус (г. Брест, ул. Катин Бор,107), котельная (г. Брест, ул. Катин Бор,119А), пожарно-насосная станция (г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 122А/3), мебельный магазин (г. Брест, ул. Гродненская,35). Учет воды осуществляется по прибору учета на каждом объекте.
 А также из системы ИООО «ВестЮнионЛогистик» согласно договору от 01.12.2023 г. № 21-01/12/2023 осуществляется водоснабжение по адресу: ул. Янки Купалы, д. 1В-1 и из системы водоснабжения ОАО «Брестодежда» согласно договору от 02.01.2019 г № 1/01-01-19 по адресу: ул. Катин Бор, 105 Б (учет воды осуществляется по прибору учета). 
Кроме того, осуществляется передача воды СООО «ТК «БРУ», согласно договору от 23.11.2020 г № 23/11/2020; ТУП «Торговая компания БРВ», согласно договору от 23.11.2020 г № 23/11/2020-1.
 Система оборотного водоснабжения и повторно-последовательного водоснабжения на предприятии отсутствует.
Вода на предприятии используется на хозяйственно-питьевые нужды (питьевые и гигиенические нужды работников, уборка административно-бытовых помещений).	
2.	Схема канализации, включая систему дождевой канализации	Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в городскую канализационную систему ГП «Брестводоканал» согласно договору от 02.03.2026 г. №1004130200, в систему канализации ИООО «ВестЮнионЛогистик» согласно договору от 01.12.2023 г. № 21-01/12/2023 и в систему канализации ОАО «Брестодежда» согласно договору от 02.01.2019 г № 1/01-01-19 по адресу: ул. Катин Бор, 105 Б. 
Учет воды ведется неинструментальным (расчетным) методом.
Поверхностные сточные воды с территории предприятия (от складских и ремонтно-бытовых зданий, котельной и внутриплощадочных дождеприемников) сбрасываются в реку Лесная через канал мелиоративной системы, который находится на территории ИООО «Анрэкс» (выпуск № 1.6 (КТ 1.6)) без очистки.
Поверхностные сточные воды с территории и кровли зданий цехов № 1-3 по адресу ул. Лейтенанта Рябцева, 120А отводятся в противопожарный водоем (Выпуск № 2.1 (КТ 2.1)) без очистки.
Поверхностные сточные воды с территории автостоянки через выпуск № 3.3 (КТ 3.3) отводится в пруд-испаритель без очистки, с территории и кровли складских зданий, производственных помещений через выпуск № 3.2 (КТ 3.2) поверхностный сток отводится в пруд-испаритель, предварительно пройдя очистку на локальных очистных сооружениях (сепаратор нефтепродуктов SOR.II-5-JK). 
Поверхностные сточные воды с территории предприятия по ул. Гродненской, 35 (мебельный магазин) отводятся в сети КУП «Брестское ДЭП» согласно договору № 181 от 28.12.2020 г. 	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод
Таблица 8

N
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод	Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод	
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод
Таблица 9

 N
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод	
	всего	техническое состояние	глубина, м	производительность, куб. м/час		
			минимальная	максимальная	суммарная	минимальная	максимальная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для добычи пресных вод:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Для добычи минеральных вод:	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10

N
п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод	
			проектная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	
1.	механическая очистка
(1.2)	Состав: сепаратор нефтепродуктов SOR.II-5-JK.
Место выпуска сточных вод: технологический водный объект, г. Брест	5 л/с	 0,1 л/с	неинструментальным (расчетным) методом	

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11

N
п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			2025	нормативно-расчетное <2>	
				на 2026 - 2036 гг.	
1	2	3	4	5	
1	Добыча (изъятие) вод - всего	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
1.1	В том числе:
подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	из них минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
1.2	поверхностных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
2	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица – всего, в том числе:	куб. м/сутки	18,6	34,2	
		тыс. куб. м/год	6,8	12,5	
2.1	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица (ГП «Брестводоканал»)     	куб. м/сутки	17,8	33,2	
		тыс. куб. м/год	6,5	12,1	
2.2	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица (ИООО «ВестЮнионЛогистик»)	куб. м/сутки	0,8	1,1	
		тыс. куб. м/год	0,3	0,4	
2.3	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица (ОАО «Брестодежда»)	куб. м/сутки	0,3	0,3	
		тыс. куб. м/год	0,1	0,1	
3	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего	куб. м/сутки	17,5	32,3	
		тыс. куб. м/год	6,4	11,8	
3.1	В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/сутки	17,5	24,9	
		тыс. куб. м/год	6,4	9,1	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
3.2	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
3.3	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
3.4	на нужды промышленности	куб. м/сутки	-	6,8	
		тыс. куб. м/год	-	2,5	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
3.5	на энергетические нужды	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
3.6	на иные нужды (нужды здравпункта)	куб. м/сутки	-	0,3	
		тыс. куб. м/год	-	0,1	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
4	Передача воды потребителям 	куб. м/сутки	0,5	1,9	
		тыс. куб. м/год	0,2	0,7	
4.1	В том числе подземных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
5	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
6	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
7	Потери и неучтенные расходы воды - всего	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
7.1	В том числе при транспортировке	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
8	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки	-	6,3	
		тыс. куб. м/год	-	2,3	
9	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
9.2	производственных сточных вод	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
9.3	поверхностных сточных вод 	куб. м/сутки	7,4	11,0	
		тыс. куб. м/год	2,7	4,0	
10	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
11	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
12	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
13	Сброс сточных вод в сети канализации - всего	куб. м/сутки	18,6	63,6	
		тыс. куб. м/год	6,8	23,2	
13.1	Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в сети канализации - всего	куб. м/сутки	18,6	32,3	
		тыс. куб. м/год	6,8	11,8	
13.1.1	Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в сети канализации (ГП «Брестводоканал»)	куб. м/сутки	17,8	26,8	
		тыс. куб. м/год	6,5	9,8	
13.1.2	Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в сети канализации (ИООО «ВестЮнионЛогистик»)	куб. м/сутки	0,8	1,1	
		тыс. куб. м/год	0,3	0,4	
13.1.3	Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в сети канализации (ОАО «Брестодежда»)
	куб. м/сутки	0,3	0,3	
		тыс. куб. м/год	0,1	0,1	
13. 1	Сброс поверхностных сточных вод в сети канализации (КУП «Брестское ДЭП»)	куб. м/сутки	-	3,3	
		тыс. куб. м/год	-	1,2	
14	Сброс производственных сточных вод в водонепроницаемый выгреб	куб. м/сутки	-	-	
		тыс. куб. м/год	-	-	
15	Сброс сточных вод в технологические водные объекты – всего, в том числе:	куб. м/сутки	13,7	19,7	
		тыс. куб. м/год	5,0	7,2	
15.1	Сброс сточных вод в технологические водные объекты (выпуск № 2.1)	куб. м/сутки	5,5	7,9	
		тыс. куб. м/год	2,0	2,9	
15.2	Сброс сточных вод в технологические водные объекты (выпуск № 3.2)	куб. м/сутки	6,3	9,0	
		тыс. куб. м/год	2,3	3,3	
15.3	Сброс сточных вод в технологические водные объекты (выпуск № 3.3)	куб. м/сутки	1,9	2,7	
		тыс. куб. м/год	0,7	1,0	

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в реку Лесная через канал мелиоративной системы
                                                   (наименование поверхностного водного объекта)
с дальностью транспортирования   сточных   вод   2,34 километров
Таблица 12
 
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	среднегодовая	максимальная	среднегодовая	максимальная	
1	2	3	4	5	6	7	
52°08'48,05"с.ш. 23°40'42,08"в.д.	Водородный показатель (рН)	6,5-8,5	-	-	7,2	7,8	
	Взвешенные вещества, мг/дм3 	20	-	-	18,6	39,4	
	Нефтепродукты, мг/дм3	0,3	-	-	0,12	0,21	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			на 
2026 - 2031 гг.	на 20__ г.
(20__ - 20__ гг.)	
1	2	3	4	5	
52°08'48,05"с.ш. 23°40'42,08"в.д.
Длина реки – 85 км; коэффициент извилистости – 1,04;
расход воды – 0,002 м3/с;
средняя скорость – 0,062 м/с	Водородный показатель (рН)	-	6,5-8,5	-	
	Взвешенные вещества, мг/дм3	-	0,3	-	
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	20	- 	

VII. Охрана атмосферного воздуха
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14
Номер источника выброса	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологического оборудования	Загрязняющее вещество	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК)	Нормативы допустимых выбросов	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов	
				на 2026г.
(2027–2036гг.)		
		код	наименование	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки			
						мг/м3	г/с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ИООО «БРВ-Брест», 224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 120, 120А, 122А/2, 128, ул Катин Бор, 119А	
0001	Односторонняя оклеечная машина HOMAG KFL 10/27/QE/S
Станок для резки под углом планки МДФ
Центр форматно-раскроечный с ЧПУ KDT KS-832D
Станок форматно-круглопильный "Альтендорф" 
Сверлильный обрабатывающий центр BIESSE
Односторонний станок для склеивания кантов тип Оптимат Кал 310/8/Е12
Станок сверлильный присадочный Profi B&T 500/D WEEKE
Односторонний станок Хомаг для оклейки кромок KAL 310/6/A3S2
Станок-пила для разрезки плит,типHPL 10/43-22-Хольцма
Кромкооблицовочный станок HOMAG модель KAL 210 AMBITION2262- бывший в употреблении
Станок сверлильный  GF 21E
Односторонний станок для склеивания кантов тип Оптимат КАЛ 310/8/Е12
Сверлильно-присадочный станок с 2-мя верхними траверсами(2х11)мод." FL-232BX(Z7BXL с 2-мя верхними траверсами (2х11) "
Станок сверлильно-присадочный Хомаг
Станок для форматной обработки и оклейки кромки ТИП KF 20/15/QE/15
Сверлильно-присадочный центр (Цех №1)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0002		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0003		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,006	-	
0004		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0005		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0008	Линия по оклейке профильных планок бумагой (узел нанесения клея) BARBERAN PUR-33-L (Цех №1)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,002	-	
0086	Сверлильно-фрезерный центр BIESSE SKIPPER 100
Сверлильно-фрезерный центр NANXING NCB612S
Торцовый станок OMGA V513 TN CE
Сверлильный станок WEEKE OPTIMAT BST 500D 
Кромкооблицовочный станок HOMAG KAL210 ambiton 2262 (Цех №1)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,042	-	
0087	Кромкооблицовочный станок HOMAG OPTIMAT KAL 310/8/E12
Кромкооблицовочный станок HOMAG PROFI FL 20/03/15/S (Цех №1)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,051	-	
0088
А-88/1	Форматно-раскроечный станок ALTENDORF F45CE
Форматно-раскроечный станок HOLZMA PROFI HLP 510/43/22 
Центр форматно-раскроечный KDT KS-832D 
Колибровочный станок HOMAG OPTIMAT KAL 310/8/E12
Строгально-шпунтировальный станок WEINING HYDROMAT 23 
Кромкооблицовочный станок HOMAG OPTIMAT KAL 310/6/A3/S2
Кромкооблицовочный станок HOMAG PROFI KFL 10/27/QE/S	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,031	-	
0088
А-88/2		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-		5,0	0,025	-	
0088
А-88/3		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-		5,0	0,026	-	
6005	Выгрузка из бункера (Цех №1)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	-	
0060	Станок форматный круглопильный Альтендорф
Станок для подачи клея и вбивания мебельных шкантов STEMAS модель 01 MSS
Станок для резки кромочного материала BARBERAN
Фрезеровочный станок FDM
Фрезерный станок FDm со стойкой
Торцовочно-сверлильный центр MCOMMD JAMB 555
Прессы пневматические для оклейки столешниц
Пила торцевая DW700
Пила дисковая BREVETTI C16
Сверлильный станок WU
Станок для оклейки кромок Брандт Оптимат КТД 720
Строгально-шпунтовальный станок WEINIG HYDROMAT 23
Станок форматный круглопильный "Альтендорф" ширина рез.1300 №04-05-019
Станок сверлильный WJ-29
Станок для сверления и резки меб.планок ESSEPIGI
Станок для раскроя под углом С16
Станок сверлильно-присадочный WU141124
Линия по оклейке проф.планок бумагой PUR-33L
Станок для торцовки декорат.планки Rapid Standard 3000
Сверлильно-отрезной станок мод.TFR45S-Fiorenza
Станок для оклейки кромок Брандт KTD 720
Автоматический сверлильный станок BIESSE TECHNOLOGIC
Станок для резки рулонов HX-1600 FQ
Кромкообрезной станок STEMAS FR-FT250 (Цех по производству мебельных фасадов	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,007	-	
0062		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,008	-	
0089	Станок форматный крупнопильный ALTENDORF F45 
Фрезерный станок FDm со стойкой
Торцово-сверлильный станок MCOMMD JAMB 555
Пила торцовая DW700 
Пила дисковая BREVETTI C16 
Сверлильный станок WU
Станок форматный круглопильный ALTENDORF ширина рез.1300 №04-05-019 
Станок сверлильный WJ-29 
Станок для сверления и резки мебельных планок ESSEPIGI 
Станок раскроя под углом С16
Станок для торцовки декоративной планки Rapid Standard 3000
Сверлильно-отрезной станок TFR45S-Fiorenza 
Автоматический сверлильный станок BIESSE TECHNOLOGIC (Цех по производству мебельных фасадов)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,033	-	
6006	Выгрузка из бункера (Цех по производству мебельных фасадов)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	-	
0015	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Патинирование. Кабина нанесения лака-патины (Участок производства и лакировки планки МДФ)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	11,0	0,016	-	
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,001	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,003	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,008	-	
0016	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Патинирование. Сушилка лака-патины (проходная) (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	17,2	0,003	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	23,3	0,002	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	32,1	0,009	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,003	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	11,8	0,001	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-		0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-		0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-		0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-		0,000	-	
0017	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Патинирование. Камера смешения лаков I (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	35,1	0,004	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	51,7	0,001	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	50,9	0,009	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,004	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	22,6	0,001	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	11,9	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
0019	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Патинирование. Камера смешения лаков II (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,001	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,008	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,003	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
0021	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Патинирование, промывка оборудования (верхняя зона) (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0627	Этилбензол 	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,000	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
0022	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Патинирование, промывка оборудования (верхняя зона) (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,000	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
0023	Линия для нанесения клея (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,016	-	
0026	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Кабина нанесения лака-патины II (Участок производства и лакировки планки МДФ)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	14,2	0,027	-	
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,004	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,001	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,008	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,004	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,001	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,001	-	
0027	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Камера сушки (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	22,7	0,001	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	23,9	0,008	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,003	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	11,1	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	10,0	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
0028	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Камера сушки (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	15,2	0,003	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	23,5	0,002	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	22,4	0,008	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,003	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	11,2	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	10,0	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
0029	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Камера сушки (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,001	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,008	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,003	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,000	-	
		0551	Углеводороды алициклические	-	-	-	0,000	-	
0033	Установка регенерации растворителей (Участок производства и лакировки планки МДФ. Дистилляторная (общеобменная))	1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
0036	Автоматическая линия лакирования планки МДФ (нижняя зона). Промывка оборудования (Участок производства и лакировки планки МДФ	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
0038	Установка регенерации растворителей (Участок производства и лакировки планки МДФ. Дистилляторная (общеобменная))	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
0043	Автоматическая линия лакирования планки МДФ (нижняя зона). Промывка оборудования (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
0044	Автоматическая линия лакирования планки МДФ (нижняя зона). Промывка оборудования (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	-	
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,000	-	
0045	Автоматическая линия лакирования планки МДФ, линия для нанесения клея, пресс для склеивания деталей "GRIGGIO ORMA", пресс вакумный для облицовки деталей мебели Burkle Multifoiler М8 (Участок производства и лакировки планки МДФ)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,010	-	
0047
А-47/1	Автоматическая линия лакирования планки МДФ. Линия для нанесения клея (Участок производства и лакировки планки МДФ)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,009	-	
0047
А-47/2		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			5,0	0,009	-	
0054	Линия для нанесения клея (Участок производства и лакировки планки МДФ)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	С, 1 ступень	5,0
	0,036	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,074	-	
0061	Ленточно-шлифовальный станок Einhell TH-US 240. PPK-115U ленточнопильный станок по металлу. Станок форматный круглопильный "Альтендорф" (Участок подготовки упаковочных материалов)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,102	-	
0100		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,103	-	
0050	Станок сверлильный WJ-23
Форматный круглопильный станок ALTENDORF F-45
Станок шлифовально-колибровочный TAGLIABUE TAG 122
Фрезерно-оклеивающий центр BMG 512
Форматно-раскроечный станок HOLZMA модель PROFILINE HPL 380/43/22
Сверлильно-присадочный станок с 2-мя верхними траверсами FL-232BX(Z7BXL с 2-мя верхними траверсами
Кромкооблицовочный станок OPTIMAT KAL 310/8/E12
Центр обрабатывающий с ЧПУ KDT KN-6516C
Двухсторонний кромкооблицовочный станок HOMAG модель KAL 526/7/A12/30/S2 - бывший в употреблении
Деревообрабатывающий комбинированный центр "Weeke OPTIMAT BHC 500"
Станок кромкооблицовочный KN-700-3
Станок автоматический кромкооблицовочный KTD KE-493A(40)
Станок ХОМАГ для оклейки кромки
Обрабатывающий центр Оптимат тип BOF 41/45/R
Сверлильно-присадочный станок WEEKE Optimat BST 517
Сверлильно-присадочный центр,серийный номер 1590648
Кромкооблицовочный станок Хомаг оптимат KL 78/Е12
Сверлильно-присадочный станок WEEKE Optimat BST 517
Многопильный раскроечный станок ZAFFARONI (Цех №2)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,004	-	
0051		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0052		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0057		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0058		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0090	Станок заточной VOLMER CHC 260. Станок заточной VOLMER QM 110 (Цех №2. Заточное отделение)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	-	
0091
А-91/1	Форматный круглопильный станок ALTENDORF F-45
Станок сверлильный GOMAG WJ-23 
Форматно-раскроечный станок HOLZMA PROFILINE HPL 380/43/22 
Двухсторонний кромкооблицовочный станок HOMAG модель KAL 526/7/A12/S2-бывший в употреблении 
Сверлильно-присадочный станок WEEKE Optimat BST 517 (Цех №2)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,028	-	
0091
А-91/2		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			5,0	0,027	-	
0092
А-92/1	Станок шлифовально-колибровочный TAGLIABUE TAG 122 
Форматно-раскроечный станок HOLZMA модель PROFILINE HPL 380/43/22
Фрезерно-оклеивающий центр BMG 512 
Кромкооблицовочный станок OPTIMAT KAL 310/8/E12
Центр обрабатывающий с ЧПУ KDT KN-6516C 
Деревообрабатывающий комбинированный центр «Weeke OPTIMAT BNC 500»
Станок HOMAG для оклейки кромки
Обрабатывающий центр HOMAG OPTIMAT BOF 41/45/R 
Обрабатывающий центр HOMAG OPTIMAT KL78/E 12 (Цех №2)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Ф, 1 ступень	5,0	0,035	-	
0092
А-92/2		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			5,0	0,034	-	
6007	Выгрузка из бункера (Цех №2)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	-	
0093	Станок форматно-раскроечный Altendorf тип F45 (Цех опытного производства)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	
0094	Фрезерный станок Т 220 «СЕ». Кромко-лифовальный ленточный станок JOLLY 225 CE (Цех опытного производства)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	
0095	Обрабатывающий центр BEEKE марки OPTIMAT BP-80. Обрабатывающий центр WEEKE Тип OPTIMAT 280 #0-250-14-5004 (Цех опытного производства)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	-	-	-	0,004	-	
0101	Станок форматный круглопильный F-45 (Цех опытного производства)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	
0102	Станок кромкоклеечный КДТ 72 Брандт (Цех опытного производства)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	-	
0012	Установка водогрейная твердотопливная УВТ 3000ЕТ (топливо - древесные отходы, мощностью 3,0 МВт) (Котельная)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 	-	-	380,0	0,570	11	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	-	
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	-	-	100,0	0,150	11	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	2000,0	3,000	11	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф1С, 2 ступени	30,0	0,030	-	
		0303	Аммиак 	-	-	10,0	0,015	-	
		0703	Бенз/а/пирен 	-	-	0,025	0,000006	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	0,025	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	0,025	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	0,025	0,000	-	
		0830	Гексахлорбензол	-	-	-	0,000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	0,000000	-	
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	0,001333	0,000002	-	
		0140	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)	-	-	0,040	0,000	-	
		0325	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)	-	-	0,001	0,000	-	
		0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	-	-	0,013	0,000	-	
		3005	Общий органический углерод	-	-	50,0	0,075	-	
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))	-	-	-	0,000000	-	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	0,000333	0,000001	-	
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	0,007333	0,000011	-	
		1325	Формальдегид (метаналь) 	-	-	20,0	0,030	-	
		0228	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+)	-	-	0,009	0,000	-	
		0229	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	-	-	0,2	0,000	-	
0073	Силос при закачке щепы (Склад щепы топливной)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,072	-	
0084	Котел GLOBAL-1 (резервный) (топливо - ДТ, мощность - 1 МВт) (Котельная	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 	-	-	183,9	0,004	6	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	-	
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	-	-	2,9	0,000	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	147,1	0,004	6	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	40,8	0,005	-	
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000000	-	
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000019	-	
		0228	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+)	-	-	-	0,000	-	
		0140	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)	-	-	-	0,000	-	
		0164	Никель оксид (в пересчете на никель)	-	-	-	0,000	-	
		0229	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	-	-	-	0,000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	0,000000	-	
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))	-	-	-	0,000000	-	
		0830	Гексахлорбензол	-	-	-	0,000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	0,000	-	
		0703	Бенз/а/пирен 	-	-	-	0,000000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	0,000	-	

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15
Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество	Наименование и тип приборов АСК	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический	
		код	наименование			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16
Загрязняющее вещество	Номера источников выбросов	Нормативы допустимых выбросов	
		на 2026г.
(2027–2036гг.)	на 20__ г.
(20__ - 20__ гг.)	
№
п/п	Наименование	Код вещества	Класс опасности				
					г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
 Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БРВ-Брест», 
224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 120, 120А, 122А/2, 128, ул Катин Бор, 119А 
(наименование и местонахождение объекта воздействия)	
1	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	2	0012, 0084	0,574	4,402	-	-	
2	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0012, 0084	0,000	1,110	-	-	
3	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	0330	3	0012, 0084	0,150	1,447	-	-	
4	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0012, 0084	3,004	28,945	-	-	
5	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0086, 0087, 0088, 6005, 0060, 0062, 0089, 6006, 0015, 0026, 0047, 0054, 0061, 0100, 0050, 0051, 0052, 0057, 0058, 0090, 0091, 0092, 6007, 0093, 0094, 0095, 0101, 0102, 
0012, 0073, 0084	0,814	10,826	-	-	
6	Аммиак	0303	4	0012	0,015	0,145	-	-	
7	Бенз/а/пирен	0703	1	0012, 0084	0,000006	0,000000	-	-	
8	Бензо(в)флюоратен	0727	-	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
9	Бензо(к)флюоратен	0728	-	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
10	Индено(1,2,3-cd)пирен	0729	-	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
11	Гексахлорбензол	0830	-	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
12	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	0012, 0084	0,000000	0,000000	-	-	
13	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	0124	1	0012, 0084	0,000002	0,000002	-	-	
14	Медь и ее соединения (в пересчете на медь)	0140	2	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
15	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)	0325	2	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
16	Никель оксид (в пересчете на никель)	0164	2	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
17	Общий органический углерод	3005	-	0012, 0084	0,075	0,724	-	-	
18	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180))	3920	1	0012, 0084	0,000000	0,000000	-	-	
19	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0012, 0084	0,000001	0,000000	-	-	
20	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0184	1	0012, 0084	0,000030	0,000018	-	-	
21	Формальдегид (метаналь)	1325	2	0012, 0084	0,030	0,289	-	-	
22	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+)	0228	-	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
23	Цинк и его соединения (в пересчете на цинк)	0229	3	0012, 0084	0,000	0,000	-	-	
24	Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10	0401	4	0008, 0015, 0016, 0017, 0019, 0022, 0023, 0026, 0027, 0028, 0029, 0045, 0054, 0095	0,107	0,752	-	-	
25	Углеводороды алициклические	0551	4	0015, 0016, 0017, 0019, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029	0,001	0,008	-	-	
26	Толуол (метилбензол)	0621	3	0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0033, 0036, 0038, 0043, 0044	0,026	0,118	-	-	
27	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	1240	4	0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0033, 0036, 0043, 0044	0,010	0,034	-	-	
28	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042	3	0015, 0016, 0017, 0019, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0038	0,026	0,118	-	-	
29	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	0616	3	0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0033, 0043, 0044	0,003	0,035	-	-	
30	Пропан-2-он (ацетон)	1401	4	0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0036, 0038, 0043, 0044	0,000	0,000	-	-	
31	Этанол (этиловый спирт)	1061	4	0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0036, 0038, 0043, 0044	0,013	0,059	-	-	
32	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	4	0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0026, 0027, 0028, 0029, 0033, 0036, 0038, 0043, 0044	0,066	0,345	-	-	
33	Этилбензол	0627	3	0021, 0036, 0043, 0044	0,000	0,000	-	-	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000020	х	-	
Итого веществ II класса опасности	х	х	4,691000	х	-	
Итого веществ III класса опасности	х	х	13,65400	х	-	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	30,28800	х	-	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,724000	х	-	
ВСЕГО для объекта воздействия		х	49,357020	х	-	

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
Таблица 17
№
п/п	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели образования отходов, тонн	
				на 2026 г.	на 2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	  1	0	0	0	
2		  13	23 шт.	200 шт.	200 шт.	
3		  14	0	0	0	
4		  2	0	0	0	
5		  3	3 460,480	4 432,277	4 432,277	
6		  4	73,09	307,60	307,60	
7		Неопасные	30,10	47,00	47,00	
8		С неустановленным классом опасности	0,01	0	0	
9	ИТОГО образование и поступление	23 шт. / 3563,680	200 шт. / 
4 786,877	200 шт. / 
4 786,877	
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	0	0	0	
11		13	5 шт.	200 шт.	200 шт.	
12		14	0	0	0	
13		2	0	0	0	
14		3	1 269,007	4 369,311	4 369,311	
15		4	48,95	129,74	129,74	
16		Неопасные	3,39	15,50	15,50	
17	ИТОГО передано отходов	5 шт. / 1 321,347	200 шт. / 4 514,551	200 шт. / 4 514,551	
18	Обезвреживание отходов	1	0	0	0	
19		13	0	0	0	
20		14	0	0	0	
21		2	0	0	0	
22		3	0	0	0	
23		4	0	0	0	
24	ИТОГО на обезвреживание	0	0	0	
25	Использование отходов	1	0	0	0	
26		2	0	0	0	
27		3	1 744,176	0	0	
28		4	17,18	174,00	174,00	
29		Неопасные	0	0	0	
30	ИТОГО на использование	1 761,356	174,00	174,00	
31	Хранение отходов	1	0	0	0	
32		13	0	0	0	
33		14	0	0	0	
34		2	0	0	0	
35		3	0	0	0	
36		4	0	0	0	
37		Неопасные	0	0	0	
38		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
39	ИТОГО на хранение	0	0	0	
40	Захоронение отходов	1	0	0	0	
41		2	0	0	0	
42		3	16,945	62,966	62,966	
43		4	0,10	3,86	3,86	
44		Неопасные	25,38	31,50	31,50	
45		С неустановленным классом опасности	0	0	0	
46	ИТОГО на захоронение	42,425	98,326	98,326	

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18
Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения	
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	
X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению
Таблица 19

Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта 
хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				на 2026	на 
2027-2036 гг.	
1	2	3	4	5	6	
На хранение	
-	-	-	-	-	-	
На захоронение	
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	1471501	четвертый класс	Полигон ТКО г. Бреста	0,36	0,36	
Отходы вощеной бумаги	1870400	четвертый класс	Полигон ТКО г. Бреста	3,50	3,50	
Картон фильтровальный отработанный	1870800	третий класс	Полигон ТКО г. Бреста	0,600	0,600	
Зола и пыль (летучие) топочных установок	3130100	третий класс	Полигон ТКО г. Бреста	49,116	49,116	
Зола и шлак топочных установок	3130200	третий класс	Полигон ТКО г. Бреста	3,000	3,000	
Отходы минеральных волокон загрязненные	5410201	третий класс	Полигон ТКО г. Бреста	1,250	1,250	
АБС-пластик загрязненный	5710020	третий класс	Полигон ТКО г. Бреста	3,100	3,100	
Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими	5820100	третий класс	Полигон ТКО г. Бреста	5,900	5,900	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	неопасные	Полигон ТКО г. Бреста	31,50	31,50	

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20
N
п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый эффект (результат)	
1	2	3	4	5	
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод	
	-	-	-	-	
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
	-	-	-	-	
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот	
-	-	-	-	-	
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды	
	-	-	-	-	

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды
Таблица 21
N
п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество	
1	2	3	4	5	6	7	
Наименование объекта воздействия: ИООО «БРВ-Брест»	
1	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	Цех №1	0086	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
2		Цех №1	0087	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
3		Цех №1	0088	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
4		Цех по производству 
мебельных фасадов	0089	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
5		Участок производства и лакировки планки МДФ	0015	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
6		Участок производства и лакировки планки МДФ	0016	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Толуол (метилбензол)	
						Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	
						Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	
						Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	
7		Участок производства и лакировки планки МДФ	0017	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Толуол (метилбензол)	
						Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	
						Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	
						Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	
						Пропан-2-он (ацетон)	
8		Участок производства и лакировки планки МДФ	0026	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
9	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	Участок производства и лакировки планки МДФ	0027	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	
						Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	
						Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	
						Пропан-2-он (ацетон)	
10		Участок производства и лакировки планки МДФ	0028	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Толуол (метилбензол)	
						Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	
						Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	
						Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	
						Пропан-2-он (ацетон)	
11		Участок производства и лакировки планки МДФ	0047	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
12		Участок производства и лакировки планки МДФ	0054	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
13		Цех №2	0091	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
14		Цех №2	0092	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
15		Котельная	0012	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
16		Котельная	0084	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	
						Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	
						Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	
						Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
17	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	Склад готовой продукции ул. К.Бор, 107	0079	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / год	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	
						Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	
						Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	
						Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
18	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	РБК - 1. Зарядная	0011	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	
						Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	
						Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	
						Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
19	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников	Склад № 1 ул. К.Бор, 105	0080	труба,
доступно в соответствии с ЭкоНип 17.01.06-001-2017	не реже 1 раза / квартал	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	
						Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)	
						Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	
						Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	
20	Поверхностные сточные воды	Производственная площадка предприятия ул. Лейтенанта Рябцева, 122А (территория складских и ремонтно-бытовых зданий, котельной и внутриплощадочных дождеприемников)	КТ 1.6	Выпуск № 1.6 (52°08'48,05"с.ш. 23°40'42,08"в.д.) в р. Лесная через канал мелиоративной системы 	не реже 1 раза / квартал	Водородный показатель (рН)
Взвешенные вещества, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3	

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры   ____нет_____

XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
N
п/п	Показатель	Описание	
1	2	3	
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности		
2	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им		
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений		
4	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов		
5	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей		
6	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей		
7	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду		
8	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них		
9	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью		
10	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой		
11	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды		
12	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе		
13	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора		
14	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства		
15	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей		

	
Настоящим	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БРВ-Брест»	
	(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)	
подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор		С.Н.Рудь	
(наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
		(инициалы, фамилия, подпись)	
	
(дата)