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УНН 809001149, ОКПО 30020603100
ул. Катин Бор 103, 224025, г. Брест, Республика Беларусь

р/с  BY09BLBB30120809001149001001
в ОАО «Белинвестбанк» Дирекция по Бр. области, БИК BLBBBY2X
р/с BY34SLAN30122517100100000000 ЗАО Банк ВТБ Беларусь БИК SLANBY22

Тел./факс: +375 (162) 508250, 528999

e-mail: contact@stim.by; www.stim.by
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения
___20.08.2026__
        (число, месяц, год)

Настоящим заявлением Совместное общество с ограниченной ответственностью «СТиМ Брест»

(наименование юридического лица в соответствии

224025, Брестская область, г. Брест, ул. Катин Бор, 103_____________________
с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

 ____________________________________________________________________

местожительство индивидуального предпринимателя)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на                                                                                                                                     .
(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию
объекта комплексного воздействия на окружающую среду)

I. Общие сведения
Таблица 1

	N строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	224025, Брестская область, г. Брест, ул. Катин Бор 103

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Детюк Андрей Викторович

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	тел. +375-162-50-82-50

contact@stim.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	20301 - Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них

	5
	Учетный номер плательщика
	809001149

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	06.10.2016

№809001149

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	–

	8
	Количество работающего персонала
	222

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	водоснабжения нет
водоотведения нет
(канализации)

	10
	Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
	отсутствует лаборатория в части измерений в области охраны окружающей среды

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Станкевич Оксана Александровна 

тел. +375162508250

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве)
	–


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

	N
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Производственная площадка № 1


	20301 - Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них
	Брестская область, г. Брест, ул. Катин Бор 103
	9,37
	–
	69,88 тыс. т

	2
	Производственная площадка № 2


	20301 - Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них
	Брестская область, г. Брест, ул. Дубровская, 54Б
	5,28
	–
	42,0 тыс. т


Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на __-__ листах.

III. Производственная программа
Таблица 3

	N
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	20301 - Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4

	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4

	Производство красок для дорожной разметки
	Приготовление лакокрасочной композиции путём смешивания пленкообразующих компонентов, пигментов, минеральных наполнителей, технологических и функциональных добавок с получением готового материала для дорожной разметки
	ГОСТ 32830-2014 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (характеристика выпускаемой продукции). 
	соответствует

	Подготовка и смешивание  сырьевых компонентов
	Подготовка и смешивание компонентов лакокрасочного материала с получением однородной суспензии пигментов, наполнителей и добавок в растворе пленкообразователя
	ГОСТ 32830-2014 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (характеристика выпускаемой продукции). 
	соответствует

	Фасовка и хранение готовой продукции
	Фасовка готовых лакокрасочных материалов и хранение продукции до реализации
	ГОСТ 32830-2014 «Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (характеристика выпускаемой продукции). 
	соответствует


V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования

Таблица 5

	N
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нужды промышленности
	-
	Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ООО «СТиМ», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг

Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) – ООО «СТиМ», сточная вода, бассейн реки Западный Буг
	г. Брест, ул. Катин Бор, 103,

г. Брест, ул. Дубровская, 54Б

	2
	Хозяйственно-питьевые нужды
	-


	Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ООО «СТиМ», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг

Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) – ООО «СТиМ», сточная вода, бассейн реки Западный Буг
	г. Брест, ул. Катин Бор, 103,

г. Брест, ул. Дубровская, 54Б

	4
	Иные нужды
	-


	Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ООО «СТиМ», питьевая вода, бассейн реки Западный Буг

Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) – ООО «СТиМ», сточная вода, бассейн реки Западный Буг
	г. Брест, ул. Катин Бор, 103,

г. Брест, ул. Дубровская, 54Б




Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	N
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Источник водоснабжения производственных площадок предприятия является водопроводная сеть ООО «СТиМ». Вода используется на производственные, хозяйственно-питьевые и иные нужды предприятия 
	Вода используется на производственные нужды: мойка производственных помещений, восполнение потерь воды на испарение, при уносе ветром, на продувку в оборотной системе водоснабжения (градирня ДSКС 24СВ) в цеху производства полимеров, лаков и красок; на хозяйственно-питьевые нужды: хозяйственно-питьевые нужды работников предприятия и уборка помещений; иные нужды: работа лаборатории, очистка воздуха (оборудование скруббера)

	2
	Сточные воды сбрасываются в сети канализации ООО «СТиМ»
	Хозяйственно-бытовые сточные воды и сточные воды, образующиеся в результате работы лаборатории и при очистке воздуха скруббера, самотечной сетью отводятся в сеть канализации ООО «СТиМ Брест»


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	N
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1.
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	 Источником водоснабжения предприятия на хозяйственно-питьевые, нужды промышленности и иные нужды является водопроводная сеть ООО «СТиМ» согласно договору № 190 от 31.12.2025г. Оборотная система водоснабжения (градирня ДSКС 24СВ) применяется в цеху производства полимеров, лаков и красок предприятия.  Повторно-последовательное водоснабжение отсутствует.

	2.
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	           Хозяйственно-бытовые сточные воды и сточные воды, образующиеся в результате работы лаборатории и при очистке воздуха скруббера, самотечной сетью отводятся в сеть канализации ООО «СТиМ Брест» согласно договору № 190 от 31.12.2025г. Система дождевой канализации отсутствует.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Для добычи минеральных вод:

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

	N
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение

	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное <2>

	
	
	
	
	на 

2026 г.
	на 

2027 - 2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Добыча (изъятие) вод - всего
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0


	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) ООО «СТиМ»
	куб. м/сутки
	9,0
	63,5
	63,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,3
	23,1
	23,1

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего
	куб. м/сутки
	9,0
	63,5
	63,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	3,3
	23,1
	23,1

	3.1
	В том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	5,5
	3,4
	3,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,0
	1,2
	1,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	5,5
	3,4
	3,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,0
	1,2
	1,2

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	3,5
	59,5
	59,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,3
	21,7
	21,7

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	3,5
	59,5
	59,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,3
	21,7
	21,7

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	3.6
	на иные нужды (лаборатория, очистка воздуха (оборудование скруббера))
	куб. м/сутки
	0
	0,6
	0,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0,2
	0,2

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0,6
	0,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0,2
	0,2

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	1,1
	3972,6
	3972,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0,4
	1450,0
	1450,0

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	3,5
	28,7
	28,7

	
	
	тыс. куб. м/год
	1,3
	10,4
	10,4

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	9.1
	из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	9.3
	поверхностных сточных вод:
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)

ООО «СТиМ»
	куб. м/сутки
	5,5
	34,8
	34,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,0
	12,7
	12,7

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	0
	0
	0

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	0
	0


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

       При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в ___________________________________________________________________________________________________________________​​​​​______

(наименование поверхностного объекта) 

при удаленности фонового створа на расстоянии - метров и контрольного створа на   расстоянии - метров от  места  выпуска   сточных  вод,  с  дальностью транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам,   каналам мелиоративных  систем  до  места  их сброса  в поверхностный водный объект, километров 

Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максималь-ная
	среднегодо-вая
	макси-мальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод
Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 2026 г.
	на 2027-2036 гг.

	1
	2
	3
	4
	5

	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источ-

ника выброса
	Источник выделения 

(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро-
ванными системами контроля выбросов (далее – АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	на 2026 гг.
	на 2027-2031 гг.
	

	
	
	код
	наимено-
вание
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Производственная площадка № 1 (г. Брест, ул. Катин Бор, 103)

	0053
	Бункер диссольвера
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Фильтр Oliver battle «EP» dust collector

1 ступень
	0,004
	0,049
	0,004
	0,049
	-

	
	
	3005
	Общий органический углерод
	-
	-
	0,007
	0,091
	0,007
	0,091
	-

	0059
	Станция загрузки сыпучих ингредиентов BigBag
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,001
	0,016
	0,001
	0,016
	-

	0096
	Станция загрузки сыпучих ингредиентов BigBag
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,004
	0,053
	0,004
	0,053
	-

	0101
	Реактор производства пластакрила

Пост разлива готовой продукции

Диссольвер
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	-

	0102
	Реактор производства пластакрила

Пост разлива готовой продукции

Диссольвер
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	-

	0103
	Реактор производства пластакрила

Пост разлива готовой продукции

Диссольвер
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	-

	0104
	Реактор производства пластакрила

Пост разлива готовой продукции

Диссольвер
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	-

	0132
	Линия производства холодного пластика
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Фильтр ФК02-СТ24

Скруббер СП02-СТ24

Фильтр ФУ02-СТ24
	0,003
	0,042
	0,003
	0,042
	-

	
	
	3005
	Общий органический углерод
	-
	
	0,009
	0,143
	0,009
	0,143
	-

	0133
	Линия производства холодного пластика
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Фильтр Oliver battle «EP» dust collector

Фильтр ФК15-СТ24
	0,018
	0,277
	0,018
	0,277
	-

	
	
	3005
	Общий органический углерод
	-
	
	0,069
	1,070
	0,069
	1,070
	-

	0134
	Линия разлива белого холодного пластика
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,007
	0,108
	0,007
	0,108
	-

	0135
	Погрузка/ разгрузка/ хранение компонентов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,012
	0,018
	0,012
	0,018
	-

	0136
	Погрузка/ разгрузка/ хранение компонентов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,012
	0,018
	0,012
	0,018
	-

	0137
	Погрузка/ разгрузка/ хранение компонентов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,012
	0,018
	0,012
	0,018
	-

	0138
	Погрузка/ разгрузка/ хранение компонентов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,012
	0,018
	0,012
	0,018
	-

	0139
	Вентилятор реактора пластакрила
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,005
	0,000
	0,005
	-

	0107
	Резервуар для стирола

Резервуар для этилгексила-крилата

Резервуар для толуола

Резервуар для этилацетата

Резервуар для метилмета-крилата
	0621
	Толуол (метилбензол)
	-
	-
	0,002
	0,004
	0,002
	0,004
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	1240
	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)
	-
	-
	0,009
	0,004
	0,009
	0,004
	-

	0108
	Силос хранения сыпучих материалов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0109
	Силос хранения сыпучих материалов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0110
	Силос хранения сыпучих материалов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0111
	Силос хранения сыпучих материалов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0112
	Силос хранения сыпучих материалов
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0113
	Диссольвер (место загрузки сыпучих ингредиентов в диссольвер)
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0116
	Линия розлива готовой продукции

Линия розлива готовой продукции в нестандарт-ную тару
	0621
	Толуол (метилбензол)
	-
	-
	0,019
	0,600
	0,019
	0,600
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,008
	0,240
	0,008
	0,240
	-

	
	
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,003
	0,090
	0,003
	0,090
	-

	
	
	1240
	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)
	-
	-
	0,003
	0,090
	0,003
	0,090
	-

	0120
	Расходные емкости линий синтеза полимеров

Реактор линий синтеза полимеров

Емкости хранения полимеров

Расходная емкость дозирования акриловой кислоты
	1244
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0094
	Линия по производству тары легкомеханической
Линия по производству тары легкомеханической
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,002
	0,036
	0,002
	0,036
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0095
	Линия по производству тары легкомеханической
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,002
	0,036
	0,002
	0,036
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0140
	Линия по производству тары легкомеханической
Линия по производству тары легкомеханической
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,002
	0,036
	0,002
	0,036
	-

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	
	
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19
	-
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-

	0141
	Печь проходная для полимеризации герметика крышек
	0316
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	-
	-
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	-

	
	
	0620
	Винилбензол (стирол)
	-
	-
	0,000
	0,003
	0,000
	0,003
	-

	
	
	1042
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	-
	-
	0,000
	0,001
	0,000
	0,001
	-

	Производственная площадка № 2 (г. Брест, ул. Дубровская, 54Б)

	0123
	Линия производства термопластика
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	0,005
	0,149
	0,005
	0,149
	-


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	
	
	на 2026 гг.
	на 2027-2031 гг.

	№
п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Производственная площадка № 1 (г. Брест, ул. Катин Бор, 103)

	

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1. 
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	1244
	3
	0101, 0102, 0103, 0104, 0134, 0107, 0116, 0120
	0,010
	0,206
	0,010
	0,206

	2. 
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	1042
	4
	0141
	0,000
	0,001
	0,000
	0,001

	3. 
	Винилбензол (стирол)
	0620
	2
	0094, 0095, 0107, 0116, 0120, 0140, 0141
	0,008
	0,243
	0,008
	0,243

	4. 
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	0316
	2
	0141
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	5. 
	Общий органический углерод
	3005
	-
	0053, 0132, 0133
	0,085
	1,304
	0,085
	1,304

	6. 
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0094, 0095, 0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0053, 0059, 0096, 0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0094, 0095, 0140
	0,084
	0,622
	0,084
	0,622

	8. 
	Толуол (метилбензол)
	0621
	3
	0107, 0116
	0,021
	0,604
	0,021
	0,604

	9. 
	Углеводороды предельные алифатического ряда C11 - С19
	2754
	4
	0094, 0095, 0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0094, 0095, 0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11. 
	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)
	1240
	4
	0107, 0116
	0,012
	0,094
	0,012
	0,094

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,245
	х
	0,245

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	1,432
	х
	1,432

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,095
	х
	0,095

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	1,304
	х
	1,304

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	3,076
	х
	3,076

	Производственная площадка № 2 (г. Брест, ул. Дубровская, 54Б)

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0123
	0,005
	0,149
	0,005
	0,149

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,149
	х
	0,149

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,149
	х
	0,149

	Суммарное количество по всем объектам воздействия на атмосферный воздух

	

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1. 
	2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир)
	1244
	3
	0101, 0102, 0103, 0104, 0134, 0107, 0116, 0120
	0,010
	0,206
	0,010
	0,206

	2. 
	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)
	1042
	4
	0141
	0,000
	0,001
	0,000
	0,001

	3. 
	Винилбензол (стирол)
	0620
	2
	0094, 0095, 0107, 0116, 0120, 0140, 0141
	0,008
	0,243
	0,008
	0,243

	4. 
	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)
	0316
	2
	0141
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	5. 
	Общий органический углерод
	3005
	-
	0053, 0132, 0133
	0,085
	1,304
	0,085
	1,304

	6. 
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0094, 0095, 0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7. 
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0053, 0059, 0096, 0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0094, 0095, 0140, 0123
	0,089
	0,771
	0,089
	0,771

	8. 
	Толуол (метилбензол)
	0621
	3
	0107, 0116
	0,021
	0,604
	0,021
	0,604

	9. 
	Углеводороды предельные алифатического ряда C11 - С19
	2754
	4
	0094, 0095, 0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10. 
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0094, 0095, 0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11. 
	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)
	1240
	4
	0107, 0116
	0,012
	0,094
	0,012
	0,094

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	х
	х
	х

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,245
	х
	0,245

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	1,581
	х
	1,581

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,095
	х
	0,095

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	1,304
	х
	1,304

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	3,225
	х
	3,225


IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов

Таблица 17

	N
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.

	на 2027 –

2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0
	0
	0

	2
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	3
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	4
	
	2
	16,518
	55,900
	55,900

	5
	
	3
	76,223
	139,835
	139,835

	6
	
	4
	28,04
	82,706
	82,706

	7
	
	Неопасные
	22,03
	55,36
	55,36

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	142,811
	333,801
	333,801
	

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0
	0
	0

	11
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	12
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	13
	
	2
	16,518
	55,900
	55,900

	14
	
	3
	58,263
	95,765
	95,765

	15
	
	4
	27,68
	80,956
	80,956

	16
	
	Неопасные
	15,40
	43,40
	43,40

	17
	ИТОГО передано отходов
	117,861
	276,021
	276,021
	

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	20
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0
	0

	29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	1 <3>
	0
	0
	0

	33
	
	1 <4>
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	17,960
	44,070
	44,070

	43
	
	4
	0,36
	1,75
	1,75

	44
	
	Неопасные
	6,63
	11,96
	11,96

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	24,950
	57,780
	57,780


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.


	на 2027 -2031 гг.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На захоронение

	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 
	1471501
	четвертый класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	0,65
	0,65

	Опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями и пр.
	1712119
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	2,000
	2,000

	Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) 
	1871000
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	4,800
	4,800

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) 
	1871400
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	5,330
	5,330

	Бумажные мешки из-под пигментов (пигментная двуокись титана) 


	1871603
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	13,500
	13,500

	Бумажные мешки из-под пигментов (желтый, красный железоокисный) 


	1871608
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	5,600
	5,600

	Полипропиленовые мешки из-под химических реактивов 
	5712810
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	10,300
	10,300

	Отработанные фильтровальные ткани (нитрон С) 
	5820103
	третий класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	2,540
	2,540

	Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая 
	5820903
	четвертый класс
	Полигон ТКО г. Бреста
	1,10
	1,10

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
	9120400
	неопасные
	Полигон ТКО г. Бреста
	11,96
	11,96


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20

	N
п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	1.1.
	–
	–
	–
	–

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	2.1.
	–
	–
	–
	–

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	3.1.
	–
	–
	–
	–

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	–
	–
	–
	–
	–


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды
Таблица 21

	N
п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Цех производства холодного пластика.

Отделение смешивания
	Источник выбросов № 0053
	Точка отбора -доступна, соответствует требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	
	
	
	
	
	
	Общий органический углерод

	2
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Цех производства холодного пластика
	Источник выбросов № 0132
	Точка отбора -доступна, соответствует требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	
	
	
	
	
	
	Общий органический углерод

	3
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Цех производства холодного пластика
	Источник выбросов № 0133
	Точка отбора -доступна, соответствует требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017
	1 раз в год
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

	
	
	
	
	
	
	Общий органический углерод


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

Нет

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

	N п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	–

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	–

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	–

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	–

	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	–

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	–

	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	–

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	–

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	–

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	–

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	–

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	–

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	–

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	–

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	–


Настоящим Совместное общество с ограниченной ответственностью «СТиМ Брест» подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Генеральный  директор                 _________________       А.В.Детюк    

____________

          (дата)

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
