	Адкрытае акцыянернае таварыства
«АСТРАМЕЧАВА»
	[image: image1.png]



	Открытое акционерное общество

«ОСТРОМЕЧЕВО»

	Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, Брэсцкі раён, 225034,    аг. Астрамечава,   пл. Кастрычніцкая,  2

тэл.  (375  162) 236-235,     факс  (375  162) 236-361

email:info@ostromechevo.by
	
	Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, 225034, аг. Остромечево, пл. Октябрьская, 2
тел. (375  162)  236-235,    факс  (375  162) 236-361

email:info@ostromechevo.by

	Р/с BY81BAPB 30122006100110000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, БИК BAPBBY2Х, УНП 200035478, ОКПО 03804992



ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

12 октября 2026 года

  (число, месяц, год)

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Остромечево» 225034, Брестская область, Брестский район, с/с Лыщицкий, аг. Остромечево, пл. Октябрьская, д. 2
(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)   индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)

просит   выдать   комплексное   природоохранное   разрешение   сроком   на 5 лет

___________________________________________________________________________

(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в

эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)
I. Общие сведения
Таблица 1

	N строки
	Наименование данных
	Данные

	1
	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя
	225034, Брестская область, Брестский район, с/с Лыщицкий, аг. Остромечево, пл. Октябрьская, д. 2

	2
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
	Директор Бурак Олег Анатольевич

	3
	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт
	тел.  8(0162)  23-62-35

факс 8(0162) 23-63-61
nfo@ostromechevo.by
интернет сайт:http://ostromechevo.by

	4
	Вид деятельности основной по ОКЭД <1>
	01410 - Разведение молочного крупного рогатого скота

	5
	Учетный номер плательщика
	200035478

	6
	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	31.08.1992 №134 Решением Брестского районного  исполнительного комитета, с регистрационным номером 200035478

	7
	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица
	1.МТК «Остромечево»

2. Комбинат по переработке с/х продукции

3. МТК «Лыщицы»

4. Ферма «Кустын»

5. МТК «Яцковичи»

6. МТК «Зводы»

7. Ферма «Морозовичи»

8. Ферма «Кошилово»

9. Ферма «Щитники»

10. МТК «Прилуки»

11. МТК «Знаменка»

12. Звероферма

13. РММ и автогараж аг.Остромечево

14. РММ и автогараж д..Лыщицы

15. РММ и автогараж д.Яцковичи

16. РММ и автогараж д..Зводы

17. РММ и автогараж д.Знаменка

18. РММ и автогараж г.Брест

19. ЗСК и зерносклад аг.Остромечево

20. ЗСК и зерносклад д.Лыщицы

21. ЗСК и зерносклад д..Зводы

22. ЗСК и зерносклад д.Знаменка

23. Строительный комбинат аг.Остромечево

24. Магазин аг.Остромечево

25. Магазин д.Кошилово

26. Магазин д..Лыщицы

27. Магазин д.Яцковичи

28. Магазин д..Зводы

29. Швейный цех аг.Остромечево

30. Комплекс КРС аг.Остромечево

33. Цех ремонта двигателей аг.Остромечево

31. Сад д.Кошилово
32. Комбикормовый цех аг. Остромечево

	8
	Количество работающего персонала
	790 человек

	9
	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе
	[image: image1.png]водоснабжения  

водоотведения 
(канализации)

	10
	Наличие аккредитованной лаборатории
	Отсутствует  

	11
	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона
	Недбайник Татьяна Владимировна +375297946494

	12
	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)
	-


II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду
Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

	N
п/п
	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)
	Вид деятельности по ОКЭД <1>
	Место нахождения
	Занимаемая территория, га
	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)
	Проектная мощность/
фактическое производство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МТК «Остромечево»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район.,

 аг. Остромечево
	10,03
	2018
	1500 гол.

(1607)

	2
	Комбинат по переработке с/х продукции
	10320 – производство фруктовых и овощных соков
01630– виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая
	Брестская область, Брестский район.,

 аг. Остромечево,
	1,3
	1992
	2000 тон.фруктов
(800) 

	3
	МТК «Лыщицы»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район д.Н.Лыщицы
	8,6
	2014
	1000 гол.

(1500)

	4
	Ферма «Кустын»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район д.Кустын
	1,4
	1980
	200 гол.

(190)

	5
	МТК «Яцковичи»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район. д.Яцковичи
	5,7
	2008
	1400 гол.

(900)

	6
	МТК «Зводы»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район д.М.Зводы
	3,4
	2010
	600 гол.

(590)

	7
	Ферма «Морозовичи»
	01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район д.Морозовичи
	1,9
	1976
	400 гол.

(640)

	8
	Ферма «Кошилово»
	01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район. д.Кошилово
	2,4
	1976
	700 гол.

(1015)

	9
	Ферма «Щитники»
	01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район д.Щитники
	5,5
	2019
	1000 гол.

(1300)

	10
	МТК «Прилуки»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район.

д.Прилуки
	4,36
	2020
	1000 гол.

(934)

	11
	МТК «Знаменка»
	01410 – разведение молочного КРС 
01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район д.Знаменка
	6,44
	2020
	600 гол.

(700)

	12
	Звероферма
	01490 – разведение прочих видов животных
	Брестская область, Брестский район
 д. М.Сухаревичи
	24,2
	1989
	10000 самок.

(6850)

	13
	РММ и автогараж
	49410– грузовые перевозки автомобильным транспортом
	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	4,5
	1985
	50 усл.рем.

(42)

	14
	РММ и автогараж
	49410– грузовые перевозки автомобильным транспортом
	Брестская область, Брестский район
 д. Н.Лыщицы
	3,8
	1979
	50 усл.рем.

(35)

	15
	РММ и автогараж
	49410– грузовые перевозки автомобильным транспортом
	Брестская область, Брестский район д.Яцковичи
	3,8
	1974
	50 усл.рем.

(26)

	16
	РММ и автогараж
	49410– грузовые перевозки автомобильным транспортом
	Брестская область, Брестский район. 

д.М.Зводы
	2,5
	1972
	50 усл.рем.

(32)

	17
	РММ и автогараж
	49410– грузовые перевозки автомобильным транспортом
	Брестская область, Брестский район д.Знаменка
	3,6
	2020
	50 усл.рем.

(8)

	18
	РММ и автогараж
	49410– грузовые перевозки автомобильным транспортом
	г.Брест
	3,72
	2020
	50 усл.рем.

(39)

	19
	ЗСК и зерносклад
	01111 – выращивание зерновых и зернобобовых культур
	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	3,6
	1985
	100 т/час

(70)

	20
	ЗСК и зерносклад
	01111 – выращивание зерновых и зернобобовых культур
	Брестская область, Брестский район д.Н.Лыщицы
	3,7
	1979
	30 т/час

(25)

	21
	ЗСК и зерносклад
	01111 – выращивание зерновых и зернобобовых культур
	Брестская область, Брестский район д.М.Зводы
	1,1
	1981
	20 т/час

(16)

	22
	ЗСК и зерносклад
	01111 – выращивание зерновых и зернобобовых культур
	Брестская область, Брестский район д.Знаменка
	4,2
	220
	30 т/час

(20)

	23
	Строительный комбинат
	41100 – разработка строительных проектов
41200 – общее строительство зданий
	Брестская область, Брестский район. аг.Остромечево
	1,1
	1983
	2000000 руб.СМГ

(2800000 руб.)

	24
	Магазин
	47110– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
47710 – розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	0,0162
	2004
	1 500 тыс.р

(1124)

	25
	Магазин
	47110– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
	Брестская область, Брестский район д.Кошилово
	0,0053
	2001
	300 тыс.р

(334)

	26
	Магазин
	47110– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
	Брестская область, Брестский район д.Н.Лыщицы
	0,0155
	2003
	400 тыс.р

(380)

	27
	Магазин
	47110– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
	Брестская область, Брестский район д.Яцковичи
	0,0243
	1992
	580 тыс.р

(545)

	28
	Магазин
	47110– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
	Брестская область, Брестский район.

д. М.Зводы
	0,0072
	2003
	400 тыс.р

(391)

	29
	Швейный цех
	14200 –производство меховых изделий
	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	0,019
	2003
	10000 изд.

(15000)

	30
	Комплекс КРС
	01420 - разведение прочего КРС
	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	17,2
	1985
	7800 гол.

(8800)

	31
	Цех ремонта двигателей
	
	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	0,34
	1991
	200 двиг.

(250)

	32
	Сад
	01240 – выращивание семечковых косточковых плодов
01300 – производство продукции питомников
01250 – выращивание ягод, орехов и прочих плодов деревьев и кустарников
	Брестская область, Брестский район д.Кошилово
	250
	1989
	4200 тц.

(3800)

	33
	Комбикормовый цех аг. Остромечево
	10190 – производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных комбикормовый цех
	Брестская область, Брестский район аг.Остромечево
	0,64
	2024
	14480 т/год


III. Производственная программа
        Таблица 3

	N
п/п
	Вид деятельности основной по ОКЭД 
	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 
	01410 – разведение молочного КРС
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	01420 - разведение прочего КРС
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	10320 – производство фруктовых и овощных соков
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	01630 – Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая

	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	49410 – Грузовые перевозки автомобильным транспортом
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	41100 – Разработка строительных проектов
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	41200 – Общее строительство зданий
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	14200 –производство меховых изделий
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	01240 – выращивание семечковых косточковых плодов


	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	01300 – Производство продукции питомников
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	01250 – выращивание ягод, орехов и прочих плодов деревьев и кустарников
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	47110 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	47710 – Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13
	01111 – Выращивание зерновых и зернобобовых культур
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	10910 – Производство готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных комбикормовый цех
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	15
	01490 – разведение прочих видов животных
	100
	100
	100
	100
	100
	100


IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
                             Таблица 4

	Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)
	Краткая техническая характеристика
	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода
	Сравнение и обоснование различий в решении

	1
	2
	3
	4


В области обращения с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.).

 Сбор, разделение по видам и временное хранение отходов осуществляется непосредственно в местах их образования.

 На предприятии образуются отходы 1,3,4 классов опасности, и неопасные отходы.

Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями, третьего, четвертого – собираются на специально оборудованных площадках. Неопасные и отходы 3 и 4 классов опасности захораниваются  на полигонах ТКО.

 Обращение с отходами производства осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства»

	
	П-ООС 17.11-01 2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование

Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов
	Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ
	

	Контроль отходов производства
	Ведется учет образования, использования, регенерации, захоронения, обезвреживания отходов производства в соответствии с действующими НПА и ТНПА.

Ежегодно проводится инвентаризация отходов производства для оценки количества образующихся отходов и выявления новых видов отходов.

При необходимости проводится аналитический контроль отходов производства для определения качественного состава отходов, возможности их использования и способов безопасного обращения

Ежегодно предоставляется статистическая отчетность по форме 1-отходы.
	Reference Document on the General Principles of Monitoring 

(стр.31-40),

(стр. 57-64)
	Соответствует НДТМ

	Мониторинг выбросов в атмосферный воздух
	Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках Инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и в рамках локального мониторинга.

Осуществляется аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов.

Периодичность контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников согласно план-графика на работающем оборудовании.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38
	Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ

	Учет суммарных выбросов
	Проводится оценка суммарных выбросов инструментальными и расчетными (количественными) методами, при которой учитываются выбросы от организованных и неорганизованных источников.

Данные суммарных выбросов используются для уплаты экологического налога и при формировании статистического отчета 1-ос (воздух).
	Reference Document on the General Principles of Monitoring 

(стр.21-30),

(стр. 57-64)
	Соответствует НДТМ

	Водопользование


	Выполняются требования к организации санитарной охраны источников и центральных систем питьевого водоснабжения. Учет водопотребления ведется приборами учета. Проводятся осмотры оборудования с целью выявления и устранения утечек воды. Проводятся мероприятия по достижению качества воды соответствующим требованиям. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется на поля фильтрации д.Сухаревичи. Отвод поверхностного стока вод осуществляется в пруд-испаритель.
	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473
	Применяемая система водопользования  соответствует НДТМ


V. Использование и охрана водных ресурсов
Цели водопользования

Таблица 5

	N
п/п
	Цель водопользования
	Вид специального водопользования
	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование
	Место осуществления специального водопользования

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нужды сельского хозяйства
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин. 
Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители.
	Источники водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Западный Буг)

Приемник сточных вод: поля фильтрации (бассейн реки Западный Буг)
Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб (бассейн реки Западный Буг)

	г. Брест;

Брестский район, Лыщицкий сельский Совет:

аг. Остромечево,

д. Кошилово,

д. Малые Сухаревичи,

д. НовыеЛыщицы,

д. Кустынь,

д. Большые Щитники,

д. Малые Зводы,

д. Морозовичи,

д. Большие Зводы,

д. Яцковичи;

Знаменский сельский Совет:

д. Знаменка,

д. Прилуки

	2
	Хозяйственно- 
питьевые нужды
	Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин.
	Источники водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Западный Буг)

Источники водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ», питьевая вода (бассейн реки Западный Буг)

Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица – КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ», сточная вода (бассейн реки Западный Буг)

Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб (бассейн реки Западный Буг)
	

	3
	Иные нужды
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации
	Приемник сточных вод: технологический водный объект
	аг. Остромечево
Брестский район


Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

	N
п/п
	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды
	Описание производственных процессов

	1
	2
	3

	1
	Содержание животных
	Поение животных комплекса, ферм и зверофермы, гидравлическая уборка навоза, хозяйственно-бытовые нужды, мойка технологического оборудования.

	2
	Содержание автотранспорта и с/х машин
	Мойка автотранспорта и с/х машин

	3
	Нужды растениеводства
	Разбавление водой химических составов до нужной концентрации

	4
	Нужды комбината по переработке с/х продукции
	Промывка фруктов

	5
	Нужды садоводства
	Полив деревьев


Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

	N
п/п
	Наименование схемы
	Описание схемы

	1
	2
	3

	1
	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение
	Источником водоснабжения служат подземные воды, добыча которых осуществляется 23 буровыми водозаборными скважинами. С буровых скважин вода подается в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть.

Для хозяйственно-питьевых нужд предприятия дополнительно осуществляется получение воды из системы питьевого водоснабжения КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ»  административное здание в аг.Остромечево (договор на оказание услуг №125 от 26.01.2005 г.).

Вода используется на нужды сельского хозяйства (на нужды животноводства, на мойку автотранспорта, на мойку технологического оборудования, на химзащитные мероприятия), на хозяйственно-питьевые нужды работающих.

	2
	Схема канализации, включая систему дождевой канализации
	Навоз удаляется из помещений выталкиванием в водонепроницаемые навозонакопители и далее вывозится мобильным транспортом на поля.

Навозные стоки комплекса КРС в аг.Остромечево по системе навозоудаления отводятся в резервуары осветленных стоков (РОСы) с последующим внесением на земледельческие поля орошения.

Сточные воды от ремонтных мастерских, от административного здания, комбината по переработке сельскохозяйственной продукции, гостиницы отводятся в систему коммунальной канализации КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» аг.Остромечево. Сточные воды, образующиеся от мойки технологического оборудования, хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом.

Сточные воды, образующиеся на звероферме в д. Сухаревичи, сбрасываются на очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации.

На МТФ Остромечево имеется открытая система дождевой канализации. Поверхностные сточные воды, загрязненные навозом, с территории выгулов отводятся в центральный канал навозоудаления зданий коровников и ДМБ и далее отводятся в навозонакопители.
На территории  комбикормового цеха в аг. Остромечево  и МТК  д. Морозовичи находиться технологический водный объект, предназначенные для понижения уровня вод.


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) вод
	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод

	
	всего
	суммарная производительность
	
	

	
	
	куб. м/час
	куб. м/сутки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отсутствуют


Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

	N
п/п
	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод
	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод

	
	всего
	техническое состояние
	глубина, м
	производительность, куб. м/час
	

	
	
	
	минимальная
	максимальная
	суммарная
	минимальная
	максимальная
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Для добычи пресных вод:

	1
	23
	23 действующие
	38,0
	300,0
	610,1
	7,5
	90,0
	23

	Для добычи минеральных вод:

	
	отсутствуют
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

	N
п/п
	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)
	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод
	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)
	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод

	
	
	
	проектная
	фактическая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Механическая очистка, очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации, глубокая очистка отсутствует. Код 2.83.1.033
	Поля фильтрации д. Сухаревичи, бассейн реки Западный Буг. Состав очистных сооружений канализации: колодец-гаситель - 1 шт.; песколовка – 1 шт., двухъярусный отстойник - 2 шт; иловые площадки – 4 шт.; карты полей фильтрации - 4 шт. площадью 0,25 га.
	180,0
	180,0
	Не инструментальный (расчетный) метод


Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Водопотребление и водоотведение


	
	
	
	фактическое
	нормативно-расчетное 

	
	
	
	
	на 2026 г.
	на 2026 – 2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Добыча (изъятие) вод - всего
	куб. м/сутки
	1455,7
	1998,1
	1998,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	531,363
	729,3
	729,3

	1.1
	В том числе:
подземных вод
	куб. м/сутки
	1455,7
	1998,1
	1998,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	531,363
	729,3
	729,3

	
	из них минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	1.2
	поверхностных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	2
	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица (договор на оказание услуг КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» №125 от 26.01.2005 г.) 
	куб. м/сутки
	0
	1,4
	1,4

	
	
	тыс. куб. м/год
	                  0
	0,4
	0,4

	3
	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего
	куб. м/сутки
	1455,7
	1999,2
	1999,2

	
	
	тыс. куб. м/год
	531,363
	729,7
	729,7

	3.1
	В том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/сутки
	0
	26,6
	26,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	9,7
	9,7

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	26,6
	26,6

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	9,7
	9,7

	3.2
	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	3.3
	на нужды сельского хозяйства
	куб. м/сутки
	1455,7
	1972,0
	1972,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	531,363
	719,8
	719,8

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	1455,7
	1972,0
	1972,0

	
	
	тыс. куб. м/год
	531,363
	719,8
	719,8

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	3.4
	на нужды промышленности
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	
	в том числе минеральных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	3.5
	на энергетические нужды
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	3.6
	на иные нужды (указать какие)
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	
	из них подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	4
	Передача воды потребителям - всего
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	4.1
	В том числе подземных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	5
	Расход воды в системах оборотного водоснабжения
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	6
	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	7
	Потери и неучтенные расходы воды - всего
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	7.1
	В том числе при транспортировке
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	8
	Безвозвратное водопотребление
	куб. м/сутки
	1103,01
	1556,9
	1556,9

	
	
	тыс. куб. м/год
	402,599
	568,3
	568,3

	9
	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	9.1
	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	9.2
	производственных сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	9.3
	поверхностных сточных вод
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	10
	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров
	куб. м/сутки
	54,79
	123,8
	123,8

	
	
	тыс. куб. м/год
	20,0
	45,2
	45,2

	11
	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	12
	Сброс сточных вод в недра
	куб. м/сутки
	0
	-
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	0
	-
	-

	13
	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации), договор на оказание услуг КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» №125 от 26.01.2005 г.
	куб. м/сутки
	7,572
	26,5
	26,5

	
	
	тыс. куб. м/год
	2,764
	9,7
	9,7

	14
	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб
	куб. м/сутки
	292,1
	292,1
	292,1

	
	
	тыс. куб. м/год
	106,1
	106,1
	106,1

	15
	Сброс сточных вод в технологические водные объекты
	куб. м/сутки
	
	
	-

	
	
	тыс. куб. м/год
	
	
	                 -   


VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод
Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект
     При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в __ ______________________________________
  (наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на   расстоянии   метров от места выпуска   сточных вод, с дальностью транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам, каналам мелиоративных систем до места  их сброса  в поверхностный водный объект, километров
Таблица 12

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины
	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод

	
	
	поступающих на очистку
	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект

	
	
	проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами
	среднегодовая
	максимальная
	среднегодовая
	максимальная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Отсутствуют
	
	
	
	
	
	


Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

	Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод
	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения
	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)
	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

	
	
	
	на 2026 г.
	 (на 2026 - 2031 гг.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Отсутствуют
	
	
	
	


VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования
	Загрязняющее вещество
	Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК)
	Нормативы допустимых выбросов
	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов

	
	
	
	
	2026 г.
	на 2027-2029 гг.
	2030-2034 г.
	

	
	
	код
	наименование
	название АСК
	группа ГОУ, количество ступеней очистки
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	13
	14
	16

	Площадка №1. Производственные площадки аг. Остромечево, аг. Остромечево

	0016
	Комбинат по переработке с/х продукции. Котел ФЕГ-Вестал AF105 - 4 шт. (мощность 0,105 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	79,0
	-
	79,0
	-
	79,0
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,013
	
	0,013
	
	0,013
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	 
	-
	 
	-
	 
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	 
	0,000000
	 
	0,000000
	 
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	56,0
	0,009
	56,0
	0,009
	56,0
	0,009
	

	6136
	Комбинат по переработке с/х продукции. ШРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0167
	Цех по ремонту двигателей. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0033
	Мехдвор аг. Остромечево. Пост вулканизации
	0602
	Бензол
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	
	
	0616
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0621
	Толуол (метилбензол) 
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1 – С10 
	
	
	-
	0,008
	-
	0,008
	-
	0,008
	

	
	
	0627
	Этилбензол
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,023
	-
	0,023
	-
	0,023
	

	6035
	Мехдвор аг. Остромечево. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	0036/1
	Мастерская аг. Остромечево. Теплогенератор ВТ-300 (мощность 0,300 МВт, топливо - дрова)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	237,5
	-
	237,5
	-
	237,5
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,032
	
	0,032
	
	0,032
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	32,8
	0,006
	32,8
	0,006
	32,8
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1173,3
	0,159
	1173,3
	0,159
	1173,3
	0,159
	


	0036/2
	Мастерская аг. Остромечево. Теплогенератор ВТ-300 (мощность 0,300 МВт, топливо - резервное топливо - торфобрикет)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,030
	
	0,030
	
	0,030
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	-
	0,000004
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	-
	0,029
	-
	0,029
	-
	0,029
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,496
	-
	0,496
	-
	0,496
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,297
	-
	0,297
	-
	0,297
	

	0086
	Пилорама. Многопильный ЦМР-4М
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Группа С, I ст. (циклон по типу ЛТА d=200)
	47,5
	0,061
	47,5
	0,061
	47,5
	0,061
	-

	0088
	Столярный цех. Станок 4-х сторонний DEDRA-4
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Группа С, I ст. (циклон по типу ОЭКДМ-20)
	45,7
	0,115
	45,7
	0,115
	45,7
	0,115
	-

	0089
	Столярный цех. Пила циркулярная ЦДК, станок шлифовальный ШПЛС-5м02, рейсмусовый станок, фуговальный станок, универсальный станок С300, станок вертикально-фрезерный ФСШ-1А
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Группа С, I ст. (циклон по типу ОЭКДМ-20)
	47,9
	0,125
	47,9
	0,125
	47,9
	0,125
	-

	6098
	Мастерская. Автопарк. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	6099
	Мастерская. Автопарк. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6100
	Пункт техобслуживания. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	6101
	Пункт техобслуживания. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6102
	Мастерская КСК. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	0170
	Мастерская аг. Остромечево. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	Площадка №2. Комплекс КРС аг. Остромечево, аг. Остромечево

	0015
	Комплекс КРС аг. Остромечево. Котел ФЕГ-Вестал AF105 - 4 шт. (мощность 0,105 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	92,7
	-
	92,7
	-
	92,7
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,016
	
	0,016
	
	0,016
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	29,4
	0,005
	29,4
	0,005
	29,4
	0,005
	


	0137
	Комплекс КРС аг. Остромечево. Котел ФЕГ-Вестал AF105 - 6 шт. (мощность 0,105 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	101,6
	-
	101,6
	-
	101,6
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,026
	
	0,026
	
	0,026
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	20,2
	0,005
	20,2
	0,005
	20,2
	0,005
	

	0138
	Комплекс КРС аг. Остромечево. Котел ФЕГ-Вестал AF105 - 2 шт. (мощность 0,105 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	123,9
	-
	123,9
	-
	123,9
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,010
	
	0,010
	
	0,010
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	19,6
	0,002
	19,6
	0,002
	19,6
	0,002
	

	6139
	Комплекс КРС аг. Остромечево. ШРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6140
	Комплекс КРС аг. Остромечево. ГРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6141
	Комплекс КРС аг. Остромечево. ГРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0083
	Комплекс по откорму КРС. КЗС-40. аг. Остромечево. Теплогенератор PGA 1300 (мощность 1,508 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	96,7
	-
	96,7
	-
	96,7
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,059
	
	0,059
	
	0,059
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	43,1
	0,026
	43,1
	0,026
	43,1
	0,026
	

	0188
	Комплекс по откорму КРС. КЗС-40. аг. Остромечево. Теплогенератор PGA 1300 (мощность 1,508 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	99,1
	-
	99,1
	-
	99,1
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,061
	
	0,061
	
	0,061
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	41,1
	0,025
	41,1
	0,025
	41,1
	0,025
	

	6142
	Комплекс по откорму КРС. КЗС-40. аг. Остромечево. Выгрузка зерна из автотранспорта
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6143
	Комплекс по откорму КРС. КЗС-40. аг. Остромечево. Загрузка зерна в автотранспорт
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	0085
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	


	0191
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	

	0192
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	

	0193
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	

	0194
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	

	0195
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	

	0196
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	


	0197
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Воздухонагреватель ВС-3,2 - 2 шт. (мощность 3,200 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	Группа С, I ст. (циклофан ЦФ-22)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,157
	
	0,157
	
	0,157
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,188
	-
	0,188
	-
	0,188
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,500
	-
	0,500
	-
	0,500
	

	6107
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Выгрузка зерна из автотранспорта
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6177
	Комплекс по откорму КРС. ЗСК-60Ш. аг. Остромечево. Загрузка зерна в автотранспорт
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	0202
	Цех комбикорма. Прием, перемещение и очистка зерна
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Группа С, I ст. (батарея циклонов 4БЦШ-550)
	47,9
	0,104
	47,9
	0,104
	47,9
	0,104
	-

	0203
	Цех комбикорма. Перемещение зерна
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Группа Ф, I ст. (фильтр РЦИЭМП 162)
	12,9
	0,003
	12,9
	0,003
	12,9
	0,003
	-

	0204
	Цех комбикорма. Перемещение комбикорма, прием микрокомпонентов, приготовление, хранение и отгрузка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	Группа С, I ст. (батарея циклонов 4БЦШ-550)
	46,9
	0,089
	46,9
	0,089
	46,9
	0,089
	-

	6144
	Бункер. Пересыпка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6145
	Бункер. Пересыпка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6146
	Бункер. Пересыпка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6147
	Бункер. Пересыпка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6148
	Бункер. Пересыпка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	6149
	Бункер. Пересыпка комбикорма
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	-

	Площадка №3. Административное здание и ДК, аг. Остромечево

	0018
	Административное здание и ДК. Котел De Dietrich AMC 90 - 5 шт. (мощность 0,0842 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	101,4
	-
	101,4
	-
	101,4
	-
	0

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,016
	
	0,016
	
	0,016
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	81,7
	0,013
	81,7
	0,013
	81,7
	0,013
	

	6150
	Административное здание и ДК. ШРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	


	Площадка №6. Мехдвор, зерносушильный комплекс д. Лыщицы

	0040
	Мастерские (новые) д. Лыщицы. Теплогенератор ТГ-300 (мощность 0,300 МВт, топливо - дрова)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	150,1
	-
	150,1
	-
	150,1
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,019
	
	0,019
	
	0,019
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	46,9
	0,005
	46,9
	0,005
	46,9
	0,005
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	1027,9
	0,132
	1028
	0,132
	1028
	0,132
	

	6152
	Мехдвор д. Лыщицы. ШРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6043
	Мехдвор д. Лыщицы. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	0044
	Мехдвор д. Лыщицы. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	0084
	Зерносушилка КЗС-30. д. Лыщицы. Теплогенератор Riello GAS 9 PM (мощность 3,488 МВт, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	102,8
	-
	102,8
	-
	102,8
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,147
	
	0,147
	
	0,147
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	37,2
	0,053
	37,2
	0,053
	37,2
	0,053
	

	6107
	Зерносушилка КЗС-30. д. Лыщицы. Выгрузка зерна из автотранспорта
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6177
	Зерносушилка КЗС-30. д. Лыщицы. Загрузка зерна в автотранспорт
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	Площадка №8. МТФ Яцковичи, д. Яцковичи

	0081
	Зерносушилка М-819. д. Яцковичи. Теплогенератор (мощность 2,1 МВт, топливо - дизельное)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	126,3
	-
	126,3
	-
	126,3
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,114
	
	0,114
	
	0,114
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000073
	-
	0,000073
	-
	0,000073
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	6,6
	0,006
	6,6
	0,006
	6,6
	0,006
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	<15,0
	0,015
	<15,0
	0,015
	<15,0
	0,015
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	76,4
	0,069
	76,4
	0,069
	76,4
	0,069
	

	6105
	Зерносушилка М-819. д. Яцковичи. Выгрузка зерна из автотранспорта
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6155
	Зерносушилка М-819. д. Яцковичи. Загрузка зерна в автотранспорт
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-


	Площадка №9. Мехдвор д. Яцковичи

	6056
	Мехдвор д. Яцковичи. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6057
	Мехдвор д. Яцковичи. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	0058
	Мастерские д. Яцковичи. Теплогенератор ТГ-300 (мощность 0,300 МВт, топливо - дрова)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	169,8
	-
	169,8
	-
	169,8
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,022
	
	0,022
	
	0,022
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	41,2
	0,006
	41,2
	0,006
	41,2
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	2406,4
	0,308
	2406
	0,308
	2406
	0,308
	

	Площадка №11. Мехдвор д. М.Зводы

	0246
	Мастерская д. М.Зводы. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	6051
	Мастерская д. М.Зводы. Пост резки
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	-
	-
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	-

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	-
	0,006
	-
	0,006
	-
	0,006
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	-
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,003
	

	Площадка №12. Зерносклады д. М.Зводы

	0082
	Зерносушилка М-819. д. М.Зводы. Теплогенератор (мощность 2,1 МВт, топливо - дизельное)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	128,3
	-
	128,3
	-
	128,3
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,115
	
	0,115
	
	0,115
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	-
	0,000003
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000073
	-
	0,000073
	-
	0,000073
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	7,3
	0,007
	7,3
	0,007
	7,3
	0,007
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	<15,0
	0,015
	<15,0
	0,015
	<15,0
	0,015
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	75,2
	0,068
	75,2
	0,068
	75,2
	0,068
	

	6106
	Зерносушилка М-819. д. М.Зводы. Выгрузка зерна из автотранспорта
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6162
	Зерносушилка М-819. д. М.Зводы. Загрузка зерна в автотранспорт
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	Площадка №13. Ферма д. Морозовичи

	6104
	Склад хранения минеральных удобрений д. Морозовичи. Выгрузка и хранение карбамида, выгрузка и хранение аммофоса, выгрузка и хранение суперфосфата, выгрузка и хранение сульфата аммония, выгрузка и хранение калия
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,056
	-
	0,056
	-
	0,056
	-


	Площадка №16. Зверокомплекс

	0017
	Котел МЗК-7АГ - 4 шт. (мощность 0,627 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	109,7
	-
	109,7
	-
	109,7
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,029
	
	0,029
	
	0,029
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	31,8
	0,008
	31,8
	0,008
	31,8
	0,008
	

	0131
	Котел ФЕГ-Вестал AF105 - 3 шт.  (мощность 0,105 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	126,6
	-
	126,6
	-
	80,0
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,016
	
	0,016
	
	0,010
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	7,4
	0,001
	7,4
	0,001
	7,4
	0,001
	

	0132
	Котел ФЕГ-Вестал AF105 - 3 шт.  (мощность 0,105 МВт каждый, топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	124,5
	-
	124,5
	-
	80,0
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,016
	
	0,016
	
	0,010
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	14,3
	0,002
	14,3
	0,002
	14,3
	0,002
	

	6133
	Очистные сооружения (Колодец-гаситель; песколовка; двухярусные отстойники; иловые площадки; поля фильтрации)
	0303
	Аммиак
	-
	-
	-
	0,014
	-
	0,014
	-
	0,014
	-

	
	
	0410
	Метан
	
	
	-
	3,338
	-
	3,338
	-
	3,338
	

	
	
	0333
	Сероводород
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	Площадка №21. МТФ аг. Знаменка

	0127
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. Теплогенератор ГБ-Г 1,2 - 2 шт. (мощность 1,4 МВт,  топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	161,2
	-
	161,2
	-
	161,2
	-
	15

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,111
	
	0,111
	
	0,111
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	327,5
	0,233
	327,5
	0,233
	327,5
	0,233
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	49,3
	0,177
	49,3
	0,177
	49,3
	0,177
	

	0272
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. Теплогенератор ГБ-Г 1,2 - 2 шт. (мощность 1,4 МВт,  топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	152,0
	-
	152,0
	-
	152,0
	-
	15

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,111
	
	0,111
	
	0,111
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	338,8
	0,233
	338,8
	0,233
	338,8
	0,233
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	49,9
	0,180
	49,9
	0,180
	49,9
	0,180
	


	0273
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. Теплогенератор ГБ-Г 1,2 - 2 шт. (мощность 1,4 МВт,  топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	139,2
	-
	139,2
	-
	139,2
	-
	15

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,111
	
	0,111
	
	0,111
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	313,6
	0,233
	313,6
	0,233
	313,6
	0,233
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	48,0
	0,171
	48,0
	0,171
	48,0
	0,171
	

	0274
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. Теплогенератор ГБ-Г 1,2 - 2 шт. (мощность 1,4 МВт,  топливо - природный газ)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	166,3
	-
	166,3
	-
	166,3
	-
	15

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,111
	
	0,111
	
	0,111
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	317,3
	0,233
	317,3
	0,233
	317,3
	0,233
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	49,0
	0,175
	49,0
	0,175
	49,0
	0,175
	

	6128
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. Выгрузка зерна из автотранспорта
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6174
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. Загрузка зерна в автотранспорт
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001
	-
	0,001
	-

	6175
	Зерносушилка КЗС-30. аг. Знаменка. ШРП
	0410
	Метан
	-
	-
	-
	0,166
	-
	0,166
	-
	0,166
	-

	
	
	1728
	Этантиол (этилмеркаптан)
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	

	Площадка №22. РМД Гершоны, г. Брест

	0151
	РМД Гершоны, г. Брест. Теплогенератор ТГ-300 (мощность 0,300 МВт, топливо - дрова)
	0304
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	-
	-
	170,6
	-
	170,6
	-
	170,6
	-
	6

	
	
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,022
	
	0,022
	
	0,022
	

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0727
	Бензо(в)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0728
	Бензо(к)флюоратен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	3620
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0729
	Индено(1,2,3-cd)-пирен
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0124
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	3920
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	0183
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	
	
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	

	
	
	0184
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	
	
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	-
	0,000002
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	<2,86
	0,000
	

	
	
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	
	
	27,5
	0,002
	27,5
	0,002
	27,5
	0,002
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	2161,5
	0,277
	2162
	0,277
	2162
	0,277
	

	0271
	РМД Гершоны, г. Брест. Сварочный пост
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002
	-
	0,002
	-

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	
	
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000
	


Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

	Номер источника выброса
	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)
	Контролируемое загрязняющее вещество
	Наименование и тип приборов АСК
	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический

	
	
	код
	наименование
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-


VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

	Загрязняющее вещество
	Номера источников выбросов
	Нормативы допустимых выбросов

	№ п/п
	Наименование
	Код вещества
	Класс опасности
	
	2026 г.
	на 2027-2029 гг.
	на 2030-2034 гг.

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Для объекта воздействия на атмосферный воздух:

	Площадка №1. Производственные площадки аг. Остромечево, аг. Остромечево

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0016; 6035; 0036; 6098; 6100; 6102
	0,087
	0,333
	0,087
	0,333
	0,087
	0,333

	2
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0016; 0036
	-
	0,045
	-
	0,045
	-
	0,045

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0016; 0036
	-
	0,000189
	-
	0,000189
	-
	0,000189

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0016; 0036
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0016; 0036
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Бензол
	0602
	2
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0016; 0036
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	8
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0016; 0036
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	9
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0036
	0,000001
	0,000003
	0,000001
	0,000003
	0,000001
	0,000003

	10
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	0616
	3
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Метан
	0410
	4
	6136
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014

	12
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0036
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	13
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0016; 0036
	0,000000
	0,000001
	0,000000
	0,000001
	0,000000
	0,000001

	14
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0036
	0,000006
	0,000015
	0,000006
	0,000015
	0,000006
	0,000015

	15
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0033; 0036
	0,029
	0,040
	0,029
	0,040
	0,029
	0,040

	16
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0167; 0033; 6035; 0036; 0086; 0088; 0089; 6098; 6099; 6100; 6101; 6102; 0170
	0,858
	1,360
	0,858
	1,360
	0,858
	1,360

	17
	Толуол (метилбензол) 
	0621
	3
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1 – С10 
	0401
	4
	0033
	0,008
	0,017
	0,008
	0,017
	0,008
	0,017

	19
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0016; 0033; 6035; 0036; 6098; 6100; 6102
	0,477
	1,160
	0,477
	1,160
	0,477
	1,160

	20
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	0167; 6099; 6101; 0170
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	6136
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	Этилбензол
	0627
	3
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000208
	х
	0,000208
	х
	0,000208

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,333
	х
	0,333
	х
	0,333

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	1,445
	х
	1,445
	х
	1,445

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	1,191
	х
	1,191
	х
	1,191

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	2,969208
	х
	2,969208
	х
	2,969208

	Площадка №2. Комплекс КРС аг. Остромечево, аг. Остромечево

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	1,428
	6,020
	1,428
	6,020
	1,428
	6,020

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	-
	0,982
	-
	0,982
	-
	0,982

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Метан
	0410
	4
	6139; 6140; 6141
	0,498
	0,042
	0,498
	0,042
	0,498
	0,042

	9
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	10
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	6142; 6143; 0085; 0191-0197; 6107; 6177; 0202-0204; 6144-6149
	4,200
	28,442
	4,200
	28,442
	4,200
	28,442

	11
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197
	1,567
	7,865
	1,567
	7,865
	1,567
	7,865

	12
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	6139; 6140; 6141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	6,020
	х
	6,020
	х
	6,020

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	29,424
	х
	29,424
	х
	29,424

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	7,907
	х
	7,907
	х
	7,907

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	43,351000
	х
	43,351000
	х
	43,351000

	Площадка №3. Административное здание и ДК, аг. Остромечево

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0210
	0,016
	0,082
	0,016
	0,082
	0,016
	0,082

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0210
	-
	0,013
	-
	0,013
	-
	0,013

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0210
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0210
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0210
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0210
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0210
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Метан
	0410
	4
	6150
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014

	9
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0210
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	10
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0210
	0,013
	0,082
	0,013
	0,082
	0,013
	0,082

	11
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	6150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,082
	х
	0,082
	х
	0,082

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,013
	х
	0,013
	х
	0,013

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,096
	х
	0,096
	х
	0,096

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,191000
	х
	0,191000
	х
	0,191000

	Площадка №6. Мехдвор, зерносушильный комплекс д. Лыщицы

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0040; 0084; 6043
	0,169
	0,685
	0,169
	0,685
	0,169
	0,685

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0040; 0084
	-
	0,109
	-
	0,109
	-
	0,109

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0040; 0084
	-
	0,000184
	-
	0,000184
	-
	0,000184

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0040; 0084
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0040; 0084
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0040; 0084
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0040; 0084
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0040
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002

	9
	Метан
	0410
	4
	6152
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014

	10
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0040
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	11
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0040; 0084
	0,000000
	0,000001
	0,000000
	0,000001
	0,000000
	0,000001

	12
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0040
	0,000002
	0,000009
	0,000002
	0,000009
	0,000002
	0,000009

	13
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0040
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	14
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0040; 6043; 0044; 6108; 6153
	0,015
	0,072
	0,015
	0,072
	0,015
	0,072

	15
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0040; 0084; 6043
	0,188
	0,889
	0,188
	0,889
	0,188
	0,889

	16
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	0044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	6152
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000196
	х
	0,000196
	х
	0,000196

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,685
	х
	0,685
	х
	0,685

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,183
	х
	0,183
	х
	0,183

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,903
	х
	0,903
	х
	0,903

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	1,771196
	х
	1,771196
	х
	1,771196

	Площадка №8. МТФ Яцковичи, д. Яцковичи

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0081
	0,114
	0,547
	0,114
	0,547
	0,114
	0,547

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0081
	-
	0,089
	-
	0,089
	-
	0,089

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0081
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	-
	0,000001

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0081
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0081
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0081
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0081
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0081
	0,000003
	0,000018
	0,000003
	0,000018
	0,000003
	0,000018

	9
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0081
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	10
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0081
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	11
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0081
	0,000073
	0,000441
	0,000073
	0,000441
	0,000073
	0,000441

	12
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0081
	0,006
	0,035
	0,006
	0,035
	0,006
	0,035

	13
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0081; 6105; 6155
	0,017
	0,103
	0,017
	0,103
	0,017
	0,103

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0081
	0,069
	0,414
	0,069
	0,414
	0,069
	0,414

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000460
	х
	0,000460
	х
	0,000460

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,547
	х
	0,547
	х
	0,547

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,227
	х
	0,227
	х
	0,227

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,414
	х
	0,414
	х
	0,414

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	1,188460
	х
	1,188460
	х
	1,188460

	Площадка №9. Мехдвор д. Яцковичи

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0058; 6057
	0,025
	0,093
	0,025
	0,093
	0,025
	0,093

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0058
	-
	0,013
	-
	0,013
	-
	0,013

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0058
	-
	0,000184
	-
	0,000184
	-
	0,000184

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0058
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0058
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0058
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0058
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0058
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002

	9
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0058
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	10
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0058
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	11
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0058
	0,000002
	0,000009
	0,000002
	0,000009
	0,000002
	0,000009

	12
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0058
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	13
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0058; 6056; 6057
	0,014
	0,070
	0,014
	0,070
	0,014
	0,070

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0058; 6057
	0,311
	1,429
	0,311
	1,429
	0,311
	1,429

	15
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	6056
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000195
	х
	0,000195
	х
	0,000195

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,093
	х
	0,093
	х
	0,093

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,085
	х
	0,085
	х
	0,085

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	1,429
	х
	1,429
	х
	1,429

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	1,607195
	х
	1,607195
	х
	1,607195

	Площадка №11. Мехдвор д. М.Зводы

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	6051
	0,003
	0,013
	0,003
	0,013
	0,003
	0,013

	2
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0246; 6051
	0,008
	0,029
	0,008
	0,029
	0,008
	0,029

	3
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	6051
	0,003
	0,013
	0,003
	0,013
	0,003
	0,013

	4
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	0246
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-
	х
	-

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,013
	х
	0,013
	х
	0,013

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,029
	х
	0,029
	х
	0,029

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,013
	х
	0,013
	х
	0,013

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-
	х
	-

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,055
	х
	0,055
	х
	0,055

	Площадка №12. Зерносклады д. М.Зводы

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0082
	0,115
	0,556
	0,115
	0,556
	0,115
	0,556

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0082
	-
	0,09
	-
	0,09
	-
	0,09

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0082
	-
	0,000001
	-
	0,000001
	-
	0,000001

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0082
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0082
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0082
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0082
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0082
	0,000003
	0,000018
	0,000003
	0,000018
	0,000003
	0,000018

	9
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0082
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	10
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0082
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	11
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0082
	0,000073
	0,000441
	0,000073
	0,000441
	0,000073
	0,000441

	12
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0082
	0,007
	0,038
	0,007
	0,038
	0,007
	0,038

	13
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0082; 6106; 6162
	0,017
	0,104
	0,017
	0,104
	0,017
	0,104

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0082
	0,068
	0,408
	0,068
	0,408
	0,068
	0,408

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000460
	х
	0,000460
	х
	0,000460

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,556
	х
	0,556
	х
	0,556

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,232
	х
	0,232
	х
	0,232

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	0,408
	х
	0,408
	х
	0,408

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	1,196460
	х
	1,196460
	х
	1,196460

	Площадка №13. Ферма д. Морозовичи

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0253
	0,056
	0,052
	0,056
	0,052
	0,056
	0,052

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-
	х
	-

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-
	х
	-

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,052
	х
	0,052
	х
	0,052

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-
	х
	-

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	-
	х
	-
	х
	-

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	0,052
	х
	0,052
	х
	0,052

	Площадка №16. Зверокомплекс

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0017; 0131; 0132
	0,061
	0,505
	0,061
	0,505
	0,049
	0,431

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0017; 0131; 0132
	-
	0,082
	-
	0,082
	-
	0,071

	3
	Аммиак
	0303
	4
	6133
	0,014
	0,091
	0,014
	0,091
	0,014
	0,091

	4
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0017; 0131; 0132
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	5
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0017; 0131; 0132
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0017; 0131; 0132
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	7
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0017; 0131; 0132
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	8
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0017; 0131; 0132
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	9
	Метан
	0410
	4
	6133
	3,338
	23,277
	3,338
	23,277
	3,338
	23,277

	10
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0017; 0131; 0132
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	11
	Сероводород
	0333
	2
	6133
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	12
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0017; 0131; 0132
	0,011
	0,085
	0,011
	0,085
	0,011
	0,085

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,507
	х
	0,507
	х
	0,433

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,082
	х
	0,082
	х
	0,071

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	23,453
	х
	23,453
	х
	23,453

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	24,042000
	х
	24,042000
	х
	23,957000

	Площадка №21. МТФ аг. Знаменка

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0127; 0272-0274
	0,444
	2,108
	0,444
	2,108
	0,444
	2,108

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0127; 0272-0274
	-
	0,344
	-
	0,344
	-
	0,344

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0127; 0272-0274
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0127; 0272-0274
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0127; 0272-0274
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0127; 0272-0274
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0127; 0272-0274
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Метан
	0410
	4
	6175
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014
	0,166
	0,014

	9
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0127; 0272-0274
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	10
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0127; 0272-0274; 6128; 6174
	0,705
	4,839
	0,705
	4,839
	0,705
	4,839

	11
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0127; 0272-0274
	0,932
	5,756
	0,932
	5,756
	0,932
	5,756

	12
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	6175
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000000
	х
	0,000000
	х
	0,000000

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	2,108
	х
	2,108
	х
	2,108

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	5,183
	х
	5,183
	х
	5,183

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	5,770
	х
	5,770
	х
	5,770

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	13,061000
	х
	13,061000
	х
	13,061000

	Площадка №22. РМД Гершоны, г. Брест

	(наименование и местонахождение объекта воздействия)

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0151
	0,022
	0,080
	0,022
	0,080
	0,022
	0,080

	2
	Азот (II) оксид  (азота оксид)
	0304
	3
	0151
	-
	0,013
	-
	0,013
	-
	0,013

	3
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0151
	-
	0,000184
	-
	0,000184
	-
	0,000184

	4
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0151
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	5
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0151
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0151
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	7
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0151
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	8
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0151
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002

	9
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0151
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	10
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0151
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	11
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0151
	0,000002
	0,000009
	0,000002
	0,000009
	0,000002
	0,000009

	12
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0151
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	13
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0151; 0271
	0,004
	0,014
	0,004
	0,014
	0,004
	0,014

	14
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0151
	0,277
	1,272
	0,277
	1,272
	0,277
	1,272

	15
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	0271
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,000195
	х
	0,000195
	х
	0,000195

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	0,080
	х
	0,080
	х
	0,080

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	0,029
	х
	0,029
	х
	0,029

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	1,272
	х
	1,272
	х
	1,272

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	1,381195
	х
	1,381195
	х
	1,381195

	Суммарно по объектам воздействия природопользователя

	1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	0301
	2
	0016; 6035; 0036; 6098; 6100; 6102; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 6043; 0081; 0058; 6057; 6051; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	2,484
	11,022
	2,484
	11,022
	2,472
	10,948

	2
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	0304
	3
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	-
	1,780
	-
	1,780
	-
	1,769

	3
	Аммиак
	0303
	4
	6133
	0,014
	0,091
	0,014
	0,091
	0,014
	0,091

	4
	Бенз/а/пирен
	0703
	1
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	-
	0,000743
	-
	0,000743
	-
	0,000743

	5
	Бензо(в)флюоратен
	0727
	б/к
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	6
	Бензо(к)флюоратен
	0728
	б/к
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	7
	Бензол
	0602
	2
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 
	3620
	1
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	9
	Индено(1,2,3-cd)пирен
	0729
	б/к
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	-
	0,000
	-
	0,000
	-
	0,000

	10
	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)
	0124
	1
	0036; 0040; 0081; 0058; 0082; 0151
	0,000007
	0,000045
	0,000007
	0,000045
	0,000007
	0,000045

	11
	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)
	0616
	3
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Метан
	0410
	4
	6136; 6139; 6140; 6141; 6150; 6152; 6133; 6175
	4,500
	23,375
	4,500
	23,375
	4,500
	23,375

	13
	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) 
	3920
	1
	0036; 0040; 0081; 0058; 0082; 0151
	-
	0,000000
	-
	0,000000
	-
	0,000000

	14
	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)
	0183
	1
	0016; 0036; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 0081; 0058; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002
	0,000000
	0,000002

	15
	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)
	0184
	1
	0036; 0040; 0081; 0058; 0082; 0151
	0,000158
	0,000924
	0,000158
	0,000924
	0,000158
	0,000924

	16
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	0330
	3
	0033; 0036; 0040; 0081; 0058; 0082; 0151
	0,042
	0,119
	0,042
	0,119
	0,042
	0,119

	17
	Сероводород
	0333
	2
	6133
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002
	0,000
	0,002

	18
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	2902
	3
	0167; 0033; 6035; 0036; 0086; 0088; 0089; 6098; 6099; 6100; 6101; 6102; 0170; 6142; 6143; 0085; 0191-0197; 6107; 6177; 0202-0204; 6144-6149; 0040; 6043; 0044; 6108; 6153; 0081; 6105; 6155; 0058; 6056; 6057; 0246; 6051; 0082; 6106; 6162; 0253; 0127; 0272-0274; 6128; 6174; 0151; 0271
	5,894
	35,085
	5,894
	35,085
	5,894
	35,085

	19
	Толуол (метилбензол) 
	0621
	3
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1 – С10 
	0401
	4
	0033
	0,008
	0,017
	0,008
	0,017
	0,008
	0,017

	21
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0337
	4
	0016; 0033; 6035; 0036; 6098; 6100; 6102; 0015; 0137; 0138; 0083; 0188; 0085; 0191-0197; 0210; 0040; 0084; 6043; 0081; 0058; 6057; 6051; 0082; 0017; 0131; 0132; 0127; 0272-0274; 0151
	3,916
	19,373
	3,916
	19,373
	3,916
	19,373

	22
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид
	0342
	2
	0167; 6099; 6101; 0170; 0044; 6056; 0246; 0271
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Этантиол (этилмеркаптан)
	1728
	3
	6136; 6139; 6140; 6141; 6150; 6152; 6175
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Этилбензол
	0627
	3
	0033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого веществ I класса опасности
	х
	х
	0,001714
	х
	0,001714
	х
	0,001714

	Итого веществ II класса опасности
	х
	х
	11,024
	х
	11,024
	х
	10,950

	Итого веществ III класса опасности
	х
	х
	36,984
	х
	36,984
	х
	36,973

	Итого веществ IV класса опасности
	х
	х
	42,856
	х
	42,856
	х
	42,856

	Итого веществ без класса опасности
	х
	х
	0,000
	х
	0,000
	х
	0,000

	ВСЕГО для объекта воздействия
	х
	х
	90,865714
	х
	90,865714
	х
	90,780714


IX. Обращение с отходами производства
Баланс отходов


     Таблица 17

	N
п/п
	Операция
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Фактическое количество отходов, т/год
	Прогнозные показатели образования отходов, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.
	на 2026 – 2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования
	1
	0
	0
	0

	2
	
	13
	0
	500 шт.
	500 шт.

	3
	
	14
	0
	0
	0

	4
	
	2
	0
	0
	0

	5
	
	3
	71,603
	223,028
	223,028

	6
	
	4
	26,07
	193,848
	193,848

	7
	
	Неопасные
	53,20
	421,70
	421,70

	8
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	9
	ИТОГО образование и поступление
	150,871/0 шт.
	838, 576 /500 шт.
	838,576/500 шт.

	10
	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания
	1
	0
	0
	0

	11
	
	13
	0
	500 шт.
	500 шт.

	12
	
	14
	0
	0
	0

	13
	
	2
	0
	0
	0

	14
	
	3
	69,103
	118,930
	118,930

	15
	
	4
	26,07
	193,85
	193,85

	16
	
	Неопасные
	1,9
	342,70
	342,70

	17
	ИТОГО передано отходов
	97,071/0 шт.
	655,480/500 шт.
	655,480/500 шт.

	18
	Обезвреживание отходов
	1
	0
	0
	0

	19
	
	13
	0
	0
	0

	20
	
	14
	0
	0
	0

	21
	
	2
	0
	0
	0

	22
	
	3
	0
	0
	0

	23
	
	4
	0
	0
	0

	24
	ИТОГО на обезвреживание
	0
	0
	0
	

	25
	Использование отходов
	1
	0
	0
	0

	26
	
	2
	0
	0
	0

	27
	
	3
	0
	0
	0

	28
	
	4
	0
	0
	0

	29
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	30
	ИТОГО на использование
	0
	0
	0
	

	31
	Хранение отходов
	1
	0
	0
	0

	32
	
	13
	0
	0
	0

	33
	
	14
	0
	0
	0

	34
	
	2
	0
	0
	0

	35
	
	3
	0
	0
	0

	36
	
	4
	0
	0
	0

	37
	
	Неопасные
	0
	0
	0

	38
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	39
	ИТОГО на хранение
	0
	0
	0

	40
	Захоронение отходов
	1
	0
	0
	0

	41
	
	2
	0
	0
	0

	42
	
	3
	2,500
	104,098
	104,098

	43
	
	4
	0
	0
	0

	44
	
	Неопасные
	51,3
	79,0
	79,0

	45
	
	С неустановленным классом опасности
	0
	0
	0

	46
	ИТОГО на захоронение
	53,800
	183,098
	183,098


Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

	Наименование отхода
	Код отхода
	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн
	Объект хранения, его краткая характеристика
	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения

	1
	2
	3
	4
	5

	отсутствуют
	
	
	
	


X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению
Таблица 19

	Наименование отхода
	Код отхода
	Степень опасности и класс опасности опасных отходов
	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов
	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн

	
	
	
	
	на 2026 г.
	 на 2026 - 2031 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	На хранение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На захоронение

	Отходы натурального меха
	1410700
	Третий класс
	Полигон ТКО г. Жабинка
	0,400
	0,400

	Зола от сжигания торфа с древесиной
	3130401
	Третий класс
	Полигон ТКО г. Жабинка
	4,458
	4,458

	Бой шифера
	3141204
	Третий класс
	Полигон ТКО г. Жабинка
	15,000
	15,000

	Упаковочный материал с вредными загрязнениями преимущественно органическими
	1871400
	Третий класс
	Полигон ТКО г. Жабинка
	84,240
	84,240

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	Неопасные
	Полигон ТКО г. Бреста
	79,0
	79,0


XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

	№ п/п
	Наименование мероприятия, источника финансирования
	Срок выполнения
	Цель
	Ожидаемый эффект (результат)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод

	-
	-
	-
	-
	-

	2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

	1
	ИВ №0131. Собственные средства.

1. Обследование оборудования;

2. Наладка оборудования по результатам обследования;

3. При невозможности наладки существующего оборудования – его замена на соответствующее требованиям ЭкоНиП 17.08.06-001-2022:

-разработка проектной документации;

-реализация проектных решений.
	31.12.2029 г.
	Соблюдение требований экологических норм и правил ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха»
	Достижение установленных нормативов допустимых выбросов по загрязняющему веществу под кодом 0301 «Азот (IV) оксид (азота диоксид)»

	2
	ИВ №0132. Собственные средства.

1. Обследование оборудования;

2. Наладка оборудования по результатам обследования;

3. При невозможности наладки существующего оборудования – его замена на соответствующее требованиям ЭкоНиП 17.08.06-001-2022:

-разработка проектной документации;

-реализация проектных решений.
	31.12.2029 г.
	Соблюдение требований экологических норм и правил ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха»
	Достижение установленных нормативов допустимых выбросов по загрязняющему веществу под кодом 0301 «Азот (IV) оксид (азота диоксид)»

	3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот

	-
	-
	-
	-
	-

	4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

	-
	-
	-
	-
	-


XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21
	№ п/п
	Объект отбора проб и проведения измерений
	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок
	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме
	Точка и (или) место отбора проб, их доступность
	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)
	Параметр или загрязняющее вещество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Площадка №1. Производственные площадки аг. Остромечево, аг. Остромечево
	0002
	Диаметр - 315 мм,
L до - 1700 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	2
	
	
	0128
	Диаметр - 250 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	3
	
	
	0016
	Диаметр - 400 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	4
	
	
	0133
	Диаметр - 210 мм,
L до - 1250 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	5
	
	
	0021
	Диаметр - 200 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	6
	
	
	0135
	Диаметр - 200 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	7
	
	
	0024
	Диаметр - 210 мм,
L до - 1100 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	8
	
	
	0136
	Диаметр - 315 мм,
L до - 1700 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	9
	
	
	0036
	Диаметр - 315 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	10
	
	
	0139
	Диаметр - 200 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	11
	
	
	0062
	Диаметр - 250 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	12
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Площадка №1. Производственные площадки аг. Остромечево, аг. Остромечево
	0070
	Диаметр - 260 мм,
L до - 1350 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	13
	
	
	0086
	До ГОУ
Диаметр - 315 мм,
L до - 1400 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	14
	
	
	0088
	До ГОУ
Диаметр - 500х500 мм,
L до - >5d, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	15
	
	
	0089
	До ГОУ
Диаметр - 500х500 мм,
L до - >5d, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	16
	
	
	0022
	Диаметр - 210 мм,
L до - 1150 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	17
	
	Площадка №2. Комплекс КРС аг. Остромечево, аг. Остромечево
	0015
	Диаметр - 400 мм,
L до - >5, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	18
	
	
	0137
	Диаметр - 400 мм,
L до - 1000 мм, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	19
	
	
	0138
	Диаметр - 250 мм,
L до - 1500 мм, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	20
	
	
	0026
	Диаметр - 250 мм,
L до - 1250 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	21
	
	
	0083
	Диаметр - 350 мм,
L до - 1750 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	22
	
	
	0188
	Диаметр - 350 мм,
L до - 1750 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	23
	
	
	0202
	До ГОУ
Диаметр - 500 мм,
L до - 2000 мм, после - 3000 мм
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	
	
	
	
	После ГОУ
Диаметр - 440 мм,
L до - 500 мм, после - 250 мм
	
	

	24
	
	
	0203
	После ГОУ
Диаметр - 140 мм,
L до - >5d мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	25
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Площадка №2. Комплекс КРС аг. Остромечево, аг. Остромечево
	0204
	До ГОУ
Диаметр - 400 мм,
L до - 200 мм, после - 1000 мм
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	
	
	
	
	После ГОУ
Диаметр - 440 мм,
L до - >5d, после - 1200 мм
	
	

	26
	
	Площадка №3. Административное здание и ДК, аг. Остромечево
	0210
	Диаметр - 250 мм,
L до - 1300 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	27
	
	Площадка №5. МТФ Лыщицы-1, МТФ Лыщицы-2, д. Лыщицы
	0004
	Диаметр - 250 мм,
L до - 1400 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	28
	
	
	0006
	Диаметр - 315 мм,
L до - >5, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	29
	
	
	0130
	Диаметр - 160 мм,
L до - 600 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	30
	
	Площадка №6. Мехдвор, зерносушильный комплекс д. Лыщицы
	0040
	Диаметр - 150 мм,
L до - >5, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	31
	
	
	0140
	Диаметр - 150 мм,
L до - >5, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	32
	
	
	0224
	Диаметр - 180 мм,
L до - >5, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	33
	
	
	0084
	Диаметр - 400 мм,
L до - >5, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	34
	
	Площадка №8. МТФ Яцковичи, д. Яцковичи
	0093
	Диаметр - 200,
L до - 1200 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	35
	
	
	0094
	Диаметр - 200,
L до - 1200 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)


	36
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Площадка №8. МТФ Яцковичи, д. Яцковичи
	0235
	Диаметр - 200,
L до - 1200 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	37
	
	
	0081
	Диаметр - 600 мм,
L до - 3000 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	38
	
	Площадка №9. Мехдвор д. Яцковичи
	0058
	Диаметр - 160 мм,
L до - 1000 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	39
	
	
	0141
	Диаметр - 315 мм,
L до - 170 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	40
	
	Площадка №10. МТФ Зводы
	0238
	Диаметр - 160 мм,
L до - 800 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	41
	
	Площадка №11. Мехдвор д. М.Зводы
	0029
	Диаметр - 150 мм,
L до - 750 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	42
	
	
	0247
	Диаметр - 150 мм,
L до - >5d, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	43
	
	Площадка №12. Зерносклады д. М.Зводы
	0082
	Диаметр - 600 мм,
L до - 3300 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)

	44
	
	Площадка №13. Ферма д. Морозовичи
	0249
	Диаметр - 200 мм,
L до - 1100 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	45
	
	Площадка №16. Зверокомплекс
	0017
	Диаметр - 630 мм,
L до - >5d, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	46
	
	
	0131
	Диаметр - 400 мм,
L до - 400 мм, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	47
	
	
	0132
	Диаметр - 400 мм,
L до - 400 мм, после - >2d
	1 раз в квартал (в период работы ИВ)
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301)

	48
	
	
	0025
	Диаметр - 200 мм,
L до - 1100 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)


	49
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Площадка №21. МТФ аг. Знаменка
	0149
	Диаметр - 130х220 мм,
L до - 650 мм, после - 400 мм
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	50
	
	
	0150
	Диаметр - 350 мм,
L до - 1850 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Сера диоксид (0330);

Твёрдые частицы (2902)

	51
	
	
	0127
	Диаметр - 900 мм,
L до - 150 мм, после - 350 мм
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Твёрдые частицы (2902)

	52
	
	
	0272
	Диаметр - 900 мм,
L до - 150 мм, после - 350 мм
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Твёрдые частицы (2902)

	53
	
	
	0273
	Диаметр - 900 мм,
L до - 150 мм, после - 350 мм
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Твёрдые частицы (2902)

	54
	
	
	0274
	Диаметр - 900 мм,
L до - 150 мм, после - 350 мм
	Не реже 1 раза в год
	Углерод оксид (0337);

Азота диоксид (0301);

Твёрдые частицы (2902)

	55
	
	Площадка №22. РМД Гершоны, г. Брест
	0151
	Диаметр - 200 мм,
L до - 1000 мм, после - >2d
	Не реже 1 раза в год
	Твёрдые частицы (2902)


XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22

	N
п/п
	Показатель
	Описание

	1
	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности
	Отсутствует 

	2
	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им
	Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации является неотъемлемой частью 
Значительное воздействие филиала на окружающую среду определено экологическими аспектами производственных процессов и выражено в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращением с отходами производства и т.д. 

проводит политику открытости в экологической сфере и выражает стремление поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с экологическими аспектами производственной деятельности.

	3
	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений
	Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – соблюдается;

Разрешение на специальное водопользование соблюдается;

Разрешение на хранение и захоронение отходов производства – соблюдается.

	4
	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов
	Целью экологической политики филиала является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к использованию природных ресурсов.


	5
	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей
	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели.

	6
	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей
	Целью экологической политики филиала является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к использованию природных ресурсов.


	7
	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду
	Ежемесячно проводятся производственные наблюдения в области ООС и экологический аудит.

	8
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них
	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них осуществляются согласно разработанному и утвержденному плану предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

	9
	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью
	Информирование внутренних и внешних заинтересованных сторон о результатах природоохранной деятельности осуществляется на следующими способами:

- информирование персонала и руководства структурных подразделений в области природоохранного законодательства;

- инструктирование сотрудников о правилах выполнения определенных работ;

-  демонстрирование обязательств в области охраны окружающей среды;

- распространение экологической информации среди потребителей, поставщиков, подрядчиков и других заинтересованных сторон;

- предоставление государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды;

- ответы заинтересованным сторонам на полученные письма и жалобы согласно Законам РБ «Об обращении граждан» и «Об охране окружающей среды».

	10
	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой
	поддерживает в рабочем состоянии документацию в области охраны окружающей среды. Вся документация датирована (имеет дату утверждения и дату пересмотра), идентифицируема, упорядочена и сохраняется в течение определенного периода времени. Управление документацией в области охраны окружающей среды адаптировано к уже существующей системе входного контроля, регистрации и управления документацией, которая установлена на филиале. Нормоконтроль и учет документации в области охраны окружающей среды осуществляется инженером-экологом.

	11
	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды
	Проведение вводного и первичного инструктажей в области охраны окружающей среды ответственными лицами, назначенными приказом. Аттестация ответственных работников на знание природоохранного законодательства производится один раз в три года в рамках общей аттестации на соответствие занимаемой должности руководителей и специалистов.

Направление руководящих работников и специалистов, непосредственно отвечающих за состояние окружающей среды, на обучение и повышение квалификации в специализированные организации не реже одного раза в пять лет. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области охраны окружающей среды охватывает все уровни работников, имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всей трудовой деятельности каждого работника. 

	12
	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе
	Показатели деятельности и порядок мониторинга в области охраны окружающей среды изложены в инструкции по производственному экологическому контролю в области охраны окружающей среды. 

	13
	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора
	В рамках производственного экологического контроля при выявлении несоответствий в системе управления окружающей средой или иных нарушений требований природоохранного законодательства на установлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии процедура по разработке, выполнению и контролю корректирующих и предупреждающих действий. 

Инженер ежегодно выполняет анализ выявленных несоответствий и проведенных корректирующих действий и включает результаты анализа в ежегодный отчет.

	14
	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства
	На осуществляется производственный экологический контроль согласно утвержденным план-графикам, проводятся работы по предварительному экологическому анализу хозяйственной деятельности на соответствие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

	15
	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей
	Отчетность в области охраны окружающей среды на филиале включает в себя:

- 1-отходы (Минприроды) "Отчет об обращении с отходами производства";

-1-ос (воздух) "Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов";

-1-вода (Минприроды) "Отчет об использовании воды";

Анализ управления и отчетности в области охраны окружающей среды со стороны руководства проводится с периодичностью один раз в год.

Отчет о природоохранной деятельности при необходимости доводится до всех заинтересованных сторон через интернет-сайт.


Настоящим Открытое акционерное общество «Остромечево» подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель директора                 _________________             В.И.Томильчик    

12.10.2026
    (дата)

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

            <4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.
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